BLACKMAGIC DESIGN사, HYPERDECK EXTREME 8K HDR

  첨단 H.265 녹화 기능과 터치 스크린 인터페이스, 내부 캐시, 내장 스코프,   HDR, 일반 데크 스타일 컨트롤 옵션 등을 지원하는 세계 최초의 8K 방송 데크!

2019 NAB, 미국, 라스베가스 - 2019년 4월 8일(월) - Blackmagic Design은 오늘 첨단 H.265 8K 녹화 기능과 터치스크린 사용자 인터페이스, 일반 방송 데크 컨트롤을 탑재한 혁신적인 방송 데크 HyperDeck Extreme 8K HDR를 발표했다. HyperDeck Extreme 8K HDR은 오는 6월 전 세계 Blackmagic Design의 리셀러로부터 US$4995에 구입할 수 있다.

HyperDeck Extreme 8K HDR은 NAB 2019의 Blackmagic Design 부스인 SL216에서 시연된다.

새로운 HyperDeck Extreme 8K HDR은 HyperDeck의 검증된 안정성에 파일 크기가 작은 H.265 파일, 내부 캐시 옵션, 3D LUT, 네이티브 8K, HDR 지원 기능 등의 획기적인 신규 기능을 더한 제품이다. 네이티브 8K 영상을 H.265 파일로 녹화하면 저장 공간에 필요한 비용을 줄이는 동시에 놀라운 영상 화질을 얻을 수 있다. 커다란 터치스크린은 모든 데크 설정을 조절하고 녹화 영상을 확인할 수 있도록 해준다. HyperDeck Extreme Control을 추가하면 사용자는 일반 방송 데크로 사용할 수도 있다. 다시 말해, HyperDeck Extreme은 차세대 방송과 라이브 프로덕션, 디지털 사이니지 작업에 완벽한 솔루션이다.

HyperDeck Extreme은 데크 컨트롤을 지원하는 혁신적인 터치 스크린 방식의 사용자 인터페이스와 녹화 영상을 확인할 수 있는 커다란 스크린을 탑재했다. HyperDeck Extreme Control을 추가하면 고급스러운 사용감을 선사하는 일반 방송 데크 컨트롤 및 커다란 셔틀 노브를 사용하실 수 있다. HyperDeck과 컨트롤러를 장비랙에 함께 설치할 수도 있다. HyperDeck Extreme에는 2개의 미디어 슬롯과 8K용 쿼드 12G-SDI, 아카이브용 아날로그 연결, 외부 디스크 녹화용 USB-C, 전면 패널 스피커, 헤드폰 잭 등도 탑재되어 있다. 미디어 용량이 가득 찼거나 미디어 속도가 너무 느릴 때 드롭 다운 프레임 현상을 제거할 수 있는 캐시 기능도 옵션으로 제공된다. AC 및 DC 전원 연결을 모두 지원해 스튜디오 안이나 야외 촬영 현장에서 사용할 수 있다.

뛰어난 유연성을 제공하는 HyperDeck Extreme은 또한 라이브 프로덕션에서 마스터 레코더나 녹화 클립 플레이어, 개별 카메라 녹화용으로 사용하기 좋다. 아날로그 입력을 통해 구형 비디오 테이프에 담긴 콘텐츠를 녹화할 수 있어 오래된 아카이빙 자료를 최신 스트리밍 서비스로 제공하거나 편집 과정에서 사용할 수 있다. HyperDeck Extreme은 빠른 미디어 업로드를 위한 10G 이더넷을 탑재해 8K 디지털 사이니지로 손쉽게 사용할 수 있으며, 간단한 원격 제어 프로토콜을 지원한다. HDMI, SDI, 아날로그 입력을 지원하고 스코프와 3D LUT을 탑재해 필드 레코더로도 사용 가능하다. 스코프 기능을 통해 품질검수(QA) 담당자들은 스트리밍 또는 방송 전에 해당 콘텐츠가 방송 표준에 적합한지 확인할 수 있다.

HyperDeck Extreme Control을 사용해 아날로그 방송 데크와 연결하고 입/출력 포인트를 설정하고 나면 편집 작업을 수행할 수 있다. HyperDeck Extreme 8K와 HyperDeck Extreme Control을 각 아날로그 데크에 추가하고 나면 한 명의 운영자로도 해당 콘텐츠를 지속적으로 로딩할 수 있다. Teranex Express를 사용하면 SD 영상을 HD 포맷으로 한 번에 변환할 수도 있다. Digital Betacam과 1인치 C 포맷, Betacam SP를 포함한 다양한 종류의 데크를 제어할 수 있다.

최신 쿼드 링크 12G-SDI를 탑재해 놀라운 화질의 풀 해상도 8K로 녹화 및 재생할 수 있다. SDI 연결은 멀티 레이트를 지원하므로 쿼드 링크 12G-SDI를 통해 다른 8K 제품을 함께 사용하거나 SD/HD/UHD로 전환해 하나의 12G-SDI 연결만 사용할 수 있다. 일반 CFast 카드로 고해상도의 8K 영상을 녹화하기 위해 HyperDeck Extreme에서는 H.265 파일을 사용해 8K 영상을 녹화 및 재생한다. 다시 말해, HyperDeck Extreme 8K는 최신 8K TV와 프로젝터 연결에 최적화되어 있다.

혁신적인 터치 방식의 LCD 사용자 인터페이스를 통해 놀라운 제어 기능을 제공한다. 화면에는 재생, 정지, 녹화 전용 버튼뿐 아니라 녹화 영상을 스크롤 할 수 있는 미니 타임라인까지 나타난다. 이미지를 옆으로 밀어 조그 기능처럼 사용할 수 있다. LCD에는 헤드업 디스플레이를 통해 타임코드, 비디오 표준, 미디어 상태, 오디오 미터 등의 정보가 표시된다. 터치 스크린을 통해 스코프뿐 아니라 포커스 및 노출 어시스트 기능을 활성화할 수 있다. 대형 LCD에서는 더욱 많은 종류의 설정을 제어할 수 있다. 3D LUT는 불러오기 및 저장할 수 있다. 트랜스포트 제어, 3D LUT 및 원격 제어 활성화를 위한 전용 버튼까지 탑재되어 있다.

HyperDeck Extreme Control을 연결하면 HyperDeck Extreme에 방송 데크 컨트롤 기능이 추가된다. 친숙한 방식의 일반 방송 데크처럼 작동 가능하다. 업계 표준 RS-422 컨트롤을 통해 최대 8대의 데크를 제어할 수 있다. HyperDeck Extreme과 함께 장비랙에 설치하면 한 대의 방송 데크 유닛처럼 사용할 수 있다. 표준 RS-422를 사용해 구형 방송 데크를 제어할 수 있으며 입/출력 설정 포인트를 사용해 편집 작업도 수행할 수 있어 아카이빙 작업에 사용하기 완벽하다. 이뿐만 아니라 포맷 표준이 변환된 파일의 경우 서로 다른 프레임 레이트 간 편집도 가능하다.

CFast 미디어 지원 기능을 통해 쉽게 구할 수 있는 플래시 메모리 카드에 영상을 녹화할 수 있다. H.265 파일은 크기가 작아 길이가 긴 영상도 표준 CFast 카드에 녹화할 수 있다. 두 개의 CFast 슬롯을 탑재해 녹화 중 카드 용량이 가득 차더라도 다른 카드로 교체하면 무제한 녹화가 가능하다. CFast 카드는 크기가 작고 속도가 빠르며 가격이 저렴해 방송 환경에서 사용하기 완벽하다. H.265 파일로 녹화할 경우 1TB 카드에 8Kp60 영상을 498분간 녹화 가능하며 2160p60의 UHD 영상은 1059분, 1080p59.94의 UHD 영상은 2354분간 녹화 가능하다. 8K 녹화 시 8시간 이상, HD 녹화 시 39시간 이상 녹화할 수 있다.

다른 유형의 미디어에 녹화해야 할 경우 USB-C 확장 포트에 외부 플래시 디스크를 연결하여 녹화할 수 있다. Blackmagic MultiDock 10G를 사용하면 다른 HyperDeck 모델과 호환하는 SSD를 손쉽게 사용할 수 있다. 온 스크린 메뉴 또한 지원되어 터치 스크린으로 외부 디스크를 관리할 수 있다.

종종 사용 중인 미디어를 빈 미디어로 교체하기 전에 용량이 가득 차거나 카드 속도가 너무 느린 경우가 있는데, 이런 상황에서는 녹화 도중 드롭 프레임 현상이 발생할 수 있다. PCIe 플래시 디스크를 HyperDeck Extreme 8K에 설치하여 녹화용 캐시로 사용하면 이런 문제를 해결할 수 있다. 미디어에 녹화되지 않은 영상이 캐시에 자동으로 기록되기 때문에 CFast 카드 또는 외부 디스크 관련 문제가 발생하지 않는다. 카드 용량이 가득 찼을 경우에도 다른 카드로 교체하는 동안 캐시에 녹화가 이어진다. 미디어 카드 또는 외부 디스크에 녹화하기엔 너무 빠른 속도의 포맷까지도 캐시에 녹화 된다.

HyperDeck Extreme 8K는 SD/HD/UHD/8K-SDI 장비를 위한 멀티레이트 Quad Link 12G-SDI같은 다양한 종류의 비디오/오디오 연결 단자를 탑재했다. 12G-SDI 출력은 RGBA 4:4:4:4 파일 재생 시 필/키 출력을 지원한다. 소비자용 TV 및 비디오 프로젝터를 위한 HDMI 연결이 포함되어 있다. HyperDeck은 작업 아카이빙을 위한 균형 아날로그 연결, HiFi 오디오 연결, 타임코드 연결 또한 탑재했다. 모니터링 작업에는 다운 컨버팅되는 모니터 SDI 출력이 사용되며 출력에는 오버레이가 포함된다. 최신 10G 이더넷은 FTP 프로토콜을 사용하여 초고속 업로딩을 지원한다.

사용자는 첨단 HDR 표준과 밝고 폭넓은 색영역을 지원하는 굉장히 밝은 화면을 통해 최신 HDR 워크플로에 대비할 수 있다. HDR 포맷으로 작업 시 내장 스코프 또한 HDR 스코프로 변경된다. 파일은 정확한 HDR 정보와 함께 태그되며 SDI 입력과 HDMI 입력은 자동으로 HDR 영상 표준을 감지한다. 고정 메타데이터 PQ 포맷과 HLG 포맷은 ST2084 표준에 따라 처리된다. 밝은 LCD는 넓은 색영역을 지원해 Rec. 2020과 Rec. 709 색공간을 모두 처리할 수 있다. 내장 HyperDeck Extreme 8K HDR LCD 색영역은 DCI-P3 포맷까지 100% 처리할 수 있다.

HyperDeck Extreme은 내부 파형 모니터링 기능을 탑재하여 최첨단 작품을 작업할 시에 방송 표준에 적합한지 확인할 수 있다. 파형 디스플레이는 일반적인 휘도(밝기) 레벨이나 입력 보기 또는 재생 신호를 제공한다. 벡터스코프 디스플레이는 SDI 레퍼런스 레벨 100%에서 색의 깊이를 확인할 수 있다. RGB 및 YUV 퍼레이드 디스플레이는 색보정 작업과 부적절한 레벨 확인에 사용하기 완벽하다. 히스토그램은 이미지 속 화이트 및 블랙 디테일의 분포도와 화이트 또는 섀도우 클리핑 현상을 보여준다. 내장 스코프는 라이브 영상 위에 겹쳐서 나타내거나 스코프 상단 오른쪽에 작은 화면 속 화면 형태로 나타나게 할 수 있다.

SDI/HDMI 연결은 멀티레이트를 지원하여 SD/HD/UHD/8K를 모두 다룰 수 있다. SD 포맷은 NTSC 및 PAL을 포함한다. 720p HD 표준은 720p50와 59.94p를 포함한다. 1080i HD 인터레이스 포맷은 1080i50과 59.94를 포함다. 1080p HD 포맷은 1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60p를 포함한다. 1080 PsF 포맷으로 작업할 수도 있다. UHD 포맷은 최대 2160p59.94까지 지원된다. 2K와 4K DCI 레이트는 최대 25p까지 사용할 수 있다. 8K 포맷은 4320p23.98, 24, 25, 29.97, 50, 59.94, 60p를 포함한다.

8K는 UHD보다 8배 많은 픽셀 수를 지원하므로 HyperDeck Extreme 8K는 더욱 저렴한 비용으로 8K 파일 작업을 훨씬 수월하게 할 수 있도록 8K 녹화에 H.265 파일을 사용한다. H.265 파일은 60:1에서 285:1에 이르는 압축률을 사용해 파일 크기가 매우 작다. 사용자는 모든 종류의 8K, UHD, 프로그레시브 HD 포맷에 H.265 파일을 사용할 수 있다. HyperDeck Extreme 8K는 녹화와 재생에 ProRes 422 HQ, ProRes 422, ProRes 422 LT 또한 지원하며 필/키 출력 재생에는 ProRes 4444를 지원한다.

HyperDeck Extreme 8K HDR에는 현대 방송국 또는 구형 방송 데크를 통한 아카이빙 작업에 필요한 전문 오디오가 포함되어 있다. SDI 포맷으로 작업할 시 2/4/8/16 채널의 오디오를 실시간으로 녹음할 수 있다. 아카이빙 프로그램 캡처를 위한 4개의 XLR 아날로그 오디오 입력은 Betacam SP 데크의 4채널을 모두 녹음할 수 있다. 4개의 온스크린 오디오 미터와 사용자가 선택 가능한 VU/PPM 측정계를 사용하여 오디오를 모니터링할 수 있다. VHS, DVD, 셋톱박스같은 소비자용 장비를 위한 HiFi RCA 오디오 입력이 있다. HyperDeck Extreme 8K HDR은 8K 기술에서 가장 최신 버전에 속하지만 낮은 노이즈 현상 및 왜곡 현상을 가진 방송 사양을 위해 아날로그 연결 또한 탑재했다.

더욱 편리한 사용을 위해 여러 개의 언어가 지원된다. 지원되는 언어로는 한국어, 중국어, 영어, 불어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 포르투갈어, 러시아어, 스페인어, 터키어가 있다.

10G 이더넷을 탑재한 HyperDeck Extreme 8K HDR은 매우 빠른 속도로 원격 업로딩이 가능하여 디지털 사이니지에 사용하기 최적인 제품이다. 전 제품 모델은 사용이 간단한 텍스트 기반의 프로토콜을 지원할 뿐만 아니라 텔넷을 사용하여 제어 명령어를 테스트할 수 있다. 미디어 파일은 FTP 또는 간단한 FTP 클라이언트 소프트웨어를 사용해 원격으로 업로드할 수 있다. HyperDeck Extreme에 대형 USB-C 디스크 어레이를 연결하여 이더넷 프로토콜 및 FTP를 사용하면 입수, 미디어 관리, 재생을 위한 훌륭한 방송 서버로 활용할 수 있다.

일반 방송 데크 컨트롤 기능을 추가하기 위한 HyperDeck Extreme Control처럼 HyperDeck Extreme에 사용할 수 있는 다양한 Blackmagic Design 제품들이 준비되어 있다. 게다가 이 제품은 업계 표준 RS-422 데크 컨트롤 프로토콜을 지원하여 모든 방송 데크와 호환된다. 새로운 Blackmagic MultiDock 10G를 사용하면 다른 HyperDeck 모델의 일반 SSD와 호환하여 사용할 수 있다. HyperDeck Extreme 8K는 또한 새로운 ATEM Constellation 8K와 함께 마스터링 레코더 또는 클립 재생 및 개별 녹화에 사용하기 완벽한 제품이다. 모니터링 시 Teranex SDI to HDMI 8K를 사용하면 TV를 통한 방송 모니터링이 가능하고 모니터 보정, 3D LUT, 온스크린 스코프 또한 사용할 수 있다.

HyperDeck Extreme 8K는 널리 사용되는 파일 포맷을 사용하므로 모든 운영 시스템과 인기 비디오 소프트웨어에서 파일을 사용 사용이 용이하다. 미디어는 ExFAT 또는 HFS+로 포맷되므로 일반 디스크와 마찬가지로 미디어를 컴퓨터에 간단히 연결하고 파일에 접속할 수 있다. DaVinci Resolve는 HyperDeck과 사용하기 완벽하며 편집과 색보정, 오디오 후반 제작, 시각 효과를 모두 작업할 수 있는 일체형 소프트웨어 프로그램이다.

“새로운 HyperDeck Extreme 8K HDR는 사용자에게 새로운 기술 혁신을 제공하는 동시에 8K 프로덕션 시장에 새로운 물결을 일으킬 제품입니다.”라며 Blackmagic Design CEO 그랜트 패티(Grant Petty)씨가 말했다. “8K를 필요로하지 않는 사용자들도 사용할 수 있는 기능을 많이 제공하므로 라이브 프로덕션, 디지털 사이니지, 방송 작업에서 중심 역할을 수행할 것입니다.”

HYPERDECK EXTREME 8K HDR의 주요 기능

  *  라이브 프로덕션, 디지털 사이니지, 아카이빙 사용 지원
  *  스트리밍을 위한 아카이빙 자료 입수 지원
  *  풀 해상도의 8K 녹화 및 재생 기능
  *  터치스크린 사용자 인터페이스 지원의 커다란 LCD 화면
  *  일반 방송 데크 컨트롤 옵션
  *  연속 녹화를 위한 듀얼 CFast 미디어 카드
  *  외부 USB-C 미디어 디스크에 직접 녹화 가능
  *  드롭 프레임 현상을 해결하는 미디어 캐시 메모리 옵션
  *  8K/HDMI/레거시 아날로그 연결을 위한 쿼드링크 12G-SDI
  *  첨단 HDR 지원 기능 및 밝고 폭넓은 색영역을 지원하는 LCD
  *  파형, 벡터, 프레이드, 히스토그램을 제공하는 내장 스코프
  *  SD/HD/UHD/네이티브 8K를 위한 최신 멀티레이트 12G-SDI
  *  폭넓은 호환성을 위한 표준 H.265 파일 및 ProRes 파일
  *  전문가용 멀티채널 디지털 오디오 및 아날로그 오디오
  *  현지화를 위한 11개국 언어 지원
  *  빠른 원격 미디어 업로딩을 위한 10G 이더넷
  *  일반 RS-422 데크 컨트롤
  *  새로운 ATEM Constellation 8K 스위처와 호환
  *  DaVinci Resolve와 같은 인기 비선형 프로그램과 호환

가격 및 구매처

HyperDeck Extreme 8K HDR은 2019년 6월 전 세계 Blackmagic Design 리셀러로부터 US$4995(관세 제외)에 구입할 수 있다.

제품 사진

HyperDeck Extreme 8K HDR과 기타 Blackmagic Design 제품 사진은 www.blackmagicdesign.com/kr/media/images에서 볼 수 있다.

BLACKMAGIC DESIGN에 관하여

Blackmagic Design은 장편 영화, 후반 제작, TV 방송 업계에서 사용되는 디지털 카메라, 컬러 커렉터, 비디오 변환기, 비디오 모니터링, 라우터, 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 레코더, 파형 측정기, 필름 복원 소프트웨어와 같은 세계 최고 품질의 비디오 편집 장비를 개발하는 회사이다. Blackmagic Design의 DeckLink 캡처 카드는 품질과 비용면에서 혁명을 일으킨 제품이며 에미상™을 수상한 DaVinci 색 보정 제품은 1984년 이래로 TV와 영화 산업을 장악해왔다. Blackmagic Design은 6G-SDI와 12G-SDI 제품 그리고 입체 3D와 UHD 워크 플로우를 포함한 분야에 지속적으로 획기적인 혁명을 일으키고 있다. 세계를 선도하는 후반 제작 편집자와 엔지니어가 설립한 Blackmagic Design은 현재 미국, 영국, 일본, 싱가폴, 호주에 지사와 본사를 두고 있다. 더 자세한 사항은 자사 웹사이트 www.blackmagicdesign.com/kr에서 볼 수 있다.

