BLACKMAGIC DESIGN ANNONCE L’HYPERDECK EXTREME 8K HDR

  Le premier enregistreur broadcast 8K offrant un enregistrement en H.265, une interface tactile,   un cache interne, des scopes intégrés, des commandes traditionnelles d'enregistreur et bien plus !

NAB 2019, Las Vegas, États-Unis - Lundi 8 avril 2019 - Blackmagic Design annonce aujourd’hui la sortie de l’HyperDeck Extreme 8K HDR, un enregistreur broadcast innovant offrant un enregistrement en 8K H.265, une interface tactile et des commandes traditionnelles d’enregistreur broadcast. L’HyperDeck Extreme 8K HDR sera disponible en juin 2019 au prix de 4 995 $US auprès des revendeurs Blackmagic Design du monde entier.

L’HyperDeck Extreme 8K HDR sera présenté au salon NAB 2019, au stand Blackmagic Design SL216.

Le nouvel HyperDeck Extreme 8K HDR allie la fiabilité d’HyperDeck aux dernières innovations. En effet, il offre un enregistrement en H.265, un cache interne optionnel, des LUTs 3D, ainsi que la prise en charge de la 8K native et du HDR. En enregistrant de la 8K native en H.265, les utilisateurs pourront réduire leurs coûts de stockage tout en obtenant des images d’une incroyable qualité. Le grand écran LCD offre une visibilité optimale des enregistrements et des commandes de paramétrage. De plus, les utilisateurs peuvent le transformer en enregistreur broadcast traditionnel en ajoutant simplement un HyperDeck Extreme Control. L’HyperDeck Extreme répond aux exigences des diffusions, des productions live et des signalétiques numériques nouvelle génération.

L’HyperDeck Extreme comprend une interface tactile innovante avec des commandes d’enregistreur, ainsi qu’un grand écran pour visionner les enregistrements. Il suffit d’ajouter un HyperDeck Extreme Control pour bénéficier de commandes d’enregistreur broadcast traditionnel et d’une grande molette shuttle au toucher unique. Les utilisateurs peuvent même monter le contrôleur et l’HyperDeck sur un rack. L’HyperDeck Extreme inclut deux logements de stockage, la technologie Quad 12G-SDI pour la 8K, des connexions analogiques pour l’archivage, un port USB-C pour l’enregistrement sur un disque externe, ainsi qu’un haut-parleur et une prise pour casque à l’avant. Il comprend également un cache optionnel pour éliminer les pertes d’images, si le support de stockage est plein ou trop lent. Les connexions d’alimentation AC et DC sont incluses, pour une utilisation en studio ou sur le terrain.

L’HyperDeck Extreme est très polyvalent, ce qui le rend idéal pour la production en direct. Il peut être utilisé en tant qu’enregistreur principal, lecteur de clips ou pour enregistrer des flux indépendants. Les entrées analogiques permettent d’enregistrer depuis des cassettes, afin de pouvoir adapter d'anciens programmes aux plateformes de streaming, ou au montage. Il est facile d'afficher les contenus en 8K avec l’HyperDeck Extreme, car il prend en charge Ethernet 10G et il offre un protocole de contrôle à distance très simple. Les utilisateurs peuvent même l’emporter sur le terrain car il est équipé d’entrées HDMI, SDI et analogiques, ainsi que de scopes intégrés et de LUTs 3D. Les scopes seront d'une aide précieuse pour assurer la conformité des normes broadcast avant le streaming et la diffusion.

L’HyperDeck Extreme Control permet de connecter d’anciens enregistreurs, de régler un point d’entrée et de sortie, puis d’effectuer le montage. Il suffit de connecter l’HyperDeck Extreme 8K et l’HyperDeck Extreme Control à chaque enregistreur, pour archiver en continu avec un seul opérateur. Il est même possible de travailler avec plusieurs formats en utilisant le Teranex Express, pour convertir des cassettes SD en HD, en une seule étape. Les utilisateurs peuvent contrôler une large gamme d’enregistreurs, tels que des Digital Betacam, d’anciens magnétoscopes sur bande 1 pouce format C et des Betacam SP.

La dernière technologie 12G-SDI Quad Link est incluse, pour permettre d’enregistrer et de lire des contenus en 8K pleine résolution. Comme les connexions SDI sont multi-débits, les utilisateurs peuvent communiquer avec d’autres produits en 8K grâce au 12G-SDI Quad Link, ou commuter en SD, HD ou Ultra HD et n’utiliser qu’une seule connexion 12G-SDI. L’HyperDeck Extreme prend en charge le H.265 pour l’enregistrement et la lecture en haute résolution 8K, ce qui permet de lire et d’enregistrer du contenu en 8K sur des cartes CFast standard. L’HyperDeck Extreme 8K est donc idéal pour se connecter aux télévisions et projecteurs 8K dernière génération.

L’écran LCD tactile innovant offre un contrôle incroyable. Il affiche les boutons de lecture, d’arrêt et d’enregistrement, ainsi qu’une mini timeline pour naviguer à travers les enregistrements. Les utilisateurs peuvent même balayer l’écran pour rechercher les images une par une. En haut de l’écran, se trouvent des indications sur le timecode, la norme vidéo, l’état des supports d’enregistrement et les vumètres. Les utilisateurs peuvent activer les scopes, ainsi que l’aide à la mise au point et à l’exposition en touchant l’écran. Les menus LCD offrent également de nombreux autres paramètres et commandes. De plus, il est possible de charger et de sauvegarder des LUTs 3D. Les utilisateurs bénéficient de boutons pour le contrôle du transport, pour activer la LUT 3D et le contrôle à distance.

L’HyperDeck Extreme Control permet d’étendre la puissance de l’HyperDeck Extreme, en y ajoutant des commandes traditionnelles d’enregistreur broadcast. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’un enregistreur broadcast traditionnel, au design familier. Ils peuvent contrôler jusqu’à 8 enregistreurs via le contrôle RS-422. Il est même possible de le monter sur un rack avec l'HyperDeck Extreme pour créer un seul « enregistreur broadcast ». Comme il utilise la norme RS-422, les utilisateurs peuvent contrôler d’anciens enregistreurs broadcast et effectuer le montage en utilisant des points d’entrée et de sortie, ce qui est idéal pour l’archivage de leurs contenus. Ils peuvent même monter leurs images avec plusieurs fréquences d’images.

Les logements pour cartes CFast permettent d’enregistrer sur des cartes mémoires flash largement disponibles sur le marché. Les fichiers H.265 sont assez légers pour être stockés sur des cartes CFast standard. De plus, comme l’appareil comprend deux logements pour cartes CFast, les utilisateurs peuvent échanger les cartes pleines, même pendant l’enregistrement, et ainsi enregistrer à l’infini. Les cartes CFast sont particulièrement adaptées à l’industrie broadcast car elles sont petites, rapides et abordables. En H.265, il est possible d’enregistrer 498 minutes en 8Kp60 sur une carte de 1 TB, 1059 minutes en Ultra HD 2160p60, et 2 354 minutes en 1080p59.94 sur une carte de 1 TB. Cela représente plus de 8 heures de vidéo en 8K, et plus de 39 heures en HD.

Pour enregistrer sur d’autres types de supports, les utilisateurs peuvent connecter des disques flash externes sur le port expansion USB-C. En ajoutant le Blackmagic MultiDock 10G, il est possible d’utiliser des SSD pour la compatibilité avec d’autres modèles HyperDeck. Enfin, la gestion des disques externes peut être effectuée depuis l’écran tactile.

Il se peut que le support de stockage soit plein avant d’être remplacé, ou que la carte soit trop lente, ce qui peut entraîner des pertes d’images. Pour éviter ce problème, il est possible d’installer un disque flash PCIe sur l’HyperDeck Extreme 8K pour la mise en cache des enregistrements. Cela élimine les problèmes de pertes d’images avec les supports CFast ou les disques externes, car le cache va automatiquement enregistrer le contenu qui n’a pas pu être enregistré. Même si une carte est pleine, l’enregistrement continuera sur le cache, jusqu’à ce que le support soit changé. Le cache permet même d’enregistrer des formats trop rapides pour les cartes ou les disques externes.

L’HyperDeck Extreme 8K comprend une large gamme de connexions vidéo et audio, telles que 12G-SDI Quad Link multi-débits pour les appareils SDI SD, HD, Ultra HD et 8K. Ces sorties 12G-SDI supportent les signaux fill et key lors de la lecture des fichiers RVBA 4:4:4:4. L’HDMI est inclus pour les téléviseurs grand public et les projecteurs vidéo. Pour le travail d’archives, l’HyperDeck offre également des connexions audio analogiques symétriques, HiFi et timecode. Cet appareil intègre même une sortie SDI down-convertie affichant des informations à l’écran pour le monitoring. L’HyperDeck Extreme 8K est également doté d’un port Ethernet 10G pour un chargement haut débit à l’aide des protocoles FTP.

Les utilisateurs seront prêts pour les workflows en HDR grâce à sa prise en charge des dernières normes HDR et à son écran extrêmement lumineux offrant une large gamme de couleurs. Les scopes intégrés se changent même en scopes HDR lorsque des formats HDR sont détectés. Les fichiers sont identifiés avec les informations HDR appropriées, et les entrées SDI et HDMI détectent automatiquement les normes vidéo HDR. Les formats de métadonnées statiques PQ et HLG sont traités selon la norme ST2084. Comme l’écran LCD lumineux offre une large gamme de couleurs, il peut prendre en charge les espaces colorimétriques Rec. 2020 et Rec. 709. Le gamut de l’écran de l’HyperDeck Extreme 8K HDR peut même entièrement supporter le format DCI-P3.

L’HyperDeck Extreme offre un monitoring de forme d’onde complet afin de garantir une conformité aux normes broadcast lors de travaux haut de gamme. Le scope de forme d’onde affiche les niveaux de luminance (dit aussi luminosité) de l’entrée ou du signal en lecture. Le vecteurscope permet de voir l’intensité des couleurs à un niveau de référence SDI de 100 %. Les utilisateurs disposent également des affichages RGB et YUV Parade, qui sont parfaits pour la correction colorimétrique et pour vérifier les couleurs illégales. L’histogramme permet quant à lui de visualiser la distribution des hautes et des basses lumières dans les images, mais aussi de repérer les zones écrêtées. Les scopes intégrés peuvent être superposés à la vidéo en direct, ou affichés dans une petite fenêtre dans le coin supérieur droit du scope.

Les connexions SDI et HDMI sont multi-débits et prennent en charge la SD, la HD, l’Ultra HD et la 8K. Les formats SD incluent les normes NTSC et PAL. Les formats HD 720p comprennent 720p50 et 59.94p, les formats entrelacés HD 1080i comprennent 1080i50 et 59.94, et les formats HD 1080p comprennent 1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 et 60p. Les utilisateurs peuvent même travailler avec des formats 1080 PsF. L’Ultra HD est supportée jusqu’à 2160p59.94, et les formats 2K et 4K DCI sont disponibles jusqu’à 25p. Les normes 8K prises en charge sont 4320p23.98, 24, 25, 29.97, 50, 59.94 et 60p.

La 8K offre autant de pixels que l’Ultra HD. L’HyperDeck Extreme 8K utilise donc des fichiers H.265 pour l’enregistrement en 8K afin de réduire les coûts et de faciliter les travaux en 8K. Les fichiers H.265 sont extrêmement petits et leur taux de compression varie de 60:1 à 285:1. Il est possible d’utiliser le H.265 pour tous les formats 8K, Ultra HD et HD progressifs. L’HyperDeck Extreme 8K supporte également les formats ProRes 422 HQ, ProRes 422, et ProRes 422 LT pour l’enregistrement et la lecture, et le format ProRes 4444 pour les sorties fill et key.

L’HyperDeck Extreme 8K HDR intègre une connectique audio professionnelle pour les émissions modernes ou pour l’archivage de contenu provenant d’anciens enregistreurs broadcast. Pour les projets dans des formats SDI, il est possible d’enregistrer 2, 4, 8 ou 16 canaux audio en temps réel. Pour capturer d’anciennes émissions, l’HyperDeck Extreme 8K HDR comprend 4 entrées audio analogiques XLR qui permettent d’enregistrer 4 canaux provenant de magnétoscopes Betacam SP. Pour le monitoring, il suffit d’utiliser les 4 vumètres à l’écran et de sélectionner la balistique VU ou PPM. Cet appareil offre également des entrées audio HiFi directes pour le matériel grand public comme les magnétoscopes VHS, lecteurs DVD et boîtiers décodeurs. En plus de sa technologie 8K de pointe, l’HyperDeck Extreme 8K HDR offre également des connexions analogiques, conçues pour répondre aux spécifications broadcast de faible bruit et de faible distorsion.

Comme plusieurs langues sont prises en charge, les utilisateurs n'auront pas besoin d’en apprendre une nouvelle pour l’utiliser. L'appareil prend en charge l’anglais, le chinois, le japonais, le coréen, l’espagnol, l’allemand, le français, le russe, l’italien, le portugais et le turc.

L’HyperDeck Extreme 8K HDR est idéal pour la signalétique numérique car il comprend un port Ethernet 10G super rapide qui permet de charger les médias à distance. Tous les modèles utilisent un protocole textuel simple et les utilisateurs peuvent se servir de Telnet pour tester des commandes. Pour charger des fichiers multimédia à distance, il est possible d’utiliser le FTP, ou même un logiciel FTP client. Lorsque le protocole Ethernet et le FTP sont utilisés avec une large matrice de disques, l’HyperDeck Extreme devient un serveur broadcast très efficace pour la gestion des médias et la lecture.

Il est possible d’utiliser une large gamme de produits Blackmagic Design avec l’HyperDeck Extreme, comme l’HyperDeck Extreme Control pour ajouter des commandes d’enregistreur broadcast traditionnelles. De plus, comme il utilise un protocole de contrôle RS-422 standard, il est compatible avec n’importe quel enregistreur broadcast. Il est possible de le connecter au nouveau Blackmagic MultiDock 10G pour utiliser des SSD standard offrant une compatibilité avec les supports des autres modèles HyperDeck. L’HyperDeck Extreme 8K fonctionne également parfaitement en tant qu’enregistreur master lorsqu’il est associé au nouvel ATEM Constellation 8K, ainsi que pour la lecture des clips et les enregistrements indépendants. Le Teranex SDI to HDMI 8K permet quant à lui d’effectuer du monitoring sur un téléviseur. L’HyperDeck Extreme 8K permet également de calibrer les moniteurs et offre des LUTs 3D ainsi que des scopes à l’écran.

Comme les fichiers de l’HyperDeck Extreme 8K sont répandus, ils sont compatibles avec tous les systèmes d'exploitation et avec la plupart des logiciels vidéo. Les supports peuvent être formatés en ExFAT ou HFS+, il suffit donc de les brancher à l’ordinateur pour accéder aux fichiers, comme avec un disque standard. DaVinci Resolve est parfait pour l’HyperDeck, car il offre des outils de montage, d’étalonnage, de post-production audio et d’effets visuels sur un seul logiciel.

« Nous pensons que l’HyperDeck Extreme 8K HDR offrira aux utilisateurs une technologie nouvelle génération leur permettant de se lancer dans la production en 8K », a déclaré Grant Petty, PDG de Blackmagic Design. « Et même s’ils n'utilisent pas la 8K, l’HyperDeck possède tant de fonctionnalités, qu’il deviendra incontournable pour les productions en direct, la signalétique numérique et la diffusion ! »

FONCTIONNALITÉS DE L’HYPERDECK EXTREME 8K HDR

  *  Prise en charge de la production en direct, de la signalétique numérique et de l’archivage.
  *  Prise en charge des anciens programmes pour le streaming.
  *  Enregistrement et lecture en 8K pleine résolution.
  *  Grand écran LCD tactile.
  *  Commandes traditionnelles d’enregistreur broadcast en option.
  *  Deux logements CFast pour enregistrer sans fin.
  *  Enregistrement direct sur des disques externes USB-C.
  *  Mise en cache optionnelle pour éviter les pertes d’images.
  *  Connexions HDMI, analogiques et 12G-SDI Quad Link pour la 8K.
  *  Prise en charge avancée du HDR et écran LCD offrant une large gamme de couleurs.
  *  Scopes intégrés, incluant la forme d’onde, le vecteurscope, la parade et l’histogramme.
  *  Connexions multi-débits 12G-SDI pour la SD, la HD, l’Ultra HD et la 8K native.
  *  Fichiers H.265 et ProRes standard pour une grande compatibilité.
  *  Audio professionnel multicanaux numérique et analogique.
  *  Localisation en 11 langues répandues.
  *  Ethernet 10G pour un chargement des médias extrêmement rapide.
  *  Commandes d’enregistreurs broadcast RS-422.
  *  Compatibilité avec le nouveau mélangeur ATEM Constellation 8K.
  *  Compatibilité avec les principaux logiciels de montage non-linéaires, tels que DaVinci Resolve.

DISPONIBILITÉ ET PRIX

L’HyperDeck Extreme 8K HDR sera disponible en juin 2019 au prix de 4 995 $US (hors droits) auprès des revendeurs Blackmagic Design du monde entier.

IMAGES DE PRESSE

Les photographies de l’HyperDeck Extreme 8K HDR et de tous les autres produits Blackmagic Design sont disponibles sur www.blackmagicdesign.com/fr/media/images.

À PROPOS DE BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design crée des produits de très grande qualité destinés aux professionnels du cinéma, de la postproduction et de la diffusion télévisée. Il propose des outils pour le montage vidéo, des caméras numériques, des correcteurs de couleur, des convertisseurs vidéo, des solutions de monitoring vidéo, des grilles de commutation, des mélangeurs de production en direct, des enregistreurs à disque, des moniteurs de forme d’onde et des scanneurs de film en temps réel. Les cartes de capture DeckLink de Blackmagic Design ont révolutionné le marché de l’audiovisuel en termes de qualité et d’accessibilité financière. Le logiciel d’étalonnage DaVinci a remporté un Emmy™ Award et domine l’industrie de la télévision et du film depuis 1984. Blackmagic Design continue à innover, notamment en proposant des produits 6G-SDI et 12G-SDI, mais aussi des workflows en 3D stéréoscopique et Ultra HD. Fondée par une équipe de monteurs et d'ingénieurs en post-production de renom, la société Blackmagic Design a des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon, à Singapour et en Australie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Internet www.blackmagicdesign.com/fr.

