BLACKMAGIC DESIGN KÜNDIGT DEN NEUEN HYPERDECK EXTREME 8K HDR AN

  Das welterste 8K-Broadcast-Deck mit fortschrittlicher H.265-Aufzeichnung, Touch-Bedienoberfläche,   internem Cache, integrierten Scopes, herkömmlichen MAZ-Bedienoptionen und mehr

NAB 2019, Las Vegas, Nevada, USA – Montag, 8. April 2019 – Blackmagic Design kündigte heute mit dem HyperDeck Extreme 8K HDR ein innovatives Broadcast-Deck an, das fortschrittlich mit H.265 in 8K aufzeichnet und eine Touchscreen-Bedienoberfläche sowie traditionelle MAZ-Bedienelemente mitbringt. Der HyperDeck Extreme 8K HDR ist ab Juni 2019 für 4.995 USD bei Blackmagic Design Resellern weltweit erhältlich.

Auf der NAB 2019 wird der HyperDeck Extreme 8K HDR am Blackmagic Design Stand Nr. SL216 vorgeführt.

Der neue HyperDeck Extreme 8K HDR vereint die gewohnte Zuverlässigkeit der HyperDeck MAZ-Familie mit aktuellen Innovationen wie dem Aufzeichnen in platzsparenden H.265-Dateien, einem optionalen internen Zwischenspeicher, 3D-LUTs sowie Unterstützung für natives 8K und HDR. Die Möglichkeit zum Aufzeichnen nativer 8K-Bilder in H.265 geht mit verringerten Speicherkosten und einer brillanten Bildqualität einher. Der große Touchbildschirm gewährleistet die Ansicht von Aufzeichnungen in aller Perfektion und ermöglicht die Steuerung aller Rekorderfunktionen. Gepaart mit einem HyperDeck Extreme Control Bedienpult gibt dieses Broadcast-Deck eine traditionelle MAZ ab. Das macht den HyperDeck Extreme zur perfekten Lösung fürs Broadcasting sowie für Liveproduktionen und Digital Signage der nächsten Generation.

Der HyperDeck Extreme HDR 8K hat eine innovative Touch-Bedienoberfläche mit MAZ-Bedienelementen und einen großen Bildschirm zum Sichten von Aufzeichnungen. Wird ihm zusätzlich ein HyperDeck Extreme Control Bedienpult zur Seite gestellt, hat man ergonomisch angenehme MAZ-Bedienelemente herkömmlicher Art und einen großen Shuttle-Regler zur Hand. Der HyperDeck und sein Bedienpult passen sogar zusammen in ein Geräterack. Die weitere Ausstattung des HyperDeck Extreme 8K HDR umfasst zwei Medienschächte, Quad Link 12G-SDI-Anschlüsse für 8K, Analoganschlüsse für Archivierungszwecke und USB-C zum Aufzeichnen auf externe Laufwerke. Ein Lautsprecher und eine Kopfhörerbuchse sind an der Frontblende verortet. Ebenfalls vorhanden ist ein optionaler Cache, der das Problem fallengelassener Frames bei vollen oder zu langsamen Speichermedien eliminiert. Die beiden Stromanschlüsse für AC und DC ermöglichen den Einsatz im Studio oder On Location.

Die bemerkenswerte Vielseitigkeit des HyperDeck Extreme macht ihn ideal für Liveproduktionen ebenso wie als Masterrekorder, Clip-Player und für ISO-Aufzeichnungen einzelner Kameras. Über die Analogeingänge können alte Videobänder aufgezeichnet und frühere Sendungen zur Verwertung durch aktuelle Streamingdienste oder für den Bildschnitt aufbereitet werden. Digital Signage in 8K geht mit einem HyperDeck Extreme kinderleicht, da der Rekorder für schnelle Media-Uploads mit 10G-Ethernet ausgestattet ist. Überdies verwendet er ein einfaches Fernsteuerprotokoll. Dank seiner HDMI-, SDI- und Analogeingänge mit integrierten Scopes und 3D-LUTs eignet sich der HyperDeck Extreme sogar als Field-Recorder. Praktische Scopes dienen der Qualitätssicherung beim Mastern und der Benutzer kann sich vor der Ausstrahlung oder vor dem Streaming vergewissern, dass die Sendevorgaben erfüllt sind.

Über ein HyperDeck Extreme Control kann man MAZen aus alten Zeiten anschließen, In- und Out-Punkte setzen und dann den Bildschnitt machen. Versieht man Altgeräte je mit einem HyperDeck Extreme 8K HDR und einem HyperDeck Extreme Control, kann damit kontinuierlich archiviert werden. Zur Bedienung reicht hierfür eine Person. Zum Schneiden in verschiedenen Formaten können Bänder unter Einsatz eines Teranex Express Normwandlers sogar in einem Rutsch von SD nach HD konvertiert werden. Mit dem Bedienpult können MAZen vieler Macharten gesteuert werden, darunter die Digital Betacam, MAZen im 1-Zoll-C-Format und die Betacam SP.

Alles kommt mit der aktuellsten Quad Link 12G-SDI-Funktionalität und Material kann in fulminanter Bildqualität und voller 8K-Auflösung aufgezeichnet und wiedergegeben werden. Da die Multirate-fähigen SDI-Anschlüsse für Quad Link 12G-SDI-Signale einsetzbar sind, ist für Kompatibilität mit anderen 8K-Produkten gesorgt. Im SD-, HD- oder Ultra-HD-Betrieb können die Anschlüsse alternativ als einzelne SDI-Verbindung benutzt werden. Damit hochauflösendes 8K auf reguläre CFast-Karten aufgezeichnet werden kann, verwendet der HyperDeck Extreme 8K HDR moderne H.265-Dateien für die Aufnahme und Wiedergabe in 8K. Somit ist der HyperDeck Extreme 8K HDR bestens zum Anschließen an die neuesten 8K-Fernseher und -Beamer geeignet.

Die innovative LCD-Touchoberfläche gibt dem Benutzer enorm viel Kontrolle. Der Touchbildschirm bietet dedizierte Transport-Buttons für Play, Stop und Aufnahme sowie eine Mini-Timeline zum Durchscrollen der Aufzeichnungen. Er gestattet sogar das Jogging durch Bilder per Wischbewegung. Das LCD zeigt auch ein Head-up-Display für Timecode, Videonorm, Medienstatus sowie Audiopegelmeter an. Die Scopes ebenso wie die Fokussier- und Belichtungshilfen sind über den Touchscreen aktivierbar. Es gibt auch eine Menge weiterer Einstellungen, die allesamt über das große LCD gesteuert werden. Des Weiteren können Benutzer von dort 3D-LUTs laden und speichern. Das LCD bietet Direktzugriffs-Buttons für die Transportsteuerung. Von dort werden auch 3D-LUTs und der Fernsteuerungsmodus aktiviert.

Das HyperDeck Extreme Control erweitert den HyperDeck Extreme 8K HDR und stellt zusätzliche Bedienelemente im Stil herkömmlicher MAZen bereit. Das Bedienpult funktioniert wie eine herkömmliche MAZ mit vertrautem Layout. Über eine branchenübliche RS-422-Schnittstelle können Sie damit bis zu acht MAZen steuern. Indem der HyperDeck Extreme neben einem HyperDeck Extreme Control im Rack installiert wird, können Benutzer sich eine einzelne Broadcastdeck-Einheit erstellen. Weil das Bedienpult das Standardprotokoll RS-422 verwendet, können damit Alt-MAZen gesteuert und anhand von In- und Out-Punkten Bildschnitte vorgenommen werden. Das ist ideal für Archivierungszwecke. Das Schneiden von Bildmaterial mit verschiedenen Frameraten geht sogar bei laufender Normwandlung.

Da CFast-Medien unterstützt werden, kann auf überall erhältliche Speicherkarten aufgezeichnet werden. H.265-Dateien sind klein genug, um lange Aufzeichnungen auf regulären CFast-Karten zu speichern. Der HyperDeck Extreme 8K HDR hat zwei CFast-Kartenschächte. Da volle Karten sogar bei laufender Aufzeichnung austauschbar sind, kann über endlos lange Zeiträume aufgezeichnet werden. Aufgrund ihrer Kompaktheit, der hohen Geschwindigkeit und den geringen Kosten sind CFast-Karten im Sendewesen ideal. Mit H.265 kann man 498 Minuten Material in 8Kp/60 auf eine 1-TB-Karte aufnehmen. In 2160p/60 Ultra HD passen 1059 Minuten auf eine 1-TB-Karte und in 1080p/59,94 sogar 2354 Minuten. Das sind mehr als acht Stunden in 8K und mehr als 39 Stunden in HD.

Zum Aufzeichnen auf andere Medien ist zum Einstecken externer USB-Speichersticks ein USB-C-Expansionsport vorhanden. Durch Hinzufügen einer Blackmagic MultiDock 10G können auch SSDs verwendet werden, was für Kompatibilität mit anderen HyperDeck Modellen sorgt. Es werden sogar Bildschirmmenüs für die Verwaltung externer Speichermedien über den Touchscreen geboten.

Manchmal sind Speichermedien voll, ehe eine leere Karte nachgelegt wurde. Oder die Karte ist zu langsam. Dann kann es passieren, dass in den Aufzeichnungen Einzelbilder ausgelassen werden. Dieses Problem lässt sich beheben, indem im HyperDeck Extreme 8K ein PCIe-Flash-Laufwerk installiert wird, das als Aufzeichnungscache fungiert. Da der automatisch einspringende Cache dann alle von den vorgesehenen Speichermedien nichterfassten Inhalte aufzeichnet, werden Probleme mit CFast-Medien oder externen Laufwerken vermieden. Selbst bei sich füllenden Karten wird bei fortgesetzter Aufzeichnung so lange im Cache zwischengespeichert, bis eine Karte ausgetauscht wird. Im Cache können sogar Formate erfasst werden, die für Speicherkarten oder externe Laufwerke zu schnell sind.

Der HyperDeck Extreme 8K HDR ist mit einem breiten Spektrum an Video- und Audioanschlüssen bestückt, bspw. Multi-Rate Quad Link 12G-SDI für SD-, HD-, Ultra-HD- und 8K-SDI-Geräte. Die 12G-SDI-Ausgänge unterstützen Fill-and-Key-Signale bei der Wiedergabe von RGBA-Dateien mit 4:4:4:4-Abtastung. Für Fernsehgeräte und Beamer des Consumer-Segments sind HDMI-Anschlüsse vorhanden. Für Archivierungsaufgaben bietet der HyperDeck Anschlüsse für symmetrisches Analog- und HiFi-Audio sowie für Timecode. Fürs Monitoring hat er sogar einen SDI-Ausgang mit Down-Konvertierung und Overlays. Ein 10G-Ethernet-Port auf neuestem technischem Stand ermöglicht Uploads in Hochgeschwindigkeit über FTP-Protokolle.

Support für die aktuellsten HDR-Normen und ein unglaublich heller Bildschirm mit Wide Color Gamut (WCG) machen Benutzer startklar für die neuesten HDR-Workflows. Wird in HDR-Formaten gearbeitet, verwandeln sich selbst die integrierten Scopes in HDR-Scopes. Dateien werden mit den korrekten HDR-Informationen versehen, sodass an SDI- und HDMI-Eingängen automatisch die HDR-Videonorm erkannt wird. Statische Metadaten in PQ- und HLG-Formaten werden gemäß der ST2084-Norm behandelt. Das LCD mit besonders breitem Farbumfang meistert die Farbräume Rec.2020 und Rec.709. Der Farbumfang des im HyperDeck Extreme 8K HDR verbauten LCD beherrscht sogar das DCI-P3-Format zu 100 Prozent.

Der HyperDeck Extreme 8K HDR hat alles fürs interne Waveform-Monitoring an Bord, damit Benutzer bei anspruchsvollen Projekten die Einhaltung von Sendevorgaben gewährleisten können. Die Waveform-Anzeige stellt die Luminanzwerte (Helligkeit) der Eingabe- oder Wiedergabesignale in vertrauter Manier dar. Die Vektorskop-Anzeige gibt die Farbsättigung bei 100 Prozent der SDI-Referenzpegel an. Für die Farbkorrektur sowie zur Kontrolle und Berichtigung unzulässiger Farbpegel sind RGB- und YUV-Parade-Anzeigen vorhanden. Das Histogramm macht die Verteilung von Schwarz- und Weißtönen sowie abgeschnittene Pegel in den Tiefen und Lichtern sichtbar. Die integrierten Scopes kann man sich als Overlay über dem Live-Video oder als kleine Bild-in-Bild-Darstellung oben rechts im Scope anzeigen lassen.

Die SDI- und HDMI-Anschlüsse sind Multirate-fähig und meistern SD, HD, Ultra HD und 8K. Die SD-Formate umfassen NTSC und PAL. HD-Normen in 720p umfassen 720p/50 und 59,94 fps. Die HD-Halbbildformate 1080i umfassen 1080i/50 und 59,94. Die HD-Formate in 1080p umfassen 1080p/23,98, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94 und 60 fps. Benutzer können sogar mit 1080-PsF-Formaten arbeiten. Ultra-HD-Formate werden bis zu 2160p/59,94 unterstützt. 2K- und 4K-DCI-Frameraten sind bis zu 25p verfügbar. 8K-Formate schließen 4320p/23,98, 24, 25, 29,97, 50, 59,94 und 60 fps ein.

Weil in 8K viermal so viele Pixel stecken wie in Ultra HD, verwendet der HyperDeck Extreme 8K HDR für die 8K-Aufzeichnung H.265-Dateien. Das senkt die Kosten und erleichtert die Arbeit mit Dateien in 8K. Für H.265-Dateien werden Kompressionsverhältnisse zwischen 60:1 und 285:1 verwendet, was extrem kleine Dateien und erheblich geringere Dateigrößen ergibt. Sie können H.265 für alle 8K-, Ultra-HD- und progressiven HD-Formate (Vollbildverfahren) verwenden. Der HyperDeck Extreme 8K HDR unterstützt für die Aufzeichnung und Wiedergabe sogar ProRes 422 HQ, ProRes 422, ProRes 422 LT. Für die Wiedergabe der Fill-and-Key-Ausgabe wird auch ProRes 4444 unterstützt.

Der HyperDeck Extreme 8K HDR bietet professionelle Audiofunktionen für moderne Broadcaster und lässt sich zum Verwerten von Archivbeständen mit Alt-MAZen einsetzen. Beim Arbeiten mit SDI-Formaten können Benutzer Ton über 2, 4, 8 oder 16 Kanäle in Echtzeit aufzeichnen. Zur Erfassung von Programmen aus Archiven stehen vier analoge XLR-Audioeingänge bereit. Das ermöglicht es, alle vier Kanäle von Betacam SP MAZen aufzunehmen. Anhand von Onscreen-Audiopegelmetern können alle vier Kanäle überprüft werden. Der Benutzer gibt dafür wahlweise den VU- oder PPM-Metermodus vor. Für Consumer-Geräte wie VHS, DVD und Set-Top-Boxen sind direkte Eingänge für HiFi-Audio vorhanden. Der HyperDeck Extreme 8K HDR ist das Nonplusultra für 8K-Technologie, dennoch sind auch seine Analoganschlüsse gemäß der technischen Senderichtlinien hinsichtlich Grundrauschen und Verzerrungen konzipiert.

Es werden mehrere Sprachen, darunter auch Deutsch, unterstützt. Da braucht man für die Bedienung keine Fremdsprache zu lernen. Ebenfalls unterstützt werden Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch, Chinesisch, Japanisch und Koreanisch.

Mit seiner 10G-Ethernet-Technik und entsprechend schnellen Remote-Uploads bewältigt der HyperDeck Extreme 8K HDR auch Aufgaben im Bereich der digitalen Beschilderung schlankweg. Alle Modelle der Produktfamilie verwenden ein einfaches Textprotokoll. Benutzer können ihre Steuerbefehle zudem per Telnet testen. Für den Upload von Mediendateien aus der Ferne kann FTP oder sogar eine einfache FTP-Client-Software verwendet werden. Wird ein Ethernet-Protokoll oder FTP mit großen Datenträger-Arrays eingesetzt, wird aus dem HyperDeck Extreme ein großartiger Broadcast-Server zum Einspielen und Managen von Medien und fürs Playout.

Für den Einsatz mit dem HyperDeck Extreme 8K HDR gibt es ein breites Sortiment an kompatiblen Blackmagic Design Produkten. Dies umfasst das HyperDeck Extreme Control, ein Bedienpult mit herkömmlichen MAZ-Bedienelementen. Der Rekorder verwendet das branchenübliche RS-422-Decksteuerungsprotokoll und funktioniert mit jeder beliebigen MAZ. Für eine breitere Medienkompatibilität mit den regulären SSDs anderer HyperDeck Modelle lässt sich die Aufzeichnungsausrüstung mit einer neuen Blackmagic MultiDock 10G ausbauen. Mit dem neuen ATEM Constellation 8K Mischer gepaart, ist der HyperDeck Extreme 8K HDR außerdem der ideale Rekorder fürs Mastern oder die Clipwiedergabe und ISO-Aufzeichnung. Fürs Monitoring ermöglicht ein angeschlossener Teranex SDI to HDMI 8K die Bildkontrolle mit einem Fernsehgerät. Des Weiteren bringt er Monitorkalibrierung, 3D-LUTs und Onscreen-Scopes mit.

Weil der HyperDeck Extreme 8K HDR Dateien in gängigen Formaten generiert, sind diese mit allen Betriebssystemen und den meisten Videosoftwares kompatibel. Speichermedien können wahlweise in ExFAT oder HFS+ formatiert werden. Computer greifen auf die Dateien dann wie bei normalen Laufwerken zu. DaVinci Resolve ist ideal für den Einsatz mit einem HyperDeck Modell, weil es die Postproduktionsarbeitsgänge Schnitt, Farbkorrektur, Ton und visuelle Effekte in der einen Softwareanwendung vereint.

„Wir glauben, dass der neue HyperDeck Extreme 8K HDR Kunden eine völlig neue Technologiegeneration bringt und damit einer neuen Welle an 8K-Produktionen den Weg bereitet“, sagte Grant Petty, CEO, Blackmagic Design. „Selbst wenn Kunden aktuell kein 8K brauchen, rechnen wir damit, dass der neue HyperDeck mit seiner Vielfalt an Features in den Bereichen Liveproduktion, Digital Signage und Broadcasting eine wichtige Rolle spielen wird.“

LEISTUNGSMERKMALE DES HYPERDECK EXTREME 8K HDR

  *  Unterstützt den Einsatz für Liveproduktionen, Digital Signage und Archivierungszwecke
  *  Unterstützt den Ingest von vorhandenen Programminhalten fürs Streaming
  *  Aufzeichnung und Wiedergabe in voller 8K-Auflösung
  *  Großes LCD zum Einsatz als Touch-Bedienoberfläche
  *  Optionale zusätzliche Bedienelemente im traditionellen MAZ-Stil
  *  Duale CFast-Medien für Nonstop-Aufzeichnungen
  *  Direktaufzeichnungen auf externe USB-C-Laufwerke
  *  Optionaler Mediencache eliminiert Dropped-Frame-Probleme
  *  Quad Link 12G-SDI-Anschlüsse für 8K-, HDMI- und altes Analogmaterial
  *  Hochmoderner HDR-Support und helles LCD mit breitem Farbumfang
  *  Integrierte Videoscopes wie Waveform, Vektorskop, Parade und Histogramm
  *  Aktuellstes Multi-Rate 12G-SDI für SD, HD, Ultra HD und natives 8K
  *  Reguläre H.265- und ProRes-Dateien für weitreichende Kompatibilität
  *  Professionelles Digital- und Analogaudio mit mehreren Kanälen
  *  In 11 verbreiteten Sprachen lokalisiert
  *  10G-Ethernet für extrem schnelle Medien-Uploads aus der Ferne
  *  Gebräuchliche RS-422-Decksteuerung
  *  Kompatibel mit dem neuen ATEM Constellation 8K Mischer
  *  Funktioniert mit gängigen NLE-Softwares wie DaVinci Resolve

VERFÜGBARKEIT UND PREIS

Der HyperDeck Extreme 8K HDR ist ab Juni 2019 für 4.995 USD (exklusive Steuerabgaben) bei Blackmagic Design Resellern weltweit erhältlich.

PRESSEFOTOS

Produktfotos des HyperDeck Extreme 8K HDR und aller anderen Blackmagic Design Produkte sind unter www.blackmagicdesign.com/de/media/images erhältlich.

ÜBER BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design entwickelt die weltweit anspruchsvollsten Videobearbeitungsprodukte, Digitalfilmkameras, Farbkorrektursysteme, Videokonverter, Videomonitoringsysteme, Kreuzschienen, Live-Produktionsmischer, Diskrekorder, Waveform-Monitore sowie Echtzeit-Filmscanner für die Kino-, Postproduktions- und Fernsehbranchen. Mit seinen DeckLink Capture-Karten hat Blackmagic Design in puncto Qualität und Bezahlbarkeit die Postproduktionsbranche revolutioniert, und die mit einem Emmy™ ausgezeichneten DaVinci Farbkorrekturprodukte des Anbieters gelten seit 1984 als Vorreiter der Film- und Fernsehindustrie. Blackmagic Design bringt weiterhin laufend bahnbrechende Innovationen auf den Markt. So zum Beispiel die 6G-SDI- und 12G-SDI-Produkte sowie Lösungen für stereoskopische 3D- und Ultra-HD-Workflows. Das von weltweit führenden Postproduktionsfachleuten und -ingenieuren gegründete Unternehmen unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Japan, Singapur und Australien. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.blackmagicdesign.com/de

