BLACKMAGIC DESIGN宣布推出 新款HYPERDECK EXTREME 8K HDR

  业界首部8K广播级录机，搭载先进H.265编码记录、   触摸屏用户界面、内部缓存、内置示波器、HDR、传统录机控制选项以及更多功能！

NAB 2019，美国拉斯维加斯 - 2019年4月8日星期一 - Blackmagic Design于今日宣布推出全新颠覆式广播级录机HyperDeck Extreme 8K HDR。该产品采用先进的H.265 8K记录，兼具触摸式用户界面和传统广播录机控制功能。HyperDeck Extreme 8K HDR将于2019年六月起由Blackmagic Design全球经销商发售，售价US$4995。

HyperDeck Extreme 8K HDR将于2019年度NAB的SL216号Blackmagic Design展位上亮相。

最新HyperDeck Extreme 8K HDR秉承了HyperDeck值得信赖的耐久品质，同时引入节省空间的H.265文件编码、可选配内部缓存、3D LUT、原生8K以及HDR支持等革新技术。以H.265记录原生8K文件，用户可以减少存储成本并保持精良的画质。大尺寸触摸屏提供了完美的观看记录画面以及所有的录机设置控制。用户添加HyperDeck Extreme Control后还可将其转换成传统的广播级录机。因此，HyperDeck Extreme是新一代播出、现场制作和数字标牌的完美方案。

HyperDeck Extreme搭载具有录机控制的革新触摸屏用户界面设计，其大型屏幕方便观看记录内容。添加HyperDeck Extreme Control后可获得传统广播级录机控制和极具奢华手感的大尺寸旋钮，带来细腻流畅的控制。用户还可以将HyperDeck和控制器安装到机架上。HyperDeck Extreme还设有两个存储卡槽、用于8K制作的四路12G-SDI接口、用于存档的模拟接口、用于外部硬盘记录的USB-C接口、前面板扬声器和耳机接口等众多功能。此外，还可以选配缓存功能，防止存储介质已满或速度太慢时可能出现的丢帧问题。产品兼具AC和DC电源接口，棚内外景皆相宜。

HyperDeck Extreme适用范围广泛，还是现场制作的完美选择，也是母版录机、片段播放器以及摄影机ISO单独记录的理想设备。模拟输入接口可让用户连接老式视频录像带，因此这些旧节目可以被重新制作成时下最新的流媒体影像，或用于剪辑工作。HyperDeck Extreme配备10G以太网可快速上传媒体文件，让数字标牌呈现出无比震撼的8K影像，此外还具有简单易用的远程控制协议。用户甚至还可以将其用作外景录机，因为它搭载HDMI、SDI以及模拟输入，还内置示波器和3D LUT功能。示波器功能还有助于质检人员确保所有信号在流媒体播出和直播之前都符合标准。

HyperDeck Extreme Control能连接老式广播级录机，再设置入点和出点，然后进行剪辑。为每台老式录机连接HyperDeck Extreme 8K和HyperDeck Extreme Control后，只要一名操作员就可以让所有设备进行不间断记录存档。使用Teranex Express甚至还可以实现跨格式剪辑，将磁带格式从SD转换成HD一步到位。Digital Betacam、1英寸C型及Betacam SP等一系列广泛录像机尽在掌握。

HyperDeck Extreme拥有最新的四链路12G-SDI技术，能以画质精美的全分辨率8K进行记录和回放。这些SDI接口均采用多速率设计，可以使用四链路12G-SDI获得与其他8K产品的兼容，也可以切换至SD、HD或Ultra HD，使用单链路SDI接口展开工作。HyperDeck Extreme以时下流行的H.265文件进行8K记录和回放，使用常规且经济的CFast卡就可以记录高分辨率8K内容，是连接最新8K电视机和投影仪的不二之选。

创新性LCD触摸屏用户界面提供了全面而细致的功能控制。屏幕上设有播放、停止以及记录按钮，外加可滚动查看记录内容的迷你时间线，用户在画面上左右点划即可快速搜索片段。LCD屏采用HUD设计的时间码、视频格式、媒体状态以及音频表等功能。通过触摸屏可开启示波器，还可以实现对焦和曝光度辅助功能。通过大型LCD还可实现大量的设置控制。此外，用户可以加载和保存3D LUT，并可以使用按钮直接获得播放控制、3D LUT以及远程控制等功能。

添加HyperDeck Extreme Control后，HyperDeck Extreme还能兼备传统广播级录机控制，操作起来就好像是采用熟悉布局的传统广播录机。用户可以通过行业标准的RS-422控制进行多达8台录机控制，甚至可以采用机架式安装HyperDeck Extreme从而构建出单个“广播录机”设备。由于采用标准RS-422，用户可以控制老式广播录机并通过设置出入点进行编辑，因此非常适合存档工作。此外，在不同格式进行转换时，用户甚至可以在不同帧率间进行编辑。

产品支持CFast卡存储介质，可将内容记录在常见的闪存上。H.265文件尺寸之小，足以在标准CFast卡上进行长时间记录。此外，其CFast双卡槽设计还能方便用户在记录期间替换录满的卡，实现超长记录。CFast卡尺寸小、速度快和价格经济的特点，使其成为广播用途的完美选择。采用H.265编码，用户可以在1TB存储卡上记录498分钟的8Kp60影像，1059分钟的2160p60 Ultra HD影像，以及2345分钟的1080p59.94影像。以8k格式可记录超过8小时，以HD格式记录可记录超过39小时。

如需记录到其他类型的存储介质上，可通过USB-C扩展端口实现外部存储盘记录。其他HyperDeck型号添加Blackmagic MultiDock 10G后还可以轻松使用SSD。用户甚至通过触摸屏上的屏幕菜单就能实现外接存储盘的管理控制。

有时用户在更换空白卡时，或如果存储卡速度太慢时，在记录期间可能会出现丢帧。为避免出现这一问题，可以在HyperDeck Extreme 8K内安装PCIe闪存硬盘作为记录缓存所用。缓存会自动保存存储卡无法记录的所有内容，从而有效避免了CFast存储介质或外接硬盘的丢帧问题。即使存储卡记录满时，内容也将继续记录到缓存上，直到换卡为止。有了缓存，用户甚至可以记录那些对于存储卡或外接硬盘来说速度太快的格式。

HyperDeck Extreme 8K搭载了一系列广泛的视音频接口，包括多速率四链路12G-SDI接口，可用于SD、HD、Ultra HD以及8K SDI等设备。播放RGBA 4:4:4:4文件时，12G-SDI输出能支持填充和键信号。HyperDeck内置HDMI接口，适合消费级电视机和视频投影仪所用；存档方面，则可使用平衡模拟、HiFi音频以及时间码等接口；监看方面，还可以使用涵盖叠加显示功能的下变换监视器SDI输出。以及使用FTP协议、可实现高速内容上传的最新10G以太网接口。

最新HDR标准支持以及广色域超亮屏幕，为开展最新HDR流程做好了准备。进行HDR格式处理时，内置示波器甚至还可更换至HDR示波器显示。文件会被标上正确的HDR信息，然后SDI和HDMI输入也会自动检测到HDR视频格式。静态元数据PQ和HLG格式会根据ST2084标准进行处理。LCD明亮且拥有广色域特点，从而既可以处理Rec. 2020和Rec. 709色彩空间。HyperDeck Extreme 8K HDR内置LCD的色域甚至可以处理100%的DCI-P3格式。

HyperDeck Extreme搭载内置波形监看功能，从事高端工作时确保符合广播要求。波形图显示提供有输入和回放信号的传统亮度（明度）电平监看功能。矢量图可以100%SDI参考电平查看色彩强度。用户还可以观看RGB和YUV分量显示，这两个示波器是色彩校正和检查无效电平的理想工具。直方图显示了图像中从亮部到暗部细节的分布以及亮部或暗部裁切。内置示波器可叠加显示在现场视频上，或还可在示波器右上角作为小尺寸画中画进行观看。

其SDI和HDMI接口采用多速率设计，可应对SD、HD、Ultra HD和8K格式。其中，SD格式包括NTSC和PAL制式，720p HD格式包括720p50和59.94p，隔行1080i HD格式包括1080i50和59.94，1080p HD格式包括1080p23.98、24、25、29.97、30、50、59.94和60p。此外，它甚至还支持1080 PsF格式，Ultra HD支持上至2160p59.94。2K和4K DCI速率则最高为25p，8K格式包括4320p23.98、24、25、29.97、50、59.94和60p。

由于8K影像拥有四倍于Ultra HD的像素含量，HyperDeck Extreme 8K会使用H.265文件记录8K影像，在降低成本之余，还能使8K文件处理起来更加便捷。H.265文件尺寸极小，压缩比控制在60:1到285:1的范围之间，这类文件仅占极小的存储空间。用户可以将H.265用于8K、Ultra HD或逐行HD在内的所有格式。HyperDeck Extreme 8K还支持以ProRes 422 HQ、ProRes 422和ProRes 422 LT进行记录和回放，并且支持以ProRes 4444回放填充和键信号。

HyperDeck Extreme 8K HDR包含专业音频，可满足新型播出机构的需求，也可进行旧式广播级录机的存档。工作在SDI格式下时，用户可以实时记录2、4、8或16个声道。采集老式节目影像时，用户可使用该产品的4个XLR模拟音频输入接口，记录来自Betacam SP录机4个通道的信号。用户可通过4个屏幕音频表进行监看，还可选择VU或PPM两类不同的音频表轨迹。VHS、DVD和机顶盒等消费级设备还可以直接连接HiFi音频输入。HyperDeck Extreme 8K HDR拥有迄今为止最新的8K技术，但它依然保留了模拟接口的设计，可实现低噪音、低失真的广播级参数要求。

这款产品全面支持多语种操作，用户不用担心跨语言使用的问题。目前支持的语种包括英语、中文、日语、韩语、西班牙语、德语、法语、俄语、意大利语、葡萄牙语以及土耳其语。

HyperDeck Extreme 8K HDR搭载10G以太网，可实现极速远程上传，是数字标牌的完美选择。所有型号都使用简单文本协议，且用户可使用Telnet来测试控制命令。要远程上传媒体文件，可使用FTP，或甚至使用简单的FTP客户端软件即可。当以太网协议、FTP与大型USB-C磁盘阵列配合使用时，HyperDeck Extreme将是摄取、媒体文件管理以及播放用途的理想广播服务器选择。

用户可以将一系列广泛的Blackmagic Design产品与HyperDeck Extreme搭配使用，这些产品包括HyperDeck Extreme Control，添加后可获得传统的广播级录机控制。鉴于使用的是工业标准RS-422录机控制协议，它能与任意广播录机搭配操作。添加新品Blackmagic MultiDock 10G后，只要使用常规SSD硬盘就能兼容来自其他HyperDeck机型的媒体文件。此外，HyperDeck Extreme 8K还是搭配新品ATEM Constellation 8K进行母版记录的理想方案；并同时也是片段回放或ISO单独记录的首选设备。搭配使用Teranex SDI to HDMI 8K可在电视机上实现广播级监看，并且还带有监视器校准、3D LUT和屏幕波形显示等功能。

HyperDeck Extreme 8K的文件十分常见，与各种操作系统和大多数视频软件都兼容。存储介质可格式化为ExFAT或HFS+，因此能像常规存储设备一样轻松连接计算机，打开并使用媒体文件。同时，HyperDeck还是DaVinci Resolve的理想搭档，这款软件集剪辑、调色、音频后期制作和视觉特效于一身。

“新款HyperDeck Extreme 8K HDR将为用户们提供完全新一代的科技，掀起8K制作的新浪潮，”Blackmagic Design首席执行官Grant Petty说，“即使用户不需要8K，这款新HyperDeck产品还拥有其他许许多多的性能，它将成为现场制作、数字标牌和广播工作的核心产品！”

HYPERDECK EXTREME 8K HDR性能一览

  *  支持现场制作、数字标牌以及存档用途
  *  支持摄取老式节目用于流媒体播出
  *  记录和回放全分辨率8K
  *  大型LCD屏幕搭载触摸式用户界面
  *  可选配传统广播录机控制
  *  CFast双卡存储，实现不间断录制
  *  可直接记录至外接USB-C存储盘
  *  可选配媒体缓存，消除丢帧问题
  *  搭载四链路12G-SDI，可用于8K、HDMI及老式模拟接口
  *  支持先进HDR，广色域明亮LCD显示
  *  内置波形图、矢量图、分量图、直方图示波器
  *  采用最新多速率12G-SDI技术，可用于SD、HD、Ultra HD和原生8K处理
  *  可记录标准H.265和ProRes文件，具有广泛兼容性
  *  采用专业级多通道数字和模拟音频
  *  设有11种常用语言界面
  *  设有10G以太网端口，可实现超级快速远程媒体上传
  *  兼具传统RS-422广播录机控制
  *  兼容新款ATEM Constellation 8K切换台
  *  可搭配使用DaVinci Resolve等流行非编软件

供货及价格

HyperDeck Extreme 8K HDR将于2019年六月起由Blackmagic Design全球经销商发售，售价US$4995不含税。

新闻图片

获取HyperDeck Extreme 8K HDR图片以及Blackmagic Design其他产品图片，请参阅公司网站www.blackmagicdesign.com/cn/media/images。

关于BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design致力于为电影、后期制作和电视广播行业提供高品质视频剪辑产品、数字电影摄影机、调色系统、视频转换器、视频监看产品、矩阵、现场制作切换台、硬盘录机、示波器和实时胶片扫描仪。Blackmagic Design的DeckLink系列采集和播放卡一经推出便在后期制作行业掀起了一场同类产品性价比革命。此外，该公司荣膺艾美奖（Emmy™）的DaVinci系列调色产品自1984年起就已成为电视电影业中首屈一指的调色工具。Blackmagic Design引领着包括6G-SDI和12G-SDI产品，以及立体3D和Ultra HD工作流程在内的突破性革新。Blackmagic Design由世界顶尖后期制作剪辑师和工程师创立，公司在美国、英国、日本、新加坡和澳大利亚均设有办事处。详情请登陆公司网站www.blackmagicdesign.com/cn。

