BLACKMAGIC DESIGN YENI HYPERDECK EXTREME 8K HDR’YI DUYURUYOR

  Gelişmiş H.265 kayıt özelliği, dokunmatik ekran arayüz, dahili önbellek, dahili skoplar, HDR,   geleneksel deck kontrolü ve bunlar gibi daha nicesini içeren dünyanın ilk 8K yayın deck ünitesi!

NAB 2019, Las Vegas, ABD - 8 Nisan 2019, Pazartesi - Blackmagic Design bugün, gelişmiş H.265 8K kaydı dokunmatik ekran arayüz ve geleneksel yayın deck kontrolleri ile birleştiren, yenilikçi bir yayın deck’i olan yeni HyperDeck Extreme 8K HDR’yi duyurdu. HyperDeck Extreme 8K HDR, $4995 Amerikan dolarına Haziran 2019’dan itibaren dünyanın her yerindeki Blackmagic Design bayilerinde satışa hazır olacak.

HyperDeck Extreme 8K HDR, NAB 2019 #SL216 numaralı Blackmagic Design standında tanıtılacaktır.

Yeni HyperDeck Extreme 8K HDR, HyperDeck’in güvenirliğiyle birleşen; daha küçük H.265 dosyaları, isteğe bağlı dahili önbellek, 3D LUT’lar, yerel 8K çözünürlük ve HDR desteği gibi yenilikçi güncellemeleri içermektedir! H.265’te yerel 8K kayıt yapabilme imkanıyla, dosyaları saklamak için maliyet azalır ve kullanıcılar inanılmaz kalitede görüntülere sahip olurlar. Büyük dokunmatik ekranı, yaptıkları kaydın mükemmel bir görüntüsünü ve tüm HyperDeck fonksiyonları üzerinde kontrol sağlar. Geleneksel bir yayın deck ünitesine dönüştürmek için, bir HyperDeck Extreme Control cihazını kullanıcılar daha sonra ilave edebilirler. Bu; yeni nesil yayın, canlı prodüksiyon ve dijital reklam sistemleri için HyperDeck Extreme’nin mükemmel bir çözüm olduğunu gösterir.

HyperDeck Extreme’de, deck kontrolleriyle yenilikçi bir dokunmatik ekran kullanıcı arayüzünün yanı sıra, kayıtları görüntülemeleri için büyük bir ekran vardır. Geleneksel yayın deck kontrollerine ve kullanımı son derece konforlu olan büyük bir oynatım düğmesine sahip olmak için, sonra bir adet HyperDeck Extreme Control ekleyin. Hatta kullanıcılar, HyperDeck’i ve kontrolörü bir rack dolabına bile monte edebilirler! HyperDeck Extreme ayrıca; iki adet medya yuvası, 8K için Quad 12G-SDI, arşivleme için analog bağlantılar ve USB-C harici disk kayıt özelliğinin yanı sıra, bir ön panel hoparlörü ve kulaklık jak girişi içerir. Ayrıca, medyalarının dolduğu veya çok yavaş olduğu durumlarda, düşen kareleri önleyen isteğe bağlı bir önbellek de mevcuttur. Stüdyo veya çekim mekanında kolaylıkla kullanabilmeniz için hem AC hem de DC güç bağlantıları dahil edilmiştir.

İnanılmaz derecede çok yönlü olması nedeniyle, HyperDeck Extreme bir ana kayıt cihazı, klip oynatıcı olarak ve ISO kameralarını kaydetmek için canlı yapımlarda harikadır. Artık desteklenmeyen programların en yeni internet yayın hizmetlerinde kullanılması veya kurgulamada kullanımı için, analog girişleri kullanıcıların eski video bantlarından kayıt yapmalarına olanak sağlar. Hızlı medya yüklemeleri için 10G Ethernet özelliği olduğundan ve basit bir uzaktan kontrol protokolü içerdiği için, HyperDeck Extreme ile dijital reklam sistemlerini 8K’da çalıştırmak kolaydır. Dahili skoplar ile 3D LUT’lara sahip HDMI, SDI ve analog girişlerinin olması sebebiyle, kullanıcılar onu bir saha kaydedicisi olarak da kullanabilir. Bu skoplar; internet ve televizyonda yayından önce, ilgili yayın standartlarıyla uyumluluğu temin ederek, kullanıcılara master kayıtların kalite güvencesini sağlamalarına da yardımcı olur.

HyperDeck Extreme Control, kullanıcıların; eski yayın deck ünitelerine bağlanmalarını, bir giriş ve bir çıkış noktası belirlemelerini ve ardından kurgulamalarını mümkün kılar. Eski deck ünitelerinin her birine HyperDeck Extreme 8K’yı ve HyperDeck Extreme Control’ü ekleyin ve sadece bir operatörle, sürekli yüklemeyi devam ettirmelerini sağlayın. Video bantlarını SD’den HD’ye tek bir adımda dönüştürmek için Teranex Express’i kullanarak, formatlar arası kurgulama yapmak bile mümkündür. Kullanıcılar; Dijital Betacam, 1 inç C formatı ve Betacam SP dahil olmak üzere, çok çeşitli deck cihazını kontrol edebilirler.

En yeni Quad Link 12G-SDI dahil edildiğinden, inanılmaz derecede kalite için tam çözünürlüklü 8K’da kaydetmek ve oynatmak mümkündür. SDI bağlantıları çoklu hız özelliğine sahiptir, bu nedenle başka 8K ürünlerle uyumluluk sağlamak için kullanıcılar Quad Link 12G-SDI’yı kullanabilir veya Single Link SDI bağlantısını kullanarak SD, HD ya da Ultra HD’ye geçebilirler. Normal CFast kartlarının yüksek çözünürlüklü 8K kayıt yapmasını sağlamak üzere, HyperDeck Extreme, 8K kayıt ve oynatım için modern H.265 dosyalarını kullanır. Bu; HyperDeck Extreme 8K’nın, en son 8K televizyonlara ve projektörlere bağlamak için mükemmel olduğunu gösterir.

Yenilikçi dokunmatik LCD kullanıcı arayüzü, inanılmaz kontrol sağlar. Ekran üstünde; oynatma, durdurma ve kaydı başlatma için özel butonların yanı sıra, kayıtları arasında kullanıcıların gezinmeleri için bir mini timeline de bulunur. Hatta, kullanıcılar, yavaş oynatım için görüntü üzerinde parmaklarını bile kaydırabilirler. LCD; zaman kodunu, video standardını, medya durumunun yanı sıra, ses göstergelerini görüntüleyen bir denetim merkezi ekranı içerir. Skopların yanı sıra, dokunmatik ekran üzerinden hem odak hem de pozlama yardımı etkinleştirilebilir. Ayrıca, büyük LCD üzerinden kontrol edilen çok çeşitli ayarları vardır. Bunlara ek olarak, kullanıcılar 3D LUT’lar yükleyebilir ve kaydedebilirler. Kullanıcılar; aktarım kontrolleri, 3D LUT’u etkinleştirme ve uzaktan kontrolü etkinleştirmek için, doğrudan butonlara da sahip oluyor.

HyperDeck Extreme Control, geleneksel yayın deck kontrollerini ilave etmeleri için HyperDeck Extreme ünitelerini genişletir. Bilindik bir düzeni olan geleneksel bir yayın deck ünitesi gibi çalışır. Kullanıcılar, endüstri standardı RS-422 kontrol üzerinden, 8 adede kadar deck ünitesini kontrol edebilir. Hatta, tek bir “yayın deck” ünitesi oluşturmak üzere, kullanıcılar HyperDeck Extreme’yi rack dolabına monte edebilirler. Standart RS-422 kullandığı için, kullanıcılar eski yayın deck’lerini kontrol edebilir ve ayarlanan giriş ve çıkış noktalarını kullanarak düzenlemeler yapabilirler. Bu, çalışmalarınızı arşivlemek için mükemmeldir. Ayrıca, formatlar arasında standartlar dönüşüyorsa, kullanıcılar kare hızları arasında bile düzenleme yapabilir.

CFast medya desteği, yaygın olarak bulunan flaş hafıza kartlarına kullanıcıların kayıt yapmasına olanak verir. H.265 dosyaları, standart CFast kartları üzerine uzun kayıtların yapılmasını sağlayacak kadar küçüktürler. Ayrıca, kayıt esnasında bile, dolu olan kartları kullanıcıların değiştirebilmesi için 2 adet CFast kart yuvası vardır. Bu sayede, sınırsız bir kayıt süresi mümkündür. CFast kartları; küçük, yüksek hızlı ve uygun fiyatlı olmaları sebebiyle, yayın için idealdirler. H.265 ile, kullanıcılar 1 TB bir karta; 8Kp60’ta 498 dakika, 2160p60 Ultra HD’de 1059 dakika ve 1080p59.94‘te de 2354 dakika kaydedebilir. Bu, 8K’da 8 saatten ve HD’de 39 saatten daha uzun bir süredir.

Başka medya türlerine kaydetmek gerektiğinde, USB-C Genişletme portu, kullanıcıların kayıt için harici bir flaş disk takmalarını sağlar. Bir Blackmagic MultiDock 10G ilave etmek, diğer HyperDeck modelleri ile uyumluluğu sağlamak için SSD’leri kullanmanızı da kolaylaştırır. Dokunmatik ekranı kullanarak harici diskleri yönetmeleri için, kullanıcıların ekran üstü menüleri bile olur.

Bazen boş bir karta değiştirmeden önce kullanıcıların medyası dolabilir veya kart çok yavaşlamışsa, kullanıcıların kayıtlarında düşen kareler olabilir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için, bir kayıt önbelleği olarak kullanmak üzere, HyperDeck Extreme 8K’ya kullanıcılar bir PCIe flaş disk yükleyebilirler. Bu, CFast medya veya harici disklerle oluşan sorunları giderir çünkü, önbellek otomatik olarak devreye girer ve medyanın yakalayamadığı tüm içeriği kaydeder. Bir kart dolsa bile, değiştirilene kadar kayıt önbellekte devam eder. Önbellek ayrıca, medya kartı veya harici disk için çok hızlı olan formatları da kullanıcıların kaydetmesini sağlar.

HyperDeck Extreme 8K; SD, HD, Ultra HD ve 8K SDI cihazlar için çoklu hız Quad Link 12G-SDI gibi, geniş çeşitlilikte video ve ses bağlantıları içerir. 12G-SDI çıkışları, RGBA 4:4:4:4 dosyalarını oynatırken fill ve key’i destekler. Tüketici televizyonları ve video projektörleri için HDMI dahil edilmiştir. Arşivleme çalışmaları için HyperDeck; dengeli analog, HiFi ses ve zaman kodu bağlantıları içerir. İzleme işlemi için, katmanlar içeren alt formata dönüştürülmüş monitör SDI çıkışı bile mevcuttur. FTP protokollerini kullanarak hızlı yükleme işlemi için, en son 10G Ethernet dahildir.

En son HDR standartları için destek ve geniş bir renk aralığı içeren son derece parlak bir ekran ile, kullanıcılar en son HDR iş akışlarına hazır olacak. HDR formatlarda çalışırken, dahili skoplar bile HDR skoplar olarak değişir. Dosyalar doğru HDR bilgileriyle etiketlenir ve ardından, SDI ve HDMI girişleri HDR video standartlarını otomatik olarak tespit edecektir. Statik metadata PQ ve HLG formatları, ST2084 standardına göre işlem görürler. Parlak LCD daha geniş bir renk aralığına sahip olduğu için, Rec. 2020 ve Rec. 709 renk alanlarının her ikisini de işleyebilir. Dahili HyperDeck Extreme 8K HDR LCD renk aralığı, DCI-P3 formatının %100’ünü bile işleyebilir.

HyperDeck Extreme, üst düzey projelerde kullanıldığında, kullanıcıların yayın standartlarıyla uyumluluğu sağlayabilmeleri için, tam dalga şekli denetleme özelliği içerir. Dalga şekli ekranı, giriş veya playback sinyallerinin geleneksel parlaklık (luminance) seviyelerinin bir görüntüsünü sağlar. Vektörskop ekranı, SDI referans seviyelerinin %100’ünde rengin yoğunluğunu kullanıcıların görmesini sağlar. Ayrıca kullanıcılar, renk düzeltme işlemleri ve illegal seviyelerin kontrol edilmesi için ideal olan RGB ve YUV parade ekranlarına da sahip oluyorlar. Histogram, görüntülerdeki beyazdan siyaha detayların dağılımını ve kırpılmaya maruz kalan parlaklıkları veya gölgeleri gösterir. Dahili skoplar, canlı video üzerine veya skopun sağ üst köşesine, küçük resim içinde resim görüntüsü olarak bindirilebilir.

SDI ve HDMI bağlantıları çoklu hız özelliğine sahiptir. Bu sayede; SD, HD, Ultra HD ve 8K çözünürlükleri işleyebilir. SD formatlarına NTSC ve PAL dahildir. 720p HD standartlarına 720p50 ve 59.94p dahildir. 1080i HD interlaced (iki parça) formatlarına 1080i50 ve 59.94 dahildir. 1080p HD formatlarına 1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 ve 60p dahildir. Hatta, kullanıcılar 1080 PsF formatlarını bile kullanabilirler. Ultra HD, 2160p59.94’e kadar desteklenir. 2K ve 4K DCI hızları 25p’ye kadar mevcuttur. 8K standartları; 4320p23.98, 24, 25, 29.97, 50, 59.94 ve 60p’de dahil edilmiştir.

8K, Ultra HD’den 4 kat daha fazla piksele sahiptir. Bu nedenle, HyperDeck Extreme 8K, maliyeti düşürmek ve 8K dosyalarla çalışmayı kolaylaştırmak üzere, 8K kayıt için H.265 dosyalarını kullanır. H.265 dosyaları son derece küçüktür ve 60:1 ile 285:1 sıkıştırma oranları arasında çeşitlilik göstermeleri sebebiyle, çok daha küçük dosya boyutlarına sahiptirler. Kullanıcılar, H.265’i; 8K, Ultra HD veya progressive (tek geçişli) HD formatlarının tümü için kullanabilirler. HyperDeck Extreme 8K; kayıt ve oynatım için ProRes 422 HQ, ProRes 422, ProRes 422 LT’yi ve de fill ile key çıkışına oynatım için ProRes 4444 formatlarını bile destekler.

HyperDeck Extreme 8K HDR, modern yayıncılar için profesyonel ses özellikleri veya daha eski yayın deck ünitelerinden arşivleme imkanı sunar. SDI formatlarında çalışırken, kullanıcılar; 2, 4, 8 veya 16 adet ses kanalını gerçek zamanlı olarak kaydedebilirler. Kullanıcıların eski programlardan görüntü yakalamaları için, Betacam SP deck ünitelerinden 4 kanalın hepsini kaydetmeye olanak veren, 4 adet XLR analog ses girişi mevcuttur. Kullanıcı tarafından seçilebilen, VU veya PPM balistik bilgileri içeren 4 adet ekran üstü ses göstergelerini kullanarak, kullanıcılar ses denetimi yapabilirler. VHS, DVD ve video modemleri gibi tüketici cihazları için, doğrudan HiFi ses girişleri de bulunur. HyperDeck Extreme 8K HDR, 8K teknoloji alanındaki en yeni ürün olabilir ancak, analog bağlantıları da düşük gürültü ve düşük distorsiyon yayın özellikleri için tasarlanmıştır.

Çok sayıda farklı dillerde tam destek sağladığından, üniteyi kullanmak için kullanıcıların başka bir dil öğrenmesine gerek yoktur. İngilizce, Çince, Japonca, Korece, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Rusça, İtalyanca, Portekizce ve Türkçe için destek eklenmiştir.

10G Ethernet ile, uzaktan yüklemeler son derece hızlı olduğundan, HyperDeck Extreme 8K HDR dijital reklam sistemleri için mükemmeldir. Tüm modeller, kolay bir metin bazlı protokol kullanır ve kontrol komutlarını test etmek için, kullanıcılar Telnet’i kullanabilir. Kullanıcılar; medya dosyalarını uzaktan yüklemek için, FTP kullanabilir veya basit bir FTP istemci yazılımı kullanabilirler. Büyük USB-C disk dizileri ile Ethernet protokolü ve FTP kullanıldığında, HyperDeck Extreme; içe alma (ingest), medya yönetimi ve yayıncılara gönderme (playout) için muhteşem bir yayın sunucusu haline gelir.

HyperDeck Extreme ile kullanıcıların kullanabilecekleri geniş bir Blackmagic Design ürün yelpazesi bulunmaktadır. Bunlar arasında geleneksel yayın deck kontrollerini ilave etmeye yarayan HyperDeck Extreme Control da vardır. Ayrıca, endüstri standardı RS-422 deck kontrol protokolünü kullandığından, her türlü yayın deck ünitesiyle çalışır. Başka HyperDeck modellerinde kullanılan medya ile uyumluluk için standart SSD’leri kullanmak üzere, yeni Blackmagic MultiDock 10G’yi eklemek mümkündür. HyperDeck Extreme 8K, yeni ATEM Constellation 8K ile mükemmel bir ana kayıt kaydedicidir veya klip oynatma ve ISO kaydı için de idealdir. İzleme için, Teranex SDI to HDMI 8K cihazı bir televizyonda yayın denetleme imkanı sunar ve ayrıca, monitör kalibrasyonu, 3D LUT’lar ve ekran üstü skop özelliklerini de içerir.

HyperDeck Extreme 8K’dan gelen dosyalar oldukça yaygındır. Tüm işletim sistemlerinde ve çoğu video yazılımlarıyla uyumludurlar. Medya; ExFAT veya HFS+ kullanılarak formatlanabilinir, böylelikle kullanıcılar, bilgisayarlarda bulunan medyaya kolaylıkla erişebilir ve dosyalara normal diskler gibi ulaşabilirler. DaVinci Resolve, HyperDeck ile kullanmak için mükemmeldir, çünkü tek bir yazılım uygulamasında; kurgulama, renk düzeltme, ses post prodüksiyonu ve görsel efekt araçları vardır.

Blackmagic Design CEOsu Grant Petty şunları söyledi: “Yeni HyperDeck Extreme 8K HDR’nin 8K yapımın yeni bir dalgasına olanak verirken, kullanıcılara tamamıyla yeni nesil bir teknoloji sunacağına inanıyoruz.” “Kullanıcıların 8K’ya ihtiyaçları olmasa bile, bu yeni HyperDeck’in bir sürü özelliğiyle, canlı yapımın, dijital tabelaların ve yayıncılığın merkez noktası haline geleceğini sanıyoruz!”

HYPERDECK EXTREME 8K HDR ÖZELLIKLERI

  *  Canlı prodüksiyon, dijital reklam sistemleri ve arşivleme için kullanımı destekler.
  *  İnternet üzerinden yayın için eski programların alınmasını destekler.
  *  Tam çözünürlüklü 8K’da kayıt ve oynatım.
  *  Kullanıcı arayüzü için dokunmatik büyük LCD ekran.
  *  İsteğe bağlı geleneksel yayın deck kontrolleri.
  *  Aralıksız kaydetme için çift CFast medya.
  *  Doğrudan harici USB-C medya disklerine kaydeder.
  *  İsteğe bağlı medya önbelleği, düşen kare sorununu ortadan kaldırır.
  *  8K, HDMI ve eski analog bağlantılar için Quad Link 12G-SDI!
  *  Parlak geniş renk aralıklı LCD’li gelişmiş HDR desteği.
  *  Dahili skoplara; dalga şekli, vektör, parade ve histogram dahildir.
  *  SD, HD, Ultra HD ve yerel 8K için en yeni çoklu hız 12G-SDI.
  *  Geniş uyumluluk için standart H.265 ve ProRes dosyaları.
  *  Profesyonel çok kanallı dijital ve analog ses.
  *  Yaygın olan 11 dile çevrilmiştir.
  *  İnanılmaz derecede hızlı uzaktan medya yüklemeleri için 10G Ethernet.
  *  Geleneksel RS-422 yayın deck kontrolü.
  *  Yeni ATEM Constellation 8K switcher ile uyumludur.
  *  DaVinci Resolve gibi popüler NLE yazılımları ile çalışır.

STOK DURUMU VE FIYATLANDIRMA

HyperDeck Extreme 8K HDR, Haziran 2019’dan itibaren dünyanın her yerindeki Blackmagic Design bayilerinde, vergiler hariç $4995 Amerikan dolara satışa hazır olacaktır.

BASIN FOTOĞRAFLARI

HyperDeck Extreme 8K HDR’nin ürün fotoğrafları ve diğer tüm Blackmagic Design ürünlerinin fotoğraflarına, www.blackmagicdesign.com/tr/media/images adresinden ulaşabilirsiniz.

BLACKMAGIC DESIGN HAKKINDA

Blackmagic Design; dünyanın en yüksek kalite video kurgu ürünlerini, dijital film kameralarını, renk düzelticilerini, video çeviricilerini, video izleme cihazlarını, yönlendiricileri, canlı prodüksiyon switcher’lerini, disk kaydedicilerini, dalga şekli denetleyicilerini ve sinema filmi, post-prodüksiyon ile televizyon yayıncılık endüstrileri için gerçek zamanlı tarayıcıları üretmektedir. Blackmagic Design’in DeckLink görüntü yakalama (capture) kartları, kalite ve düşük maliyeti bakımından post-prodüksiyonda bir devrim yaratmakla birlikte, firmanın Emmy™ ödüllü DaVinci renk düzeltme ürünleri de 1984 yılından beri televizyon ve film endüstrisine egemen olmuş durumdadır. Blackmagic Design, 6G-SDI ve 12G-SDI ürünleri ve stereoskopik 3D ve Ultra HD iş akışları dahil olmak üzere, çığır açan yeniliklerine devam etmektedir. Dünyanın lider post prodüksiyon uzmanları ve mühendisleri tarafından kurulan Blackmagic Design’in, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Japonya, Singapur ve Avustralya’da ofisleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgiye, www.blackmagicdesign.com/tr adresinden ulaşabilirsiniz.

