BLACKMAGIC DESIGN사, 새로운 BLACKMAGIC 3G-SDI SHIELD FOR ARDUINO 발표

  이제 완벽한 사용자 지정 컨트롤 솔루션을 간단하게 제작 가능!

NAB 2016, 미국, 라스베가스 - 2016년 4월 18일 - Blackmagic Design은 오늘 카메라 및 기타 SDI 장비를 위한 컨트롤러를 사용자가 직접 구축할 수 있는 3G-SDI Shield for Arduino를 새롭게 발표했다. Blackmagic Design 3G-SDI Shield for Arduino는 올해 중순 전 세계 Blackmagic Design 리셀러로부터 $95에 구입할 수 있다. Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino는 NAB 2016의 Blackmagic Design 부스인 # SL217에서 시연될 예정이다.

SDI 연결을 통해 카메라를 제어할 수 있는 커스텀 솔루션 구축은 높은 속도의 디지털디자인기술이 요구되는 어려운 작업이다. 다시 말해, Blackmagic Camera SDI Control Protocol을 사용하여 이러한 카메라를 원격 제어할 수 있는 SDI 기반의 하드웨어를 구축해야 하기 때문에 방송 기술자들이 Blackmagic Design의 카메라를 자신만의 시스템에 통합하기 어렵다는 것을 의미한다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 Blackmagic Design은 Arduino 마이크로 컨트롤러를 위한 새로운 SDI 확장 보드인 Blackmagic Design 3G-SDI Shield for Arduino를 제작하게 되었으며, 이제 방송 기술자들이 손쉽게 Blackmagic Design 카메라를 위한 컨트롤러 솔루션을 제작할 수 있게 되었다.

Arduino는 간단한 사용법의 하드웨어 및 소프트웨어를 기반으로 한 대중적인 오픈소스 전자 프로토타입 플랫폼이다. 소프트웨어 기술자들을 대상으로 한 Raspberry Pi와 비슷한 방식의 Arduino는 주로 하드웨어 기술자들이 사용하며, 훨씬 단순하고 유연하게 제작되어 낮은 비용으로도 모든 커스텀 프로젝트를 제작할 수 있다.

확장 보드는 흔히 쉴드라고도 부르며, Blackmagic Design은 이러한 표준화된 확장 기능을 활용하여 Blackmagic Design 3G-SDI Shield for Arduino 인터페이스 카드를 제작하기로 결정했다. Blackmagic Design은 또한 몇 가지 샘플 코드를 작성하여 Arduino가 Blackmagic Design 3G-SDI Shield for Arduino와 어떻게 통신하며, 확장 보드에서 카메라로 제어 명령어가 어떻게 전송되는지를 확인할 수 있도록 했다.

Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino는 1개의 SDI 입/출력을 탑재한 간단한 확장 보드 또는 쉴드이다. SDI 입력은 모든 비디오 소스를 연결할 수 있으며 SDI 출력을 카메라에 연결하면 카메라 제어 프로토콜 명령어가 임베드된다. 사용 설명서에 나와 있는 카메라 제어 명령어를 확인한 뒤 Arduino 소프트웨어 코드에 이 명령어를 추가하기만 하면 Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino에 전송되어 SDI 링크에 이 명령어가 추가되므로 소프트웨어 개발자들은 Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino를 아주 쉽게 사용할 수 있다.

Blackmagic SDI Control Protocol은 SDI 데이터 스트림의 빈 공간을 사용하여 SDI 케이블을 통해 카메라 및 렌즈 제어, 색보정, 프로그램, 탈리, 토크백 등의 명령어를 전송하므로 사용자들은 값비싼 장비와 케이블을 추가로 사용할 필요가 없다. Blackmagic Design의 제품 설명서에 프로토콜이 자세하게 설명되어 있으며, 이제 서드파티 제조업체에서도 지원된다. Blackmagic 카메라와 ATEM 스위처, DeckLink 카드, Video Assist, 뷰파인더 제품에는 Blackmagic SDI 컨트롤 프로토콜이 내장되어 있다.

예를 들어, 사용자들은 포커스 및 조리개와 같은 카메라 제어 명령어를 전송하는 SDI 쉴드 위에 조이스틱이 있는 간단한 컨트롤러를 제작할 수 있다. 무한대로 다양하게 제작할 수 있는 완벽한 사용자 지정 솔루션으로 사용자들은 Blackmagic 카메라와 스위처, 카드 등의 제품과 함께 사용하기 위한 컨트롤러를 제작할 수 있다.

Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino는 단순한 디자인의 양면형 SDI 보드로 Arduino에 전원 또한 공급한다. USB 커넥터 또한 탑재되어있어 Blackmagic Design에서 새로운 기능을 발표할 때마다 새로운 소프트웨어로 업데이트할 수 있다. 12C 버스를 사용하여 사용자 제작 제품에 장착할 시, 케이블을 통해 쉴드에 연결할 수도 있다.

"Blackmagic Design 제품을 오픈소스로 만들어 사용자들이 저희 제품을 더욱 다양한 방식으로 사용할 수 있게 되었습니다."라며 Blackmagic Design의 CEO 그랜트 패티가 말했다. "새로운 스튜디오 뷰파인더를 장착하고 카메라 소프트웨어를 업데이트한 URSA Mini를Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino와 함께 사용하면 놀랍도록 강력한 기능을 경험할 수 있습니다. 즐거운 카메라 사용을 경험하실 수 있으며, 앞으로 저희 사용자들이 다양하고 독특한 컨트롤러를 제작할 수 있게 되어 매우 기쁩니다!"

가격 및 구매처

Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino는 올해 중순 전 세계 Blackmagic Design의 리셀러로부터 구입할 수 있으며, 가격은 US$95이다.

제품 사진

Blackmagic Design 3G-SDI Shield for Arduino 제품 사진과 다른 Blackmagic Design사의 제품의 사진은 www.blackmagicdesign.com/kr/press/images에서 볼 수 있다.

BLACKMAGIC DESIGN에 관하여

Blackmagic Design은 장편 영화, 포스트 프로덕션, TV 방송 업계에서 사용되는 세계 최고 품질의 비디오 편집 장비, 디지털 카메라, 컬러 커렉터, 비디오 변환기, 비디오 모니터링, 라우터, 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 리코더, 파형 측정기, 실시간 필름 스캐너를 개발하는 회사다. Blackmagic Design의 DeckLink 캡처 카드는 품질과 비용 면에서 혁명을 일으킨 제품이며 Emmy™를 수상한 DaVinci 색 보정 제품은 1984년 이래로 TV와 영화 산업을 장악해왔다. Blackmagic Design은 6G-SDI와 12G-SDI 제품 그리고 스테레오스코픽 3D와 Ultra HD 워크플로를 포함한 분야에 지속적으로 획기적인 혁명을 일으키고 있다. 세계를 선도하는 후반 제작 편집자와 엔지니어가 설립한 Blackmagic Design은 현재 미국, 영국, 일본, 싱가폴, 호주에 지사와 본사를 두고 있다. 더 자세한 사항은 자사 웹사이트 www.blackmagicdesign.com/kr에서 볼 수 있다.

