BLACKMAGIC DESIGN KÜNDIGT NEUES BLACKMAGIC 3G-SDI SHIELD FOR ARDUINO AN

  Jetzt können Nutzer aufwandslos eigene Kamerasteuerungslösungen nach Maß erstellen!

NAB 2016, Las Vegas, USA – 18. April 2016 – Blackmagic Design kündigte heute das neue Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino an, mit dem Nutzer eigene Controller nach ihren spezifischen Anforderungen für die Steuerung von Kameras und anderen SDI-Geräten bauen können. Das Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino ist für 95 USD zu haben und wird ab Mitte des Jahres von Blackmagic Design Resellern ausgeliefert. Vorgestellt wird diese neue SDI-Erweiterungsplatte auf der NAB 2016 am Blackmagic Design Stand Nr. SL217.

Die Fertigung von benutzerspezifischen Lösungen für die Steuerung von Kameras per SDI ist ein schwieriges Unterfangen und erfordert Programmierungskenntnisse. Ziemlich schwierig ist es demnach auch für Broadcasttechniker und -ingenieure, die Blackmagic Design Kameras in eigene Spezialsysteme integrieren möchten. Sie müssten sich für die Fernbedienung dieser Kameras mit dem Blackmagic Camera SDI Control Protocol nämlich eigens SDI-basierte Hardware bauen. Blackmagic Design hat dieses Problem nun mit einer neuen SDI-Erweiterungsplatte für Arduino Microcontroller namens 3G-SDI Shield for Arduino behoben. Sie erleichtert Broadcasttechnikern und -ingenieuren die Realisierung benutzerspezifischer Controller-Lösungen für Blackmagic Design Kameras.

Arduino ist eine verbreitete Open-Source-Plattform für die Fertigung elektronischer Prototypen basierend auf einfach handhabbarer Hardware und Software. So wie Raspberry Pi eher Softwareingenieure anspricht, bevorzugen Hardwareentwickler oftmals Arduino, das für den einfacheren, flexibleren und preisgünstigeren Bau der unterschiedlichsten Spezialprojekte konzipiert ist.

In der Welt von Arduino werden Erweiterungsplatten als Shields bezeichnet. Blackmagic Design hat sich diese standardisierte Erweiterungskapazität für den Bau seiner Schnittstellenkarte Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino zunutze gemacht. Mit einem Stück von Blackmagic Design verfasstem Beispielcode wird veranschaulicht, wie der Arduino mit dem Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino kommuniziert und wie das Shield dann die Steuerungsbefehle an die Kamera übermittelt.

Beim Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino handelt es sich einfach um eine Expansionsplatte bzw. ein Shield, das mit einem SDI-Eingang und einem SDI-Ausgang versehen ist. Über den SDI-Eingang kann jede beliebige Videoquelle angeschlossen werden und der SDI-Ausgang wird mit der Kamera verbunden. Die Kommandos des Kamerasteuerungsprotokolls werden in das ausgehende Signal eingebettet. Für Softwareentwickler ist der Einsatz eines Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino denkbar einfach. Sie sehen lediglich die gewünschten Kamerasteuerungsbefehle in der Bedienungsanleitung nach und fügen diese in den Softwarecode des Arduino ein. Dieser sendet den Code an das Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino zur Einbettung in die SDI-Verbindung.

Das Blackmagic SDI Control Protocol nutzt die Austastlücken in SDI-Datenströmen zur Übermittlung von Befehlen für die Kamera- und Objektivsteuerung, Farbkorrektur, Programmrückführung, Tally, Talkback usw. über SDI-Kabel. So brauchen Nutzer weder teures Zusatzequipment aufzubauen noch extra Kabel zu verlegen. Das von Blackmagic Design in seinen Produkthandbüchern ausführlich dokumentierte Protokoll wird inzwischen auch von anderen Herstellern unterstützt. Das Blackmagic SDI Control Protocol ist in Kameras, ATEM Mischer, DeckLink Karten, Video Assist Monitore und Sucherprodukte von Blackmagic integriert.

So könnte man sich beispielsweise einen simplen Controller mit einem auf das SDI-Shield gesetzten Joystick bauen und damit Kamerasteuerungsbefehle zur Justierung von Fokussierung und Blende senden. Es gibt grenzenlose Möglichkeiten und hier wird Nutzern ein müheloser Weg geboten, sich für den Einsatz mit Kameras, Mischern und anderen Geräten von Blackmagic komplett individualisierte Lösungen zu erstellen.

Das Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino wird in Form einer einfachen doppelseitigen SDI-Platine geliefert, die den Arduino überdies mit Strom speist. Das Shield hat einen USB-Verbinder, über den die Produktsoftware mit künftigen Updates von Blackmagic Design aktualisiert werden kann. Es verwendet den 12C-Bus und lässt sich somit, wenn es in ein maßgeschneidertes Gehäuse passen soll, über ein Kabel an das Shield anschließen.

„Wir machen Blackmagic Design Produkte quelloffen und zugänglich, damit Nutzer sie für die vielfältigsten Dinge – auf die wir selbst nie kommen würden – benutzen können“, sagte Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. „Zusammen mit Produkten wie der neuen URSA Mini mit unserem neuen Studiosucher und der aktualisierten Studio Camera Software gibt das Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino eine verblüffend leistungsstarke Kombination ab. Damit zu arbeiten macht richtig Spaß und wir sind total darauf gespannt, was für einzigartige und einfallsreiche Tools sich Nutzer damit bauen werden!“

VERFÜGBARKEIT UND PREIS

Das Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino kostet 95 USD und wird ab Jahresmitte bei Blackmagic Design Resellern weltweit erhältlich sein.

PRESSEFOTOS

Produktfotos des Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino und allen anderen Blackmagic Design Produkten sind unter www.blackmagicdesign.com/de erhältlich.

ÜBER BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design entwickelt die weltweit anspruchsvollsten Videobearbeitungsprodukte, Digitalfilmkameras, Farbkorrektursysteme, Videokonverter, Videomonitoringsysteme, Kreuzschienen, Live-Produktionsmischer, Diskrekorder, Wellenform-Monitore sowie Echtzeit-Filmscanner für die Kino-, Postproduktions- und Fernsehbranchen. Mit seinen DeckLink Capture-Karten hat Blackmagic Design in puncto Qualität und Bezahlbarkeit die Postproduktionsbranche revolutioniert, und die mit einem Emmy™ ausgezeichneten DaVinci Farbkorrekturprodukte des Herstellers gelten seit 1984 als Vorreiter der Film- und Fernsehindustrie. Blackmagic Design bringt weiterhin laufend bahnbrechende Innovationen auf den Markt. So zum Beispiel die 6G-SDI- und 12G-SDI-Produkte sowie Lösungen für stereoskopische 3D- und Ultra-HD-Workflows. Das von weltweit führenden Postproduktionsfachleuten und -Ingenieuren gegründete Unternehmen unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Japan, Singapur und Australien. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.blackmagicdesign.com/de

