BLACKMAGIC DESIGN ANNONCE LA SORTIE DE LA BLACKMAGIC POCKET CINEMA CAMERA 6K

  Caméra numérique nouvelle génération offrant une   qualité 6K aux réalisateurs pour tout type de travaux !

Fremont, CA, États-Unis - Jeudi 8 août 2019 - Blackmagic Design annonce aujourd’hui la sortie de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K, une caméra numérique portable équipée d’un capteur HDR 6K Super 35, de 13 diaphs de plage dynamique, d’une monture d’objectif EF et d’un double ISO natif pouvant atteindre 25 600 offrant une incroyable performance en faible éclairage. Ce nouveau modèle s’inspire de la populaire Blackmagic Pocket Cinema 4K, mais il intègre un capteur Super 35 plus grand et la résolution 6K pour une meilleure qualité d’image. Le modèle à monture EF supporte une large gamme d’objectifs de marques telles que Canon, Zeiss, Sigma et Schneider.

La Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K est disponible au prix de 2 495 $US auprès des revendeurs Blackmagic Design du monde entier.

Le design élégant et compact de la caméra numérique Blackmagic Pocket Cinema Camera renferme d’incroyables fonctionnalités pour les projets haut de gamme. Composée d’un matériau en fibre de carbone et polycarbonate très léger, la caméra offre également une poignée multifonction avec tous les boutons pour l’enregistrement, l’ISO, la balance des blancs et l’angle d’obturation à portée de main. Le capteur de la caméra est conçu pour réduire le bruit thermique et ainsi obtenir des ombres plus nettes et une sensibilité ISO plus élevée. De plus, le grand écran LCD 5 pouces permet d’effectuer une mise au point parfaite en résolution 4K ou 6K.

La Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K est dotée d’un capteur Super 35 6144 x 3456 plus grand et d'une monture d’objectif EF. Il est ainsi possible de capturer des images cinématographiques avec une plus faible profondeur de champ et créer des arrière-plans dézoomés avec de magnifiques effets de bokeh. Les utilisateurs peuvent donc filmer en 6K, puis zoomer et recadrer la prise en post-production pour obtenir des plans larges et des gros plans avec une seule caméra, sans aucune perte de qualité.

Les modèles Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K et 6K ont tous deux une incroyable plage dynamique de 13 diaphragmes, ce qui leur permet de préserver plus de détails dans les zones d’ombre et de lumière qu’une caméra classique. Ainsi, les utilisateurs peuvent régler l’exposition pour une prise en intérieur, comme dans un café, tout en capturant les détails de la lumière extérieure provenant de la fenêtre. Ils obtiendront encore plus de couleurs que l’espace colorimétrique DCI-P3 standard utilisé pour les longs-métrages.

Les deux modèles Blackmagic Pocket Cinema Camera ont un double ISO jusqu’à 25 600 et sont donc optimisés pour minimiser le grain ou le bruit dans l’image tout en conservant toute la plage dynamique du capteur. L’ISO natif à 400 est idéal pour des scènes avec un éclairage de plateau. Comme le gain est ajusté automatiquement lors du réglage de l’ISO sur la caméra, il devient facile de capturer de magnifiques images même lorsque l’on n’a pas le temps d’installer l’éclairage.

Le nouveau modèle 6K capture jusqu’à 50 im/s à 6144 x 3456 16:9 ou 60 im/s à 6144 x 2560 2.4:1 et 60 im/s à 5744 x 3024 17:9. Pour des fréquences d’images plus élevées, il est possible de régler le capteur en mode Window et ainsi filmer à 120 im/s en 2.8K 2868 x 1512 17:9. Les utilisateurs peuvent même travailler en anamorphique 6:5 en filmant à 60 im/s en 3.7K 3728 x 3104 avec des objectifs anamorphiques.

Comme la Blackmagic Pocket Cinema Camera enregistre avec des formats de fichiers standard et ouverts, aucun temps n’est perdu avec le transcodage. Il est possible d’enregistrer en Apple ProRes 10 bits dans tous les formats jusqu’à la 4K ou en Blackmagic RAW 12 bits dans tous les formats jusqu’à la 6K. Les fichiers d’enregistrement sont pris en charge par tous les systèmes d’exploitation et les utilisateurs peuvent formater les cartes ou disques de stockage en HFS+ pour Mac et en ExFAT pour Windows.

La Blackmagic Pocket Cinema Camera comprend des logements pour cartes CFast et SD UHS-II, ainsi qu’un port expansion USB-C pour enregistrer directement sur des disques externes. Il est possible d’utiliser des cartes SD standard pour la HD, ou des cartes haute performance SD/UHS-II et CFast pour filmer en Blackmagic RAW 4K ou 6K natif. Imaginez pouvoir capturer plus d’une heure d’images 6K pleine résolution sur une seule carte SD UHS-II 256GB.

Le Blackmagic RAW est un nouveau format révolutionnaire conçu pour capturer et préserver les données du capteur de la caméra. Les formats vidéo comme le H.264 compressent fortement les images, ajoutent du bruit, peuvent provoquer des artéfacts et ainsi faire perdre certaines données originales du capteur. Le Blackmagic RAW résout ce problème car il offre des images exceptionnelles et détaillées aux couleurs fidèles tout au long du pipeline de production, de la caméra à la post-production jusqu’au mastering. Il sauvegarde également les réglages de la caméra en tant que métadonnées, permettant d’ajuster l’ISO, la balance des blancs et l’exposition sur la caméra ou plus tard, sans aucune perte. Les fichiers Blackmagic RAW sont également légers et rapides.

L’arrière de la Blackmagic Pocket Cinema Camera intègre un écran tactile lumineux de 5 pouces qui facilite le cadrage et la mise au point. C’est comme avoir un Blackmagic Video Assist intégré à la caméra. L’écran affiche des informations essentielles lors du tournage, des menus de paramétrage, des commandes intuitives pour la mise au point tactile, mais aussi des informations d’état, un histogramme, des indicateurs d’aide à la mise au point, des niveaux, des repères de cadrage, des commandes de lecture et bien plus.

Grâce au système d’exploitation Blackmagic qui repose sur une technologie de pointe, les utilisateurs bénéficient d’une interface facile d’utilisation et intuitive. L’interface tactile permet de régler les paramètres, d’ajouter des métadonnées et de visualiser l’état de l’enregistrement en quelques gestes. Les utilisateurs disposent également d’un contrôle total des fonctionnalités avancées de la caméra, telles que la mise au point tactile et les outils d’exposition, les LUTs 3D, le HDR, la saisie des métadonnées, le timecode, le réglage du Blackmagic RAW et bien plus.

Dotée de la même colorimétrie de 4e génération que la URSA Mini Pro G2, la Pocket Cinema Camera permet de capturer des teintes de peau précises et des couleurs fidèles à chaque prise. La colorimétrie Blackmagic de 4e génération utilise une courbe de gamma 12 bits complexe, conçue pour capturer davantage de données de couleurs dans les hautes et basses lumières. La colorimétrie gère également certains traitements d’image complexes du Blackmagic RAW pour préserver les données de couleur et de plage dynamique du capteur via les métadonnées, qui peuvent être utilisées en post-production.

La caméra intègre un connecteur HDMI grand format pour le monitoring avec une prise en charge HDR et une sortie 10 bits. Elle inclut également une connexion mini XLR avec 48 volts d’alimentation fantôme pour brancher des micros professionnels, une entrée 3,5 mm pour les micros caméras, une connexion pour le casque et un connecteur d’alimentation DC professionnel.

Les caméras numériques enregistrent avec un espace colorimétrique logarithmique pour préserver la plage dynamique, ce qui est idéal pour la post-production. Cependant, lors du visionnage sur un moniteur, les images peuvent apparaître sans relief et délavées. Les LUTs 3D permettent de résoudre ce problème, en appliquant un « look » sur le moniteur pour donner une idée du rendu final après le montage. La Pocket Cinema Camera est compatible avec les fichiers de LUTs 3D à 17 et 33 points standard, mais les utilisateurs peuvent également travailler avec les LUTs intégrées, comme Extended Video, Film to Video, ou encore Film to Rec.2020.

En plus de ses fonctionnalités professionnelles, elle offre un générateur de timecode intégré pour tourner en parfaite synchro avec plus d’une caméra. Il suffit de brancher un générateur de timecode externe, tel que Tentacle Sync, au jack audio de 3,5 mm. La caméra détectera automatiquement le timecode et synchronisera le générateur interne. Chaque caméra pourra alors démarrer et arrêter l’enregistrement et toutes leurs prises disposeront du même timecode. Imaginez filmer un festival de musique avec de nombreuses caméras. De plus, DaVinci Resolve 16.1 synchronisera automatiquement les prises de toutes les caméras. Ainsi, aucun temps n’est perdu à trier des milliers de fichiers.

La Blackmagic Pocket Cinema Camera utilise des batteries amovibles de type LP-E6 standard et est dotée d’un connecteur d’alimentation DC. Ainsi, les utilisateurs ne seront jamais à court de batterie en plein milieu d’un tournage. L’adaptateur AC inclus peut alimenter la caméra tout en rechargeant la batterie. Comme le port expansion USB-C prend en charge l’alimentation, il est également possible de charger la batterie depuis des chargeurs portables, un chargeur de téléphone ou un ordinateur. Les utilisateurs peuvent également ajouter une poignée en option Blackmagic Pocket Battery Grip pour utiliser 2 batteries et ainsi augmenter considérablement la durée d’enregistrement.

Les Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K et 6K sont fournies avec la version complète de DaVinci Resolve Studio, utilisé à Hollywood pour les longs-métrages, les émissions de télévision et les publicités. DaVinci Resolve comprend une page Cut révolutionnaire avec des outils de montage intelligents et des fonctionnalités innovantes conçues pour retrouver facilement une séquence, la monter et l’exporter rapidement. En plus de la nouvelle page Cut, les utilisateurs disposent des outils DaVinci Resolve professionnels pour le montage, l’étalonnage avancé, la post audio et les effets visuels en un seul logiciel.

« La Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K offre des images 6K et une prise en charge des objectifs EF, comme nos clients nous l’ont demandé », a déclaré Grant Petty, PDG de Blackmagic Design. « Elle conserve toutes les fonctionnalités populaires du modèle 4K, tout en offrant une monture d’objectif EF, une résolution 6K pour une qualité d’image encore plus élevée et autres. De plus, comme elle intègre des fonctions du Video Assist, les utilisateurs n’ont plus besoin d’emporter de matériel supplémentaire. Le logiciel DaVinci Resolve Studio est également fourni, ce qui en fait une solution tout-en-un à la fois créative et abordable. »

CARACTÉRISTIQUES DE LA BLACKMAGIC POCKET CINEMA CAMERA 6K

  *  Utilisation pour les films indépendants, les documentaires, les blogs et autres.
  *  Boîtier en fibre de carbone et polycarbonate.
  *  Poignée multifonction permettant une utilisation à une seule main.
  *  1 modèle 6K 6144 x 3456, et un modèle 4K 4096 x 2160.
  *  Compatible avec les objectifs à monture Micro 4/3 ou EF.
  *  Plage dynamique de 13 diaphragmes offrant un rendu cinématographique.
  *  ISO pouvant atteindre 25 600 pour une performance optimale en faible éclairage.
  *  Enregistrement en pleine résolution jusqu’à 60 im/s ou 120 im/s en mode Window.
  *  Formats de fichiers ouverts compatibles avec les logiciels populaires.
  *  Logements pour cartes SD, UHS-II et CFast.
  *  Comprend un enregistrement d’excellente qualité en Blackmagic RAW.
  *  Écran tactile de 5 pouces permettant d’effectuer une mise au point précise lors de tournages en 6K.
  *  Même système d’exploitation Blackmagic que sur les caméras URSA Mini et URSA Broadcast.
  *  Colorimétrie Blackmagic de quatrième génération.
  *  Connecteur HDMI standard pour le monitoring intégrant les informations relatives à l’état de la caméra.
  *  Mini entrée XLR professionnelle offrant 48 volts d’alimentation fantôme.
  *  LUTs 3D applicables au monitoring et à l’enregistrement.
  *  Port USB-C pour enregistrer directement sur un disque externe.
  *  Générateur de timecode intégré pour la synchronisation des tournages multicaméras.
  *  Comprend la capture d’images fixes jusqu’à 21,2 mégapixels.
  *  Localisation en 11 langues répandues.
  *  Prise en charge du contrôle caméra via Bluetooth.
  *  Alimentation via l’entrée DC 12V et recharge possible via USB-C.
  *  Inclut DaVinci Resolve Studio pour la post-production.

DISPONIBILITÉ ET PRIX

La Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K est disponible au prix de 2 495 $US (hors droits) auprès des revendeurs Blackmagic Design du monde entier.

IMAGES DE PRESSE

Les photos de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K et de tous les autres produits Blackmagic Design sont disponibles sur www.blackmagicdesign.com/fr/media/images.

À PROPOS DE BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design crée des produits de très grande qualité destinés aux professionnels du cinéma, de la postproduction et de la diffusion télévisée. Il propose des outils pour le montage vidéo, des caméras numériques, des correcteurs de couleur, des convertisseurs vidéo, des solutions de monitoring vidéo, des grilles de commutation, des mélangeurs de production en direct, des enregistreurs à disque, des moniteurs de forme d’onde et des scanneurs de film en temps réel. Les cartes de capture DeckLink de Blackmagic Design ont révolutionné le marché de l’audiovisuel en termes de qualité et d’accessibilité financière. Le logiciel d’étalonnage DaVinci a remporté un Emmy™ Award et domine l’industrie de la télévision et du film depuis 1984. Blackmagic Design continue à innover, notamment en proposant des produits 6G-SDI et 12G-SDI, mais aussi des workflows en 3D stéréoscopique et Ultra HD. Fondée par une équipe de monteurs et d'ingénieurs en postproduction de renom, la société Blackmagic Design a des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon, à Singapour et en Australie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Internet www.blackmagicdesign.com/fr.

