BLACKMAGIC DESIGN发布新品 BLACKMAGIC POCKET CINEMA CAMERA 6K

  新一代数字电影摄影机，以6K数字电影画质带来无限魅力！

美国加利福尼亚州弗里蒙特市 - 2019年8月8日，星期四 - Blackmagic Design今日宣布推出新品Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K。这款新的手持式数字电影摄影机搭载Super 35大尺寸6K HDR图像传感器、13挡动态范围、EF镜头卡口和高达25600的双原生ISO，并拥有出色的低光性能表现。新型号以高人气产品Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K摄影机为基础，设计了更大尺寸的Super 35传感器和6K分辨率，能获得更高画质。EF镜头卡口型号可使用来自佳能、蔡司、适马及施耐德等公司生产的各类镜头。

Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K现正由Blackmagic Design全球各经销商发售，售价为US$2,495。

Blackmagic Pocket Cinema Camera拥有优雅设计，将众多高端数字电影功能注入其微型化手持式设计当中。摄影机机身以轻型碳纤维聚碳酸酯复合材料打造而成，配以多功能手柄，将记录、ISO、白平衡和快门角度等众多控制按钮汇集在指尖。这是一款先进的数字电影摄影机，其传感器拥有睿智设计，可降低热噪点，获得更清晰的暗部和更高的ISO，而摄影机的5英寸LCD大屏幕还能带来4K和6K分辨率的精准对焦。

Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K型号搭载6144 x 3456 Super 35大尺寸传感器和EF镜头卡口，用户可以利用更大型的EF相机镜头来打造出具有电影质感的浅景深画面，呈现出朦胧柔美的虚化背景。这意味着用户可以采用6K拍摄，到后期制作阶段将画面放大进行重新构图，只要一台摄影机就能创建出远景和近景的不同效果，画质却能始终如一。

Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K和6K型号都拥有13挡动态范围，因此有别于普通视频摄像机，能为画面中极亮和极暗的部分保留更丰富的细节。即便用户调整好曝光设置在咖啡馆等室内场景进行拍摄时，也依然能够捕捉到窗外明媚阳光下的丰富细节，甚至能获得比电影拍摄所使用的标准DCI-P3色彩空间还要丰富的色彩。

Blackmagic Pocket Cinema Camera搭载高达25600的双原生ISO，4K和6K型号都经过优化设计，可大幅降低图像中的颗粒或噪点现象，并同时保持完整的传感器动态范围。对于采用现场照明的场景来说，400的原生ISO设置较为理想，用户在调整摄影机的ISO时，增益会自动进行设置，因此即使没有足够的时间进行布光，依然能拍摄获得清晰细腻的影像。

新推出的6K型号能以高达50fps的帧率拍摄6144 x 3456 16:9画幅影像，以高达60fps的帧率拍摄6144 x 2560 2.4:1画幅影像，还能以高达60fps的帧率拍摄5744 x 3024 17:9画幅影像。如果追求更高的帧率，可以使用裁切传感器模式，拍摄上至120fps的2.8K 2868 x 1512 17:9画幅影像。使用变形镜头以3.7K 60fps 3728 x 3104的格式和参数进行拍摄时，甚至还能获得真正的6:5变形画幅。

Blackmagic Pocket Cinema Camera摄影机记录时使用标准、开放的文件格式，免去了媒体转码的繁琐环节。摄影机能记录上至4K格式的行业标准10bit Apple ProRes文件，以及上至6K格式的12bit Blackmagic RAW文件。更好的是，这些媒体文件能在任何操作系统上使用，而且用户还可以将存储卡或存储盘格式化为Mac操作系统的HFS+，或Windows操作系统的exFAT。

Blackmagic Pocket Cinema Camera内置CFast和SD UHS-II存储卡记录单元，并设计有USB-C扩展端口，可直接在外部硬盘上记录。用户可将常规SD卡可用于HD格式记录，将高性能UHS-II和CFast卡用于原生4K和6K Blackmagic RAW格式记录。如今，在让一张标准256GB的SD UHS-II卡上记录超过一个小时的全分辨率6K影像已成为可能。

Blackmagic RAW是革命性的新生代格式，其设计旨在记录并保留来自摄影机的原始传感器数据品质。H.264等视频格式经过高度压缩，会产生噪点和令人不悦的伪影现象，从而导致传感器捕捉到的原始细节永久性丢失。Blackmagic RAW的出现将问题解决于无形，它能呈现惊艳的影像，以丰富的细节和色彩贯穿从拍摄、剪辑、调色到母版制作在内的整套制作流程。与此同时，这一格式还能将摄影机的各项设置保存在元数据中，用户可以在摄影机上进行ISO、白平衡和曝光等设置，也可以在之后的剪辑阶段进行调整和覆盖，画面还能始终如一。Blackmagic RAW文件小、易存储且运行快，使用起来非常便捷。

Blackmagic Pocket Cinema Camera机身后侧配有一块大而明亮的5英寸触摸屏，让镜头构图和准确对焦易如反掌，就像是将Blackmagic Video Assist内置到摄影机当中。这块触摸显示屏能让用户在拍摄的同时显示关键信息，还能提供菜单进行摄影机的各项设置，并且带有非常直观的点触式对焦控制。此外，屏幕上还会叠加显示摄影机的各项状态指标、直方图、对焦和峰值提示、电平指示、帧导栏以及播放等控制项。

Blackmagic OS基于新型科技，是一款先进直观、用户友好的摄影机操作系统。在摄影机界面上通过简单的点按、滑动等手势就能调整各项设置，添加元数据并查看记录状态。用户还能全盘掌控如屏幕对焦、曝光工具、3D LUT、HDR、元数据录入、时间码以及Blackmagic RAW设置等先进的摄影机功能。

Pocket Cinema Camera拥有和高端URSA Mini Pro G2一样的第四代色彩科学，每一个镜头都能还原出真实的肤色调和明丽的色彩。Blackmagic第四代色彩科学使用精密的动态12bit Gamma曲线，其设计旨在采集更丰富的高光和阴影色彩数据，令画面更逼真、更细腻。这一色彩科学还能完成一些复杂的Blackmagic RAW图像处理，通过元数据保留来自传感器的色彩和动态范围数据，供用户在后期制作阶段加以利用。

摄影机设有标准尺寸的HDMI监看接口，支持HDR和纯画面10bit输出。此外，它还有一路带48伏幻象电源的Mini XLR接口，可用来连接专业麦克风；一个3.5mm视频摄像机麦克风输入；耳麦接口以及一个专业带锁DC电源接口。

数字电影摄影机拍摄的对数色彩空间能保留动态范围，这为后期制作环节带来了很大的便利，但是在监视器上观看这些文件的画面时，它们却显得黯淡无光。这时，用户可以在监视器上套用3D LUT获得特定风格来弥补这一不足，从而更好地掌握剪辑阶段将会呈现的最终画面。Pocket Cinema Camera摄影机支持行业标准的17点和33点精度3D LUT文件，用户也可以使用如Extended Video、Film to Video、Film to Rec.2020等摄影机自带的LUT。

除了拥有专业功能之外，这款专业摄影机还内置时间码发生器，能在采用多机位拍摄时保持信号同步。只要将Tentacle Sync等外部时间码发生器连接到摄影机的3.5mm音频接口，它就会自动检测时间码并锁定其内部时间码发生器。这样一来，每台摄影机都可以统一开始和停止记录，并且所有摄影机的拍摄镜头都将拥有匹配的时间码，让用户能够使用多台流动式摄影机捕捉音乐节的激动时刻。更好地是，新版DaVinci Resolve 16.1会自动寻找并同步来自所有摄影的镜头，用户再也不必花时间在几千个媒体文件中整理筛选了。

Blackmagic Pocket Cinema Camera使用标准移动式LP-E6型电池，并配备一个带锁DC电源接口，双重保障可有效防止拍摄中途突发设备掉电的尴尬情况。摄影机自带的AC适配器可在连接摄影机的同时为电池充电。USB-C扩展端口可用来从移动充电设备、手机充电宝甚至笔记本电脑为电池充电。用户甚至可以添加选配的Blackmagic Pocket Battery Grip电池手柄，通过两块电池显著延长摄影机的续航时间。

Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K和6K机型均内附完整版DaVinci Resolve Studio，它是一款好莱坞备受青睐的后期软件，可用于创作高端电影、电视剧集以及商业广告等节目。DaVinci Resolve新增革命性的快编页面以及众多智能剪辑工具和直观功能，其设计旨在帮助用户快速找到素材片段，展开建工作并快速完成作品交付。除了新增的快编页面之外，用户还将获得DaVinci传奇般的专业剪辑、先进的调色、音频后期以及视觉特效工具，一个软件程序足以独挑大梁。

“Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K有着新的6K成像技术和EF镜头支持，这些都是用户要求的功能，”Blackmagic Design首席执行官Grant Petty如是说，“这款型号除了拥有用户喜爱的4K型号的出色功能之外，还在此基础上添加了EF镜头卡口、画质更高的6K分辨率，以及其他功能。同时，它还内置Video Assist功能，这样用户就不必购买和携带其他额外设备了。另外，摄影机还附赠DaVinci Resolve Studio，这套一站式解决方案让所有用户都能够创作出精彩的作品。”

BLACKMAGIC POCKET CINEMA CAMERA 6K主要功能：

  *  可用于独立电影、纪录片、视频播客等制作场合
  *  以碳纤维聚碳酸酯复合材料打造而成
  *  多功能手柄设计，可实现单手操作
  *  两款型号，分别为6K 6144 x 3456和4K 4096 x 2160
  *  兼容MFT或EF镜头
  *  13挡动态范围，带来电影级画质
  *  高达25600 ISO，拥有出色低照度性能表现
  *  记录全分辨率高达60fps或120fps裁切模式
  *  标准开放文件格式，兼容常用非编软件
  *  内置SD、UHS-II和CFast卡录机
  *  拥有Blackmagic RAW高画质记录格式
  *  自带5英寸触摸屏，拍摄6K影像时能获得精准对焦
  *  采用与URSA Mini和URSA Broadcast摄影机同样的Blackmagic OS
  *  配备Blackmagic第四代Blackmagic色彩科学
  *  搭载标准尺寸HDMI接口，可监看带状态图文叠加的画面
  *  专业Mini XLR输入，带48V幻象电源
  *  可套用3D LUT进行监看和记录。
  *  搭载USB-C端口，可直接记录到外部硬盘
  *  内置时间码发生器，可同步多机位拍摄
  *  可拍摄高达2120万像素的静帧
  *  设有11种常用语言界面
  *  支持蓝牙摄影机远程控制
  *  通过12V DC输入供电，通过USB-C接口充电
  *  内附完整版DaVinci Resolve Studio后期制作工具

供货及价格

Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K现正由Blackmagic Design全球各经销商发售，售价为US$2,495不含税。

新闻图片

获取Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K产品图片以及Blackmagic Design的其他产品图片，请参阅公司网站www.blackmagicdesign.com/cn/media/images。

关于BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design致力于为电影、后期制作和电视广播行业提供高品质视频剪辑产品、数字电影摄影机、调色系统、视频转换器、视频监看产品、矩阵、现场制作切换台、硬盘录机、示波器和实时胶片扫描仪。Blackmagic Design的DeckLink采集卡在后期制作领域掀起了一场性价比革命。其获得Emmy™艾美奖的DaVinci调色产品自1984年以来一直占据着影视行业的主导地位。Blackmagic Design引领着包括6G-SDI和12G-SDI产品，以及立体3D和Ultra HD工作流程在内的突破性革新。Blackmagic Design由世界顶尖后期制作剪辑师和工程师创立，公司在美国、英国、日本、新加坡和澳大利亚均设有办事处。详情请登陆公司网站www.blackmagicdesign.com/cn。

