BLACKMAGIC DESIGN STELLT DEN NEUEN ATEM TELEVISION STUDIO HD VOR

  Ein miniaturisierter Live-Produktionsmischer mit integriertem Bedienfeld, 8 Eingängen, 2 Standbildspeichern, DVE, Audiomixer, Kamerasteuerungseinheit, Multi View, Upstream- und Downstream‑Keyern usw.

Manchester, Vereinigtes Königreich – 6. Februar 2017 – Blackmagic Design stellte heute mit dem ATEM Television Studio HD einen neuen Live-Produktionsmischer in Broadcastqualität vor, der sowohl für Broadcaster als auch für AV-Profis konzipiert ist. Die Ausstattung des ATEM Television Studio HD umfasst acht Eingänge, einen Multi View, einen AUX-Eingang, Programmausgänge, analoge Audioeingänge, integriertes Talkback, zwei flashbasierte Media Player, fantastische kreative Übergänge, einen DVE-Generator für Effekte und vieles mehr.

Der ATEM Television Studio HD ist für 995 USD ab sofort bei Blackmagic Design Fachhändlern auf der ganzen Welt erhältlich.

Der neue ATEM Television Studio tritt an die Stelle des hochpopulären Vorgängers ATEM Television Studio. Über die vier 3G-SDI- und vier HDMI-Eingänge des neuen Mischermodells sind Benutzer in der Lage, bis zu acht verschiedene Videoquellen anzuschließen. Bspw. professionelle SDI-Broadcastkameras, Consumer-HDMI-Kameras, Computer oder sogar Videospielkonsolen. Kompatibel ist der ATEM Television Studio HD mit allen SD- und HD-Formaten bis zu 1080p/60. Der Mischer bietet zwei Kanäle für eingehendes Analogaudio, RS-422- und Ethernet-Ports, ein internes IEC-Netzteil sowie einen Programm- und einen Auxiliary-Ausgang. Die ebenfalls vorhandenen Ausgänge für Multi View über SDI- und HDMI gestatten Benutzern das Monitoring sämtlicher Quellen wie auch der Vorschau- und Programmausgaben komplett mit eingeblendeten Kennungen, Audiopegelmetern usw. – und zwar auf einem einzigen Großbildfernseher oder Broadcastmonitor.

Der ATEM Television Studio HD eignet sich für vielerlei Zwecke: angefangen von studioproduzierten professionellen Broadcastshows und Sportsendungen bis hin zu Videoblogs, Gamingvideos, Internet-Talkshows, Hochzeiten, Konzerten, Seminaren und mehr. Überdies werden die Signale an jedem Eingang synchronisiert, was für patzerfreies Mischen sorgt. Dank dieser Funktionalität lässt sich der Mischer sogar als Front-End-Controller für AV-Systeme einsetzen, da er saubere Schnitte von einer Quelle zur nächsten per Tastendruck ermöglicht.

Sein bemerkenswert portables Design qualifiziert den ATEM Television Studio HD als kleinsten Alleskönner-Broadcastmischer der Welt. Der lediglich zwei Drittel eines Rack-Faches breite Mischer steckt voller Features aus der Welt des Highend-Broadcasting. Damit besteht die Möglichkeit, komplette live-gemischte Sendungen mit Effekten und Übergängen direkt von der Frontblende aus zu schaffen. Die Steuerelemente an der Frontblende des ATEM Television Studio HD umfassen acht große Tasten mit dazugehörigen Tonaussteuerungstasten, die zum Mischen von Quellen dienen. Weitere Tasten gibt es für den Downstream-Keyer, die Blende nach Schwarz und für die Media Player sowie für das Mischen mit Übergängen im automatischen und im Cut-Bus-Stil. Der in die Frontblende eingelassene LCD-Bildschirm, der Drehregler und zusätzliche Tasten dienen neben der Menüführung zum Anpassen von Einstellungen für Übergänge und Effektparameter. Der Benutzer drückt einfach auf die Taste für die Quelle, die als nächstes im Programm erscheinen soll. Dann werden per Druck auf die CUT- oder AUTO-Taste die Quellen gewechselt, Effekte hinzugefügt oder sogar Grafiken eingekeyt.

Das kostenlos mit dem ATEM Television Studio HD gelieferte Software-Bedienpanel für Mac und Windows verleiht dem Benutzer die volle kreative Macht. Das Software-Bedienpanel präsentiert sich mit einer intuitiven Benutzeroberfläche. Sie ist in einzelne Arbeitsräume aufgeteilt, die jeweils den Bereichen Bildmischen, Medienverwaltung, Tonmixen sowie der Fernbedienung und dem Farbabgleich von Kameras gewidmet sind. Der virtuelle „Mischer“-Arbeitsraum ist analog zu einem Hardware-Bedienpult aufgebaut und macht es Benutzern leicht, flink zwischen Quellen hin und her zu schalten, Übergänge zu verfeinern, Upstream- und Downstream-Keyer hinzuzufügen und dergleichen mehr. Über den „Media“-Arbeitsraum kann man per Drag-and-Drop bis zu 20 RGBA-Grafiken in den Media Pool ziehen, die dann automatisch in den Flashspeicher des Mischers hochgeladen werden. Die Grafiken stehen dann auf Abruf für den Echtzeit-Einsatz in Liveprogrammen bereit. Des Weiteren verfügt das Software-Bedienpanel über einen Audiomixer mit 20 Kanälen. Damit können die Pegel an allen Eingängen, einschließlich der analogen Audioeingänge, ausgesteuert werden. Der Audiomixer bietet Pegelanzeigen, Schieberegler zum Aussteuern der Pegel sowie Bedienelemente zum Ein- oder Ausschalten einzelner Kanäle, eine Audio-Follows-Video-Funktion und vieles mehr.

Für die Fernbedienung von Kameras über den rückgeführten SDI-Programmfeed beinhaltet die Bediensoftware des ATEM Television Studio HD einen speziell der Kamerasteuerung gewidmeten Arbeitsraum. Kompatibilität aller Blackmagic Studio, Micro und URSA Mini Kameras mit dem SDI-Steuerprotokoll ist gegeben. An Bord dieser Kameras befindet sich zudem ein fernbedienbarer DaVinci Resolve Primary Color Corrector. Dieser macht es möglich, vom Mischer aus der Ferne den Farbabgleich von Kameras vorzunehmen und markante Looks zu kreieren. Benutzer werden es auch als Plus empfinden, dass sie per Software Schärfe- und Blendeneinstellungen an kompatiblen Objektiven justieren, Kameraeinstellungen modifizieren und sogar PTZ-Kameraköpfe fernsteuern können.

Das spannendste Attribut des kostenfreien Software-Bedienpanels ist jedoch, dass es von mehreren vernetzten Benutzern simultan eingesetzt werden kann. Dies ermöglicht die Arbeitsteilung unter mehreren Bedienern. So könnte eine Person das Programm und eine weitere den Ton mischen, während jemand anders Grafiken hochlädt oder wechselt, und noch jemand aus der Ferne Kamerafarbabgleich und -steuerung in die Hand nimmt.

Mit einem ATEM Television Studio HD haben Benutzer Zugriff auf hochwertige Übergänge, Effekte und Grafiken auf sendefähigem Niveau. Um Blenden wie Mixes, Wipes und Dips auszuführen, drückt man einfach auf eine der Tasten an der Frontblende. Die 18 bereitgestellten Übergänge geben Nutzern enorme kreative Schaffensgewalt, weil diese Blendenattribute wie Ränder, Randfarbe und -breite sowie die Position, Richtung usw. individualisieren können. Der ATEM Television Studio HD wartet auch mit einem leistungsstarken Prozessor für digitale Videoeffekte in 2D auf, mit dem sich Live-Video in Echtzeit größenmäßig verändern und skalieren lässt. Das befähigt Benutzer, professionelle Bild-in Bild-Effekte zu kreieren und DVE-generierte Übergänge wie Squeeze- und Swoosh-Effekte zu verwenden oder Wipes mit eigenen Grafiken zu erstellen.

Der bordeigene Media Pool des ATEM Television Studio HD fasst bis zu 20 Grafiken, die über seine ebenfalls integrierten Media Player einsetzbar sind. Durch den Flashspeicher des Media Pools wird gewährleistet, dass Medien auch nach dem Ausschalten des Geräts verfügbar bleiben. So ist Benutzern die Möglichkeit gegeben, sich für ihre Programme eigene Grafiken maßzuschneidern. Zur Ausstattung gehört auch ein Upstream-Keyer mit allem Drum und Dran für das Chroma-Keying von Greenscreen-Material. So kann der Bediener Shots mit Wetterkarten, Grafiken oder sogar virtuellen Sets bereichern. Der Upstream-Keyer arbeitet mit Chroma-, Muster-, Form- und linearen Keys.

Über die beiden Downstream-Keyer des ATEM Television Studio kann Video mühelos mit Grafiken und Senderlogos versehen werden. Installiert man im Rack direkt neben dem ATEM Television Studio HD zusätzlich einen HyperDeck Studio Mini, lässt dieser sich als Quelle für ProRes-4:4:4:4-Bewegtgrafiken mit Alphakanälen verwenden. Benutzer können so Fill-and-Key-Grafiken über Live-Video compen oder Bewegtgrafiken mit Alphakanälen für Blenden zwischen Quellen in Echtzeit verwenden.

Zu den Leistungsmerkmalen des ATEM Television Studio HD gehört auch ein integrierter Talkback-Konverter für SDI-Kameras. Die Rückleitung der Talkback-Daten an die Kamera erfolgt im rückgeführten SDI-Programmfeed über die selten benutzten SDI-Audiokanäle 15 und 16. Bei Feeds von einem Feldreporter tritt manchmal ein leichter Tonversatz ein, der bewirkt, dass der Reporter das Echo der eigenen Stimme in seinem Headset hört. Dem wirkt die neue n-1-Feature des ATEM Television Studio HD entgegen. Sie leitet nämlich allein den Programmton ohne das Echo der Stimme zurück und der Reporter wird nicht von seiner eigenen Berichterstattung abgelenkt.

„Wir freuen uns wahnsinning über den Erfolg und die phänomenale Beliebtheit des ursprünglichen ATEM Television Studio“, sagte Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. „Das Aufregende am neuen ATEM Television Studio HD ist, dass er sogar noch mehr Eingänge und Features als sein Vorgänger mitbringt. Damit können Benutzer jetzt ganze HD-Programme direkt von der Frontblende aus erstellen! Wo es an die Kreation von HD-Programmen geht, gibt es schlichtweg keine einfachere oder günstigere Alternative!“

LEISTUNGSMERKMALE DES ATEM TELEVISION STUDIO HD

  *  4 x 3G-SDI- und 4 HDMI-Eingänge; automatische Resynchronisierung an allen acht Eingängen
  *  Unterstützt alle Videoformate von SD bis 720p, 1080i und 1080p HD bis zu 60 fps
  *  1 bordeigener Multi View für 8 Quellen plus Vorschau und Programm
  *  Integrierter Media Pool mit einem 20 RGBA-Standbilder fassenden Speicher
  *  Interner DVE-Generator für 3D-Ränder und Schattenwurf
  *  Verfügbare Übergänge wie Cut, Mix, Dip-to-Color, SMPTE-Wipes und mehr
  *  1 Upstream-Keyer inklusive Chroma-Keyer und zwei Downstream‑Keyer
  *  1 Auxiliary-Ausgang, der über Tasten an der Frontblende schaltbar ist, und ein LCD-Bildschirm zur Ansicht
  *  Interner Audiomixer zum Mischen von eingebettetem Ton aus allen Videoeingaben und separat eingehendem Ton
  *  Symmetrische analoge XLR-Eingänge für Stereoton
  *  Interne Signalquellen wie Schwarz, Farbbalken, zwei Farbgeneratoren und zwei Ausgänge für die Media Player.
  *  Ethernet-Port für den Anschluss eines Computers Bediensoftware für Mac und Windows wird mitgeliefert
  *  Kompatibel mit allen ATEM Broadcast Panels, wo ein Hardware-Bedienpult gewünscht wird
  *  Eingang mit Black Burst und HD-Tri-Sync-Genlock für die Integration in große Anlagen
  *  Kompakte Baugröße von zwei Dritteln einer Rackeinheit, ideal als mobile Lösung
  *  Für den Tischeinsatz oder mit einem optionalen Teranex Mini Rack Shelf im Rack installierbar

VERFÜGBARKEIT UND PREIS

Der ATEM Television Studio HD ist für 995 USD ab sofort bei Blackmagic Design Fachhändlern auf der ganzen Welt erhältlich.

PRESSEFOTOS

Produktfotos des ATEM Television Studio HD und allen anderen Blackmagic Design Produkten sind unter www.blackmagicdesign.com/de/media/images erhältlich.

ÜBER BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design entwickelt die weltweit anspruchsvollsten Videobearbeitungsprodukte, Digitalfilmkameras, Farbkorrektursysteme, Videokonverter, Videomonitoringsysteme, Kreuzschienen, Live-Produktionsmischer, Diskrekorder, Wellenform-Monitore sowie Echtzeit-Filmscanner für die Kino-, Postproduktions- und Fernsehbranchen. Mit seinen DeckLink Capture-Karten hat Blackmagic Design in puncto Qualität und Bezahlbarkeit die Postproduktionsbranche revolutioniert, und die mit einem Emmy™ ausgezeichneten DaVinci Farbkorrekturprodukte des Herstellers gelten seit 1984 als Vorreiter der Film- und Fernsehindustrie. Blackmagic Design bringt weiterhin laufend bahnbrechende Innovationen auf den Markt. So zum Beispiel die 6G-SDI- und 12G-SDI-Produkte sowie Lösungen für stereoskopische 3D- und Ultra-HD-Workflows. Das von weltweit führenden Postproduktionsfachleuten und -Ingenieuren gegründete Unternehmen unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Japan, Singapur und Australien. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.blackmagicdesign.com/de

