BLACKMAGIC DESIGN最新推出ATEM TELEVISION STUDIO HD

  拥有微型化设计的现场制作切换台，带8路输入、内置控制面板、2个静帧存储、DVE、调音台、摄影机控制单元、多画面分割、上游和下游键控等多项精彩功能。

2017年2月6日，新加坡： Blackmagic Design今日发布ATEM Television Studio HD，一台为广电和专业视听行业用户设计的广播级现场制作切换台。ATEM Television Studio HD拥有8路输入、多画面分割、辅助和节目输出、模拟音频输入、内置对讲、两个闪存媒体播放器、精彩的创意转场、以及用于特效的DVE等许多功能。

ATEM Television Studio HD目前正在销售中，售价$995，您可以在全球Blackmagic Design经销商处购买。

全新ATEM Television Studio HD是人气极高的上一代ATEM Television Studio的升级版。它配有4个3G-SDI接口和4路HDMI输入，用户可以连接最多8个不同的信号源，包括专业SDI广播级摄影机、消费级HDMI摄影机、电脑、甚至游戏机。ATEM Television Studio HD兼容一切SD和HD格式，最高可达1080p60。它还配有两通道模拟音频输入、RS-422、以太网、内置IEC电源，以及节目和辅助输出。同时用户将获得SDI和HDMI多画面分割输出，在一个大屏幕电视或广播级监视器上监看所有信号源、预监和节目输出，以及标签和音频表等。

ATEM Television Studio HD不但适合专业演播室节目和体育比赛的播出，也适合网络播客、游戏视频、网络脱口秀、婚礼、演唱会、演讲等多种场合使用。每个输入都带有再同步功能，使切换万无一失。用户甚至可以将它作为视听系统的前端控制器使用，只要轻轻一按按钮，就可以在各种视频源之间流畅切换！

ATEM Television Studio HD采用便携设计，是迄今为止全球最小的一体化广播级切换台。由于它只占⅔个机架空间，而且拥有诸多高端播出功能，您只需通过前面板就可以创建带有特效和转场的完整现场切换节目。前面板拥有8个大型按钮用于切换信号源，同时配有相应的音频按钮、下游键控、渐黑、媒体播放器和硬切按钮。它还配有内置LCD屏幕、旋钮、菜单按钮以及调整转场和特效参数设置的按钮。用户只要根据制作需要按下相应的节目信号源按钮，然后再按硬切或自动按钮即可切换信号源、添加特效、甚至带入图文。

ATEM Television Studio HD自带兼容Mac和Windows的免费软件控制面板，帮您实现全面的创意控制。软件控制面板拥有直观的界面和多个不同页面，可切换画面、管理媒体、混音、远程控制、以及对摄影机进行校色。“切换台”页面的设计基于实际硬件控制面板，帮助用户轻松地在信号源之间切换，调整转场，添加上游和下游键控等。“媒体”页面允许用户将最多20种RGBA图文拖进媒体池，然后自动上传到切换台的闪存当中，以便在现场节目中实时调用。同时，软件控制还拥有一个20通道的调音台，可以用来调整和平衡所有输入的电平，包括模拟音频输入。调音台设有参数表、用来调整电平的滑块、开关声道和使用音频跟随视频功能的控制选项等。

ATEM Television Studio HD软件控制还拥有完整的摄影机控制选项，用户可通过SDI节目返送信号远程控制摄影机。Blackmagic Studio、Micro和URSA Mini摄影机全部兼容SDI控制协议。这些摄影机内置DaVinci Resolve Primary Color Corrector，可以远程控制，用户可通过切换台平衡摄影机的色彩，创建独一无二的视觉效果。使用兼容镜头时，用户还可以调整对焦和光圈，更改摄影机设置，甚至远程控制PTZ云台。

这个免费软件控制面板最棒的地方，是多名用户可以同时连接。这意味着用户可以让一个人切换节目，一个人混合音频，一个人上传或者调整图文，而另一个人则进行远程色彩平衡和控制摄影机。

ATEM Television Studio HD赋予用户真正的广播级转场、特效和图文。只需按下前面板上的按钮，即可使用混合、划像和浸入等转场。18种内置转场赋予用户海量创意选择，边框、边框颜色彩和宽度、位置、方向等均可自定义。此外，还有内置2D DVE用于添加数字视频特效，实时设置直播视频位置、重调尺寸和比例调整。用户可以创建专业的画中画效果，使用基于DVE的转场，比如在信号源之间挤压和翻转，或者用自定义的图文创建图文划像转场。

ATEM Television Studio HD拥有内置媒体池，可存储20个图文，并在两个内置媒体播放器中使用。媒体池使用闪存，即使关掉电源图像也会完整保存。用户可以创建完全自定义的图文，在自己的节目中使用。另外，产品还有带完整色键抠像的上游键控用于绿屏拍摄，用户可以添加气象图、图文、甚至虚拟场景。切换台的上游键控包括色键、图案键、形状键和线性键。

ATEM Television Studio HD还配有两个下游键控，用于在视频上添加图文、徽标和台标。用户甚至还可以将HyperDeck Studio Mini和ATEM Television Studio HD一同并排安装到机架上，将其作为带Alpha通道的ProRes 4:4:4:4动态图形源文件使用。这样一来，用户就可以把填充和键图文合成在直播视频之上，或者实时将带有Alpha通道的动态图形作为信号源之间的转场使用。

ATEM Television Studio HD还包含一个针对SDI摄影机的内置对讲转换器。对讲信息通过较少使用的SDI声道15和16上的SDI节目返送信号，传送回摄影机。在与场外记者进行现场连线时，有时会出现微小的延时，导致记者在耳机中听到自己的回声。ATEM Television Studio HD中最新加入了混音消除功能，能够发送回除了说话人自己声音之外的所有节目音频，让记者在报道时不会受到回声的干扰。

“之前推出的ATEM Television Studio受到市场和用户的广泛好评，”Blackmagic Design首席执行官Grant Petty说。“全新ATEM Television Studio HD拥有更多输入和功能，让用户通过前面板就可以完成整套HD节目制作！ATEM Television Studio HD是制作现场HD节目最快、最简便、性价比最高的选择！”

ATEM TELEVISION STUDIO HD功能一览

  *  4个3G-SDI和4路HDMI输入，共8路输入，全部带有再同步。
  *  支持从SD到720p，1080i和1080p HD之间的所有视频格式，最高可达60fps。
  *  1个内置多画面分割用于8个信号源，以及预监和节目。
  *  内置媒体池可存储20个RGBA 静帧。
  *  内置DVE带3D边框和下拉阴影。
  *  转场特技包括硬切、混合、浸入以及SMPTE划像等。
  *  1个上游键控，包括色度键控和2个下游键控。
  *  1路辅助输出，前面板设有相对应的辅助输出按钮以及LCD屏幕用于监看。
  *  内置调音台可混合所有视频输出上的内嵌音频，也能混合独立音频输入。
  *  平衡XLR立体声模拟音频输入。
  *  内部信号源包括黑场、彩条、两个彩底发生器以及2路媒体播放器输出。
  *  以太网接口用于连接电脑。附赠兼容Mac和Windows的软件控制面板。
  *  兼容所有ATEM Broadcast Panel硬件控制面板。
  *  黑场和HD三电平同步锁相输入，可集成到大型系统。
  *  2/3RU紧凑机身，提供理想的便携解决方案。
  *  可作为台式机使用，或者安装在选购的Teranex Mini Rack Shelf机架上。

供货及价格

ATEM Television Studio HD现正由Blackmagic Design全球各经销商发售，售价US$995。

新闻图片

获取ATEM Television Studio HD产品图片以及Blackmagic Design的其他产品图片，请参阅公司网站www.blackmagicdesign.com/press/images。

关于BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design致力于各类全球顶尖视频剪辑产品、数字电影摄影机、调色工具、视频转换器、视频监看、矩阵、现场制作切换台、硬盘录机、波形监视器，以及电影长片、后期制作及广电行业所使用的实时胶片扫描仪等设备。Blackmagic Design的DeckLink系列采集和播放卡一经推出便在后期制作行业掀起了一场同类产品性价比革命。此外，该公司荣膺艾美奖（Emmy™）的DaVinci系列调色产品自1984年起就已成为电视电影业中首屈一指的调色工具。Blackmagic Design不断推出前所未有的创新产品，包括6G-SDI和12G-SDI产品，以及立体3D和Ultra HD工作流程。Blackmagic Design由世界顶尖后期制作剪辑师和工程师创立，公司在美国、英国、日本、新加坡和澳大利亚均设有办事处。获取更多信息请前往www.blackmagicdesign.com

