BLACKMAGIC DESIGN PRZEDSTAWIA NOWY HYPERDECK STUDIO

  Nowa gama nagrywarek HyperDeck Studio pozwala nadawcom na nagrywanie   plików wideo o jakości nadawczej H.264, ProRes i DNx na karty SD lub nośniki SSD!

Fremont, Kalifornia, USA – Czwartek, 29 lipca 2021 r. – Blackmagic Design przedstawił dziś nową gamę modeli HyperDeck Studio, które charakteryzują się lepszą konstrukcją, ulepszonymi kodekami i obsługą większej liczby różnych nośników. Wszystkie modele obsługują nagrywanie i odtwarzanie do plików H.264, Apple ProRes i DNxHD z dźwiękiem PCM lub AAC. Ponadto wszystkie modele obsługują karty SD i UHS-II, a modele Pro zapewniają dodatkową obsługę dysków SSD.

HyperDeck Studio jest dostępny już teraz u dystrybutorów Blackmagic Design na całym świecie od 495 USD.

HyperDeck Studio umożliwia nagrywanie plików wideo o jakości nadawczej bezpośrednio na karty SD i nośniki SSD. Wszystkie modele obsługują nagrywanie do ProRes, DNxHD lub H.264 z dźwiękiem PCM lub AAC. Ponadto model 4K obsługuje pliki H.265. Dla nagrywania ISO są nawet wbudowane generatory kodu czasowego i sygnału referencyjnego do synchronizacji wielu urządzeń. Wszystkie te zaawansowane funkcje sprawiają, że HyperDeck Studio jest idealny do transmisji, produkcji na żywo lub wieloekranowej technologii cyfrowej.

Nowe nagrywarki HyperDeck Studio zostały w pełni przeprojektowane i wyposażone w dziesiątki nowych funkcji. Zaawansowane modele mają na panelu nowe elementy sterujące w stylu nadawczym oraz więcej połączeń z tyłu obudowy.

Modele Pro posiadają metalowe pokrętło wyszukiwania o zwiększonej masie i miękkiej, przyjemnej w dotyku gumowej powierzchni. Dodatkowo pokrętło posiada aktywne sprzęgło, tak jak w tradycyjnych dekach nadawczych. Dzięki dwóm gniazdom na nośniki można wymieniać karty bez przerywania nagrywania. Zaawansowane modele mają nawet przednie złącze słuchawkowe i głośnik.

HyperDeck Studio posiada tradycyjne elementy sterowania transportem, w tym pokrętło wyszukiwania dla jog, shuttle i scroll. LCD zawiera monitorowanie wideo oraz mierniki poziomu dźwięku, z możliwością wyboru pomiędzy technicznie dokładną balistyką VU lub PPM. Połączenie znajomego wyglądu kontrolek VTR z wbudowanym ekranem LCD sprawia, że HyperDeck Studio jest niewiarygodnie szybki i łatwy w obsłudze.

Wszystkie modele HyperDeck Studio obsługują nagrywanie na popularne karty SD i UHS-II. Nie potrzebne są więc drogie, niestandardowe nośniki. Jednak modele Pro mają też dwa sloty na dyski SSD, umożliwiając korzystanie z dwóch różnych typów nośników. Ponadto można też nagrywać na zewnętrzne dyski USB. Dzięki H.265, na karcie 1 TB można nagrać do 58 godzin w 2160p60 Ultra HD, a w H.264 do 157 godzin nagrania w 1080p59.94. To ponad 6 dni nagrywania w HD na jednej karcie o pojemności 1 TB.

Wszystkie modele HyperDeck Studio mają dwa sloty na nośniki danych dla ciągłego nagrywania. Gdy karta nagrywania się zapełni, jest ono automatycznie kontynuowane na następnej karcie. To idealne rozwiązanie podczas nagrywania długich wydarzeń na żywo. Można „na gorąco” podmienić pełną kartę na pustą w trakcie nagrywania na drugim slocie.

HyperDeck obsługuje najpopularniejsze obecnie kodeki. Wszystkie modele mają formaty plików DNx i ProRes. Jednak obsługują one też H.264 w poziomach jakości do pełnych 10 bitów 4:2:2 przy nagrywaniu w formatach NTSC, PAL, 720p, 1080p i 1080i z przeplotem. Natomiast model 4K może nagrywać w formacie H.265 w Ultra HD. Oznacza to, że użytkownicy uzyskują współczynniki kompresji 60:1 do 285:1 dla bardzo małych plików o prawdziwej jakości nadawczej. Ponadto podczas przesyłania plików do YouTube można wybrać nieskompresowany dźwięk PCM lub nawet AAC. Wszystkie modele obsługują formaty dysków ExFAT i HFS+ oraz jednoplikowe nagrania o długim czasie trwania. A modele Plus i Pro nawet ProRes 4444 do odtwarzania sygnału wypełnienia i klucza.

W zależności od modelu, HyperDeck Studio posiada liczne złącza wideo i audio, takie jak 3G-SDI, 6G-SDI lub 12G-SDI. Wszystkie modele mają złącze HDMI do podłączenia telewizorów i projektorów. Modele Pro i Plus oferują dedykowane wyjście monitorujące SDI ze statusem wyświetlanym na ekranie. Posiadają też dwa wyjścia SDI do odtwarzania plików ProRes 4444 oraz jednoczesnego wysyłania sygnałów wypełnienia i klucza do kluczowania na mikserach do produkcji na żywo. Model 4K ma Ethernet 10G dla niezwykle szybkiego kopiowania plików w sieci.

Dzięki wielostrumieniowemu SDI klienci otrzymują obsługę większości standardów wideo. Formaty SD obejmują NTSC i PAL. Standardy HD 720p obejmują 720p50 i 720p59.94p. Formaty 1080i HD z przeplotem obejmują 1080i50 i 1080i59.94. Formaty HD 1080p obejmują 1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 i 60p. HyperDeck obsługuje nawet formaty 1080 PsF. Model 4K obsługuje formaty Ultra HD do 2160p60. A także rozdzielczość DCI 2K i 4K do 30p.

Aby zapewnić kompatybilność oprogramowania, HyperDeck Studio obsługuje funkcję kamery internetowej za pośrednictwem złącza USB. Komputer rozpozna HyperDeck jako zwykłą kamerę internetową, choć w rzeczywistości jest to źródło wideo o jakości nadawczej. Funkcja kamery internetowej USB HyperDeck współpracuje ze wszystkimi programami wideo, w tym Zoom, Microsoft Teams i Skype, a także z Open Broadcaster i XSplit Broadcaster do transmisji na żywo.

Dzięki obsłudze zaawansowanych standardów HDR klienci będą gotowi do pracy przy najnowszych filmach fabularnych. Podczas nagrywania, wejścia SDI i HDMI automatycznie wykrywają standardy wideo HDR i oznaczają pliki odpowiednimi informacjami o HDR. Statyczne formaty metadanych PQ i HLG są przetwarzane zgodnie ze standardem ST2084. HyperDeck Studio Plus i Pro pozwalają nawet na załadowanie LUTów 3D na wyjście monitora, aby dodać wygląd lub przekonwertować film na wideo gamma.

HyperDeck Studio zawiera profesjonalne wielokanałowe audio SDI do nagrywania do 16 kanałów. Na wyświetlaczu statusu monitorowania SDI jest dodatkowe miejsce pokazujące liczbę kanałów, które zostały aktywowane jednocześnie, a mierniki audio pokażą 2, 4, 8 lub 16 kanałów jednocześnie. Mierniki dźwięku zostały zaprojektowane do stosowania odpowiedniej balistyki. W menu LCD można wybrać wyświetlanie mierników VU lub PPM.

Czasami nośnik może się zapełnić przed wymianą lub karta jest zbyt wolna. Może to prowadzić do utraty klatek w nagraniu. Aby wyeliminować ten problem, model HyperDeck Studio 4K Pro można rozbudować o dysk flash M.2, który będzie służył jako zapis pamięci podręcznej. Eliminuje to wszelkie potencjalne problemy z prędkością w przypadku, gdy użytkownik spróbuje użyć tanich nośników lub dysków zewnętrznych. Pamięć podręczna automatycznie przejmie i zapisze wszelkie treści, których nośnik nie zdołał uchwycić. Nawet jeśli karta się zapełni, zapis będzie kontynuowany przy użyciu pamięci podręcznej. Pamięć podręczna umożliwia nawet nagrywanie formatów, które są zbyt szybkie dla danego nośnika, więc klienci mogą nawet nagrywać Ultra HD na powolny mechaniczny dysk twardy USB.

Dzięki wbudowanym generatorom synchronizacji i kodu czasowego we wszystkich modelach można układać wiele urządzeń w stosy dla cyfrowej technologii lub wielokanałowego nagrywania. Każdy HyperDeck posiada dedykowane wyjścia dla sygnału referencyjnego i kod czasowy, bezpośrednio z wewnętrznych generatorów synchronizacji i kodu czasowego. Generatory pracują w trybie „ciągłym”, chyba że do wejść podłączony jest sygnał referencyjny lub kod czasowy. W tym przypadku generatory będą się z nim synchronizować automatycznie. W ten sposób można używać HyperDeck w pętli, aby stworzyć idealnie zsynchronizowane tablice lub nagrywarki.

Ponieważ HyperDeck Studio obsługuje wiele języków, nie ma potrzeby uczenia się nowego! Obsługiwane języki: angielski, chiński, japoński, koreański, hiszpański, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, portugalski, turecki, polski i ukraiński.

HyperDeck Studio nagrywa pliki, które są kompatybilne z większością oprogramowania do postprodukcji. Podczas nagrywania w formacie H.264 można przesyłać pliki ze HyperDeck Studio bezpośrednio do serwisów takich jak YouTube, Facebook, Vimeo, Twitter i innych. Można też użyć popularnego oprogramowania do edycji, takiego jak DaVinci Resolve, Apple Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro lub Avid Media Composer, ponieważ HyperDeck używa tych samych formatów plików, co w postprodukcji. Nawet oprogramowanie VFX takie jak Fusion czy Adobe After Effects obsługuje te pliki. Ponieważ HyperDeck nagrywa na dyski w formacie komputerowym, wystarczy podłączyć dysk do komputera i rozpocząć edycję bez konieczności transkodowania lub konwersji plików.

Gdy klienci potrzebują przenośnego rozwiązania nadawczego, modele HyperDeck Studio HD Mini zawierają większość funkcji zminiaturyzowanych w eleganckiej 13cm kompaktowej konstrukcji, która zajmuje tylko jedną trzecią szerokości stojaka rackowego. Oznacza to, że na jednym racku można zmieścić 3 nagrywarki! Można użyć opcjonalnego stojaka Teranex Mini Rack Shelf, aby zamontować 3 urządzenia obok siebie, a następnie zamocować je w standardowym stojaku. Do prac archiwizacyjnych wystarczy połączyć HyperDeck Studio Mini z innymi modułami, takimi jak Teranex Mini Analog to SDI 12G, aby przekonwertować wejście z analogowego na SDI, a wszystko to na tym samym stojaku. HyperDeck Studio HD Mini wygląda świetnie zarówno na racku, jak i gdy stoi sam na biurku.

„Uważamy, że nowe modele HyperDeck Studio zapewnią klientom znacznie lepsze wrażenia z użytkowania, a także bardziej spójny zestaw funkcji pomiędzy modelami” – powiedział Grant Petty, dyrektor generalny Blackmagic Design. Nawet najtańszy model jest niezwykle potężny, ponieważ HyperDeck Studio HD Mini nadal posiada generatory sygnału referencyjnego i kodu czasowego, nagrywanie H.264, ProRes i DNx, podwójne sloty na nośniki, nagrywanie na dyski USB i wiele więcej. To jest bardzo ekscytujące”.

CHARAKTERYSTYKA HYPERDECK STUDIO

  *  Nowy elegancki wygląd 4 różnych modeli
  *  Wbudowany kolorowy wyświetlacz LCD ze statusem deku.
  *  Dwa sloty na nośniki dla ciągłego nagrywania.
  *  Nagrywa pliki w standardzie H.264/5, ProRes i DNx.
  *  Obsługuje najnowsze połączenia w technologii nadawczej.
  *  Wybierz modele 3G-SDI, 6G-SDI lub 12G-SDI
  *  USB wygląda jak kamera internetowa, umożliwiając obsługę wszystkich programów wideo.
  *  Zaawansowana obsługa HDR w nagrywanych plikach.
  *  Zawiera profesjonalne wielokanałowe audio SDI
  *  Wbudowane generatory kodu czasowego i synchronizacji
  *  Tłumaczenie na 11 popularnych języków
  *  Obsługuje wszystkie popularne programy do edycji i VFX.
  *  Modele kompaktowe o szerokości zaledwie 1/3 szerokości racka.

DOSTĘPNOŚĆ I CENA

HyperDeck Studio jest już dostępny u dystrybutorów Blackmagic Design na całym świecie w cenie od 495USD, z wyłączeniem opłat celnych i podatków.

ZDJĘCIA PRASOWE

Zdjęcia produktu HyperDeck Studio oraz innych produktów Blackmagic Design są dostępne na www.blackmagicdesign.com/pl/media/images.

O BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design tworzy najwyższej jakości na świecie produkty do montażu wideo, cyfrowe kamery filmowe, korektory koloru, konwertory wideo, urządzenia do monitorowania wideo, routery, miksery do produkcji na żywo, nagrywarki, monitory kształtu fali i skanery filmowe w czasie rzeczywistym dla branży filmów fabularnych, postprodukcji i transmisji telewizyjnych. Karty przechwytujące DeckLink od Blackmagic Design rozpoczęły rewolucję w zakresie jakości i przystępności cenowej w branży postprodukcji, podczas gdy wyróżnione nagrodą Emmy produkty do korekcji koloru DaVinci dominują w branży telewizyjnej i filmowej od 1984 roku.

Blackmagic Design kontynuuje przełomowe innowacje takimi produktami jak 6G-SDI i 12G-SDI oraz rozwiązaniami dla stereoskopicznych przepływów pracy w 3D i Ultra HD. Stworzona przez wiodących na świecie montażystów i inżynierów, firma Blackmagic Design ma siedziby w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii, Singapurze i Australii. Więcej informacji na stronie www.blackmagicdesign.com/pl

