BLACKMAGIC DESIGN宣布 推出新款HYPERDECK STUDIO

  新款HyperDeck Studio录机系列能让播出机构将广播级高品质   H.264、Apple ProRes和DNx视频文件记录到SD卡或SSD存储介质上！

美国加利福尼亚州弗里蒙特市 - 2021年7月29日，星期四 - Blackmagic Design今日宣布推出新款HyperDeck Studio系列型号，搭载更优设计、更多编解码并支持更多存储介质类型。所有型号都支持以H.264、ProRes及DNx文件，以及PCM或AAC音频记录和播放。此外，所有型号都支持SD卡和UHS-II卡，Pro型号还额外支持SSD。

HyperDeck Studio现正由Blackmagic Design全球各经销商发售，售价为US$495起。

HyperDeck Studio可让客户将广播级品质的视频文件直接记录到SD卡或SSD存储介质上。所有型号如今都支持以H.264、Apple ProRes或DNxHD文件记录，且支持PCM或AAC音频。此外，4K型号还支持记录H.265文件。针对ISO单独记录，甚至还内置时间码和同步发生器可用于同步多台设备。所有这些强大功能使得HyperDeck Studio成为广播、现场制作以及多屏幕数字标牌的理想选择。

新系列HyperDeck Studio录机经过重新设计搭载了几十项新功能。高端型号设有新广播风格前面板控制，并在后面板上增设了更多接口。

HyperDeck Studio一共设有4款型号，分别适用于不同工作类型。其中，HD Mini型号基于3G-SDI技术，可以在SD卡、UHS-II卡或者外接USB硬盘上以高达1080p60的SD和HD格式记录并播放H.264、ProRes或DNxHD文件。体型更大的HD Plus型号搭载了更好的播放控制、前面板耳机和扬声器、带填充和键信号的6G-SDI、SDI监看，能记录上至1080p60的H.264，或者上至2160p30的ProRes和DNxHD。全机架宽度的HD Pro型号功能上与HD Plus型号一样，但添加了两个SSD插槽和带电磁离合器的机加工金属搜索旋钮。强大的4K Pro型号能以SD、HD和Ultra HD（最高2160p60）记录H.264、H.265、ProRes或DNx格式。

HyperDeck Studio配备传统的录机式播放控制，并设有慢速搜索、快速搜索和极速搜索的滚轮操控。LCD屏包括视频监看，以及音频电平表，可在精准的VU或PPM表之间进行选择。熟悉的VTR风格控制与内置LCD屏幕的结合使得HyperDeck Studio可以快速使用且简单易学。

所有HyperDeck Studio型号支持记录到常见的SD卡和UHS-II卡，因此无需使用昂贵的存储介质。Pro型号还设有两个SSD插槽，从而用户可以使用两种不同的存储介质。此外，用户还可以记录在外部USB存储盘上。使用H.265文件时，用户可以在一张1TB存储卡上记录长达58小时的2160p60 Ultra HD视频；使用H.264文件时，则可以记录长达157小时的1080p59.94视频，也就是在一张1TB存储卡上记录超过6天的HD影像。

HyperDeck Studio型号配备双卡槽可实现不间断记录。它能在一块存储卡录满后自动跳至另一块存储卡上继续记录，这非常适合记录时间较长的现场活动，因为用户可以在不中断其中一个卡槽记录的情况下，热插拔更换另一个卡槽中已录满的存储卡。

HyperDeck支持大多数常见的编解码格式。所有型号都含有DNx和ProRes文件格式。此外，当以NTSC、PAL、720p、1080p和1080i隔行格式进行记录时，所有型号还包括H.264高达10bit 4:2:2品质。当以Ultra HD格式记录时，4K型号还设有H.265格式。这意味着，用户可以实现60:1到285:1压缩比，获得标准广播级品质却非常小的文件。此外，用户可以选择无压缩PCM音频，或者AAC音频用于YouTube文件上传。所有型号都支持ExFAT和HFS+硬盘格式，单个文件可以记录非常久的时长。Plus和Pro型号甚至还支持ProRes 4444可用于填充和键播放。

HyperDeck Studio搭载有一系列的3G-SDI、6G-SDI或12G-SDI视音频接口，视具体型号而不同。所有型号都设有HDMI接口，可连接电视机和视频投影仪所用。Pro和Plus型号还设有专门的SDI监看输出，带有屏幕状态显示功能。Pro和Plus型号设有两个SDI输出，因此用户可以播放ProRes 4444文件，同时输出填充和键信号供现场制作切换台进行抠像。4K型号设有10G以太网口，可用于快速网络文件复制。

由于采用多速率SDI，用户可以使用大多数常用的视频格式。其中，SD格式包括NTSC和PAL制式，720p HD格式包括720p50和720p59.94p。隔行1080i HD格式包括1080i50和1080i59.94，1080p HD格式包括1080p23.98、24、25、29.97、30、50、59.94和60p。HyperDeck甚至还支持1080 PsF格式。4K型号上支持上至2160p60的Ultra HD格式，以及上至30p的2K和4K DCI格式。

为兼容一系列广泛的计算机软件，HyperDeck Studio通过USB接口搭载了网络摄像头支持。计算机会把HyperDeck当成普通的网络摄像头信号，实则却是广播级品质视频源。HyperDeck Studio的USB网络摄像头功能可以与Zoom、Microsoft Teams以及Skype等任何视频软件搭配使用，还可以通过Open Broadcaster和XSplit Broadcaster等软件进行网络直播。

用户还将获得先进的HDR标准支持，为新型电影长片工作流程做好准备。记录时，SDI和HDMI输入也会自动检测到HDR视频格式，然后为文件标注上正确的HDR信息。静态元数据PQ和HLG格式会根据ST2084标准进行处理。HyperDeck Studio Plus和Pro型号甚至可让用户将3D LUT加载到监看输出上来添加风格，或将影片转换到视频Gamma。

HyperDeck Studio设有专业级多通道SDI音频可记录多达16个声道。SDI监看状态叠加显示上还设有额外的空间，可在音频表上同时显示用户启用的声道号码，并且音频表可以同时显示2、4、8或16个声道。音频表采用精确指示显示设计，用户可以通过LCD菜单在VU和PPM表之间进行切换。

有时用户可能还来不及更换空白存储卡，当前存储卡就已经录满，又或者存储卡速度过慢，记录期间就可能会出现丢帧。为了应对这种情况，HyperDeck Studio 4K Pro型号可以添加M.2闪存盘作为记录缓存。缓存会自动保存存储卡无法记录的所有内容，从而有效避免了廉价存储介质或外接硬盘的丢帧问题。即使存储卡记录满时，内容也将继续记录到缓存上。有了缓存，用户甚至可以记录那些对于存储介质来说速度太快的格式，因此甚至可以将Ultra HD文件记录到较慢的机械USB硬盘上。

所有型号都搭载时间码和同步信号发生器，用户可以将多台设备堆栈用于数字标牌或多通道记录。每台HyperDeck都有专门的同步和时间码输出，可以直接从内部同步和生成时间码。如果同步信号或时间码不是连接到输入的话，生成器将“自由运行”，然后自动锁定。因此，用户可以从一台HyperDeck环通输出到下一台HyperDeck从而创建准确同步的阵列或录机。

HyperDeck Studio支持多语言界面，因此可以直接切换到熟悉的语言进行使用。支持的语种包括英语、中文、日语、韩语、西班牙语、德语、法语、俄语、意大利语、葡萄牙语、土耳其语、波兰语以及乌克兰语。

HyperDeck Studio录制的文件格式几乎兼容所有后期制作软件。如果以H.264记录时，用户可从HyperDeck Studio直接上传文件到YouTube、Facebook、Vimeo、Twitter等流媒体服务平台。HyperDeck与后期制作中使用的是相同的文件格式，因此用户可以使用DaVinci Resolve、Apple Final Cut Pro、Adobe Premiere Pro或Avid Media Composer等常见剪辑软件。甚至Fusion和Adobe After Effects等视觉特效软件也可以使用该文件。由于HyperDeck是将内容记录到经计算机格式化的硬盘上，因此用户只要将硬盘插入任何计算机，就可以开始剪辑，无需转码或转换文件。

当用户需要一款便携广播方案时，HyperDeck Studio HD Mini型号将大部分功能设计在优雅5英寸宽的紧凑机身之中，仅占三分之一的机架宽度。这意味着一个机架单位可以容纳三台录机。只需通过选购Teranex Mini Rack Shelf机架，就可以并排安装三台设备，然后就能嵌入标准设备机架中。或者可以将HyperDeck Studio Mini与其他型号结合，例如与Teranex Mini Analog to SDI 12G搭配使用可将输入信号从模拟转换成SDI，全都可容纳于同个机架，是存档工作的理想选择。HyperDeck Studio HD Mini外形美观，不采用机架安装时，单独摆放在工作台上使用亦可。

“我们认为新HyperDeck Studio系列型号将为用户提供更优质的使用体验，并且各型号间功能更一致。”Blackmagic Design首席执行官Grant Petty说，“甚至是低价位型号功能都非常强大，比如HyperDeck Studio HD Mini仍然搭载同步信号和时间码发生器，支持H.264、ProRes和DNx格式记录、双存储介质插槽、外录到USB硬盘以及更多功能。真是太激动人心了。”

HYPERDECK STUDIO主要特性

  *  新款优雅设计、4种不同型号
  *  内置彩色LCD，可显示录机状态
  *  双存储卡槽可实现不间断记录
  *  可记录标准H.264/5、ProRes和DNx文件记录
  *  支持各种新型广电技术接口
  *  可选3G-SDI、6G-SDI或12G-SDI型号
  *  USB可被识别为网络摄像头信号，从而支持所有视频软件
  *  所记录文件可获得高端HDR支持
  *  采用专业级多通道数字音频
  *  内置时间码和同步信号发生器，可用于ISO记录
  *  设有11种常用语言界面
  *  支持各种常见的剪辑和视觉特效软件
  *  紧凑机型，仅占1/3机架宽度

供货及价格

HyperDeck Studio现正由Blackmagic Design全球各经销商发售，US$495起售，不含税。

新闻图片

获取HyperDeck Studio产品图片以及Blackmagic Design的其他产品图片，请参阅公司网站www.blackmagicdesign.com/cn/media/images。

关于BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design致力于为电影、后期制作和电视广播行业提供高品质视频剪辑产品、数字电影摄影机、调色系统、视频转换器、视频监看产品、矩阵、现场制作切换台、硬盘录机、示波器和实时胶片扫描仪。Blackmagic Design的DeckLink采集卡在后期制作领域掀起了一场性价比革命。其获得Emmy™艾美奖的DaVinci调色产品自1984年以来一直占据着影视行业的主导地位。

Blackmagic Design引领着包括6G-SDI和12G-SDI产品，以及立体3D和Ultra HD工作流程在内的突破性革新。Blackmagic Design由业内优秀后期制作剪辑师和工程师创立，公司在美国、英国、日本、新加坡和澳大利亚均设有办事处。详情请登陆公司网站www.blackmagicdesign.com/cn。

