BLACKMAGIC DESIGN사, 새로운 HYPERDECK STUDIO 발표

  SD/SSD 미디어에 방송 품질의 H.264, Apple ProRes,   DNx 비디오 파일로 녹화 가능한 새로운 HyperDeck Studio 레코더 제품군

미국, 캘리포니아, 프레몬트 - 2021년 7월 29일 (목) - Blackmagic Design은 오늘 한층 개선된 디자인과 업그레이드된 코덱, 지원 미디어 종류가 추가된 HyperDeck Studio의 새로운 제품군 모델을 발표했다. 이제 모든 제품 모델에서 H.264, ProRes, DNx 파일과 PCM/ACC 오디오 녹화 및 재생이 지원된다. 게다가 모든 제품 모델은 SD 카드와 UHS-II 카드를 지원하며, Pro 모델에는 여기에 SSD가 추가로 지원된다.

HyperDeck Studio는 전 세계 Blackmagic Design 리셀러로부터 US$495에 지금 바로 구입할 수 있다.

HyperDeck Studio는 방송 품질의 영상 파일을 SD 카드 및 SSD 미디어에 바로 녹화된다. 이제 모든 모델에서 PCM 또는 AAC 오디오와 함께 H.264, Apple ProRes, DNxHD 파일 녹화가 지원됩니다. 4K 모델에는 H.265 파일 지원 기능 또한 추가된다. ISO 녹화 기능에는 여러 대의 유닛을 동기화하기 위한 타임코드와 레퍼런스 생성기가 내장되어 있다. 이러한 강력한 기능이 탑재된 HyperDeck Studio은 방송, 생방송 제작, 멀티스크린 디지털 사이니지에 최적인 제품이다.

새로운 HyperDeck Studio 레코더는 다양한 신규 기능과 함께 완전히 새롭게 디자인되었다. 전면 패널에는 새로운 방송 스타일의 컨트롤과 뒷면에는 더욱 많아진 연결 단자가 탑재된 첨단 모델이다.

HyperDeck Studio는 모든 작업 유형을 위한 각기 다른 4가지의 모델로 구성되어 있다. 3G-SDI 기반의 HD Mini 모델은 H.264, ProRes, DNxHD 파일을 SD카드 및 UHS-II 카드, 외장 USB 디스크에 최대 1080p60의 SD/HD 포맷으로 녹화 및 재생한다. 커다란 HD Plus 모델에는 뛰어난 트랜스포트 컨트롤과 전면 패널의 헤드폰과 스피커, 필/키 출력 지원 6G-SDI, SDI 모니터링, 최대 1080p60의 H.264 또는 최대 2160p30의 ProRes 및 DNxHD 녹화 기능이 추가되어 있다. 1RU 크기의 HD Pro 모델은 HD Plus 모델과 같은 기능을 지원하지만, 두 개의 SSD 슬롯과 전자식 클러치 제어의 금속 가공된 검색 다이얼이 추가로 제공된다. 놀랍도록 강력한 성능의 4K Pro 모델은 최대 2160p60의 SD/HD/UHD 영상을 H.264, H.265, ProRes, DNx 파일에 녹화할 수 있다.

HyperDeck Studio는 조그, 셔틀, 스크롤 기능을 위한 검색 다이얼과 함께 일반 데크 스타일의 트랜스포트 컨트롤을 탑재했다. LCD에서 비디오 모니터링과 오디오 레벨 미터를 확인할 수 있으며, 기술적 분석으로 정확한 VU 또는 PPM 오디오 측정계 중에서 선택하여 표시할 수 있다. HyperDeck Studio Mini는 친숙한 VTR 스타일의 컨트롤과 내장 LCD 화면의 조합으로 엄청나게 빠른 속도로 아주 쉽게 사용할 수 있다.

모든 HyperDeck Studio 모델은 일반 SD 카드 및 UHS-II 카드에 녹화할 수 있어 값비싼 커스텀 미디어를 사용할 필요가 없다. 하지만, Pro 모델은 또한 서로 다른 종류의 미디어 두 개를 사용할 수 있도록 두 개의 SSD 슬롯을 지원한다. 게다가 외장 USB 디스크에도 녹화가 가능하다. H.265를 사용하면 최대 58시간의 2160p60 UHD 파일을 녹화할 수 있는 반면, H.264는 최대 157시간의 1080p59.94 파일을 1TB 카드에 녹화할 수 있다. 이는 한 개의 1 TB 카드에 6일 이상 동안 HD로 녹화할 수 있는 크기이다.

모든 HyperDeck Studio 모델은 연속 녹화를 위한 듀얼 미디어 슬롯을 지원한다. 카드 용량이 가득 차면 자동으로 다음 카드에 녹화가 이어진다. 이는 녹화를 계속 진행하면서 용량이 가득 찬 카드를 새 카드로 교체하는 핫스와핑 기능을 지원해 장시간 지속되는 라이브 행사 녹화에 사용하기 최적이다.

HyperDeck은 오늘날 가장 많이 사용하는 코덱 대부분을 지원한다. 모든 모델은 DNx와 ProRes 파일 포맷을 지원한다. 또한 전체 모델은 NTSC, PAL, 720p, 1080p, 1080i 포맷으로 녹화 시, 최대 풀10비트 4:2:2의 H.264 코덱을 지원한다. 반면, 4K 모델에는 UHD 녹화를 위한 H.265 코덱 지원이 추가되었다. 이제 사용자는 60:1에서 285:1의 압축률을 사용해 완전한 방송 품질의 영상을 작은 파일로 사용할 수 있게 되었다. 사용자는 또한 유튜브에 업로딩할 경우에는 무압축 PCM 오디오 또는 AAC 오디오를 선택해 사용할 수도 있다. 모든 모델은 ExFAT 포맷과 HFS+ 디스크 포맷을 지원하며 장시간 파일 녹화가 가능하다. Plus 모델과 Pro 모델은 필/키 재생 기능을 위한 ProRes 4444를 지원한다.

HyperDeck Studio는 모델에 따라 3G-SDI, 6G-SDI, 12G-SDI 등 다양한 비디오 및 오디오 연결을 제공한다. 모든 모델에는 TV 및 프로젝터에 연결하기 위한 HDMI 단자가 탑재되었으며, Pro 및 Plus 모델은 이에 더해 온스크린 상태 정보가 표시되는 전용 SDI 모니터링 출력 단자가 있다. Pro 및 Plus 모델에는 2개의 SDI 출력이 탑재되어 ProRes 4444 파일을 재생할 수 있음므로 라이브 프로덕션 스위처에서 키잉을 위한 필 및 키 동시 출력이 가능하다. 4K 모델에는 매우 빠른 네트워크 파일 복사를 위한 10G 이더넷이 지원된다.

멀티 레이트 SDI 단자 덕분에 사용자는 대부분의 비디오 표준을 사용할 수 있다. SD 포맷은 NTSC 및 PAL을 포함한다. 720p HD 표준은 720p50과 720p59.94p를 포함하며 1080i HD 인터레이스 포맷은 1080i50과 1080i59.94를 포함한다. 1080p HD 포맷은 1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60p를 포함한다. HyperDeck은 1080 PsF 형식도 지원한다. 4K 모델은 최대 2160p60의 UHD 형식을 지원한다. 또한 4K 모델은 최대 30p의 2K 및 4K DCI 속도를 지원한다.

다양한 컴퓨터 소프트웨어와의 호환성을 위해 HyperDeck Studio는 USB 연결을 사용하는 웹캠 출력 기능을 지원한다. 해당 소프트웨어에서는 HyperDeck를 일반 웹캠 영상으로 인식하지만, 사실은 방송급 품질의 비디오 소스가 연결된다. HyperDeck Studio의 USB 웹캠 출력 기능은 줌, Microsoft Teams 및 스카이프 등의 모든 비디오 소프트웨어를 사용 시 사용하거나 Open Broadcaster, XSplit Broadcaster 등으로 라이브 스트리밍 시 유용하게 사용할 수 있다.

첨단 HDR 표준 지원 기능을 통해 최신 장편 영화 워크플로를 사용할 수 있다. 녹화 시 SDI 및 HDMI 입력 단자는 HDR 비디오 표준을 자동으로 감지한 다음 올바른 HDR 정보로 파일에 태그를 지정한다. 고정 메타데이터 PQ 포맷과 HLG 포맷은 ST2084 표준에 따라 처리된다. HyperDeck Studio Plus 및 Pro 모델을 사용하면 모니터링 출력에 3D LUT를 로딩하여 영상룩을 추가하거나 필름을 비디오 감마로 변환할 수도 있다.

HyperDeck Studio는 최대 16개 채널을 녹음할 수 있는 전문적인 다중 채널 SDI 오디오 기능을 지원한다. 또한 SDI 모니터링 상태 오버레이에 추가 공간이 있어 오디오 미터 표시에 활성화된 채널 수를 확인할 수 있으며, 오디오 미터는 동시에 2, 4, 8, 16개의 채널을 동시에 표시할 수 있다. 오디오 미터는 정확한 측정계를 바탕으로 LCD 메뉴에서 여러 VU 및 PPM 미터 간에 변경하여 설정할 수 있다.

종종 사용 중인 미디어를 빈 미디어로 교체하기 전에 용량이 가득 차거나 카드 속도가 너무 느린 경우가 있는데, 이런 상황에서는 녹화 도중 드롭 프레임 현상이 발생할 수 있다. 이를 해결하기 위해서 HyperDeck Studio 4K Pro 모델은 M.2 플래시 디스크를 추가해 캐시 녹화로 사용하도록 업그레이드 가능하다. 미디어 속도가 느려서 캡처할 수 없던 모든 콘텐츠를 캐시가 자동으로 녹화하므로 이는 사용자가 저렴한 미디어 또는 외장 디스크 사용 시 발생할 수 있는 속도 문제를 해결해준다. 카드 용량이 가득 찼을 경우에도 다른 카드로 교체하는 동안 캐시 녹화가 진행된다. 캐시로 인해 사용자는 미디어에 비해 속도가 빠른 포맷을 녹화할 수 있어, 비교적 느린 속도의 USB 하드 디스크에도 UHD를 녹화할 수 있다.

모든 모델에는 타임 코드 및 동기 신호 생성기가 내장되어 있어 디지털 사이니지 또는 멀티 채널 녹화을 위해 여러 장치를 동시에 사용할 수 있다. 각 HyperDeck에는 내부 동기 신호 및 타임 코드 생성기에서 나오는 레퍼런스 및 타임 코드를 위한 전용 출력이 있다. 레퍼런스 또는 타임 코드가 입력에 연결되지 않은 경우 생성기는 ‘프리 런’ 모드로 운영되며 생성기는 자동으로 동기화 된다. 즉, HyperDeck에서 HyperDeck으로 루프가 가능하여 여러 레코더의 타임 코드를 정확히 맞출 수 있다.

HyperDeck Studio는 다국어를 지원하므로 사용자는 모국어로 편리하게 사용할 수 있다. 지원 언어로는 한국어, 중국어, 영어, 불어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 포르투갈어, 러시아어, 스페인어, 터키어, 폴란드어, 우크라이나어가 있다.

HyperDeck Studio의 녹화 파일은 거의 모든 포스트 프로덕션 소프트웨어와 호환한다. 또한 H.264 포맷으로 녹화하면 HyperDeck Studio의 파일을 유튜브, 페이스북, 비메오, 트위터 등과 같은 스트리밍 서비스에 직접 업로딩할 수 있다. HyperDeck은 후반 제작에서 사용되는 파일 포맷을 사용하기 때문에 DaVinci Resolve, Apple Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro 또는 Avid Media Composer 등의 편집 소프트웨어를 사용할 수 있다. Fusion 및 Adobe After Effects와 같은 VFX 소프트웨어도 해당 파일을 사용할 수 있다. HyperDeck는 컴퓨터에서 포맷된 디스크에 녹화하기 때문에 간단히 컴퓨터에 디스크를 삽입하고 파일을 트랜스코딩하거나 변환할 필요 없이 바로 편집을 시작할 수 있다.

휴대용 방송 솔루션이 필요한 경우, 사용자는 1RU 크기 1/3에 불과한 5인치 폭의 콤팩트하고 고급스러운 디자인으로 대부분의 기능을 포함한 HyperDeck Studio HD Mini 모델을 사용할 수 있다. 소형 크기의 제품으로 1RU 크기의 장비랙에 세 대의 레코더를 장착할 수 있다. Teranex Mini Rack Shelf 옵션을 함께 사용하면 세 대를 나란히 설치한 다음 표준 장비랙에 볼트로 고정할 수 있다. 또는 HyperDeck Studio Mini를 Teranex Mini Analog to SDI 12G와 같은 다른 모듈과 함께 사용하여 아날로그 입력을 SDI로 완벽하게 변환할 수 있으며, 모든 작업을 같은 장비랙에서 동시에 수행할 수 있어 아카이빙 작업에 적합하다. HyperDeck Studio HD Mini는 장비랙에 장착하지 않고 데스크탑에서 단독으로 사용할 수도 있다.

“일관된 제품 기능에 더해 새롭게 출시된 HyperDeck Studio 모델을 통해 사용자들이 더욱 만족스러운 사용 경험을 받게 되리라 생각한다”고 Blackmagic Design CEO, 그랜트 패티(Grant Petty)가 말했다. “HyperDeck Studio HD Mini같은 최저가 제품 모델 또한 엄청난 성능을 가져, 레퍼런스 및 타임코드 생성기 및 H.264/ProRes/DNx 녹화, 듀얼 미디어 슬롯, USB 디스크 녹화 기능 등을 그대로 지원한다. 정말 뛰어난 기능이다.”

HYPERDECK STUDIO의 기능

  *  4가지 종류의 새로운 디자인의 모델
  *  데크 상태 정보가 표시되는 컬러 LCD 내장
  *  연속 녹화를 위한 듀얼 미디어 슬롯
  *  표준 H.264/5, ProRes, DNx 파일 녹화
  *  최신 방송 기술의 연결 단자 지원
  *  3G-SDI/6G-SDI/12G-SDI 모델에서 선택 가능
  *  모든 비디오 소프트웨어 사용을 지원하는 웹캠 기능의 USB
  *  녹화 파일의 첨단 HDR 지원
  *  전문가용 멀티채널 디지털 오디오
  *  ISO 녹화를 위한 타임코드 및 동기 신호 생성기 내장
  *  지역화를 위한 11개국 언어 지원
  *  인기 편집 및 VFX 소프트웨어 모두 지원
  *  1RU 1/3 크기의 콤팩트한 제품 모델

가격 및 구입 안내

HyperDeck Studio는 현재 전 세계 Blackmagic Design 리셀러로부터 US$495(관세 별도)에 구입할 수 있다.

제품 사진

HyperDeck Studio와 기타 Blackmagic Design 제품 사진은 www.blackmagicdesign.com/kr/media/images에서 볼 수 있다.

BLACKMAGIC DESIGN에 관하여

Blackmagic Design은 장편 영화, 후반 제작, TV 방송 업계에서 사용되는 디지털 카메라, 색보정 프로그램, 비디오 변환기, 비디오 모니터링, 라우터, 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 레코더, 파형 측정기, 영화제작용 실시간 필름 스캐너와 같은 세계 최고 품질의 비디오 편집 장비를 개발하는 회사이다. Blackmagic Design의 DeckLink 캡처 카드는 품질과 비용면에서 혁명을 일으킨 제품이며 에미상™을 수상한 DaVinci 색 보정 제품은 1984년 이래로 TV와 영화 산업을 장악해왔다.

Blackmagic Design은 6G-SDI와 12G-SDI 제품 그리고 입체 3D와 UHD 워크 플로우를 포함한 분야에 지속적으로 획기적인 혁명을 일으키고 있다. 세계를 선도하는 후반 제작 편집자와 엔지니어가 설립한 Blackmagic Design은 현재 미국, 영국, 일본, 싱가폴, 호주에 지사와 본사를 두고 있다. 더욱 자세한 사항은 자사 웹사이트 www.blackmagicdesign.com/kr에서 볼 수 있다.

