BLACKMAGIC DESIGN, YENI BLACKMAGIC CINEMA CAMERA 6K’YI DUYURDU

  OLPF filtreli 6K tam çerçeve sensör, L-Yuva, CFexpress ortam ve bulut iş akışları için eş   zamanlı Blackmagic RAW ve H.264 proxy kayıt özelliklerine sahip yeni nesil dijital film kamerası!

IBC 2023, Amsterdam, Hollanda - 15 Eylül 2023 Cuma - Blackmagic Design bugün; tam çerçeve 6K sensöre, 13 duraklı dinamik aralığa, düşük ışıkta inanılmaz performans için 25.600'e varan çift doğal ISO ile L-Mount lens yuvasına ve CFexpress kartlara kayıt özelliklerine sahip, yeni bir üst düzey dijital film kamerası olan Blackmagic Cinema Camera 6K'yı duyurdu. Bu yeni model; taşınabilir ve hafif bir gövdede büyük boy sinema kamerası görüntü kalitesi sunan 24 x 36 mm'lik devasa bir 6K sensöre sahiptir. Blackmagic Cinema Camera 6K, daha geniş bir yaratıcı seçenek yelpazesi sunmak üzere çok çeşitli yeni ve eski lenslerle çalışan bir L-Yuva kullanır. Blackmagic Cinema Camera 6K, yerel vergi ve harçlar hariç US$2.595 dolardan başlayan fiyatlarla, tüm dünyadaki Blackmagic Design satıcılarından hemen satın alınabilir.

Blackmagic Cinema Camera 6K, 2023 IBC fuarında, #7.C49 numaralı Blackmagic Design standında tanıtılacaktır.

Yeni Blackmagic Cinema Camera 6K, doğru cilt tonları ve canlı doğal renkler veren, son derece üst düzey bir dijital film kamerasıdır. Kamerada; geniş dinamik aralığa sahip devasa bir tam çerçeve 24 x 36mm 6K sensör, lensler için çok esnek bir L-Yuva ve sensöre uyacak şekilde özel olarak tasarlanmış dahili bir optik low pass filtresi bulunur. Ayrıca kullanıcılar, hızlı CFexpress ortama sahip olur ve bu kamerada, Pocket Cinema Camera aksesuarlarını bile kullanabilirler. Kullanıcılar bulut üzerinden çalışırken ve gezici işler yaparken, kamera aynı anda hem derin bit derinliğine sahip Blackmagic RAW hem de H.264 proxy dosyaları kaydeder. Başka hiçbir kamerada bu düzeyde teknoloji, görüntü kalitesi ve taşınabilirlik yoktur.

Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K, 6048 x 4032’lik bir yerel çözünürlükte, devasa bir tam çerçeve sensöre sahiptir. Bu, Süper 35 bir sensörden neredeyse üç kat daha büyüktür ve kullanıcıların sığ bir alan derinliğiyle çekim yapmasına veya gerçek bir sinematik görünüm için anamorfik lensler kırpmadan kullanmalarına olanak tanır. Kullanıcılar ister parlak gün ışığında ister neredeyse hiç ışık olmayan bir yerde çekim yapıyor olsunlar, 25.600’e varan çift yerel ISO ve 13 duraklı dinamik aralığı, tüm ışık koşullarında düşük gürültülü harika görüntüler elde edebilirler. Üstelik, kullanıcılar tam sensör çözünürlüğünde 36 fps'ye kadar veya sensör alanı düşürülmüş olarak 120 fps'ye kadar çekim yapabilirler.

Blackmagic Cinema Camera 6K'daki büyük tam çerçeve sensör, kullanıcıların kaliteden ödün vermeden çeşitli film formatlarında ve görüntü oranlarında çalışmalarına imkan verir. Sensörün tam alanını kullanmak, kullanıcılara benzersiz bir tam sensör 3:2 görüntüsü verir ve bu da kullanıcıların post prodüksiyonda çekimlerini yeniden kadrajlamalarını sağlar. Bu büyük sensör ayrıca, kullanıcıların kırpılma olmadan gerçek anamorfik 6:5’te çalışmalarına olanak tanıyarak, geniş ekran sinematik görüntüleri daha önce mümkün olandan daha ayrıntılı ve daha yüksek çözünürlüklü hale getirmektedir. Kullanıcılar, çekimlerinin tam sensör çekimlere sorunsuzca uyan "yakın çekim" versiyonunu anında oluşturmak için, sensördeki klasik Süper 35 boyunda sensör seçeneğini bile kullanabilirler. Tüm bu özellikler, kullanıcıların en yüksek kalitede ve özgün sinematik içerikler oluşturmasını sağlar.

Blackmagic Cinema Camera 6K, yeni ve eski lenslerle uyumluluk sağlarken tam çerçeve sensörlere uyum sağlaması için tasarlanmış, gelişmiş bir lens yuvası olan L-Yuvaya sahiptir. L-Yuva, 51,6 mm'lik geniş çapıyla; Leica, Panasonic ve Sigma gibi üreticilerin en yeni tam çerçeve lensleriyle çalışır. Üstelik, yalnızca 20 mm'lik çok kısa odak mesafesi, kullanıcıların görüntü kalitesini etkilemeden çeşitli lens yuvalarını kullanmaları için kolaylıkla adaptör takabilmelerini sağlar. L-Yuvayla kullanıcılar, sınırsız yaratıcı seçenek için hemen hemen her lensle çalışan bir yuvaya sahip olurlar.

Blackmagic Cinema Camera 6K, HD’den DCI 4K’ya ve hatta 6K’ya kadar tüm standart çözünürlüklerde ve kare hızlarında çekim yapabilir. Kullanıcılar 24.6 megapikselde fotoğraf bile çekebilirler. Blackmagic Cinema Camera 6K; 6048 x 4032 tam sensör 3:2’de 36 fps'ye veya 6048 x 2520 2.4:1'de 60 fps'ye ve 4096 x 2160 4K DCI'da 60 fps'ye kadar çekim yapabilir. Daha yüksek kare hızları için, kullanıcılar sensör alanını düşürebilir ve 2112 x 1184 Süper 16’da 100 fps’ye varan çekimler yapabilirler. Hatta, kullanıcılar, 4838 x 4032’de 24 fps, 4.8K’da anamorfik lensler kullanarak, diğer kameralardan çok daha yüksek çözünürlüklerde gerçek anamorfik 6:5'te bile çalışabilirler. Kullanıcılar 1080HD’de 120 fps bile çekim yapabilirler.

Blackmagic Cinema Camera 6K; dahili CFexpress kart kaydedicilerin yanı sıra, harici flaş medya disklere veya bir SSD’ye doğrudan kayıt için bir USB-C genişletme portuna sahiptir. CFexpress ortamlar, eski ortamlardan daha dayanıklı ve hızlı olduklarından, tam çözünürlüklü, 12 bit Blackmagic RAW dosyalarını kaydetmek için mükemmeldir. 256GB’lık bir CFexpress karta, bir saatin üzerinde tam çözünürlüklü 6K çekimleri kaydedebildiğinizi düşünün!

Blackmagic Cinema Camera 6K; şartlar nasıl olursa olsun kullanıcıların çekimleri kadrajlamasını ve tam olarak netlemesini kolaylaştıran parlak, 5 inçlik büyük bir HDR dokunmatik ekrana sahiptir. Ekran üstü katmanlar; durum bilgisi, kayıt parametreleri, histogram, odak boyama göstergeleri, seviyeler, çerçeve kılavuzları ve benzer bilgileri gösterir. Çekimleri istenilen renk ve görünüm ile izlemek için, kullanıcılar hızla 3D LUT’lar uygulayabilirler. LCD ekranı 180 dereceye kadar yatay döndürülebilir ve 47 dereceye kadar aşağı eğilebilir, böylelikle neredeyse her konumdan çekimleri izlemek kolaydır. Üstelik, HDR ekranın 1500 nit parlaklığa sahip olmasıyla, kullanıcılar parlak güneş ışığında bile çekimlerini her zaman kadrajlayabilirler.

Blackmagic Cinema Camera 6K, açık havada ve elde yapılan çekimleri hatasız ve kolay yapmak için isteğe bağlı bir vizörü destekler. Yerleşik yakınlık sensörü ve -4 ila +4 genişliğinde odak ayarıyla olağanüstü hassasiyet sunan 4 mercekli cam diyopteri ile kullanıcılar; 1280 x 960 renkli OLED, yüksek kalite ve entegre bir ekrana sahip olurlar. EVF'nin Blackmagic Cinema Camera 6K'ya bağlanması son derece kolaydır, çünkü tek vida ile kameranın üstüne monte edilir.

Blackmagic Cinema Camera 6K, yüksek kapasiteli NP-F570 bataryalarla çalışır. Kullanıcıların bir çekim esnasında güç kesintisiyle karşılaşmamaları için kilitlenen bir DC güç konektörü kullanılmıştır. Ayrıca, kamerayla birlikte gelen AC fiş paketi, kameraya güç sağlar veya kamera kullanılmadığında bataryayı şarj edebilir. Hatta, USB-C genişletme portu bile bataryayı yavaş şarj edebilir, yani kullanıcılar; portatif batarya takımları, cep telefonu şarj aletleri ve dizüstü bilgisayarları kullanabilir. İsteğe bağlı batarya haznesi, kameranın gücünü önemli ölçüde artırmak için ekstra batarya eklenmesini sağlar, böylece kullanıcılar, gün boyunca çekim yapmaya devam edebilir.

Blackmagic Design CEO'su Grant Petty, şunları söyledi: "Yeni Blackmagic Cinema Camera 6K ile üst düzey, geniş format sinematografi için mümkün olan en portatif kamerayı yaratmak istedik. Bu nedenle, Pocket Cinema Camera’daki platformu aldık ama içindeki elektronikleri tam çerçeve sensör ve L-Yuva etrafında tamamen yeniden tasarladık. Bu sayede müşterilerimiz, sahip oldukları aksesuarlarla da çalışan, son derece taşınabilir bir tasarımda, muhteşem geniş format görüntüler elde ederler. Ayrıca L-Yuva, en yeni Leica lensleri veya kullanıcıların zaten sahip oldukları eski lensleri tamamen yeni bir şekilde kullanmak gibi bazı inanılmaz yaratıcı seçeneklerin de önünü açmaktadır. Bu, üst düzey işler için tasarlanmış gerçek bir üst düzey sinema kamerasıdır ve müşterilerimize hikayelerini anlatmaları için yepyeni bir yol sunduğunu düşünüyoruz!"

Blackmagic Cinema Camera 6K Özellikleri

  *  36 x 24mm tam çerçeve 6K 6048 x 4032 sensör.
  *  Sinematik içerik oluşturmak için tam sensör 3:2, tam boy 6:5 anamorfik ve Süper 35.
  *  Çok çeşitli fotoğraf ve sinema lensleriyle uyumlu L-Yuva.
  *  Tam çözünürlükte 36 fps’ye kadar veya sensör alanı düşürülerek 120 fps kaydeder.
  *  Son derece hızlı CFexpress karta kayıt.
  *  Açısı ayarlanabilen, 1500 nitlik HDR LCD ekran.
  *  İsteğe bağlı Blackmagic Pocket Cinema Camera Pro EVF.
  *  Daha büyük NP-F570 batarya, isteğe bağlı Blackmagic Pocket Camera Battery Pro Grip.

STOK DURUMU VE FIYATLANDIRMA

Blackmagic Cinema Camera 6K, yerel vergi ve harçlar hariç US$2.595 dolardan başlayan fiyatlarla, dünyanın her yerindeki Blackmagic Design satıcılarından hemen satın alınabilir.

BASIN FOTOĞRAFLARI

Blackmagic Cinema Camera 6K ve tüm diğer Blackmagic Design ürün fotoğraflarına, www.blackmagicdesign.com/tr/media/images adresinden ulaşabilirsiniz.

BLACKMAGIC DESIGN HAKKINDA

Blackmagic Design; dünyanın en yüksek kaliteli video kurgu ürünlerini, dijital film kameralarını, renk düzelticilerini, video çeviricilerini, video izleme cihazlarını, yönlendiricileri, canlı yapım görüntü mikserlerini, disk kaydedicilerini, dalga şekli denetleyicilerini ve sinema filmi, post-prodüksiyon ile televizyon yayıncılık endüstrileri için gerçek zamanlı tarayıcıları üretmektedir. Blackmagic Design’in DeckLink görüntü yakalama kartları, kalite ve düşük maliyetleri bakımından post-prodüksiyonda bir devrim yaratmakla birlikte, firmanın Emmy™ ödüllü DaVinci renk düzeltici ürünleri de 1984 yılından beri televizyon ve film endüstrisine egemen olmuş durumdadır.

Blackmagic Design; 6G-SDI ve 12G-SDI ürünleri ile stereoskopik 3D ve Ultra HD iş akışları dahil olmak üzere çığır açan yeniliklerine devam etmektedir. Dünyanın lider post prodüksiyon uzmanları ve mühendisleri tarafından kurulan Blackmagic Design’in; Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Japonya, Singapur ve Avustralya’da ofisleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgiye, www.blackmagicdesign.com/tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

