BLACKMAGIC DESIGN사, 새로운 BLACKMAGIC CINEMA CAMERA 6K 발표

  6K 풀프레임 센서 및 OLPF, L-마운트, CFexpress 미디어, 그리고   클라우드 워크플로를 위한 Blackmagic RAW 및 H.264 프록시 녹화 지원

IBC 2023, 암스테르담, 네덜란드 - 2023년 9월 15일(금) - Blackmagic Design은 오늘, 풀 프레임 6K 및 13 스탑의 다이나믹 레인지, L-마운트, 놀라운 저조도 성능을 위한 최대 25,600의 듀얼 네이티브 ISO, CFexpress 카드 녹화 기능을 제공하는 새로운 첨단 디지털 필름 카메라인 Blackmagic Cinema Camera 6K를 발표했다. 이번 새로운 모델은 휴대를 위한 가벼운 본체에 초대형 24 x 36mm 6K 센서를 탑재하여 대형 포맷 시네마 카메라 영상 품질을 얻을 수 있다. Blackmagic Cinema Camera 6K는 또한 다양한 범위의 최신 및 빈티지 렌즈를 사용할 수 있도록 L-마운트를 탑재해 선택에 있어 창의성을 더욱 발휘할 수 있다. Blackmagic Cinema Camera 6K는 현재 전 세계 공식 리셀러를 통해 US$2,595에 구입할 수 있다.

Blackmagic Cinema Camera 6K는 Blackmagic Design IBC 2023 부스 #7.C49에서 시연될 예정이다.

새로운 Blackmagic Cinema Camera 6K는 정확한 피부톤과 풍부한 자연 색상을 재현하는 최첨단 디지털 필름 카메라이다. 넓은 다이나믹 레인지의 초대형 풀 프레임 24 x 36mm 6K 센서와 다양한 렌즈 사용이 가능한 L-마운트, 센서에 맞게 설계된 내장 광학 로우 패스 필터를 탑재했다. 고속 CFexpress 미디어를 사용할 수 있으며 Pocket Cinema Camera 액세서리도 함께 사용할 수 있다. 또한 Blackmagic Cinema Camera 6K는 클라우드를 사용하거나 이동하며 작업하는 경우를 위해 깊이 있는 비트 심도의 Blackmagic RAW 및 H.264 프록시로 동시에 녹화한다. 이러한 높은 수준의 기술력 및 영상 품질, 휴대성은 지금까지 타사에서는 볼 수 없는 성능이다.

Blackmagic Cinema Camera 6K는 6048 x 4032의 네이티브 해상도를 제공하는 대형 풀 프레임 센서를 탑재했다. 이는 Super 35 센서보다 거의 3배나 큰 사양이며 낮은 피사계 심도 및 크로핑 없는 애너모픽 렌즈 촬영이 가능하여 진정한 시네마 이미지를 얻을 수 있다. 13스탑의 다이나믹 레인지와 최대 25600의 듀얼 네이티브 ISO 기능을 사용하여 밝은 대낮 또는 빛이 거의 없는 촬영 환경에서도 노이즈 현상이 거의 없는 놀라운 이미지를 얻을 수 있다. 또한, 최대 36fps의 풀 센서 해상도 또는 120fps의 윈도우 모드로도 촬영할 수 있다.

Blackmagic Cinema Camera 6K의 풀 프레임 센서를 사용하면 이미지 품질을 떨어뜨리지 않으면서 다양한 필름 포맷 및 종횡비로 촬영할 수 있다. 센서의 전 영역을 사용하여 독특한 오픈 게이트 3:2 이미지를 얻고 이를 후반 제작에서 리프레이밍할 수 있다. 이러한 대형 센서를 사용하면 크로핑 없이 진정한 6:5 애너모픽 촬영이 가능하여 기존에 비해 고해상도의 디테일이 살아 있는 넓은 화면의 시네마틱한 영상이 가능하다. 이에 더해 기존의 Super 35 크기 윈도우 모드를 사용하여 오픈 게이트 푸티지와 자연스럽게 어울리는 클로즈업 버전을 즉시 얻을 수 있다. 이에 따라 차별화된 시네마틱한 영상 콘텐츠를 최고의 화질로 제작할 수 있다.

Blackmagic Cinema Camera 6K의 L-마운트는 풀 프레임 센서를 수용할 수 있도록 설계된 첨단 렌즈 마운트로, 새로운 렌즈 또는 빈티지 렌즈와도 호환한다. 51.6mm에 달하는 커다란 직경을 가진 L-마운트는 Leica 및 Panasonic, Sigma 등의 제조사에서 출시된 최신 풀 프레임 렌즈를 지원한다. 또한, 20mm 밖에 안되는 매우 짧은 플랜지 초점 거리 덕분에 이미지 품질에 영향을 주지 않고도 다양한 렌즈 마운트용 어댑터를 손쉽게 추가할 수 있다. 또한, L-마운트 하나로 사실상 거의 모든 렌즈를 사용할 수 있어 다양한 옵션으로 창의성을 마음껏 펼칠 수 있다.

Blackmagic Cinema Camera 6K는 HD부터 최대 DCI 4K, 그리고 6K의 모든 표준 해상도 및 프레임 레이트를 지원한다. 24.6 메가픽셀의 스틸 사진도 찍을 수 있다. Blackmagic Cinema Camera 6K는 최대 36fps의 6048 x 4032 3:2 오픈 게이트 및 최대 60fps의 6048 x 2520 2.4:1, 최대 60fps의 4096 x 2160 4K DCI로 촬영할 수 있다. 더 높은 프레임 레이트를 원할 시, 윈도우 모드로 설정하여 100 fps의 2112 x 1184 슈퍼 16으로 촬영할 수 있다. 애너모픽 렌즈를 사용하여 4838 x 4032 4.8K를 24fps로 촬영하면 다른 카메라보다 훨씬 높은 해상도에서 진정한 애너모픽 6:5를 촬영할 수 있다. 1080HD 포맷으로는 120fps로도 촬영할 수 있다.

Blackmagic Cinema Camera 6K는 CFexpress 카드 레코더를 탑재하고 있으며 외장 플래시 미디어 디스크 또는 SSD에 직접 녹화할 수 있도록 USB-C 확장 포트 또한 탑재하고 있다. CFexpress 미디어는 구형 미디어보다 더 내구성이 뛰어나며 빠르기 때문에 풀 해상도의 12비트 Blackmagic RAW 파일을 녹화하는 데 적합하다. 즉, 한 시간 이상 길이의 6K 풀해상도 영상을 256GB짜리 CFexpress 카드 한 장에 녹화할 수 있게 된다.

Blackmagic Cinema Camera 6K에는 크고 밝은 5인치 HDR 터치스크린이 내장되어 있어 손쉽게 숏의 구도를 잡고 주변 환경에 상관없이 초점을 정확하게 맞출 수 있다. 온스크린 오버레이에는 현재 상태, 녹화 파라미터, 히스토그램, 포커스 피킹 표시 장치, 레벨, 프레임 가이드 등의 정보가 표시된다. 모니터링 숏에 3D LUT를 신속하게 적용하여 원하는 색상과 영상룩을 확인할 수 있다. LCD 모니터는 최대 180도까지 편평하게 기울일 수 있으며 최대 47도까지 내릴 수 있어 사실상 모든 위치에서 장면을 쉽게 모니터링할 수 있다. 또한 HDR 디스플레이는 1500니트의 밝기를 제공하여 밝은 햇빛 아래에서도 숏의 프레이밍이 가능하다.

Blackmagic Cinema Camera 6K에 뷰파인더를 추가하면 야외 촬영 및 핸드헬드 촬영이 더욱 정확하고 쉬워진다. 또한, 근접 센서가 내장된 고품질의 1280 x 960 컬러 OLED 디스플레이와 넓은 -4~+4 범위의 정밀 초점 조정이 가능한 4요소 유리 디옵터를 탑재했다. EVF를 Blackmagic Cinema Camera 6K에 설치하는 일도 매우 쉽다. 간단히 한 개의 나사로 Blackmagic Cinema Camera 6K에 연결할 수 있다.

Blackmagic Cinema Camera 6K는 고용량 NP-F570 배터리를 사용한다. 잠금식 DC 전원 커넥터가 사용되므로 촬영 도중 전원이 손실될 염려가 없다. 또한 함께 제공되는 AC 플러그 팩을 사용하면 카메라에 전원을 공급하거나 카메라를 사용하지 않을 때 배터리를 충전할 수 있다. 이뿐만 아니라 USB-C 확장 포트를 통해 배터리 세류 충전이 가능하며, 휴대용 보조 배터리나 휴대폰 충전기, 노트북 컴퓨터를 연결할 수도 있다. 배터리 그립 옵션을 사용하면 배터리 추가로 카메라의 성능을 크게 확장하여 하루 종일 계속 촬영할 수 있다.

“새로운 Blackmagic Cinema Camera 6K를 통해 우리는 첨단 대형 시네마 촬영에 있어 가장 휴대성이 높은 카메라를 선보이고 싶었다”라고 Blackmagic Design CEO 그랜트 패티(Grant Petty)가 말했다. “이를 위해서 우리는 Pocket Cinema Camera 플랫폼을 차용하되, 풀 프레임 센서 및 L-마운트를 중심으로 내부 전자 부품을 전면 재설계하였다. 따라서, 휴대성이 높은 카메라 디자인에 엄청나게 큰 포맷의 이미지를 얻을 수 있으며, 동시에 고객이 기존에 보유한 액세서리를 장착할 수도 있다. L-마운트는 또한 최신 Leica 렌즈를 사용하거나 기존에 고객이 가지고 있는 빈티지 렌즈를 완전히 새로운 방식으로 사용하여 놀랍도록 창의적인 선택을 할 가능성을 열어준다. 이는 첨단 영상 작업을 위해 설계된 진정한 첨단 시네마 카메라로, 고객이 스토리를 연출하는 데에 있어 완전히 새로운 방향을 제시할 수 있으리라 생각한다.”

Blackmagic Cinema Camera 6K 주요 기능

  *  36 x 24mm 풀 프레임 6K 6048 x 4032 센서
  *  시네마틱한 콘텐츠를 위한 오픈 게이트 3:2 및 전체 높이의 6:5 애너모픽, 슈퍼 35
  *  다양한 스틸 사진 및 시네마 렌즈 종류와 호환하는 L-마운트
  *  최대 36 fps 또는 윈도우 모드 시 최대 120 fps의 풀 해상도 녹화
  *  초고속 CFexpress 카드 녹화
  *  틸팅이 가능한 HDR 1500니트 LCD 스크린
  *  Blackmagic Pocket Cinema Camera Pro EVF 옵션 지원
  *  NP-F570 대용량 배터리 및 Blackmagic Pocket Camera Battery Pro Grip 옵션 지원

가격 및 구입 안내

Blackmagic Cinema Camera 6K는 전 세계 Blackmagic Design 리셀러로부터 미화 $2,595(관세 및 기타 세금 제외)에 구입할 수 있다.

제품 사진

Blackmagic Cinema Camera 6K 및 다른 Blackmagic Design의 제품 사진은 www.blackmagicdesign.com/kr/media/images에서 볼 수 있다.

BLACKMAGIC DESIGN에 관하여

Blackmagic Design은 장편 영화, 후반 제작, TV 방송 업계에서 사용되는 디지털 카메라, 색보정 프로그램, 비디오 변환기, 비디오 모니터링, 라우터, 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 레코더, 파형 측정기, 영화제작용 실시간 필름 스캐너 같은 세계 최고 품질의 비디오 편집 장비를 개발하는 회사이다. Blackmagic Design의 DeckLink 캡처 카드는 품질과 비용면에서 혁명을 일으킨 제품이며 에미상™을 수상한 DaVinci 색 보정 제품은 1984년 이래로 TV와 영화 산업을 장악해왔다.

Blackmagic Design은 6G-SDI와 12G-SDI 제품 그리고 입체 3D와 UHD 워크 플로우를 포함한 분야에 지속적으로 획기적인 혁명을 일으키고 있다. 세계를 선도하는 후반 제작 편집자와 엔지니어가 설립한 Blackmagic Design은 현재 미국, 영국, 일본, 싱가폴, 호주에 지사와 본사를 두고 있다. 더욱 자세한 사항은 자사 웹사이트 www.blackmagicdesign.com/kr에서 볼 수 있다.

 

 

 

