BLACKMAGIC DESIGN STELLT NEUE BLACKMAGIC CINEMA CAMERA 6K VOR

  Digitalfilmkamera der nächsten Generation mit   6K-Vollformatsensor und OLPF, L-Mount, CFexpress-Kompatibilität sowie   gleichzeitiger Blackmagic-RAW- und H.264-Proxy-Aufzeichnung für Cloud-Workflows

IBC 2023, Amsterdam, Niederlande - Freitag 15. September 2023 - Blackmagic Design stellte heute mit der Blackmagic Cinema Camera 6K eine neue Highend-Digitalfilmkamera mit einem 6K-Vollformatsensor mit 13 Blendenstufen Dynamikumfang vor. Die Kamera bringt auch einen L-Mount mit, zeichnet auf CFexpress-Karten auf und ermöglicht mit dualen nativen ISO-Werten bis zu 25.600 eine großartige Low-Light-Leistung. Das neue Modell ist mit einem 24 x36 mm großen 6K-Sensor ausgestattet, der die Bildqualität von Vollformat-Kamerabildern erzielt, kommt jedoch in einem tragbaren Body mit geringem Gewicht. Der L-Mount der Blackmagic Cinema Camera 6K ist kompatibel mit einer breiten Auswahl an neuen und klassischen Objektiven, mit denen mehr kreative Möglichkeiten einhergehen. Die Blackmagic Cinema Camera 6K ist ab sofort für 2.595 USD bei Blackmagic Design Fachhändlern auf der ganzen Welt erhältlich.

Auf der IBC 2023 wird die Blackmagic Cinema Camera 6K am Blackmagic Design Stand 7.C49 vorgeführt.

Die neue Blackmagic Cinema Camera 6K ist eine Digitalfilmkamera im absoluten Topsegment und produziert präzise Hauttöne und satte natürliche Farben. Neben einem großzügigen 24x36 mm messenden 6K-Vollformatsensor und breitem Dynamikumfang verfügt die Kamera über einen flexiblen L-Mount für Objektive sowie einen speziell für ihren Sensor entwickelten integrierten optischen Tiefpassfilter. Nutzer können auch schnelle CFexpress-Speicher und sogar Pocket Cinema Camera Zubehör einsetzen. Ob Nutzer in die Cloud aufzeichnen oder mobil arbeiten, die Kamera nimmt gleichzeitig sowohl Blackmagic RAW mit großer Bittiefe und H.264-Proxys auf. Keine andere Kamera bietet eine Technologie, Bildqualität und Tragbarkeit auf diesem Niveau.

Der gewaltige Vollformatsensor der Blackmagic Cinema Camera 6K hat eine native Auflösung von 6.048 x 4.032 Pixeln. Das ist fast dreimal so groß wie ein Super-35-Sensor und ermöglicht Nutzern, bei geringer Schärfentiefe oder mit anamorphotischen Objektiven ungecroppt zu filmen und echte Kinolooks zu erzielen. Der Dynamikumfang von 13 Blendenstufen mit dualen nativen Grundempfindlichkeiten des Sensors bis zu ISO 25.600 liefert in allen Lichtverhältnissen brillante rauscharme Bilder. Das reicht zum Filmen in hellem Sonnenlicht oder bei minimalem Licht. Nutzer können mit bis zu 36 fps bei voller Sensorauflösung oder mit Cropping mit bis zu 120 fps drehen.

Der große Vollformatsensor der Blackmagic Cinema Camera 6K lässt Nutzer ohne Qualitätsabstriche in diversen Filmformaten und Seitenverhältnissen arbeiten. Indem man die gesamte Sensorfläche einsetzt, erhalten Nutzer ein einzigartiges 3:2-Bild, das sich in der Postproduktion überdies neu kadrieren lässt. Dank des großen Sensors können Nutzer auch ohne Cropping im echten anamorphen 6:5-Verhältnis filmen und kinoreife Bilder mit mehr Zeichnung in höheren Auflösungen als je zuvor erzielen. Nutzer können auch das Sensorfenster in klassischer Super-35-Größe verwenden, um eine sofortige Close-up-Version ihres Shots zu erstellen, die sich nahtlos in Open-Gate-Footage einfügt. All das ermöglicht es Nutzern, unverwechselbaren kinoreifen Content in höchster Qualität zu erschaffen.

Die Blackmagic Cinema Camera 6K ist mit einem fortschrittlichen L-Mount speziell für ihren Vollformatsensor ausgerüstet, der die Kompatibilität mit neuen und klassischen Objektiven gewährleistet. Mit seinem 51.6 mm großen Durchmesser, funktioniert der L-Mount mit den aktuellsten Vollformatobjektiven von Herstellern wie Leica, Panasonic und Sigma. Überdies bedeutet das mit 20 mm sehr kurze Auflagemaß, dass Nutzer bequem Adapter für diverse Objektivanschlüsse anbringen können, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Mit dem L-Mount haben Nutzer einen einzelnen Objektivanschluss, auf den nahezu jedes Objektiv passt, was endlose kreative Möglichkeiten eröffnet.

Die Blackmagic Cinema Camera 6K kann in allen regulären Auflösungen und Frameraten von HD bis DCI-4K und sogar 6K aufnehmen. Nutzer können sogar Standbilder mit 24,6 Megapixeln aufnehmen. Die Blackmagic Cinema Camera 6K filmt bei 36 fps mit 6.048 x 4.032 in 3:2-Open-Gate (voller Sensorfläche) oder bei 60 fps mit 6.048 x 2.520 in 2,4:1 und bei 60 fps mit 4.096 x 2.160 in 4K DCI. Für höhere Bildwechselfrequenzen bis zu 100 fps kann man mit gecropptem Sensor mit 2112 x 1184 Pixeln in Super 16 filmen. Mit anamorphotischen Objektiven kann man sogar in viel höheren Auflösungen als mit anderen Kameras echte anamorphotische 4,8K-Aufnahmen in 6:5 mit 24 fps bei 4.838 x 4.032 machen. In 1080HD können Nutzer sogar mit 120 fps drehen.

In die Blackmagic Cinema Camera 6K sind ein CFexpress-Kartenrekorder und ein USB-C-Erweiterungsport verbaut, um direkt auf externe Speicher oder eine SSD aufzuzeichnen. CFexpress-Karten sind erheblich langlebiger und schneller als ältere Speicher, darum sind sie ideal zum Aufzeichnen vollaufgelöster Blackmagic-RAW-Dateien in 12 Bit. Nun ist es machbar, über eine Stunde lang vollaufgelöste 6K-Bilder auf eine einzelne CFexpress-Karte mit 256 GB aufzuzeichnen.

Der helle 5-Zoll-Touchscreen der Blackmagic Cinema Camera 6K erleichtert es Nutzern in allen Umgebungen, Shots zu kadrieren und präzise zu fokussieren. In Form von Onscreen-Overlays werden Status und Aufzeichnungsparameter, ein Histogramm, Focus-Peaking-Indikatoren, Pegel, Bildrandmarkierungen und mehr angezeigt. Zum Überprüfen einzelner Shots kann man im Nu 3D-LUTs mit der gewünschten Farbgebung und dem passenden Look anwenden. Der LCD-Monitor kann bis zu 180 Grad flach nach oben oder bis zu 47 Grad nach unten geklappt werden, was die Bildkontrolle aus so gut wie jeder Position ermöglicht. Das 1500 Nits helle HDR-Display erlaubt es Nutzern, ihre Einstellungen sogar bei strahlender Sonne zu kadrieren.

Um präzise Außen- und Freihanddrehs zu erleichtern, unterstützt die Blackmagic Cinema Camera 6K die Anbringung eines optional erhältlichen Suchers. Der Pocket Cinema Camera Pro EVF bietet ein hochwertiges 1.280 x 960 OLED-Farbdisplay mit eingebautem Näherungssensor und Diopter mit vier Elementen und einer Stärke von -4 bis +4 Dioptrien für unfehlbare Fokussierung. Der EVF lässt sich mit einer einzelnen Schraube bequem oben an die Blackmagic Cinema Camera 6K anbringen.

Die Blackmagic Cinema Camera 6K verwendet leistungsstarke NP-F570-Akkus. Ein verriegelbarer DC-Stromanschluss schützt davor, dass das Stromkabel mitten im Dreh versehentlich herausgezogen wird. Überdies kann man die Kamera über das mitgelieferte AC-Netzteil mit Strom versorgen oder ihren Akku aufladen, wenn sie nicht in Verwendung ist. Außerdem unterstützt der USB-C-Erweiterungsport eine gleichmäßige Erhaltungsladung. So lassen sich Akkus über tragbare Akku-Packs, Handy-Ladegeräte oder Laptops aufladen. Der optionale Akkugriff fasst zusätzliche Akkus, die die Betriebszeit der Kamera bspw. für Ganztagsdrehs erheblich verlängern.

„Mit der neuen Blackmagic Cinema Camera 6K wollten wir die denkbar portabelste Kamera für die Vollformat-Kinematografie im Topsegment erschaffen“, sagte Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. „Darum haben wir die Plattform der Pocket Cinema Camera genommen und ihre Elektronik völlig umstrukturiert, sodass sie nun einen Vollformatsensor und einen L-Mount hat. Unsere Kunden erhalten so unfassbare Vollformatbilder aus einer Kamera, deren hochgradig mobiles Design auch mit ihrem bereits vorhandenen Zubehör funktioniert. Durch den L-Mount ergeben sich geniale kreative Optionen, bspw. indem Kunden die aktuellsten Leica-Objektive oder ihre vorhandenen Vintage-Objektive auf eine neue Weise einsetzen. Dies ist eine echte Highend-Kamera für die Arbeit auf höchstem Niveau. Wir glauben, dass sie unseren Kunden völlig neue Wege für ihr Storytelling ebnet.“

Die Hauptmerkmale der Blackmagic Cinema Camera 6K:

  *  36 x 24 mm großer 6K-Vollformatsensor mit 6.048 x 4.032 Pixeln
  *  Open-Gate bei 3:2, anamorphotischem 6:5 in voller Höhe und Super 35 zur Schaffung filmischer Inhalte
  *  L-Mount kompatibel mit einer großen Auswahl an Standbild-Fotoobjektiven und Kinoobjektiven
  *  Zeichnet bis zu 36 fps auf bzw. bis zu 120 fps im Cropmodus
  *  Hochschnelle Aufzeichnung auf CFexpress-Karten
  *  Anpassbarer HDR-LCD-Bildschirm mit 1500 Nits
  *  Optionaler Blackmagic Pocket Cinema Camera Pro EVF erhältlich
  *  Größerer NP-F570-Akku; optionaler Blackmagic Pocket Camera Battery Pro Grip erhältlich

VERFÜGBARKEIT UND PREIS

Die Blackmagic Cinema Camera 6K ist ab sofort für 2.595 USD, zzgl. Abgaben und Steuern, bei Blackmagic Design Fachhändlern auf der ganzen Welt erhältlich.

PRESSEFOTOS

Produktfotos der Blackmagic Cinema Camera 6K und allen anderen Produkten von Blackmagic Design sind unter www.blackmagicdesign.com/de/media/images erhältlich.

ÜBER BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design entwickelt die weltweit anspruchsvollsten Videobearbeitungsprodukte, Digitalfilmkameras, Farbkorrektursysteme, Videokonverter, Videomonitoringsysteme, Kreuzschienen, Live-Produktionsmischer, Diskrekorder, Waveform-Monitore sowie Echtzeit-Filmscanner für die Kino-, Postproduktions- und Fernsehbranchen. Mit seinen DeckLink Capture-Karten hat Blackmagic Design in puncto Qualität und Bezahlbarkeit die Postproduktionsbranche revolutioniert, und die mit einem Emmy™ ausgezeichneten DaVinci Farbkorrekturprodukte des Anbieters gelten seit 1984 als Vorreiter der Film- und Fernsehindustrie.

Blackmagic Design bringt weiterhin laufend bahnbrechende Innovationen auf den Markt. So zum Beispiel die 6G-SDI- und 12G-SDI-Produkte sowie Lösungen für stereoskopische 3D- und Ultra-HD-Workflows. Das von weltweit führenden Postproduktionsfachleuten und -Ingenieuren gegründete Unternehmen unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Japan, Singapur und Australien. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.blackmagicdesign.com/de

 

 

 

