BLACKMAGIC DESIGN사, 새로운 MICRO CONVERTER 12G 모델!

  작고 경제적인 방송 컨버터의 새로운 제품군으로 최대 2160p60의 모든 12G-SDI 포맷을 지원하는 새로운 첨단 디자인

미국 캘리포니아주, 프레몬트 - 2021년 11월 12일(금) - Blackmagic Design은 오늘 HDMI 장비와 전문 SDI 시스템을 연결할 수 있는 새로운 Micro Converter 12G 모델을 발표했다. 이번 신규 모델들은 Blackmagic Design이 개발한 맞춤형 하드웨어를 탑재하고 있으며, 고가 컨버터에서만 볼 수 있던 기능들을 지원한다. Micro Converter 12G 모델은 3D LUT와 추가 SD/HD/UHD 비디오 포맷 같은 기능을 지원한다.

Micro Converter 12G 모델은 Blackmagic Design 리셀러에게서 지금 구입할 수 있으며 가격은 미화 $109부터 시작한다.

새롭게 출시된 Blackmagic Micro Converter 모델은 놀라울 정도의 초소형 방송 비디오 컨버터로, 일반 HDMI 및 전문 방송 SDI 장비에 연결하여 사용할 수 있다. 어디서나 손쉽게 컨버터를 사용할 수 있도록 튼튼한 초소형 디자인으로 설계되어 있다. 모델에 따라 전문가용 3G-SDI 또는 12G-SDI 연결 단자가 탑재되어 최대 2160p60의 SD/HD/UHD 포맷으로 작업이 가능하다. Micro Converter는 USB에서 전원을 공급받는 방식을 채택해 TV 또는 노트북 컴퓨터로부터 직접 전원을 공급받을 수 있으며, 전원 기기를 제외하고 구입할 수도 있다. Blackmagic Micro Converter는 유일하게 현재 전 세계에 통용되는 방송 스펙에 부합하는 맞춤형 디자인의 전자 부품을 탑재하고 있으며, 향후 새로운 표준으로 업데이트할 수 있다.

Micro Converter SDI to HDMI 12G 모델은 최대 2160p60의 SD/HD/4K 표준으로 모니터링하기에 완벽한 제품이다. 17 포인트 3D LUT를 지원해 색상 보정이 가능하다. 12G-SDI 루프 출력에 3D LUT를 출력할 수도 있다. 4Kp24, 4Kp47.95, 4Kp48을 포함한 DCI 필름 레이트 또한 지원한다.

Micro Converter SDI to HDMI 12G 모델은 HDMI 카메라와 컴퓨터를 전문가용 SDI 장비에 연결하기 완벽한 제품이다. SD/HD/UHD 장비에 연결할 수 있는 두 개의 12G-SDI 출력을 지원한다. HD 작업 시 3G-SDI 레벨 A/B를 지원하며, 4Kp24, 4Kp47.95, 4Kp48을 포함한 필름 표준 또한 지원한다.

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 12G 모델은 서로 다른 표준을 동시에 양방향 변환할 수 있다. SDI를 HDMI로, HDMI를 SDI로 동시에 변환 가능하다. 이뿐만 아니라 카메라 컨트롤 프로토콜 변환 기능도 지원해 Blackmagic Pocket Cinema Camera를 전문 SDI 라이브 프로덕션 스위처와 함께 사용할 수 있다.

Blackmagic Micro Converter는 다른 소형 SDI 컨버터와는 달리, 최첨단 방송 기술을 내구성이 뛰어난 소형 금속 재질의 기기 안에 탑재한 제품이다. 모든 컨버터에는 최고 품질의 방송 업계 표준 SDI 및 HDMI 연결 단자가 탑재되어 있다. Blackmagic Micro Converter는 전원 공급 장치뿐 아니라 Mac 또는 Windows에서 컨버터 유틸리티를 사용하여 설정 변경이 가능한 USB 연결도 탑재했다. USB를 통해 전원을 공급 받기 때문에 TV 또는 노트북 컴퓨터에서 전원 충전이 가능하다. 상태 표시를 위한 LED 등도 탑재되어 있다. Blackmagic Micro Converter 구입 시, 전 세계에서 사용할 수 있는 어댑터 4개가 포함된 AC 전원 공급 장치를 함께 구입할 수 있다.

다른 저가의 컨버터와는 달리, Blackmagic Micro Converter에는 고품질의 신호 처리 기술 및 깊이 있는 비트 심도 비디오 파이프라인이 포함되어 있다. Micro Converter는 정밀 전자 장치를 사용하여 설계되었기 때문에 SDI 지터가 매우 낮아 SDI 케이블을 장거리로 확장하여 사용할 수 있다. 이는 카메라와 같은 장비가 스위처에서 먼 거리에 있는 라이브 프로덕션 환경에서 매우 중요한 역할을 한다. Blackmagic Micro Converter는 RGB 또는 YUV의 8 비트 및 10 비트 비디오 포맷과 모델에 따라 최대 2160p60의 모든 SD/HD/UHD 포맷을 지원한다. 또한 1080p24, 1080p47.95, 1080p48, 4Kp24, 4Kp47.95, 4Kp48 필름 속도도 지원한다. 완전한 임베디드 오디오 및 타임 코드 지원 기능까지 사용할 수 있다.

더욱 정확한 색상의 모니터링을 위해 일부 모델에는 3D LUT 기능이 포함되어 있다. 현장 모니터링에서는 맞춤형 영상룩 및 색상, 감마 변경 사항을 실시간으로 적용할 수 있다. LUT는 SDI 루프 출력에도 적용할 수 있어, 컨버터를 3D LUT 프로세서로 사용할 수도 있다. 3D LUT는 저렴한 컴퓨터 모니터 및 TV를 컬러 보정 방송 모니터 또는 그레이딩용 모니터로 사용하기에 훌륭한 기능이다. 3D LUT 기능은 SDI to HDMI 3G 모델, SDI to HDMI 12G 모델, BiDirectional SDI/HDMI 12G 모델에서 지원된다. DaVinci Resolve를 사용하여 커스텀 3D LUT 생성 또한 가능하다. DaVinci Resolve는 무료로 다운로드할 수 있기 때문에 아무런 비용 없이 3D LUT 라이브러리를 직접 제작할 수 있다. 한마디로 오래된 필름 스톡 재현이 가능한 것이다.

Micro Converter 12G 모델은 최신 HDR 워크플로 작업에 필요한 모든 기능을 갖췄다. HDR 모니터, 프로젝터 또는 TV를 연결하기만 하면 HDR 모니터링을 시작할 수 있다. VPID(Video Payload Identifier) 내의 정적 메타데이터 PQ 및 하이브리드 로그 감마(HLG) 포맷은 ST2108-1, ST2084, ST425 표준에 맞게 처리된다. Micro Converter 12G 모델은 SDR, HLG, PQ의 전송 특성을 표시하기 위해 VPID 내에 두 개의 비트를 추가로 사용하도록 규정하는 ST425 포맷을 처리한다. ST2108-1 표준은 SDI를 통해 HDR 정적/동적 메타데이터를 전송하는 방법을 규정한다. 또한 3G-SDI를 위한 ST425 표준뿐 아니라 12G SDI를 위한 ST2082-10 표준을 지원한다. Rec.2020과 Rec.709 컬러스페이스 모두 지원된다.

Blackmagic Micro Converter 12G 모델은 3G 모델에서 지원하는 SDI 및 HD 포맷에 더해 강력한 UHD와 4K 포맷을 추가로 지원한다. 12G-SDI 포맷으로는 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95, 2160p48, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60, 4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI, 4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI, 4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI, 4Kp59.94 DCI 및 4Kp60 DCI, 4KPsF25 DCI, 4KPsF29.97 DCI 및 4KPsF30 DCI가 포함된다. 이러한 지원 포맷은 Micro Converter 12G-SDI 모델을 사용하여 미래의 영화 및 TV 표준에도 대비할 수 있어 언제든 UHD로 옮겨갈 수 있음을 의미한다.

Blackmagic Design의 CEO인 그랜드 패티(Grant Petty)는 "Micro Converter는 매우 인기 있는 제품으로 이번 새로운 모델은 Blackmagic OS를 실행하는 맞춤형의 더욱 지능적인 디자인으로 설계되어 이전 모델보다 더 많은 기능을 탑재할 수 있었다"라고 말했다. 그는 또한, "우리는 이번 신규 모델에 대한 고객의 큰 호응을 기대하고 있으며 앞으로 더 많은 기능을 추가함에 따라 향후 새로운 소프트웨어 업데이트를 출시하기를 기대한다"라고 말했다.

MICRO CONVERTER 12G 모델 주요 기능

  *  휴대용 운영을 위한 초소형 디자인.
  *  USB 연결을 통한 소프트웨어 업그레이드 지원.
  *  SDI to HMDI 모델에서의 모니터링을 위한 3D LUT 포함.
  *  SDI와 HDMI 연결을 통한 HDR 지원.
  *  12G-SDI 및 HDMI 타임 코드 표준 지원.
  *  SDI 리클러킹 기능이 내장된 12G-SDI 기술.
  *  Blackmagic ATEM 스위처를 위한 카메라 제어 기능 포함.
  *  NTSC, PAL, 720 HD, 1080 HD, 2160 UHD의 모든 비디오 표준 지원.
  *  전원 공급 장치를 포함 또는 미포함 상태로 모델 구입 가능.

가격 및 구입 안내

Micro Converter 12G 모델은 현재 전 세계 Blackmagic Design 리셀러로부터 구입할 수 있으며 제품 가격은 US$109(관세 별도)부터 시작한다.

제품 사진

Micro Converter 12G 및 다른 Blackmagic Design 제품 사진은 www.blackmagicdesign.com/kr/media/images에서 볼 수 있다.

BLACKMAGIC DESIGN에 관하여

Blackmagic Design은 장편 영화, 후반 제작, TV 방송 업계에서 사용되는 디지털 카메라, 색보정 프로그램, 비디오 변환기, 비디오 모니터링, 라우터, 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 레코더, 파형 측정기, 영화제작용 실시간 필름 스캐너와 같은 세계 최고 품질의 비디오 편집 장비를 개발하는 회사이다. Blackmagic Design의 DeckLink 캡처 카드는 품질과 비용면에서 혁명을 일으킨 제품이며 에미상™을 수상한 DaVinci 색 보정 제품은 1984년 이래로 TV와 영화 산업을 장악해왔다.

Blackmagic Design은 6G-SDI와 12G-SDI 제품 그리고 입체 3D와 UHD 워크 플로우를 포함한 분야에 지속적으로 획기적인 혁명을 일으키고 있다. 세계를 선도하는 후반 제작 편집자와 엔지니어가 설립한 Blackmagic Design은 현재 미국, 영국, 일본, 싱가폴, 호주에 지사와 본사를 두고 있다. 더욱 자세한 사항은 자사 웹사이트 www.blackmagicdesign.com/kr에서 볼 수 있다.

