BLACKMAGIC DESIGN ANNONCE LA SORTIEDES NOUVEAUX MODÈLES DE MICRO CONVERTER 12G !

  Nouvelle gamme de convertisseurs broadcast miniaturisés, bon marché et   au design repensé prenant en charge les formats 12G-SDI jusqu’à 2160p60.

Fremont (Californie), États-Unis - vendredi 12 novembre 2021 - Blackmagic Design a présenté aujourd’hui une nouvelle famille de modèles Micro Converter 12G qui permet aux utilisateurs de se servir d’équipements HDMI avec des systèmes SDI professionnels. Ces nouveaux modèles disposent d'un équipement sur mesure développé par Blackmagic Design et incluent des fonctionnalités jusque-là uniquement disponibles sur les convertisseurs haut de gamme. Les modèles de Micro Converter 12G comprennent des fonctionnalités telles que les LUTs 3D et davantage de formats vidéo SD, HD et Ultra HD.

Les modèles de Micro Converters 12G sont disponibles dès à présent au prix de 109$US auprès des revendeurs Blackmagic Design du monde entier.

Les nouveaux modèles de Blackmagic Micro Converter sont de minuscules convertisseurs vidéo de qualité broadcast qui permettent aux utilisateurs de connecter des équipements HDMI grand public et SDI professionnels. Avec leur design robuste et miniaturisé, ils sont suffisamment petits pour être utilisés n'importe où. Les utilisateurs disposent de connexions 3G-SDI ou 12G-SDI selon le modèle, afin de pouvoir travailler en SD, HD et Ultra HD jusqu’à 2160p60. Les Micro Converters sont alimentés par USB, de sorte qu'ils peuvent être alimentés directement à partir d’un téléviseur ou d'un ordinateur portable. Les utilisateurs peuvent même les acheter sans bloc d’alimentation. Seuls les Blackmagic Micro Converters disposent de composants électroniques conçus sur mesure qui sont à la fois conformes aux spécifications broadcast mondiales et qui peuvent être mis à jour pour respecter les normes à venir.

Le Micro Converter SDI to HDMI 12G est parfait pour le monitoring dans toutes les normes SD, HD, 4K et Ultra HD jusqu'à 2160p60. Il intègre une LUT 3D à 17 points pour calibrer les couleurs des moniteurs. Celle-ci peut même être acheminée sur la sortie 12G-SDI en boucle. De plus, il supporte les fréquences d’images cinéma DCI, dont 4Kp24, 4Kp47.95 et 4Kp48.

Le Micro Converter SDI to HDMI 12G est idéal pour connecter des caméras et des ordinateurs HDMI à du matériel SDI professionnel. Les utilisateurs disposent de deux sorties 12G-SDI pour connecter des équipements SD, HD ou Ultra HD. Lorsque les utilisateurs travaillent en HD, il supporte le 3G-SDI de niveau A et B. Il prend aussi en charge les normes cinéma, dont 4Kp24, 4Kp47.95 et 4Kp48.

Le Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 12G peut convertir simultanément dans les deux directions et dans différentes normes. Les utilisateurs peuvent convertir des signaux SDI en HDMI et vice versa de façon simultanée. De plus, comme il supporte la conversion du protocole de contrôle caméra, les utilisateurs peuvent utiliser les Blackmagic Pocket Cinema Camera avec des mélangeurs de production en direct SDI professionnels.

Contrairement à d’autres petits convertisseurs SDI, les Blackmagic Micro Converters intègrent une technologie broadcast de pointe dans un boîtier en métal miniaturisé extrêmement robuste. Chaque convertisseur est doté de connecteurs SDI et HDMI broadcast de la plus haute qualité. Les Micro Converters comprennent une connexion USB pour l’alimentation, ainsi que pour modifier les paramètres via l'utilitaire sur Mac et Windows. Comme le convertisseur est alimenté via USB, les utilisateurs peuvent le connecter à un téléviseur ou à un ordinateur portable pour l’alimenter. Il dispose aussi de voyants LED affichant l’état de l’appareil. Les utilisateurs peuvent également s’offrir un Blackmagic Micro Converter avec une alimentation AC qui intègre quatre adaptateurs pour une utilisation internationale.

Contrairement aux convertisseurs bon marché, les Blackmagic Micro Converters incluent un traitement du signal de haute qualité et un pipeline vidéo avec une profondeur de bits importante. Les Micro Converters ont été conçus avec des composants électroniques de précision afin d’offrir aux utilisateurs un signal SDI très stable, leur permettant de rallonger les câbles SDI sur de longues distances. C’est essentiel pour la production en direct quand les caméras, entre autres, peuvent être éloignées des mélangeurs. Les Micro Converters supportent les formats vidéo 8 et 10 bits, RVB ou YUV, dans tous les formats SD, HD et Ultra HD jusqu'à 2160p60 selon le modèle. Ils prennent même en charge les fréquences d’images 1080p24, 1080p47.95, 1080p48, 4Kp24, 4Kp47.95 et 4Kp48. De plus, les utilisateurs bénéficient de l’audio intégré et d’une prise en charge du timecode.

Certains modèles comprennent une LUT 3D pour un monitoring précis des couleurs. Cela permet à l’utilisateur d'appliquer des rendus personnalisés, et de changer les couleurs et le gamma en temps réel pour le monitoring sur le plateau. Les LUTs peuvent également être appliquées sur la sortie SDI en boucle, ce qui permet à l’utilisateur de se servir du convertisseur en tant que processeur de LUT 3D. Grâce aux LUTs 3D, un écran d’ordinateur ou une TV peuvent faire office de moniteur broadcast calibré ou d’étalonnage. Les LUTs 3D sont incluses sur les modèles SDI to HDMI 3G, SDI to HDMI 12G et BiDirectional SDI/HDMI 12G. Les utilisateurs peuvent même se servir de DaVinci Resolve pour créer des LUTs 3D personnalisées. Comme DaVinci Resolve peut être téléchargé gratuitement, ils peuvent créer toute une gamme de LUTs 3D personnalisées pour le monitoring sans dépenser un sou. Imaginez pouvoir reproduire le rendu d’anciennes pellicules.

Les Micro Converter 12G sont parfaits pour les workflows HDR. Il suffit de connecter une TV, un projecteur ou un moniteur HDR. Les formats de métadonnées statiques PQ et Hybrid Log Gamma (HLG) dans l’identificateur de charge utile sont traités selon les normes ST2108-1, ST2084 et ST425. Les Micro Converter 12G prennent en charge le ST425, qui définit 2 nouveaux bits dans l’identificateur de charge utile pour indiquer les caractéristiques de transfert du SDR, HLG ou PQ. De plus, la norme ST2108-1 définit la façon de transporter les métadonnées HDR statiques ou dynamiques via SDI. Le convertisseur supporte le ST2082-10 pour le 12G-SDI et le ST425 pour les sources 3G-SDI. Les espaces colorimétriques Rec.2020 et Rec.709 sont aussi pris en charge.

Les Blackmagic Micro Converter 12G supportent tous les formats SDI et HD des modèles 3G, mais aussi les formats Ultra HD et 4K. Les formats 12G-SDI comprennent 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95, 2160p48, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60, 4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI, 4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI, 4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI, 4Kp59.94 DCI et 4Kp60 DCI, 4KPsF25 DCI, 4KPsF29.97 DCI et 4KPsF30 DCI. Comme les Micro Converter 12G-SDI prennent en charge les normes de télévision et de cinéma du futur, les utilisateurs pourront passer à l’Ultra HD quand bon leur semblera.

« Nos Micro Converters sont très populaires et ces nouveaux modèles ont été conçus sur mesure et sont dotés du Blackmagic OS. Nous pouvons donc désormais inclure beaucoup plus de fonctionnalités que sur les anciens modèles, car ces nouveaux modèles sont intelligents », a déclaré Grant Petty, PDG de Blackmagic Design. « Nous pensons que nos clients vont adorer ces nouveaux modèles et nous sommes impatients de leur offrir des mises à jour logicielles au fur et à mesure que de nouvelles fonctionnalités seront introduites ! »

FONCTIONNALITÉS DU MICRO CONVERTER 12G

  *  Format compact pour une utilisation portable.
  *  Prend en charge la mise à niveau logicielle via une connexion USB.
  *  Comprend une LUT 3D pour le monitoring sur le modèle SDI to HMDI.
  *  Prend en charge le HDR via SDI et HDMI.
  *  Prend en charge les normes de timecode 12G-SDI et HDMI.
  *  Comprend la technologie 12G-SDI avec synchronisation SDI intégrée.
  *  Comprend des fonctions de contrôle de la caméra pour les mélangeurs ATEM.
  *  Prend en charge toutes les normes vidéo en NTSC, PAL, 720 HD, 1080 HD et 2160 Ultra HD.
  *  Les modèles peuvent être achetés avec ou sans bloc d’alimentation.

DISPONIBILITÉ ET PRIX

Les modèles de Micro Converter 12G sont disponibles dès à présent au prix de 109$US (hors taxes et droits locaux) auprès des revendeurs Blackmagic Design du monde entier.

IMAGES DE PRESSE

Les photographies des modèles de Micro Converter 12G et de tous les autres produits Blackmagic Design sont disponibles sur www.blackmagicdesign.com/fr/media/images.

À PROPOS DE BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design crée des produits de très grande qualité destinés aux professionnels du cinéma, de la postproduction et de la diffusion télévisée. Il propose des outils pour le montage vidéo, des caméras numériques, des correcteurs de couleur, des convertisseurs vidéo, des solutions de monitoring vidéo, des grilles de commutation, des mélangeurs de production en direct, des enregistreurs à disque, des moniteurs de forme d’onde et des scanneurs de film en temps réel. Les cartes de capture DeckLink de Blackmagic Design ont révolutionné le marché en termes de qualité et d’accessibilité financière. Les produits de correction colorimétrique DaVinci ont remporté une récompense Emmy™ et dominent l’industrie de la télévision et du film depuis 1984.

Blackmagic Design continue à innover, notamment en proposant des produits 6G-SDI et 12G-SDI, mais aussi des workflows en 3D stéréoscopique et Ultra HD. Fondée par une équipe de monteurs et d'ingénieurs en post-production, leaders au niveau mondial, la société Blackmagic Design a des bureaux aux USA, au Royaume-Uni, au Japon, à Singapour, et en Australie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Internet www.blackmagicdesign.com/fr.

