BLACKMAGIC DESIGN OGŁASZA NOWE MODELE MICRO CONVERTER 12G

  Nowa gama zminiaturyzowanych i niedrogich konwerterów nadawczych posiada nową   zaawansowaną konstrukcję, która obsługuje wszystkie formaty 12G-SDI aż do 2160p60.

Fremont, Kalifornia, USA – piątek, 12 listopada 2021 r. – Blackmagic Design ogłosił dziś nową gamę modeli Micro Converter 12G, która pozwala klientom na używanie urządzeń HDMI z profesjonalnymi systemami SDI. Te nowe modele wyposażone są w niestandardowy sprzęt opracowany przez Blackmagic Design i zawierają funkcje, które wcześniej można było znaleźć tylko w konwerterach z wyższej półki. Modele Micro Converter 12G posiadają takie funkcje jak LUTy 3D oraz więcej formatów wideo SD, HD i Ultra HD.

Modele Micro Converter 12G są dostępne już teraz u dystrybutorów Blackmagic Design na całym świecie od 109 USD.

Nowe konwertery Blackmagic Micro to niewiarygodnie małe nadawcze konwertery wideo, które umożliwiają połączenie konsumenckiego HDMI z profesjonalnym sprzętem SDI. Wytrzymała i zminiaturyzowana budowa sprawia, że są one na tyle małe, że można ich używać wszędzie. W zależności od modelu, klienci otrzymują profesjonalne złącza 3G-SDI lub 12G-SDI, umożliwiając pracę we wszystkich formatach SD i HD i Ultra HD aż do 1080p60. Mikro konwertery mogą być zasilane przez USB bezpośrednio z telewizorów lub laptopów. Klienci mogą je nawet kupić bez zasilaczy. Tylko konwertery Blackmagic Micro posiadają specjalnie zaprojektowaną elektronikę, zgodną z globalnymi specyfikacjami nadawczymi i mogą być aktualizowane do nowych standardów w przyszłości.

Model Micro Converter SDI to HDMI 12G jest idealny do monitoringu we wszystkich standardach SD, HD, 4K i Ultra HD do 2160p60. Posiada 17-punktowy LUT 3D do monitorów do kalibracji kolorów. Klienci mogą też wysyłać LUT 3D na wyjście pętli 12G-SDI. Ponadto obsługuje filmową prędkość DCI, w tym 4Kp24, 4Kp47.95 i 4Kp48.

Model Micro Converter SDI to HDMI 12G jest idealny do podłączenia kamer HDMI i komputerów do profesjonalnego sprzętu SDI. Klienci otrzymują dwa wyjścia 12G-SDI do podłączenia do urządzeń SD, HD lub Ultra HD. Podczas pracy w HD, model ten obsługuje 3G-SDI poziom A i B, jak również standardy filmowe, w tym 4Kp24, 4Kp47.95 i 4Kp48.

Model Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 12G może konwertować w obu kierunkach, w różnych standardach w tym samym czasie, Klienci mogą konwertować jednocześnie z SDI do HDMI i HDMI do SDI. Ponadto obsługuje konwersję protokołu sterowania kamerą, umożliwiając klientom użycie kamer Blackmagic Pocket Cinema z profesjonalnymi mikserami SDI do produkcji na żywo.

W odróżnieniu od innych małych konwerterów SDI, konwertery Blackmagic Micro charakteryzują się najwyższą jakością technologii nadawczej, zminiaturyzowanej w niewiarygodnie wytrzymałej metalowej obudowie. Każdy konwerter posiada najwyższej jakości złącza SDI i HDMI w standardzie nadawczym. Konwertery Blackmagic Micro zawierają złącze USB do zasilania oraz do zmiany ustawień za pomocą programu użytkowego konwertera w systemach Mac i Windows. Ponieważ USB zasila konwerter, klienci mogą nawet korzystać z telewizorów lub laptopów do zasilania. Istnieją nawet diody LED statusu. Klienci mogą też kupić konwertery Blackmagic Micro z zasilaczem AC, w tym 4 adaptery do użytku międzynarodowego.

W przeciwieństwie do tanich konwerterów, Blackmagic Micro mają najwyższej jakości przetwarzanie sygnału i obraz o dużej głębi bitowej. Micro konwertery zawierają precyzyjną elektronikę, oferując bardzo niski poziom fluktuacji SDI, umożliwiając klientom znaczne przedłużanie kabli SDI. Jest to istotne w przypadku produkcji na żywo, gdzie sprzęt taki jak kamery może znajdować się w dużej odległości od mikserów. Blackmagic Micro Converters działają z 8- i 10-bitowymi formatami wideo, w RGB lub YUV i w zależności od modelu we wszystkich formatach SD, HD i Ultra HD, aż do 2160p60. Obsługują nawet filmowe prędkości 1080p24, 1080p47.95, 1080p48, 4Kp24, 4Kp47.95 i 4Kp48. Dodatkowo klienci otrzymują w pełni zintegrowany dźwięk i obsługę kodu czasowego.

Dla dokładnego monitorowania kolorów na planie niektóre modele zawierają LUT 3D. To pozwala klientom zastosować własne stylizacje, zmiany kolorów i gamma w czasie rzeczywistym. Ponadto LUTy można stosować do wyjścia pętli SDI, umożliwiając użycie konwertera jako procesora LUTu 3D. LUTy 3D pozwalają uzyskać skalibrowany kolorystycznie monitor nadawczy lub gradingowy przy użyciu taniego monitora komputerowego lub telewizora i są zawarte w modelach SDI to HDMI 3G, SDI to HDMI 12G oraz BiDirectional SDI/HDMI 12G. Klienci mogą też skorzystać z DaVinci Resolve i tworzyć własne LUTy 3D. Ponieważ można go pobrać za darmo, stworzenie własnej biblioteki LUTów 3D nic nie kosztuje. Wyobraź sobie reprodukcję starych taśm filmowych.

Modele Micro Converter 12G mają wszystko, co potrzebne w najnowszych przepływach pracy HDR. W celu monitorowania HDR wystarczy podłączyć monitor HDR, projektor lub telewizor. Statyczne formaty metadanych PQ i Hybrid Log Gamma (HLG) w VPID są przetwarzane zgodnie ze standardami ST2108-1, ST2084 i ST425. Modele Micro Converter 12G obsługują ST425, który definiuje 2 nowe bity w VPID, aby wskazać charakterystykę transferu SDR, HLG lub PQ. Ponadto standard ST2108-1 określa sposób transportu statycznych lub dynamicznych metadanych HDR przez SDI. Obsługuje również ST2082-10 dla 12G SDI i ST425 dla źródeł 3G-SDI oraz przestrzenie kolorów Rec.2020 i Rec.709.

Modele Blackmagic Micro Converter 12G mają wszystkie formaty SDI i HD z modeli 3G oraz potężne formaty Ultra HD i 4K. Formaty 12G-SDI obejmują 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95, 2160p48, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60, 4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI, 4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI, 4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI, 4Kp59.94 DCI and 4Kp60 DCI, 4KPsF25 DCI, 4KPsF29.97 DCI i 4KPsF30 DCI. To oznacza, że modele Micro Converter 12G-SDI są zgodne z przyszłościowymi filmowymi i telewizyjnymi standardami, dzięki czemu klienci mogą przejść na Ultra HD, kiedy tylko zechcą.

„Nasze konwertery Micro są bardzo popularne, a nowe modele wykorzystują teraz niestandardową konstrukcję, która działa w systemie Blackmagic OS, dzięki czemu możemy zawrzeć o wiele więcej funkcji, niż mogły obsługiwać stare modele, ponieważ te nowe modele są inteligentne” – powiedział Grant Petty, dyrektor generalny Blackmagic Design. „Sądzimy, że klienci pokochają te nowe modele i z niecierpliwością czekamy na kolejne aktualizacje oprogramowania, w których dodamy do nich jeszcze więcej nowych funkcji”.

CHARAKTERYSTYKA MICRO CONVERTER 12G

  *  Wyjątkowo mała, przenośna konstrukcja
  *  Obsługuje aktualizację oprogramowania poprzez połączenie USB.
  *  Zawiera LUT 3D do monitorowania w modelu SDI to HDMI.
  *  Zawiera obsługę HDR przez SDI i HDMI.
  *  Obsługuje standardy 12G-SDI i HDMI kodu czasowego.
  *  Wyposażony w technologię 12G-SDI z wbudowaną funkcją ponownej synchronizacji SDI.
  *  Obejmuje funkcje sterowania kamerą dla mikserów Blackmagic ATEM.
  *  Obsługuje wszystkie standardy wideo w NTSC, PAL, 720 HD, 1080 HD i 2160 Ultra HD.
  *  Modele mogą być zakupione z zasilaczem lub bez.

DOSTĘPNOŚĆ I CENA

Modele Micro Converter 12G są już dostępne u dystrybutorów Blackmagic Design na całym świecie w cenie od 109 USD, z wyłączeniem opłat celnych i podatków.

ZDJĘCIA PRASOWE

Zdjęcia modeli Micro Converter 12G oraz innych produktów Blackmagic Design są dostępne na www.blackmagicdesign.com/pl/media/images.

O BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design tworzy najwyższej jakości na świecie produkty do montażu wideo, cyfrowe kamery filmowe, korektory koloru, konwertory wideo, urządzenia do monitorowania wideo, routery, miksery do produkcji na żywo, nagrywarki, monitory kształtu fali i skanery filmowe w czasie rzeczywistym dla branży filmów fabularnych, postprodukcji i transmisji telewizyjnych. Karty przechwytujące DeckLink od Blackmagic Design rozpoczęły rewolucję w zakresie jakości i przystępności cenowej w branży postprodukcji, podczas gdy wyróżnione nagrodą Emmy produkty do korekcji koloru DaVinci dominują w branży telewizyjnej i filmowej od 1984 roku.

Blackmagic Design kontynuuje przełomowe innowacje takimi produktami jak 6G-SDI i 12G-SDI oraz rozwiązania dla stereoskopicznych przepływów pracy w 3D i Ultra HD. Stworzona przez wiodących na świecie montażystów i inżynierów, firma Blackmagic Design ma siedziby w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii, Singapurze i Australii. Więcej informacji na stronie www.blackmagicdesign.com/pl

