NEUE MICRO CONVERTER 12G MODELLE

  Neue Familie miniaturisierter und erschwinglicher Broadcastkonverter in neuem   fortschrittlichen Design mit Unterstützung für alle 12G-SDI-Formate bis 2160p/60

Fremont, Kalifornien, USA – 12. November 2021 – Blackmagic Design stellte heute eine neue Produktfamilie von Micro Converter 12G Modellen vor, mit denen Nutzer HDMI-Geräte mit professionellen SDI-Systemen einsetzen können. Die neuen Modelle sind mit speziell von Blackmagic Design entwickelter Hardware ausgestattet und bieten Leistungsmerkmale, die vormals allein bei Highend-Konvertern zu finden waren. Micro Converter 12G Modelle bieten Features wie 3D-LUTs sowie zusätzliche SD-, HD- und Ultra-HD-Videoformate.

Micro Converter 12G Modelle sind ab sofort bei Blackmagic Design Händlern weltweit ab 109 USD erhältlich.

Die neuen Blackmagic Micro Converter sind winzige Broadcast-Videokonverter zum Verbinden von Consumer-HDMI- mit Profi-SDI-Equipment. Dank ihres robusten, miniaturisierten Designs lassen sie sich überall einsetzen. Je nach Modell profitieren Nutzer von 3G-SDI- oder 12G-SDI-Anschlüssen. Damit arbeiten sie in SD-, HD- und Ultra-HD-Formaten bis zu 2160p/60. Micro Converter sind USB-betrieben und können von Fernsehgeräten oder Laptops gespeist werden. Sie sind daher sogar ohne Netzteil erhältlich. Nur Blackmagic Micro Converter verfügen über eine maßgeschneiderte Elektronik, die internationale Sendespezifikationen erfüllt und auch für künftige neue Normen angepasst werden kann.

Das Micro Converter SDI to HDMI 12G Modell eignet sich perfekt zum Monitoring in allen SD-, HD-, 4K- und Ultra-HD-Normen bis 2160p/60. Es verfügt über eine 17-Punkt-3D-LUT zur Farbkalibrierung von Monitoren. Die 3D-LUT kann sogar über den 12G-SDI-Durchschleifausgang ausgegeben werden. Überdies unterstützt das Modell DCI-Filmnormen einschließlich 4Kp/24, 4Kp/47,95 und 4Kp/48.

Der Micro Converter SDI to HDMI 12G eignet sich perfekt zum Anschließen von HDMI-Kameras und Computern an professionelle SDI-Geräte. Für den Anschluss an SD-, HD- oder Ultra-HD-Equipment stehen zwei 12G-SDI-Ausgänge bereit. Beim Arbeiten in HD unterstützt dieses Modell 3G-SDI Level A und B sowie die Filmnormen 4Kp/24, 4Kp/47,95 und 4Kp/48.

Der Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 12G konvertiert zeitgleich in beide Richtungen und in unterschiedliche Normen. Nutzer können so SDI in HDMI und HDMI in SDI zur selben Zeit umwandeln. Er unterstützt die Camera Control Protocol Konvertierung, sodass Nutzer Blackmagic Pocket Cinema Cameras mit professionellen SDI-Live-Produktionsmischern einsetzen können.

Im Gegensatz zu anderen kleinen SDI-Konvertern steckt im enorm widerstandsfähigen Metallgehäuse der Blackmagic Micro Converter hochwertigste Broadcasttechnik in Miniaturausführung. Jeder von ihnen verfügt über SDI- und HDMI-Anschlüsse höchster Qualität. Der USB-Port der Blackmagic Micro Converter ermöglicht ihre Stromversorgung und das Ändern von Einstellungen mithilfe des Konverter-Dienstprogramms für Mac und Windows. Dank USB können Nutzer die Konverter sogar direkt über Fernseher oder Laptops powern. Auch Status-LEDs sind mit an Bord. Blackmagic Micro Converter sind mit einem optionalen AC-Netzteil einschließlich vier Adaptern zum Einsatz im Ausland erhältlich.

Mit hochwertiger Signalverarbeitung und einer Videopipeline mit großer Bittiefe sind Blackmagic Micro Converter Billigkonvertern überlegen. Dank der präzisionsgefertigten Elektronik für geringstes SDI-Jitter lassen sich mit Micro Convertern große Entfernungen mit SDI-Kabeln überbrücken. Bei Liveproduktionen, wo Kameras und Bildmischer teils weit voneinander entfernt sind, ist das unverzichtbar. Blackmagic Micro Converter verarbeiten sowohl 8- als auch 10-Bit-Videoformate in RGB oder YUV sowie alle SD-, HD- und Ultra-HD-Formate modellbedingt bis 2160p/60. Sogar die Filmraten 1080p/24, 1080p/47,95, 1080p/48, 4Kp/24, 4Kp/47,95 und 4Kp/48 werden unterstützt. Überdies gibt es Unterstützung für volle Audioeinbettung und Timecode.

Für farbgenaues Monitoring verfügen einige Modelle über eine 3D-LUT. Nutzer können eigens kreierte Looks anwenden sowie Farbe und Gamma am Set in Echtzeit kontrollieren. LUTs lassen sich auf den SDI-Durchschleifausgang anwenden, so wird der Konverter zum 3D-LUT-Prozessor. Mit 3D-LUTs leistet ein preisgünstiger Bildschirm oder Fernseher die Dienste eines farbkalibrierten Broadcast- oder Gradingmonitors. 3D-LUTs finden sich bei den Modellen SDI to HDMI 3G, SDI to HDMI 12G und BiDirectional SDI/HDMI 12G. Mit DaVinci Resolve können sich Nutzer sogar eigene 3D-LUTs erstellen. Und da es DaVinci Resolve als Gratis-Download gibt, kostet der Grundstein für eine eigene 3D-LUT-Bibliothek keinen Cent. So lassen sich Looks von alten Filmen nachzaubern!

Micro Converter 12G Modelle bieten alles für modernste HDR-Workflows. Einfach HDR-Monitor, Projektor oder Fernseher anschließen und los geht’s mit der Bildkontrolle in HDR! PQ- und Hybrid-Log-Gamma-Formate (HLG), die statische Metadaten unterstützen, werden im VPID entsprechend der Normen ST2108-1, ST2084 und ST425 verarbeitet. ST425 können Micro Converter 12G Modelle ebenfalls verarbeiten. Zur Unterstützung der Übertragungsparameter SDR, HLG oder PQ definiert dieser Standard im VPID zwei zusätzliche Bits. ST2108-1 definiert auch, wie statische oder dynamische HDR-Metadaten per SDI übertragen werden. Zudem werden ST2082-10 für 12G-SDI-Quellen und ST425 für 3G-SDI-Quellen unterstützt. Support gibt es überdies für die Farbräume Rec. 2020 und Rec. 709.

Blackmagic Micro Converter 12G Modelle unterstützen alle SDI- und HD-Formate der 3G-Modelle, plus gewaltige Ultra-HD- und 4K-Formate. Zu den 12G-SDI-Formaten zählen 2160p/23,98, 2160p/24, 2160p/25, 2160p/29,97, 2160p/30, 2160p/47,95, 2160p/48, 2160p/50, 2160p/59,94, 2160p/60, 4Kp/23,98 DCI, 4Kp/24 DCI, 4Kp/25 DCI, 4Kp/29,97 DCI, 4Kp/30 DCI, 4Kp/47,95 DCI, 4Kp/48 DCI, 4Kp/50 DCI, 4Kp/59,94 DCI und 4Kp/60 DCI, 4KPsF/25 DCI, 4KPsF/29,97 DCI und 4KPsF/30 DCI. Heißt: Micro Converter 12G-SDI Modelle verarbeiten die Film- und Fernsehstandards der Zukunft und sind bereit für Ultra HD, wenn der Nutzer es ist.

„Unsere Micro Converter sind sehr beliebt und auf den neuen Modellen, jetzt im proprietären Design, läuft Blackmagic OS. Wir können in diese intelligenten Modelle also viel mehr Features reinpacken als bei den alten möglich war“, sagte Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. „Wir rechnen damit, dass die neuen Modelle großen Anklang bei Nutzern finden werden und freuen uns jetzt schon darauf, mit neuen Softwareupdates bald noch mehr Features nachzuliefern!“

LEISTUNGSMERKMALE DER MICRO CONVERTER 12G MODELLE

  *  Extrem kleine Ausführung für den mobilen Betrieb
  *  Unterstützt Softwareaktualisierungen per USB-Verbindung
  *  Mit 3D-LUT fürs Monitoring beim SDI to HDMI Modell
  *  Unterstützung für HDR per SDI und HDMI
  *  Unterstützt 12G-SDI- und HDMI-Timecode-Normen
  *  Mit 12G-SDI-Technik und internem SDI-Reclocking
  *  Mit Kamerasteuerungsfunktionen für Blackmagic ATEM Mischer
  *  Unterstützt alle Videonormen in NTSC, PAL, 720 HD, 1080 HD und 2160 Ultra HD
  *  Modelle sind wahlweise mit oder ohne Netzteil erhältlich

VERFÜGBARKEIT UND PREIS

Micro Converter 12G Modelle sind ab sofort bei Blackmagic Design Händlern weltweit ab 109 USD zzgl. Steuern und Abgaben erhältlich.

PRESSEFOTOS

Produktfotos der Micro Converter 12G Modelle und aller anderen Blackmagic Design Produkte sind unter www.blackmagicdesign.com/de/media/images erhältlich.

ÜBER BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design entwickelt die weltweit anspruchsvollsten Videobearbeitungsprodukte, Digitalfilmkameras, Farbkorrektursysteme, Videokonverter, Videomonitoringsysteme, Kreuzschienen, Live-Produktionsmischer, Diskrekorder, Waveform-Monitore sowie Echtzeit-Filmscanner für die Kino-, Postproduktions- und Fernsehbranchen. Mit seinen DeckLink Capture-Karten hat Blackmagic Design in puncto Qualität und Bezahlbarkeit die Postproduktionsbranche revolutioniert, und die mit einem Emmy™ ausgezeichneten DaVinci Farbkorrekturprodukte des Anbieters gelten seit 1984 als Vorreiter der Film- und Fernsehindustrie.

Blackmagic Design bringt weiterhin laufend bahnbrechende Innovationen auf den Markt. So zum Beispiel die 6G-SDI- und 12G-SDI-Produkte sowie Lösungen für stereoskopische 3D- und Ultra-HD-Workflows. Das von weltweit führenden Postproduktionsfachleuten und -Ingenieuren gegründete Unternehmen unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Japan, Singapur und Australien. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.blackmagicdesign.com/de

