BLACKMAGIC DESIGN PRESENTAI NUOVI MICRO CONVERTER 12G

  Linea rinnovata di convertitori broadcast miniaturizzati ed   economici dal design avanzato per tutti i formati 12G-SDI fino al 2160p60

Fremont, California (USA) - venerdì 12 novembre 2021 - Blackmagic Design ha presentato la nuova linea di convertitori Micro Converter 12G, ideali per usare dispositivi HDMI con sistemi SDI professionali. Vantano hardware su misura sviluppato da Blackmagic Design e funzioni che finora erano un’esclusiva dei convertitori di alta fascia, come le LUT 3D e il supporto per un maggior numero di formati video in SD, HD e Ultra HD.

I Micro Converter 12G sono disponibili dai rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo a partire da US$109.

I nuovi Blackmagic Micro Converter sono piccolissimi convertitori video di fascia broadcast che permettono di interconnettere dispositivi HDMI di consumo e SDI professionali. Grazie al design robusto e miniaturizzato si possono usare ovunque perché offrono connessioni professionali 3G-SDI o 12G-SDI a seconda del modello per lavorare nei formati SD, HD e Ultra HD fino al 2160p60. I Micro Converter si possono alimentare tramite USB direttamente da televisori e laptop, e acquistare anche senza l’alimentatore. Solo i Micro Converter di Blackmagic vantano componenti elettronici su misura conformi alle specifiche del broadcast globale e sono aggiornabili agli standard futuri.

Micro Converter SDI to HDMI 12G è perfetto per monitorare in tutti gli standard SD, HD, 4K e Ultra HD fino al 2160p60, e include una LUT 3D a 17 punti per calibrare il colore dei monitor. Consente di destinare la LUT 3D all’uscita 12G-SDI di loop e supporta i frame rate DCI del cinema tra cui 4Kp24, 4Kp47.95 e 4Kp48.

Perfetto per collegare camere e computer HDMI a dispositivi SDI professionali, questo modello vanta due uscite 12G-SDI per lavorare in SD, HD o Ultra HD. In HD accetta il 3G-SDI di livello A o B, ed è compatibile con gli standard del cinema tra cui 4Kp24, 4Kp47.95 e 4Kp48.

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 12G converte contemporaneamente in entrambe le direzioni e in standard diversi, grazie alla conversione simultanea da SDI a HDMI e da HDMI a SDI. Abilitato alla conversione del protocollo di controllo camera, consente di usare le Blackmagic Pocket Cinema Camera con gli switcher SDI professionali per la produzione dal vivo.

A differenza di altri convertitori SDI di piccole dimensioni, i Micro Converter miniaturizzano tecnologia broadcast della più alta qualità in un design in metallo super resistente. Ciascuno è munito di connettori SDI e HDMI broadcast di standard industriale. La connessione USB inclusa consente di modificare le impostazioni dall’utility installata su Mac o Windows, e di alimentare il convertitore da un televisore o da un laptop. Diverse spie LED segnalano anche l’attività. Gli utenti possono decidere di acquistare i Micro Converter con un alimentatore AC e quattro adattatori internazionali inclusi.

A differenza dei convertitori di bassa lega, i Micro Converter Blackmagic elaborano il segnale con una qualità e una profondità di bit incredibili. Sono infatti stati progettati con elettronica di precisione che garantisce un jitter SDI molto basso, permettendo così di coprire lunghe distanze con i cavi SDI. Questo è essenziale per la produzione dal vivo se le camere o altri dispositivi sono lontani dagli switcher. I Micro Converter funzionano con i formati video a 8 e a 10 bit, in RGB o YUV, e con tutti i formati SD, HD e Ultra HD fino a 2160p60, a seconda del modello. Accettano persino i frame rate del cinema 1080p24, 1080p47.95, 1080p48, 4Kp24, 4Kp47.95 e 4Kp48, oltre a integrare l’audio e a supportare il timecode.

Per monitorare accuratamente i colori, alcuni modelli includono una LUT 3D. In fase di monitoraggio sul set gli utenti possono applicare look personalizzati, e cambiare colore e gamma in tempo reale. Inoltre usando le LUT sull’uscita SDI di loop, il convertitore funge da processore di LUT 3D. Le LUT 3D sono fantastiche per trasformare schermi di computer e TV economici in monitor broadcast calibrati per il color grading. Si trovano in dotazione ai modelli SDI to HDMI 3G, SDI to HDMI 12G e BiDirectional SDI/HDMI 12G. Si possono anche realizzare LUT 3D su misura usando DaVinci Resolve: basta scaricalo gratuitamente e iniziare a creare una collezione di LUT 3D a costo zero. Riprodurre il look delle vecchie pellicole non è più impossibile!

I modelli Micro Converter 12G sono del tutto compatibili con gli ultimi flussi di lavoro HDR. Basta collegare un monitor, un proiettore o una TV con tecnologia HDR ed è tutto pronto per monitorare in HDR! I formati con metadati statici PQ e Hybrid Log Gamma (HLG) nel VPID vengono gestiti secondo gli standard ST2108-1, ST2084 e ST425. I Micro Converter 12G supportano ST425, che definisce 2 nuovi bit nel VPID per indicare le caratteristiche di trasferimento di SDR, HLG o PQ. Lo standard ST2108-1 invece definisce il trasporto dei metadati HDR statici o dinamici tramite SDI. Sono compatibili anche ST2082-10 per il 12G-SDI e ST425 per le sorgenti 3G-SDI, nonché gli spazi colore Rec.2020 e Rec.709.

I modelli Micro Converter 12G offrono tutti i formati SDI e HD delle versioni 3G, oltre ai potenti formati Ultra HD e 4K. Tra i formati 12G-SDI ci sono 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95, 2160p48, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60, 4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI, 4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI, 4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI, 4Kp59.94 DCI e 4Kp60 DCI, 4KPsF25 DCI, 4KPsF29.97 DCI e 4KPsF30 DCI. Con tutti questi formati, i Micro Converter 12G-SDI offrono gli standard del cinema e della televisione del futuro, per passare all’Ultra HD in qualsiasi momento!

“I nostri Micro Converter hanno un gran successo e ora queste nuove soluzioni, grazie a un design su misura e a Blackmagic OS, offrono molte più funzioni dei vecchi modelli perché sono intelligenti”, ha affermato Grant Petty, AD di Blackmagic Design. “Siamo convinti che spopoleranno e non vediamo l’ora di rilasciare i prossimi aggiornamenti software per arricchirli con altre funzioni!”.

CARATTERISTICHE DEI MICRO CONVERTER 12G

  *  Design portatile di dimensioni molto ridotte
  *  Connessione USB per aggiornare il software
  *  LUT 3D di monitoraggio nel modello SDI to HDMI
  *  Compatibilità HDR tramite SDI e HDMI
  *  Timecode 12G-SDI e HDMI
  *  Tecnologia 12G-SDI con reclocking SDI interno
  *  Controllo camera per gli switcher ATEM Blackmagic
  *  Supporto per tutti gli standard video NTSC, PAL, 720 HD, 1080 HD e 2160 Ultra HD.
  *  Acquistabili con o senza alimentatore

DISPONIBILITÀ E PREZZO

I Micro Converter 12G sono disponibili a partire da US$109, tasse e imposte locali escluse, dai rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo.

IMMAGINI PER I MEDIA

Le immagini dei Micro Converter 12G e di tutti i prodotti Blackmagic Design sono disponibili alla pagina www.blackmagicdesign.com/it/media/images

BLACKMAGIC DESIGN: CHI SIAMO

Blackmagic Design sviluppa i prodotti di montaggio video di più alta qualità al mondo, cineprese digitali, software di correzione del colore, convertitori video, dispositivi di monitoraggio video, matrici, switcher di produzione live, registratori su disco, monitor della forma d'onda e film scanner in tempo reale per l’industria del cinema, della post produzione e della telediffusione. Le schede di acquisizione DeckLink di Blackmagic Design hanno rivoluzionato la post produzione elevando la qualità e diminuendo i costi, e i prodotti di correzione del colore DaVinci, premio Emmy™, dominano il settore televisivo e cinematografico dal 1984.

Blackmagic Design continua a innovare con prodotti 6G-SDI e 12G-SDI e flussi di lavoro in 3D stereoscopico e Ultra HD. Fondata da esperti di post produzione e dai migliori ingegneri in tutto il mondo, Blackmagic Design ha uffici negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Giappone, a Singapore e in Australia. Per tutte le informazioni, visita www.blackmagicdesign.com/it

