BLACKMAGIC DESIGN 推出新款MICRO CONVERTER 12G系列型号

  微型化且价格亲民的新系列广播级转换器，搭载新高端设计，支持上至2160p60的所有12G-SDI格式。

加利福尼亚州弗里蒙特市，美国 - 2021年11月12日，星期五 - Blackmagic Design于今日推出新款Micro Converter 12G系列型号，让用户能将HDMI设备用于专业的SDI系统。这些新型号搭载由Blackmagic Design开发的定制化硬件，并具备之前只在高端转换器上所具有的性能。Micro Converter 12G系列型号搭载3D LUT等功能，以及更多SD、HD和Ultra HD视频格式。

Micro Converter 12G系列所有型号现正由Blackmagic Design全球各经销商发售，起售价US$109。

新款Blackmagic Micro Converter系列紧凑小巧，是一款广播级视频转换器，可连接消费级HDMI和专业级SDI设备。微型化机身和耐久设计使其小到足以部署在任何位置。该系列的不同型号可分别实现专业的3G-SDI或12G-SDI连接，可在SD、HD以及高达2160p60的Ultra HD格式下工作。Micro Converter系列可通过USB供电，因此能直接通过电视机或笔记本电脑获得电源。用户也可以购买不带电源供应的型号。Blackmagic Micro Converter搭载了定制化设计的电子元件，符合全球广播标准，将来还可以根据新标准进行更新。

Micro Converter SDI to HDMI 12G型号是监看SD、HD、4K以及高达2160p60的Ultra HD格式的好帮手。它拥有17点3D LUT精度，可以对监视器进行色彩校准。用户还可以通过它的12G-SDI环通输出口输出3D LUT。此外，该型号还支持4Kp24、4Kp47.95和4Kp48等DCI电影帧率。

Micro Converter SDI to HDMI 12G型号非常适合用来将HDMI摄影机和计算机连接到专业SDI设备。它提供两个12G-SDI输出，可连接到SD、HD或Ultra HD设备。该型号在HD工作环境下使用时支持3G-SDI A级和B级，并且支持4Kp24、4Kp47.95和4Kp48等电影格式。

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 12G型号可同时对不同格式进行双向转换。用户可以实现SDI到HDMI以及HDMI到SDI的同时转换。该型号支持摄影机控制协议转换，因此还能和Blackmagic Pocket Cinema Camera以及专业的SDI现场制作切换台搭配使用。

Blackmagic Micro Converter不同于其它小型SDI转换器，它将高品质广播级技术注入到有着微型化设计的坚固金属机身之中，每台转换器都搭载高品质广播级行业标准SDI和HDMI接口。Blackmagic Micro Converter系列搭载USB接口，这一接口不仅可以为设备提供电源，还可以连接Mac和Windows计算机，从而通过转换器实用程序来更改设置。该转换器可通过USB供电，甚至可以从电视机或笔记本电脑上获取电源，此外，转换器还设有LED状态提示灯。用户还可以选购配有AC电源的Blackmagic Micro Converter，包括4种不同的转换器便于全球使用。

与廉价转换器所不同的是，Blackmagic Micro Converter系列具有高品质信号处理和高位深视频流程。Micro Converter系列经过精密的电子化工程设计，提供了极低的SDI低抖动，可让用户将SDI线缆扩展到非常远的距离。这对于现场制作来说非常关键，因为摄影机等设备可能会部署在与切换台相隔很远的距离。Blackmagic Micro Converter可用于8bit和10bit的RGB或YUV视频格式，并且支持所有SD、HD和Ultra HD格式，上至2160p60，具体视型号而定。这一系列还支持1080p24、1080p47.95和1080p48、4Kp24、4Kp47.95和4Kp48等电影帧率，此外，用户可以获得全面嵌入式音频和时间码支持。

为了获得色彩准确的监看，部分转换器型号还带有3D LUT功能。用户可以实时应用自定义效果、调整色彩和Gamma，实现现场监看。LUT还可以套用到SDI环通输出上，因此用户还可以将转换器作为一款3D LUT处理器来使用。3D LUT是将低成本计算机显示器或电视机作为经色彩校准的广播级监视器或调色监视器来使用的理想方案，并且SDI to HDMI 3G、SDI to HDMI 12G以及BiDirectional SDI/HDMI 12G型号都包含3D LUT。此外，用户也可以使用DaVinci Resolve来创建自定义3D LUT。DaVinci Resolve可以免费下载获取，无需任何费用就可以创建属于自己的3D LUT资源库。模拟老胶片影像，再现复古怀旧风。

Micro Converter 12G型号功能全面，适用于时下新型HDR工作流程。只需连接一台HDR监视器、投影仪或者电视机，就可以开始HDR监看了。VPID中的静态元数据PQ和混合对数伽玛（HLG）格式可按照ST2108-1、ST2084和ST425格式处理。Micro Converter 12G型号能处理ST425，这一格式可在VPID定义两个新的bit，用来指明SDR、HLG或PQ的转换特性。ST2108-1标准定义了如何通过SDI传输HDR静态或动态元数据。产品还支持12G SDI信号源的ST2082-10标准，以及3G-SDI信号源的ST425标准。此外，Rec.2020和Rec.709色彩空间也受支持。

Blackmagic Micro Converter 12G型号除了具备3G型号的所有SDI和HD格式之外，并且还添加了强大的Ultra HD和4K格式。12G-SDI格式包括2160p23.98、2160p24、2160p25、2160p29.97、2160p30、2160p47.95、2160p48、2160p50、2160p59.94、2160p60、4Kp23.98 DCI、4Kp24 DCI、4Kp25 DCI、4Kp29.97 DCI、4Kp30 DCI、4Kp47.95 DCI、4Kp48 DCI、4Kp50 DCI、4Kp59.94 DCI以及4Kp60 DCI、4KPsF25 DCI、4KPsF29.97 DCI和4KPsF30 DCI。有了这些格式支持，Micro Converter 12G-SDI型号就具备了应对未来影视格式的前瞻性，让用户随时升级到Ultra HD制作。

“我们的Micro Converter系列产品非常受欢迎，这些新款型号如今采用定制化设置，运行Blackmagic OS，新型号很智能，较旧款型号搭载了更多功能，”Blackmagic Design首席执行官Grant Petty说，“用户会非常喜欢这些新型号，而且我们期待着发布新的软件更新，从而可以添加更多性能！”

MICRO CONVERTER 12G主要特性

  *  采用便携小巧的设计
  *  支持通过USB接口更新软件
  *  SDI转HDMI型号包括3D LUT监看
  *  通过SDI和HDMI支持HDR
  *  支持12G-SDI和HDMI时间码格式
  *  采用12G-SDI技术，搭载内置SDI时钟恢复
  *  为Blackmagic ATEM Switchers提供摄影机控制功能
  *  支持所有视频格式，包括NTSC、PAL、720 HD、1080 HD和2160 Ultra HD
  *  具有附带和不带电源供应两种型号

供货及价格

Micro Converter 12G系列型号现正由Blackmagic Design全球各经销商发售，起售价US$109不含税。

新闻图片

获取Micro Converter 12G系列型号的产品图片以及Blackmagic Design的其他产品图片，请参阅公司网站www.blackmagicdesign.com/cn/media/images。

关于BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design致力于为电影、后期制作和电视广播行业提供高品质视频剪辑产品、数字电影摄影机、调色系统、视频转换器、视频监看产品、矩阵、现场制作切换台、硬盘录机、示波器和实时胶片扫描仪。Blackmagic Design的DeckLink采集卡在后期制作领域掀起了一场性价比革命。其获得Emmy™艾美奖的DaVinci调色产品自1984年以来一直占据着影视行业的主导地位。

Blackmagic Design引领着包括6G-SDI和12G-SDI产品，以及立体3D和Ultra HD工作流程在内的突破性革新。Blackmagic Design由业内优秀后期制作剪辑师和工程师创立，公司在美国、英国、日本、新加坡和澳大利亚均设有办事处。详情请登陆公司网站www.blackmagicdesign.com/cn。

