BLACKMAGIC DESIGN ANUNCIA NUEVOSMODELOS MICRO CONVERTER 12G

  Nueva familia de conversores económicos y compactos con un innovador diseño   avanzado. Admiten cualquier formato SDI 12G a una resolución máxima de 2160p60.

Fremont, California (EE. UU.) – 12 de noviembre de 2021 – Blackmagic Design dio a conocer hoy una nueva familia de modelos Micro Converter 12G que permiten conectar equipos HDMI a sistemas SDI. Estos incluyen componentes desarrollados a medida por la empresa y varias prestaciones características de las versiones de alta gama, por ejemplo, tablas de conversión tridimensionales y compatibilidad con formatos SD, HD y UHD.

Los modelos Micro Converter 12G ya se encuentran disponibles a un precio de 109 dólares en todos los distribuidores de Blackmagic Design.

Los nuevos modelos Blackmagic Micro Converter son conversores profesionales sumamente compactos con un diseño resistente y miniaturizado, que permiten conectar equipos HDMI a dispositivos SDI. Asimismo, disponen de conexiones SDI 3G o 12G, según el modelo, que facilitan el procesamiento de formatos SD, HD o UHD a una resolución máxima de 2160p60 y pueden alimentarse directamente desde un televisor o un equipo informático a través del puerto USB. Incluso es posible adquirirlos sin fuentes de alimentación. Solo los modelos de la línea Micro Converter tienen componentes electrónicos hechos a medida que cumplen con los requerimientos para transmisiones globales. Además, mediante actualizaciones futuras, se brindará compatibilidad con nuevos formatos.

El modelo Micro Converter SDI to HDMI 12G es ideal para supervisar formatos SD, HD, 4K y UHD hasta 2160p60. Incluye una tabla de conversión (LUT) 3D de 17 puntos para calibrar monitores, que además se puede aplicar a la señal transmitida mediante la salida SDI 12G derivada. Cabe destacar asimismo que el conversor brinda compatibilidad con frecuencias de imagen DCI, por ejemplo, 4Kp24, 4Kp47.95 y 4Kp48.

El modelo Micro Converter SDI to HDMI 12G permite conectar cámaras HDMI y equipos informáticos a otros dispositivos SDI profesionales. Incluye dos salidas SDI 12G para utilizar dispositivos SD, HD o UHD. Al trabajar en HD, ofrece compatibilidad con señales SDI 3G de nivel A y B. Cabe destacar asimismo que el conversor admite diversos formatos, por ejemplo, 4Kp24, 4Kp47.95 y 4Kp48.

El modelo Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 12G permite convertir en ambas direcciones, en distintos formatos de manera simultánea, por ejemplo, señales SDI a HDMI y viceversa. Además, es compatible con el protocolo de control de cámaras, brindando así la posibilidad de emplear unidades Blackmagic Pocket Cinema Camera con mezcladores SDI profesionales.

A diferencia de otros conversores SDI pequeños, los dispositivos de la línea Micro Converter brindan tecnología de vanguardia con una calidad insuperable en un diseño metálico compacto. Cada uno dispone de conexiones SDI y HDMI de la mejor calidad y un puerto USB que permite alimentar las unidades y cambiar ajustes mediante el programa utilitario en Mac y Windows. A su vez, este puerto ofrece la oportunidad de alimentar el conversor desde televisores o equipos informáticos. Estos dispositivos también cuentan con ledes que indican el estado de la señal y la alimentación, y existe la posibilidad de adquirirlos con una fuente de alimentación para corriente alterna que incluye cuatro adaptadores universales.

A diferencia de otros conversores más económicos, los modelos Blackmagic Micro Converter procesan las señales con una calidad y una profundidad de bits increíbles. Estos dispositivos han sido fabricados con componentes electrónicos de gran precisión que reducen la inestabilidad de las imágenes, permitiendo de este modo cubrir grandes distancias mediante el uso de cables SDI. Esto resulta fundamental durante producciones en directo en las cuales las cámaras pueden estar muy alejadas de los mezcladores. Asimismo, permiten procesar contenidos de 8 y 10 bits, tanto en RGB como YUV, y en cualquier formato SD, HD y UHD, a una resolución máxima de 2160p60 (inclusive 1080p24, 1080p47.95, 1080p48, 4Kp24, 4Kp47.95 y 4Kp48). Además, admiten códigos de tiempo y audio integrado.

Algunos modelos incluyen una tabla de conversión tridimensional para controlar el color con precisión, Esto permite implementar estilos específicos y realizar ajustes cromáticos al instante para supervisar la calidad del material grabado. Además, es posible aplicar una LUT a las imágenes transmitidas a través de la salida SDI derivada, lo cual brinda la posibilidad de emplear el conversor como un procesador de tablas de conversión tridimensionales y utilizarlas para etalonar con colores calibrados en monitores económicos. Las LUT 3D se incluyen en los modelos SDI to HDMI 3G, SDI to HDMI 12G y BiDirectional SDI/HDMI 12G. Hasta es posible crear LUT 3D personalizadas en DaVinci Resolve. Como el programa es gratis, es muy sencillo comenzar a generar tu propia biblioteca de estilos o simular la apariencia de cintas antiguas.

Los modelos Micro Converter 12G ofrecen todo lo necesario para realizar los proyectos en formato HDR. Basta con conectar un monitor, proyector o televisor HDR, y listo. Los formatos de metadatos estáticos PQ y Hybrid Log Gamma (HLG) en el identificador VPID se procesan según los estándares ST2108-1, ST2084 y ST425. Estos dispositivos definen dos nuevos bits en dicho identificador para determinar las características de transferencia de los formatos SDR, HLG o PQ. Además, la norma ST2108-1 establece la forma de transmitir metadatos HDR estáticos o dinámicos mediante una salida SDI. También se admiten los estándares ST2082-10 para señales SDI 12G, y ST425 para fuentes SDI 3G, así como con los espacios cromáticos Rec. 709 y Rec. 2020, y el formato DCI-P3.

Los modelos Blackmagic Micro Converter 12G son compatibles con los formatos SD y HD, así como con UHD y 4K, tales como 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95, 2160p48, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60, DCI 4Kp23.98, DCI 4Kp24, DCI 4Kp25, DCI 4Kp29.97, DCI 4Kp30, DCI 4Kp47.95, DCI 4Kp48, DCI 4Kp50, DCI 4Kp59.94 y 4Kp60, DCI 4KPsF25, DCI 4KPsF29.97 y DCI 4KPsF30. Al contar con todos estos formatos, se tiene acceso a los estándares de televisión y cine del futuro, por lo que es posible cambiar a UHD cuando sea necesario.

«Los dispositivos de la línea Micro Converter son muy populares, y estos nuevos modelos han sido diseñados para que funcionen mediante el sistema operativo Blackmagic OS, lo cual nos permite incluir una mayor cantidad de prestaciones en comparación con las versiones anteriores», comentó Grant Petty, director ejecutivo de Blackmagic Design. «Creemos que les encantarán a los usuarios y esperamos poder lanzar pronto actualizaciones con nuevas características».

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  *  Diseño compacto y portátil.
  *  Actualización mediante el puerto USB.
  *  Incluye LUT 3D en el modelo Micro Converter SDI to HDMI.
  *  Compatibilidad con imágenes HDR mediante conexiones SDI y HDMI.
  *  Compatibilidad con códigos de tiempo SDI 12G y HDMI.
  *  Tecnología SDI 12G y resincronización integrada.
  *  Incluye control de cámaras para mezcladores ATEM.
  *  Compatibilidad con todos los formatos NTSC, PAL, HD 720, HD 1080 y UHD 2160.
  *  Pueden adquirirse con o sin fuente de alimentación.

DISPONIBILIDAD Y PRECIO

Los nuevos modelos Micro Converter 12G ya se encuentran disponibles a partir de 109 dólares (excluyendo impuestos y aranceles locales) en todos los distribuidores de Blackmagic Design.

IMÁGENES PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Las imágenes de los productos de Blackmagic Design mencionados en esta nota se encuentran disponibles en la página www.blackmagicdesign.com/es/media/images.

ACERCA DE BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design ofrece la mejor calidad en productos para la edición de imágenes, cámaras cinematográficas, sistemas de corrección cromática, conversores de formatos, monitores, matrices de conmutación, mezcladores para producciones en directo, grabadores digitales, escáneres de películas e instrumentos para el análisis de señales, destinados tanto a posproductoras como a la industria del cine y la televisión. Las tarjetas DeckLink para la captura de contenidos audiovisuales han generado una revolución en materia de rendimiento y rentabilidad, mientras que los productos DaVinci para el etalonaje digital han sido galardonados con un Emmy® y lideran el sector televisivo y cinematográfico desde 1984.

Blackmagic Design continúa creando soluciones innovadoras que incluyen dispositivos con tecnología SDI 6G y 12G, así como dinámicas de trabajo para proyectos estereoscópicos tridimensionales y con calidad UHD. Fundada por los ingenieros y editores más destacados en el ámbito de la posproducción, la empresa cuenta con oficinas en el Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Singapur y Australia. Más información en www.blackmagicdesign.com/es.

