BLACKMAGIC DESIGN ANUNCIA NOVA BLACKMAGIC PYXIS 12K

  Câmera digital cinematográfica avançada com design versátil e sensor full-frame RGBW 12K em   montagens EF, PL ou L, Blackmagic RAW e sincronização de mídias com a Blackmagic Cloud.

NAB 2025, Las Vegas (EUA) - Sexta-feira, 4 de abril de 2025 - A Blackmagic Design anunciou hoje a Blackmagic PYXIS 12K, uma nova câmera digital cinematográfica que conta com um revolucionário sensor RGBW 12K no design versátil da câmera PYXIS. Esse novo modelo tem o mesmo sensor da URSA Cine 12K LF, com impressionantes 16 stops de faixa dinâmica, dois gravadores de mídia CFexpress, Ethernet 10G e sincronização global com a Blackmagic Cloud; tudo em um corpo personalizável. A Blackmagic PYXIS 12K está disponível em três modelos, e os clientes podem optar por montagens de lente L, PL ou EF com trava.

A Blackmagic PYXIS 12K estará disponível em julho através de revendedores Blackmagic Design no mundo todo por US$ 4.995.

A Blackmagic PYXIS 12K será apresentada pela Blackmagic Design na NAB 2025 (estande SL216).

Com vários pontos de montagem e placas laterais para acessórios, é fácil transformar a Blackmagic PYXIS na câmera perfeita. A PYXIS é leve e, ao mesmo tempo, muito resistente graças ao seu corpo compacto feito de alumínio aeroespacial com usinagem CNC de precisão. É fácil montá-la em diversos rigs de câmera, como gruas, gimbals ou drones. Além das várias roscas de montagem de 1/4” e 3/8” na parte superior e inferior do corpo, a Blackmagic PYXIS inclui diversas placas laterais para montagem de vários acessórios, como alças, microfones ou até SSDs. Graças a tudo isso, os clientes podem montar a câmera perfeita, resistente e adequada para todas as suas produções.

As câmeras Blackmagic PYXIS são equipadas com um grande sensor full-frame de resolução nativa de 6048 x 4032 ou impressionantes 12288 x 8040, quase três vezes maior que um sensor Super 35, permitindo trabalhar com profundidade de campo rasa ou usar lentes anamórficas para um visual verdadeiramente cinematográfico. Seja sob luz solar intensa ou quase sem luz, o sensor de alto desempenho com ampla faixa dinâmica proporciona imagens impressionantes e com baixo ruído em qualquer situação. E os clientes podem filmar em até 112 fps na PYXIS 12K. Esse sensor poderoso, aliado à ciência de cores Blackmagic, proporciona a mesma qualidade das câmeras digitais cinematográficas mais caras.

Ao captar com toda a área do sensor, os clientes obtêm uma imagem em open gate 3:2 diferenciada, que também pode ser reenquadrada na pós-produção. Também é possível filmar em anamórfico real 6:5, sem recortes, gerando imagens widescreen cinematográficas com mais detalhes e resolução mais alta. Os clientes ainda podem alternar para uma janela Super 35 clássica no sensor, criando versões em close-up que combinam perfeitamente com os planos em open gate.

A Blackmagic PYXIS está disponível em montagem L, EF ou PL para que os clientes possam utilizar diversos tipos de lentes cinematográficas e fotográficas. O modelo com montagem L funciona com as mais modernas lentes full-frame da Leica, Panasonic e Sigma e permite o uso de adaptadores para lentes novas ou vintage. O modelo com montagem EF é ideal para que os clientes usem lentes DSLR de alta qualidade que já tiverem ou lentes da Blackmagic Pocket Cinema Camera. Já o modelo PL é compatível com lentes cinematográficas profissionais da Zeiss, ARRI, Cooke e outras, sem necessidade de adaptador.

Os modelos Blackmagic PYXIS gravam em todas as resoluções e taxas de quadros padrão, de HD até DCI 4K, 6K, 8K e até 12K. A Blackmagic PYXIS 12K conta com um sensor multiescala que permite filmar em 12K, 8K ou 4K usando o tamanho completo do sensor. Ela grava em até 40 fps em 12288 x 8040 no formato open gate 3:2, 60 fps em 12288 x 5112 2.4:1 e em até 112 fps em 4096 x 2160 4K. Já a PYXIS 6K grava em até 36 fps em 6048 x 4032 open gate 3:2 ou 60 fps em 4096 x 2160 DCI 4K.

O LCD integrado na Blackmagic PYXIS é mais do que uma simples exibição de status; é uma tela de toque HDR de 4” em alta resolução que também é perfeita para monitorar e conferir filmagens no set. Graças à resolução HD completa, os clientes podem enquadrar e focalizar suas filmagens sem precisar carregar um monitor externo volumoso.

O Blackmagic PYXIS Monitor é um monitor HDR de 5” versátil, com tela de toque para acesso a todos os recursos da câmera e que pode ser montado em qualquer lugar. Ele oferece os mesmos controles e sobreposições que o LCD integrado da PYXIS, sendo ideal para uso quando os acessórios instalados bloqueiam o monitor interno. Com vários pontos de montagem, é fácil encaixá-lo a qualquer rig de câmera e usá-lo como um visor maior para facilitar o foco e o enquadramento. Ele também pode ser utilizado como uma estação de assistência para que a equipe possa enquadrar e monitorar imagens de qualquer lugar no set. Graças ao display de 1500 nits e ao para-sol removível, a tela está sempre visível, mesmo sob luz solar.

A Blackmagic PYXIS é compatível com o Blackmagic URSA Cine EVF opcional para filmagens externas e na mão fáceis e precisas. Os clientes dispõem de um display OLED 1920 x 1080 colorido de alta qualidade com um sensor de proximidade integrado e dioptria de vidro com quatro elementos para precisão excepcional com um amplo ajuste de foco.

As inovadoras placas laterais aumentam ainda mais a adaptabilidade da câmera. A placa padrão incluída com a Blackmagic PYXIS é feita do mesmo alumínio de qualidade aeronáutica do corpo da câmera e inclui duas roscas de montagem de 1/4” e uma de 3/8” para instalar microfones, suportes ou outros acessórios. Os clientes podem instalar a placa SSD incluída para poder fixar firmemente drives USB-C para gravação ou até celulares para transmissões ao vivo.

A Blackmagic PYXIS grava em Blackmagic RAW para preservar o controle sobre detalhes, exposição e cor durante a pós-produção, além de gerar proxies H.264 HD em tempo real para facilitar o compartilhamento de mídias no mundo todo em poucos minutos, garantindo imagens com resolução e qualidade excepcionais para tratamento de cores, chaveamento, composição, reenquadramento, estabilização e rastreamento em HD, 4K, 6K, 8K ou até impressionantes 12K.

A Blackmagic PYXIS tem um gravador de cartões CFexpress integrado e uma porta de expansão USB-C para gravação direta em unidades flash externas ou SSDs. Perfeitas para gravar arquivos Blackmagic RAW de 12 bits em resolução máxima, as mídias CFexpress são mais rápidas e duram mais do que mídias antigas. Além disso, graças aos dois compartimentos CFexpress, os clientes podem trocar os cartões cheios sem ter que parar de gravar.

Durante as gravações, além da mídia original da câmera, a Blackmagic PYXIS permite criar um pequeno arquivo proxy H.264 e enviá-lo à Blackmagic Cloud em questão de segundos, disponibilizando as mídias no estúdio em tempo real. Poder transferir mídias diretamente para a repartição de mídias do DaVinci Resolve enquanto os editores estão trabalhando é algo inédito e revolucionário. Qualquer editor em qualquer lugar do mundo terá acesso às imagens.

Ao fazer uploads para a Blackmagic Cloud, é possível utilizar celulares Apple ou Android para se conectar à internet através de dados móveis. Basta conectar o celular à porta USB-C para que a Blackmagic PYXIS seja configurada para usar os dados móveis. A câmera também inclui uma porta Ethernet para conexão com fio, possibilitando enviar as mídias durante filmagens para que equipes de pós-produção em qualquer parte do mundo iniciem seus trabalhos na hora.

A Blackmagic PYXIS tem diversas conexões para áudio, monitoramento, alimentação e muito mais. A câmera também conta com uma saída de monitoramento SDI 12G com suporte para HDR e Ultra HD, permitindo conectar um monitor SDI para visualizar as imagens, com ou sem sobreposições que exibem informações essenciais e o status da câmera. O uso do SDI garante cabeamentos significativamente mais longos que o HDMI, facilitando o acesso a monitores mais distantes no set.

A Blackmagic PYXIS conta com um mecanismo de streaming baseado em hardware que suporta streaming RTMP e SRT para YouTube, Facebook, X e muito mais. Para acesso à internet, há duas opções: conectar via Ethernet ou utilizar um celular 4G ou 5G para dados móveis. Como o streaming é integrado na câmera, os clientes podem visualizar o status da transmissão e a taxa de dados no viewfinder e no LCD.

“Desde o lançamento da Blackmagic PYXIS 6K, estamos trabalhando arduamente para disponibilizar nosso incrível sensor RGBW da URSA Cine para ainda mais clientes”, disse Grant Petty, diretor-executivo da Blackmagic Design. “Redesenhamos a eletrônica e o processamento para dar conta desse sensor enorme e acreditamos que os clientes vão adorar captar imagens de grande formato incríveis em 4K, 8K e agora 12K. Estamos muito empolgados em oferecer esse sensor no design versátil da PYXIS, que tem feito tanto sucesso com os nossos clientes.”

Recursos da Blackmagic PYXIS 12K

  *  Sensor RGBW 12K full-frame de 36 x 24 mm com resolução de 12288 x 8040.
  *  Modo open gate 3:2, anamórfico 6:5 de altura completa e Super 35 9K para criação de conteúdos cinematográficos.
  *  Sensor RGBW multiescala para filmar em 12K, 8K ou 4K usando o tamanho completo do sensor.
  *  Modelos disponíveis com encaixe de lentes L, PL ou EF com trava.
  *  Grava resoluções completas em até 40 fps ou 112 fps em 8K.
  *  Tela LCD HDR de 4” e 1500 nits integrada.
  *  Grava em Blackmagic RAW e proxies H.264.
  *  Gravação ultrarrápida em dois cartões CFexpress.
  *  Ethernet 10G ou dados móveis para transmissões remotas.
  *  Blackmagic URSA Cine EVF opcional.
  *  Blackmagic PYXIS Monitor opcional.
  *  Monitoramento SDI 12G com sobreposição de status.
  *  Entrada miniXLR profissional com 48 volts de alimentação fantasma.
  *  Solução de streaming completa para YouTube, Facebook, X e muito mais.
  *  Baterias série BP-U de alta capacidade.

DISPONIBILIDADE E PREÇO

A Blackmagic PYXIS 12K estará disponível em julho por US$ 4.995, excluindo taxas e impostos locais, através de revendedores Blackmagic Design no mundo todo.

IMAGENS PARA IMPRENSA

Fotos da Blackmagic PYXIS 12K e de todos os outros produtos da Blackmagic Design estão disponíveis em www.blackmagicdesign.com/pt/media/images.

SOBRE A BLACKMAGIC DESIGN

A Blackmagic Design é líder na criação de produtos de edição de vídeo, câmeras digitais cinematográficas, corretores de cor, conversores de vídeo, equipamentos de monitoramento de vídeo, roteadores, switchers de produção ao vivo, gravadores de disco, monitores de forma de onda e digitalizadores de filme em tempo real para as indústrias de longas-metragens, pós-produção e transmissão televisiva. As placas de captura DeckLink da Blackmagic Design revolucionaram a qualidade e acessibilidade na pós-produção, enquanto os produtos de correção de cor DaVinci, premiados com o Emmy™, dominam a indústria do cinema e da televisão desde 1984. A Blackmagic Design continua oferecendo inovações revolucionárias, incluindo os produtos SDI 6G, SDI 12G e fluxos de trabalho em 3D estereoscópico e Ultra HD. Com escritórios nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Singapura e Austrália, a Blackmagic Design foi fundada por líderes mundiais em engenharia e edição de pós-produção. Para mais informações, visite www.blackmagicdesign.com/pt.

