BLACKMAGIC DESIGN宣布 推出 新品BLACKMAGIC PYXIS 12K

  这款先进的数字电影摄影机拥有多用途设计，   搭载革命性全画幅12K RGBW传感器，设有EF、PL或L卡口，   能够拍摄Blackmagic RAW，并可通过Blackmagic Cloud实现全球媒体同步！

NAB 2025，美国拉斯维加斯 - 星期五，2025年4月4日 - Blackmagic Design今日宣布推出Blackmagic PYXIS 12K，这款新的数字电影摄影机搭载12K RGBW传感器和用途多样的PYXIS摄影机设计！这台新型号拥有与URSA Cine 12K LF相同的传感器，高达16档动态范围，双CFexpress存储介质录制单元，10G以太网，Blackmagic Cloud全球同步功能，以及可自定义机身。Blackmagic PYXIS 12K共有三款型号，可自定义选择L卡口、PL或带锁EF镜头卡口。

Blackmagic PYXIS 12K将于7月起由Blackmagic Design全球各经销商发售，售价为US$4,995。

Blackmagic PYXIS 12K将在2025年度NAB展会的SL216号Blackmagic Design展位上亮相。

Blackmagic PYXIS设有多个安装点和配件侧板，可轻松实现不同装备配置方案，满足用户的各类制作需求！PYXIS有着紧凑小巧的设计，机身采用航空级铝金属以精密的CNC机械加工成型，兼顾轻量化、高强度的特点。您可以将其轻松安装到一系列摄影机配件上，例如摇臂、稳定器和无人机等。Blackmagic PYXIS的机身顶部和底部设有多个1/4英寸和3/8英寸螺孔，并且配有一系列侧板用于进一步扩展如把手、麦克风甚至SSD固态硬盘等配件的安装能力。一切设计，都是为了能打造出一款灵活多用的摄影机，适用于各类制作场合，坚固耐久且稳健可靠！

Blackmagic PYXIS系列机型搭载一块大尺寸全画幅传感器，原生分辨率可以达到6048 x 4032甚至12288 x 8040。这块传感器的大小几乎是Super 35传感器的三倍，能获得浅景深效果，并且使用变形镜头拍摄无需裁切就能获得电影观感。有了如此宽的动态范围和高性能传感器的加持，不论是明亮的光线还是几乎伸手不见五指的拍摄条件，它都能呈现出细腻的低噪点影像画面。此外，PYXIS 12K还能拍摄最高112fps。优秀的传感器辅以先进的Blackmagic色彩科学，为用户带来昂贵数字电影摄影机才具备的画质。

充分利用全部传感器范围进行拍摄，可以获得Open Gate片门全开3:2独特影像，方便用户在后期制作期间对画面镜头进行重新构图。有了大尺寸传感器的助力，用户就可以拍摄真正的6:5变形宽屏画面，无需裁切，让宽银幕电影呈现出比以往更丰富的细节和更高的分辨率。此外，用户还可以使用传感器的经典Super 35尺寸裁切模式，快速创建出能和片门全开影像素材无缝契合的特写版镜头。

Blackmagic PYXIS设有L、EF或PL卡口供用户选择，它们能充分兼容目前市面上的各类电影镜头和相机镜头。L卡口型号可以使用目前最新的徕卡、松下、适马等全画幅镜头，并且还可以安装镜头转接环，获得更广泛的新款镜头和复古镜头选择。EF型号可以使用用户手头已有的高品质单反相机镜头，甚至是Blackmagic Pocket Cinema Camera所使用的镜头。PL卡口型号可以使用来自蔡司、ARRI、Cooke等公司的专业级电影镜头，无需安装转接环。

Blackmagic PYXIS系列机型能以HD到DCI 4K、6K乃至8K甚至12K在内的各类标准分辨率和帧率进行拍摄。Blackmagic PYXIS 12K的传感器设计支持多种宽高比，可让用户以全部传感器范围拍摄12K、8K或4K影像。它能以上至40fps的帧率在12288 x 8040 3:2 Open Gate模式下拍摄，以上至60fps的帧率在12288 x 5112 2.4:1模式下拍摄，并且以上至112fps的帧率在4096 x 2160 4K模式下拍摄。6K机型能以上至36fps的帧率进行6048 x 4032 3:2 Open Gate拍摄，或者以高达60fps的帧率拍摄4096 x 2160 4K DCI影像。

Blackmagic PYXIS内置的LCD屏幕除了提供状态显示之外还有诸多功能。它是一块4英寸高分辨率HDR触摸屏，因此还是现场监看和审片的理想工具。全高清分辨率意味着用户可以对拍摄画面进行清晰构图并准确对焦，甚至调整各项摄影机设置，不用携带笨重的外部监看设备就能做到。

Blackmagic PYXIS Monitor是一款多功能5英寸HDR触屏显示器，搭载丰富全面的摄影机控制，几乎可以安装在任何地方。它能提供和PYXIS内置LCD相同的控制和叠加显示，非常适合在摄影机采用某种装配方案或者因安装配件而遮挡其内部显示器时使用。这款显示器搭载多个安装点，可以固定在各种摄影机装备上，作为大型寻像器使用，实现更轻松的对焦和取景。将它作为辅助区使用时，摄制组成员还可以在现场任何位置进行画面取景和镜头监看。此外，它拥有1500尼特亮度并带有可拆卸遮光罩，即使在明亮的阳光下也能清晰监看。

Blackmagic PYXIS支持选配产品Blackmagic URSA Cine EVF，让户外拍摄和手持式拍摄更加准确且便捷。这款寻像器集成一块高品质1920 x 1080彩色OLED显示屏，内置近距离感应器，4个屈光度调节镜可提供广泛对焦调整范围，获得极高的准确度。

摄影机拥有创新侧板设计，能进一步扩展安装方案。Blackmagic PYXIS摄影机自带的标配侧板和机身一样，均以航空铝材打造而成，上面设有两个1/4英寸规格的螺孔和一个3/8英寸规格的螺孔，可以用来添加麦克风、支架等各类配件。或者，用户也可以安装产品自带的SSD安装板，这块安装板可以提供一个方便的位置用以安全地连接USB-C存储盘进行录制，甚至还可以连接手机进行推流直播。

Blackmagic PYXIS能以Blackmagic RAW格式进行录制，为后期制作保留充分的细节、曝光和色彩控制。它还可以实时录制HD H.264代理文件，在短短几分钟内轻松实现全球媒体共享。这样一来，影像将始终保持优秀的HD、4K、6K、8K甚至12K分辨率和品质，用于调色、抠像、合成、重新构图、画面稳定和跟踪等处理。

Blackmagic PYXIS内置两个CFexpress存储卡录制单元，并设有USB-C扩展端口，可以直接录制到外接闪存盘或SSD。CFexpress存储介质比以往的存储介质更加耐用且速度更快，因此非常适合录制全分辨率12bit的Blackmagic RAW文件。CFexpress双插槽支持存储卡热插拔操作，可实现不间断录制。

Blackmagic PYXIS除了录制摄影机原始媒体文件外，还能以H.264格式录制HD代理文件。即使摄影机仍然处于录制状态，这类小型代理文件依然可以在几秒钟内上传到Blackmagic Cloud，让工作室实时接收到媒体文件。能够直接将媒体文件传输到DaVinci Resolve媒体库，这种方式彻底颠覆了剪辑师的工作模式。不论剪辑师身处世界任何一处，都能快速获得拍摄素材。

上传到Blackmagic Cloud时，用户可以利用Apple或Android手机，通过移动数据获得网络连接。只要将手机连接到USB-C端口，Blackmagic PYXIS就会进行配置使用移动数据。此外，也可以使用摄影机的以太网端口，通过有线以太网实现连接。这样一来，用户就可以在拍摄期间获取媒体文件，以便位于全球各地的后期制作团队实时开始工作。

Blackmagic PYXIS设有音频、监看、电源等一系列广泛的接口。这款摄影机搭载12G-SDI监看输出接口，并且支持HDR和Ultra HD输出。这意味着用户可以连接SDI显示器作为现场画面监看，并且还能选择画面上是否叠加显示各项关键信息和摄影机状态。SDI连接可实现比HDMI更长的布线距离，便于连接位于较远处的现场监看设备。

Blackmagic PYXIS搭载内置硬件流媒体引擎，支持RTMP和SRT推流协议，向YouTube、Facebook、X等平台推流。联网方面有两个选择：一是通过以太网连接，二是连接至4G或5G手机使用移动数据。由于摄影机内置推流功能，用户还可以在寻像器和LCD屏幕上查看推流状态和数据速率。

Blackmagic Design首席执行官Grant Petty说：“从推出Blackmagic PYXIS 6K开始，我们就一直努力让更多用户能够使用到URSA Cine强大的RGBW传感器。我们重新设计了电子元件和处理方式，使其能够处理这块大型传感器，我们觉得用户会喜欢拍摄精彩的4K、8K和12K大画幅图像的。” 我们很高兴将这款传感器和深受用户喜爱且灵活便捷的PYXIS设计结合在一起！”

Blackmagic PYXIS 12K功能一览

  *  36 x 24mm全画幅RGBW 12K 12288 x 8040传感器。
  *  Open Gate片门全开3:2全高6:5变形模式和9K Super 35模式，助力打造电影质感内容。
  *  支持多种宽高比的RGBW传感器，可在全尺寸传感器下以12K、8K或4K拍摄。
  *  可选择配有L卡口、PL或带锁EF镜头卡口的型号。
  *  以最高40fps全分辨率或112fps 8K录制。
  *  内置4英寸HDR 1500尼特LCD屏幕。
  *  录制Blackmagic RAW和H.264代理文件。
  *  高速双CFexpress存储卡录制。
  *  通过10G以太网或手机移动数据进行远程移动推流。
  *  可选配Blackmagic URSA Cine EVF。
  *  可选配Blackmagic PYXIS Monitor。
  *  搭载12G-SDI，可监看带状态图文叠加的画面。
  *  专业Mini XLR输入，带48V幻象电源。
  *  用于YouTube、Facebook、X等流媒体直播平台的完备解决方案。
  *  大容量BP-U系列电池。

供货及价格

Blackmagic PYXIS 12K将于七月起由Blackmagic Design全球经销商发售，售价为US$4,995（不含税）。

新闻图片

获取Blackmagic PYXIS 12K产品图片以及Blackmagic Design的其他产品图片，请参阅公司网站www.blackmagicdesign.com/cn/media/images。

关于BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design致力于为电影、后期制作和电视广播行业提供高品质视频剪辑产品、数字电影摄影机、调色系统、视频转换器、视频监看产品、矩阵、现场制作切换台、硬盘录机、示波器和实时胶片扫描仪。Blackmagic Design的DeckLink采集卡在后期制作领域掀起了一场性价比革命。其获得Emmy™艾美奖的DaVinci调色产品自1984年以来一直占据着影视行业的主导地位。Blackmagic Design引领着包括6G-SDI和12G-SDI产品，以及立体3D和Ultra HD工作流程在内的突破性革新。Blackmagic Design由业内优秀后期制作剪辑师和工程师创立，公司在美国、英国、日本、新加坡和澳大利亚均设有办事处。详情请登陆公司网站www.blackmagicdesign.com/cn。

