ブラックマジックデザイン、 新製品BLACKMAGIC PYXIS 12Kを発表

  Blackmagic RAWに対応し、Blackmagic Cloudを使用して世界各地とメディア同期が可能。

NAB 2025、アメリカ合衆国ラスベガス 2025年4月4日 - Blackmagic Designはこの日、新しいデジタルフィルムカメラであるBlackmagic PYXIS 12Kを発表した。同カメラは、PYXISの柔軟性の高いデザインに画期的な12K RGBWセンサーが搭載されている。この新機種はURSA Cine 12K LFと同じセンサーを搭載しており、驚異的な16ストップのダイナミックレンジに対応し、カスタマイズ可能な筐体でありながら、デュアルCFexpressメディアレコーダー、10Gイーサネット、Blackmagic Cloudによる世界各地との同期に対応。Blackmagic PYXIS 12Kは3機種を展開しており、Lマウント、PL、ロック式EFレンズマウントから選択できる。

Blackmagic PYXIS 12Kは、7月よりUS$4,995でBlackmagic Design販売店にて発売予定。

Blackmagic PYXIS 12Kは、NAB 2025のBlackmagic Designブース（#SL216）にて展示される。

複数のマウントポイントとアクセサリ用のサイドプレートを用いることで、Blackmagic PYXISはニーズに合ったカメラに簡単に変身する。PYXISのコンパクトな筐体は、精密なCNC機械加工による航空宇宙グレードのアルミ製で、軽量かつ非常に堅牢。クレーン、ジンバル、ドローンなど、様々なカメラリグに簡単にマウント可能。筐体の上部と底部に、1/4インチおよび3/8インチのスレッドマウントが複数あるほか、Blackmagic PYXISにはハンドル、マイク、SSDなどのアクセサリをマウントできる様々なサイドプレートが搭載されている。つまり、頑丈で信頼性の高い、あらゆるプロダクションに最適なカメラを構築できるのだ。

Blackmagic PYXISシリーズは、ネイティブ解像度6048 x 4032、または12288 x 8040の大型フルフレームセンサーを搭載。これはスーパー35センサーの約3倍のサイズなので、浅い被写界深度での撮影や、アナモルフィックレンズをクロップなしで使用してシネマライクなルックの撮影が可能。明るい光の下での撮影でも、ほとんど光が当たっていない状況でも、広いダイナミックレンジと高性能センサーにより、あらゆる照明条件でノイズの少ない美しいイメージが得ることができる。また、PYXIS 12Kでは112fpsまでの撮影に対応している。この優れたセンサーとBlackmagic Designのカラーサイエンスの組み合わせにより、最も高価なデジタルシネマカメラと同じ品質が得られる。

センサーの全域を使用することで、オープンゲートの3:2のイメージが得られ、ポストプロダクションでショットのリフレーミングも可能。大型センサーにより、クロッピングなしの真の6:5アナモルフィックで撮影できるため、これまで以上にディテールに富んだ、高解像度のシネマライクなワイドスクリーンの映像が得られる。同センサーでは、従来のスーパー35ウィンドウを使用して、ショットのクローズアップ版を瞬時に作成でき、オープンゲートのフッテージと組み合わせて使用することが可能。

Lマウント、EF、PLから選択できるBlackmagic PYXISは、世界で最も多くのシネマレンズおよび写真用レンズと互換性がある。Lマウントモデルでは、Leica、Panasonic、Sigmaの最新のフルフレームレンズを使用できる一方、レンズアダプターも取り付けられるので、幅広い種類の新しいレンズやビンテージレンズなどに対応可能。EFモデルでは、DSLRやBlackmagic Pocket Cinema Camera用に所有している高品質の写真用レンズを使用できる。PLモデルでは、Zeiss、ARRI、Cookeなどのプロ仕様シネマレンズをアダプターなしで使用可能。

Blackmagic PYXISシリーズは、HDからDCI 4K、6K、8K、さらには12Kまでのあらゆる一般的なフォーマットの解像度およびフレームレートをサポート。Blackmagic PYXIS 12Kは、マルチスケールのセンサーを搭載しており、フルセンサーサイズで12K、8K、4Kの撮影が可能。12288 x 8040の3:2オープンゲートで40fpsまで、12288 x 5112の2.4:1で60fps、4096 x 2160の4Kで112fpsの撮影が可能。6Kモデルでは、6048 x 4032の3:2オープンゲートで36fpsまで、または4096 x 2160の4K DCIで60fpsまで対応。

Blackmagic PYXISの内蔵LCDモニターは、単なるステータス表示用ではない。これは4インチの高解像度HDRタッチスクリーンで、撮影現場でのショットのモニタリングと確認に最適だ。フルHD解像度なので、かさばる外付けモニターを持ち運ばなくても、ショットのフレーミングや正確なフォーカス合わせが可能。

Blackmagic PYXIS Monitorは汎用性の高い5インチのHDRタッチスクリーンモニターにカメラコントロールを搭載しており、あらゆる場所にマウントできる。PYXISの内蔵LCDと同じコントロールとオーバーレイに対応しているため、リグ組みする際や、アクセサリーがBlackmagic PYXISの内部ディスプレイを隠している場合に最適だ。複数のマウントポイントにより、あらゆるカメラリグに簡単に取り付け可能で、大画面ビューファインダーとして、フォーカス合わせやフレーミングに使用できる。アシスタント用ステーションとして使用すると、現場のあらゆる場所からショットのフレーミングとモニタリングが可能。さらに、高輝度1500 nitのディスプレイと取り外し可能なサンシェードにより、日光の下でもスクリーンが確認できる。

Blackmagic PYXISは、オプションのBlackmagic URSA Cine EVFをサポートしているので、屋外および手持ちでも正確かつ簡単に撮影できる。高品質の1920 x 1080カラー有機ELディスプレイおよび近接センサーを搭載し、4枚構成のガラスディオプターは広いフォーカス調整に対応しており、極めて正確なフォーカスが得られる。

革新的なサイドプレートにより、カメラを様々な方法でリグ組み可能。Blackmagic PYXISに同梱された標準プレートは、カメラ筐体と同じく、航空機に使用されるのと同じクラスのアルミ製。1/4インチのスレッド・マウントが2つ、3/8インチのスレッド・マウントが1つあり、マイクやブラケット、その他のアクセサリを追加できる。同梱のSSDプレートを取り付ければ、収録用にUSB-Cドライブを、またはライブ配信用に携帯電話を、便利な位置に安全にマウント可能。

Blackmagic PYXISはBlackmagic RAWに収録するため、ポストプロダクションにおいて、ディテール、露出、カラーをコントロールできる。また、リアルタイムでH.264プロキシにHDで収録するので、世界中にメディアを数分で送信可能。無類の解像度と品質が常に維持されるため、HD、4K、6K、8K、さらに12Kでカラーグレーディング、キーイング、合成、リフレーミング、スタビライズ、トラッキングが可能。

Blackmagic PYXISは、CFexpressカードレコーダーを2つ内蔵しており、さらにUSB-C拡張ポートを搭載しているので、外付けのフラッシュメディアディスクやSSDへの直接収録も可能。CFexpressメディアは、耐久性および速度が旧式のメディアより優れているため、12-bitのフル解像度Blackmagic RAWファイルの収録に最適だ。また、デュアルCFexpressスロットに対応しており、収録を中断せずにフルになったカードをホットスワップできるため、継続的な収録が可能。

Blackmagic PYXISは、カメラのオリジナルメディアに加えて、HDのH.264プロキシファイルも収録する。小容量のプロキシファイルは、カメラが収録中でも、数秒でBlackmagic Cloudにアップロードできるため、スタジオでリアルタイムにメディアを使用可能。エディターが作業している最中に、メディアを直接DaVinci Resolveのメディアビンに送信できる機能は、これまでにない革新的な機能だ。エディターたちは世界中どこにいてもショットを受け取ることができる。

Blackmagic Cloudにアップロードする際は、AppleまたはAndroidの携帯電話を使用して、モバイルデータ経由でインターネットに接続することも可能。携帯電話をUSB-Cポートに接続するだけで、Blackmagic PYXISがモバイルデータを使用するよう設定される。カメラのイーサネットポートを使用して、有線イーサネットで接続することも可能。撮影しながらメディアを出力できるので、ポストプロダクションチームは世界中どこからでもリアルタイムで作業を開始できる。

Blackmagic PYXISは非常に小型でポータブルなデザインだが、オーディオ、モニタリング、電源などの幅広い種類のコネクターを搭載。また、カメラはモニタリング用の12G-SDI出力を搭載しており、HDRおよびUltra HD出力をサポートしている。つまり、SDIディスプレイを接続してオンセットでイメージをモニタリングでき、重要な情報やカメラステータスをオーバーレイとして表示するか選択できる。SDIは、HDMIよりはるかに長いケーブル接続が可能なので、撮影現場から離れた場所にあるモニターにも簡単に接続できる。

Blackmagic PYXISは、YouTube、Facebook、XなどへのRTMPおよびSRT配信に対応したハードウェア配信エンジンを内蔵。インターネットには2通りの方法でアクセス可能。イーサネット経由で接続する方法と、4Gまたは5G携帯電話を接続してモバイルデータを使用する方法がある。配信機能がカメラに内蔵されているので、配信状況およびデータレートはビューファインダーとLCDで確認可能。

「Blackmagic PYXIS 6Kを発表して以来、URSA Cineの優れたRGBWセンサーをより多くの方々に提供できるように努力を続けてきました」と語るのは、Blackmagic Design CEO、グラント・ペティ。「エレクトロニクスと処理を設計し直し、巨大なセンサーの情報を扱えるようにしました。4K、8K、そして今回対応した12Kで、素晴らしいラージフォーマットの映像を撮影できることを喜んでいただけると思います。非常にご好評をいただいているPYXISの柔軟性の高い筐体でこのセンサーを使用できるようになったことを非常に嬉しく思っています！」

Blackmagic PYXIS 12Kの機能

  *  36 x 24mmの12288 x 8040フルフレームRGBW 12Kセンサー
  *  オープンゲート3:2、縦の長さがフルの6:5アナモルフィック、9Kのスーパー35でシネマライクなコンテンツを作成
  *  マルチスケールのRGBWセンサーを搭載し、フルセンサーサイズで12K、8K、4Kの撮影が可能
  *  Lマウント、PL、ロック式EFレンズマウントのモデルを展開
  *  フル解像度の収録は40fpsまで、8Kは112fpsまで対応
  *  1500 nitの4インチHDR LCDスクリーンを内蔵
  *  Blackmagic RAWとH.264プロキシを収録
  *  極めて高速なデュアルCFexpressカード収録
  *  10Gイーサネットまたはモバイルデータで遠隔からの配信に対応
  *  オプションのBlackmagic URSA Cine EVF
  *  オプションのBlackmagic PYXIS Monitor
  *  12G-SDIで、ステータスをオーバーレイ表示したモニタリング
  *  48Vのファンタム電源に対応したプロ仕様ミニXLR入力
  *  YouTube、Facebook、Xなどでの配信用の完全なソリューション
  *  大容量のBP-Uシリーズバッテリー

ご購入と価格

Blackmagic PYXIS 12Kは、7月よりUS$4,995（税抜価格）でBlackmagic Design販売店にて発売予定。

フォト

Blackmagic PYXIS 12Kおよびその他のBlackmagic Design製品の写真はこちらwww.blackmagicdesign.com/jp/media/images

会社概要

Blackmagic Designは、映画、ポストプロダクション、放送業界に向けて世界最先端のビデオ編集製品、デジタルフィルムカメラ、カラーコレクター、ビデオコンバーター、ビデオモニタリング、ルーター、ライブプロダクションスイッチャー、ディスクレコーダー、波形モニター、リアルタイム・フィルムスキャナーを開発している。Blackmagic DesignのDeckLinkキャプチャーカードは、その品質と価格で放送業界に革命をもたらした。また、エミー™賞を受賞したDaVinciカラーコレクションシステムは、1984年以降、テレビ、映画業界の中心となっている。Blackmagic Designは、現在も6G-SDI、12G-SDI製品、ステレオスコピック3D、Ultra HDワークフローなどの独創的な革新を続けている。世界をリードするポストプロダクションエディターやエンジニアにより設立されたBlackmagic Designは、現在アメリカ合衆国、イギリス、日本、シンガポール、そしてオーストラリアにオフィスを構えている。詳細はwww.blackmagicdesign.com/jp

