BLACKMAGIC DESIGN사, 새로운 BLACKMAGIC PYXIS 12K 발표

  EF/PL/L 마운트 모델의 혁신적인 풀 프레임 12K 센서   및 Blakcmaigc RAW, Blackmagic Cloud를 통한 글로벌 미디어   동기화 기능을 지원하는 활용도 높은 디자인의 첨단 디지털 필름 카메라!

NAB 2025, 미국, 라스베이거스 – 2025년 4월 4일(금) – Blackmagic Design은 오늘, 혁신적인 12K RGBW 센서에 활용도 높은 PYXIS 카메라 디자인을 탑재한 새로운 디지털 필름 카메라 Blackmagic PYXIS 12K를 공개했다. 이번 신규 모델은 URSA Cine 12K LF와 동일한 센서를 탑재했으며, 16스톱의 넓은 다이내믹 레인지와 듀얼 CFexpress 미디어 레코더, 10G 이더넷, Blackmagic Cloud 글로벌 동기화 기능을 모두 커스터마이즈 가능한 카메라 본체에 탑재했다. Blackmagic PYXIS 12K는 세 종류의 카메라 모델로 구성되어 있어 L/PL/EF 렌즈 마운트 중 원하는 모델을 선택할 수 있다.

Blackmagic PYXIS 12K는 오는 7월 전 세계 Blackmagic Design의 리셀러로부터 US$4,995에 구입할 수 있다.

Blackmagic PYXIS 12K는 NAB 2025의 Blackmagic Design 부스 #SL216에서 시연될 예정이다.

여러 개의 마운팅 포인트와 액세서리 사이드 플레이트를 가진 Blackmagic PYXIS는 손쉽게 필요에 맞게 커스터마이즈할 수 있다. PYXIS의 콤팩트한 카메라 본체는 정교한 CNC 방식으로 가공된 항공기용 알루미늄으로 구성되어 가벼우면서도 매우 견고하다. 크레인, 짐벌 또는 드론 등 다양한 카메라 리그에 쉽게 장착할 수 있다. 또한 카메라 본체의 상단 및 하단에 있는 여러 개의 1/4″ 및 3/8″ 스레드 마운트 뿐만 아니라 다양한 사이드 플레이트를 탑재해 핸들 및 마이크등의 액세서리 뿐만 아니라 SSD까지 장착 가능하도록 확장할 수 있다. 즉, 어떤 제작 과정에서도 견고하고 신뢰할 수 있는 완벽한 카메라 구축이 가능하다.

Blackmagic PYXIS 모델은 6048 x 4032 또는 12288 x 8040의 엄청난 네이티브 해상도를 제공하는 대형 풀 프레임 센서를 탑재했다. 이는 슈퍼 35 센서보다 거의 3배나 큰 크기이며, 낮은 피사계 심도 및 크로핑 없는 애너모픽 렌즈 촬영이 가능하여 진정한 시네마 이미지를 얻을 수 있다. 사용자는 광범위한 다이나믹 레인지와 고성능 센서를 사용하여 밝은 대낮 또는 빛이 거의 없는 촬영 환경에서도 노이즈 현상이 거의 없는 놀라운 이미지를 얻을 수 있다. 게다가 PYXIS 12K를 사용하면 최대 112fp까지 촬영이 가능하다. 이 놀라운 센서와 Blackmagic 컬러 사이언스의 조합을 통해 값비싼 디지털 카메라 품질과 동일한 영상을 얻을 수 있다.

센서의 전 영역을 사용하여 독특한 오픈 게이트 3:2 이미지를 얻어 이를 후반 제작에서 리프레이밍할 수 있다. 이러한 대형 센서를 사용하면 크로핑 없이 진정한 6:5 애너모픽 촬영이 가능하여 기존에 비해 고해상도의 디테일이 살아 있는 넓은 화면의 시네마틱한 영상이 가능하다. 이에 더해 기존의 슈퍼 35 크기 윈도우 모드를 사용하여 오픈 게이트 푸티지와 자연스럽게 어울리는 클로즈업 버전을 즉시 얻을 수 있다.

Blackmagic PYXIS의 경우, L-마운트, EF 또는 PL 렌즈를 선택할 수 있어 전 세계의 광범위한 시네마 렌즈 및 사진 렌즈를 사용할 수 있다. L마운트 모델은 Leica, Panasonic, Sigma사의 최신 풀프레임 렌즈와 호환되지만, 렌즈 어댑터를 사용하면 다양한 신형 및 빈티지 렌즈를 사용할 수 있다. EF 모델의 경우, DSLR 또는 Blackmagic Pocket Cinema Camera를 통해 이미 보유하고 있는 고품질의 사진 렌즈 사용이 가능하다. PL 모델은 어댑터 없이 Zeiss, ARRI, Cooke 등의 전문사양 시네마 렌즈를 장착해 사용할 수 있다.

Blackmagic PYXIS 모델은 HD부터 DCI 4K , 6K, 8K 및 최대 12K에 이르는 모든 표준 해상도와 프레임 레이트를 지원한다. Blackmagic PYXIS 12K는 멀티 스케일 센서를 탑재해 풀 센서 크기로 12K, 8K, 4K 영상을 촬영할 수 있다. 최대 40fps의 12288 x 8040 3:2 오픈 게이트 및 최대 60fps의 12288 x 5112 2.4:1, 최대 112fps의 4096 x 2160 4K로 촬영할 수 있다. 6K 모델 사용 시 최대 36fps의 6048 x 4032 3:2 오픈 게이트로, 최대 60fps의 4096 x 2160 4K DCI로 촬영할 수 있다.

Blackmagic PYXIS의 내장 LCD는 단순한 상태 표시 디스플레이 그 이상이다. 4인치 고해상도의 HDR 터치스크린으로 촬영 현장에서 모니터링하고 촬영숏을 리뷰하는데 최적이다. 풀 HD 해상도 덕분에 부피가 큰 외장 모니터를 가지고 다닐 필요 없이 숏을 프레이밍하고 초점을 맞출 수 있다.

어디든 설치 가능한 활용도 높은 Blackmagic PYXIS Monitor는 전체 카메라 컨트롤 기능을 지원하는 5인치의 HDR 터치스크린 모니터이다. PYXIS의 LCD에 내장된 컨트롤 및 오버레이를 동일하게 지원해 카메라에 장착된 장비나 액세서리가 내부 디스플레이를 가리는 경우에 사용하기 완벽하다. 여러 개의 마운팅 포인트가 탑재되어 있어 모든 카메라 리그에 간편하게 장착해 초점 및 프레이밍 작업을 돕는 대형 뷰파인더로 사용할 수 있다. 보조 스테이션으로 활용해 제작진들이 촬영 현장 어디서나 영상을 프레이밍 및 모니터링할 수도 있다. 또한 1500니트의 고휘도 디스플레이와 탈부착이 가능한 선셰이드를 탑재해 밝은 햇빛 아래에서도 영상을 확인할 수 있다.

Blackmagic PYXIS는 Blackmagic URSA Cine EVF 옵션을 지원하여 실내외 핸드헬드 촬영을 더욱 정확하고 손쉽게 도와준다. 이에 따라 정밀 초점 조정이 가능한 놀라운 정확도를 제공하는 4요소 유리 디옵터 및 근접 센서가 탑재된 고품질의 1920 x 1080 컬러 OLED 디스플레이를 사용할 수 있다.

혁신적인 사이드 플레이트를 통해 카메라를 더욱 다양하게 조립할 수 있다. Blackmagic PYXIS에 포함된 표준 플레이트는 카메라 본체에 사용된 것과 동일한 항공기용 알루미늄 소재로 제작되었으며, 2개의 1/4″ 스레드 마운트 및 1개의 3/8” 스레드 마운트를 탑재하여 마이크나 브라켓 등의 액세서리를 추가로 설치할 수 있다. 또한 함께 제공되는 SSD 플레이트를 부착하여 녹화에 필요한 USB-C 드라이브 및 라이브 스트리밍에 필요한 휴대폰을 편리한 위치에 안전하게 장착할 수 있다.

Blackmagic PYXIS는 Blackmagic RAW로 영상을 녹화하여 후반 제작 과정을 위한 디테일, 노출, 색상을 보존한다. 또한 HD H.264 프록시를 실시간으로 녹화하여 미디어를 전 세계로 단 몇 분 만에 쉽게 공유할 수 있다. 이제 HD, 4K, 6K, 8K, 그리고 엄청난 화질의 12K 이미지에서 색보정, 키잉, 합성, 리프레이밍, 안정화, 트래킹 기능 사용 시, 전례 없는 뛰어난 해상도와 화질을 제공한다.

Blackmagic PYXIS는 2개의 CFexpress 카드 레코더를 탑재했으며, 외장 플래시 디스크 또는 SSD에 직접 녹화할 수 있는 USB-C 확장 포트 또한 탑재했다. CFexpress 미디어는 구형 미디어보다 내구성이 더욱 뛰어나며 빠르기 때문에 풀 해상도의 12비트 Blackmagic RAW 파일을 녹화하는 데 적합하다. 또한 듀얼 CFexpress 슬롯 덕분에 촬영을 멈추지 않고 카드를 교체하며 연속 녹화할 수 있다.

Blackmagic PYXIS는 카메라 원본 미디어 파일과 함께 H.264의 HD 프록시 파일을 녹화한다. 카메라 녹화 중에도 용량이 작은 프록시 파일을 단 몇 초 만에 Blackmagic Cloud에 업로드할 수 있어 스튜디오에서 실시간으로 미디어를 사용이 가능하다. 미디어를 직접 DaVinci Resolve 미디어 빈에 전송하여 편집자가 바로 작업할 수 있는 기능은 전례 없는 혁신적인 기능이다. 전 세계 모든 편집자가 어디서나 촬영된 영상을 확인할 수 있다.

Blackmagic Cloud에 업로드할 때 Apple 또는 Android 휴대폰에서 모바일 데이터를 통해 인터넷에 연결할 수 있다. 휴대폰을 USB-C 포트에 연결하기만 하면 Blackmagic PYXIS가 모바일 데이터에 맞게 환경 설정된다. 카메라의 이더넷 포트를 사용하면 유선 이더넷을 통해 접속할 수도 있다. 이 방식을 사용하면 촬영 작업 중 촬영본을 전 세계 어디든 원하는 장소로 전송하여 후반 제작팀이 실시간으로 작업을 시작할 수 있다.

Blackmagic PYXIS는 오디오, 모니터링, 전원 등 다양한 종류의 연결 단자를 제공한다. HDR 및 UHD 출력을 모니터링할 수 있는 12G-SDI 출력이 카메라에 탑재되어 있어 현장 모니터링을 위해 SDI 디스플레이를 연결할 수 있으며, 주요 정보 및 카메라 상태를 나타내는 오버레이의 표시 여부를 선택할 수 있다. 또한 SDI는 HDMI보다 장거리의 케이블 사용이 가능하여 현장에서 멀리 떨어진 모니터에 더욱 쉽게 연결할 수 있다.

Blackmagic PYXIS는 RTMP 및 SRT 스트리밍 프로토콜을 모두 지원하는 하드웨어 스트리밍 엔진이 내장되어 있어 YouTube, Facebook, X 등으로 실시간 방송할 수 있다. 인터넷 연결 방법으로는 이더넷을 통한 연결 및 4G/5G 폰의 모바일 데이터를 사용한 두 가지 연결 방법이 존재한다. 스트리밍 기능이 카메라에 내장되어 있어 스트리밍 상태 및 데이터 속도를 뷰파인더 및 LCD에서 확인할 수 있다.

“Blackmagic PYXIS 6K 출시 이후, URSA Cine의 놀라운 RGBW 센서를 더욱 많은 고객들이 사용할 수 있도록 하기 위해 많은 노력을 기울여 왔다”며 Blackmagic Design의 CEO 그랜트 패티(Grant Petty)씨는 말했다. “이 커다란 센서를 다룰 수 있도록 카메라 전자 장치와 처리 방식을 새롭게 설계했으며, 앞으로 사용자들이 4K와 8K에 더해 12K 대형 포맷 이미지까지 촬영할 수 있게 된 점을 좋아할 것으로 생각한다. 사용자들로부터 많은 사랑을 받아온 PYXIS의 유연한 디자인에 대형 포맷 지원 센서까지 제공할 수 있게 되어 매우 기쁘다.”

Blackmagic PYXIS 12K 주요 기능

  *  36 x 24mm 풀 프레임 RGBW 12K 12288 x 804 센서.
  *  시네마틱한 콘텐츠를 위한 오픈 게이트 3:2 및 전체 높이의 6:5 애너모픽, 9K 슈퍼 35 지원.
  *  12K, 8K 또는 4K를 전체 센서 크기로 촬영할 수 있는 멀티 스케일 RGBW 센서.
  *  L/PL/EF 렌즈 마운트로 구성된 카메라 모델 중에서 선택 가능.
  *  전체 해상도의 최대 40fps, 8K에서는 최대 112fps로 녹화 가능.
  *  4인치 HDR 1500 니트 LCD 스크린 내장.
  *  Blackmagic RAW와 H.264 프록시 파일로 녹화.
  *  초고속의 듀얼 CFexpress 카드 녹화.
  *  모바일 원격 스트리밍을 위한 10G 이더넷 또는 모바일 데이터 지원.
  *  Blackmagic URSA Cine EVF 옵션.
  *  Blackmagic PYXIS Monitor 옵션.
  *  상태 정보 오버레이와 함께 영상을 모니터링할 수 있는 12G-SDI 탑재.
  *  48V 팬텀 파워를 지원하는 전문 미니 XLR 연결 단자.
  *  유튜브, 페이스북, X 등을 위한 완벽한 스트리밍 솔루션.
  *  고용량의 BP-U 시리즈 배터리.

가격 및 구입 안내

Blackmagic PYXIS 12K는 오는 7월 전 세계 Blackmagic Design 리셀러로부터 미화 $4,595(관세 및 기타 세금 제외)에 구입할 수 있다.

제품 사진

Blackmagic PYXIS 12K 및 다른 모든 Blackmagic Design 제품 사진은 www.blackmagicdesign.com/kr/media/images에서 볼 수 있다.

BLACKMAGIC DESIGN에 관하여

Blackmagic Design은 장편 영화, 후반 제작, TV 방송 업계에서 사용되는 디지털 카메라, 색보정 프로그램, 비디오 변환기, 비디오 모니터링, 라우터, 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 레코더, 파형 측정기, 영화제작용 실시간 필름 스캐너와 같은 세계 최고 품질의 비디오 편집 장비를 개발하는 회사이다. Blackmagic Design의 DeckLink 캡처 카드는 품질과 비용면에서 혁명을 일으킨 제품이며 에미상™을 수상한 DaVinci 색 보정 제품은 1984년 이래로 TV와 영화 산업을 장악해 왔다. Blackmagic Design은 6G-SDI와 12G-SDI 제품 그리고 입체 3D와 UHD 워크 플로우를 포함한 분야에 지속적으로 획기적인 혁명을 일으키고 있다. 세계를 선도하는 후반 제작 편집자와 엔지니어가 설립한 Blackmagic Design은 현재 미국, 영국, 일본, 싱가포르, 호주에 지사와 본사를 두고 있다. 더욱 자세한 사항은 자사 웹사이트 www.blackmagicdesign.com/kr에서 볼 수 있다.

