BLACKMAGIC DESIGN PRESENTA LA NUOVA BLACKMAGIC PYXIS 12K

  Cinepresa digitale avanzata dal design versatile con il   rivoluzionario sensore 12K RGBW full frame e attacco EF, PL o L a scelta,   Blackmagic RAW e sincronizzazione globale dei file con Blackmagic Cloud

NAB 2025, Las Vegas (USA) - venerdì 4 aprile 2025 - Blackmagic Design ha annunciato Blackmagic PYXIS 12K, un’innovativa cinepresa digitale con il rivoluzionario sensore 12K RGBW nel design versatile delle camere PYXIS. Il nuovo modello racchiude in un corpo macchina personalizzabile lo stesso sensore della URSA Cine 12K LF con ben 16 stop di gamma dinamica, 2 slot per schede CFexpress, 10G Ethernet e sincronizzazione globale dei file con Blackmagic Cloud. Blackmagic PYXIS 12K è disponibile in tre modelli, con attacco obiettivo L, PL, o EF con sistema di bloccaggio.

Blackmagic PYXIS 12K sarà disponibile a luglio dai rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo a US$4995.

Blackmagic PYXIS 12K è in dimostrazione allo stand SL216 di Blackmagic Design alla fiera NAB 2025.

Dotata di diversi fori di montaggio e piastre laterali per gli accessori, Blackmagic PYXIS si trasforma facilmente nella camera su misura per qualsiasi progetto. Il suo corpo macchina compatto è realizzato in alluminio aeronautico lavorato a CNC di precisione, super solido e leggero. È semplicissima da montare su una vasta gamma di rig come gru, gimbal e droni. Oltre ai molteplici fori di montaggio filettati da 1/4” e 3/8″ situati sulla parte superiore e alla sua base, Blackmagic PYXIS offre diverse piastre laterali per collegare una serie di accessori come maniglie, microfoni e persino gli SSD. Si tratta dunque di una camera estremamente robusta e affidabile che si può accessoriare su misura per qualsiasi esigenza di produzione.

I modelli Blackmagic PYXIS vantano un grande sensore full frame con una risoluzione nativa di 6048 x 4032 o addirittura di 12288 x 8040. È circa tre volte più ampio di un sensore Super 35, e permette di riprendere a bassa profondità di campo o di usare lenti anamorfiche senza crop per ottenere autentici look da cinema. Sotto l’intensa luce del sole o in semi oscurità, l’enorme gamma dinamica combinata al sensore ad alte prestazioni genera sempre immagini favolose con bassissimo rumore. La PYXIS 12K consente inoltre di riprendere a 112 fps. Grazie allo straordinario sensore e alla scienza del colore Blackmagic offre la stessa qualità delle cineprese digitali più costose.

Utilizzando l’intera area del sensore si ottiene una singolare immagine open gate 3:2 che è possibile reinquadrare in post produzione. L’ampio sensore permette di lavorare in 6:5 anamorfico senza crop, e di ottenere immagini widescreen con più dettagli e a risoluzione maggiore di quanto finora possibile. Oppure si può optare per la classica finestra Super 35 e creare all’istante una versione ravvicinata delle riprese che corrispondono perfettamente con i filmati open gate.

Blackmagic PYXIS è compatibile con la più vasta gamma di obiettivi fotografici e cinematografici al mondo, perché è disponibile con l’attacco L, EF o PL. Il modello con attacco L si abbina perfettamente con le recenti ottiche full frame Leica, Panasonic e Sigma, e usando gli adattatori anche con una miriade di obiettivi nuovi e vintage. Sul modello con attacco EF gli utenti possono usare gli obiettivi fotografici di ottima qualità che già utilizzano per le DSLR o le Blackmagic Pocket Cinema Camera. Il modello con attacco PL è progettato per installare obiettivi cinematografici professionali tra cui Zeiss, ARRI e Cooke senza l’uso di un adattatore.

Blackmagic PYXIS filma in tutte le risoluzioni e i frame rate, dall’HD al DCI 4K, 6K, 8K fino al 12K. Blackmagic PYXIS 12K dispone di un sensore a scala multipla che permette di filmare in 12K, 8K o 4K sfruttandone per intero le dimensioni. Riprende fino a 40 fps in 3:2 open gate a 12288 x 8040 o a 60 fps a 12288 x 5112 in 2.4:1 e a 112 fps a 4096 x 2160 in 4K. Il modello 6K riprende in 4K DCI a 6048 x 4032 open gate fino a 36 fps, e in 4K DCI a 4096 x 2160 a 60 fps.

Lo schermo LCD integrato di Blackmagic PYXIS va ben oltre un semplice display di stato. È un touchscreen HDR ad alta risoluzione da 4″, perfetto per il monitoraggio e il replay delle riprese sul set. Con la sua risoluzione Full HD consente di inquadrare e mettere a fuoco le riprese senza portarsi dietro un ingombrante monitor esterno.

Blackmagic PYXIS Monitor è un versatile schermo touch HDR da 5” con controllo camera completo che si può montare praticamente ovunque. Questo monitor risulta perfetto quando gli accessori installati sulla camera impediscono di usare il display LCD della PYXIS, perché offre gli stessi controlli e overlay. Grazie ai vari fori di montaggio è facile montarlo su qualsiasi rig e utilizzarlo come un grande viewfinder per mettere a fuoco e inquadrare con precisione. Si può anche usare come video assist perché consente alla troupe di inquadrare e monitorare le riprese da ogni punto del set. Inoltre, grazie alla luminosità di 1500 nit e al parasole rimovibile, lo schermo è visibile persino sotto la luce diretta del sole.

Blackmagic PYXIS è compatibile con il viewfinder opzionale Blackmagic URSA Cine EVF, che semplifica e rende più accurate le riprese a mano e in esterno. Questo mirino elettronico offre un display OLED 1920 x 1080 a colori di alta qualità con sensore di prossimità integrato, e una lente in vetro a quattro elementi di incredibile precisione con ampia regolazione della messa a fuoco.

Le innovative piastre laterali rendono la camera ancora più accessoriabile. La piastra standard di Blackmagic PYXIS è realizzata con lo stesso alluminio di qualità aeronautica del corpo macchina e dispone di due fori di montaggio filettati da 1/4” e uno da 3/8″ per installare microfoni, staffe e altri accessori. In alternativa, montando la piastra SSD in dotazione si ottiene un ancoraggio sicuro dei drive USB-C per la registrazione, o di un telefono per andare in diretta streaming coi dati mobili.

Blackmagic PYXIS registra in Blackmagic RAW, che consente un controllo completo su dettagli, esposizione e colore in post produzione. Allo stesso tempo registra anche i proxy HD in H.264, facilmente condivisibili in tutto il mondo in pochi minuti. Le immagini avranno quindi una risoluzione e una qualità senza precedenti, ideali per la correzione colore, il keying, le composizioni, la reinquadratura, la stabilizzazione e il tracciamento in HD, 4K, 6K, 8K o addirittura in 12K.

Blackmagic PYXIS integra due registratori per schede CFexpress e una porta di espansione USB-C per registrare sui dischi esterni o sugli SSD. Le schede CFexpress sono molto più durature e veloci degli altri supporti di memoria, quindi perfette per registrare file Blackmagic RAW 12 bit a piena risoluzione. Grazie al doppio slot per CFexpress le schede sono sostituibili a caldo, garantendo una registrazione ininterrotta e illimitata.

Assieme ai file originale della camera, Blackmagic PYXIS registra file proxy H.264 in HD. Questi piccoli file proxy si caricano su Blackmagic Cloud in pochi secondi, anche mentre la camera sta registrando, e sono immediatamente disponibili in studio. Per la prima volta è possibile trasferire i file direttamente nella cartella di destinazione di DaVinci Resolve utilizzata dagli editor per il montaggio, consentendo loro di accedere alle immagini filmate ovunque si trovino al mondo.

Per caricare i file su Blackmagic Cloud gli utenti possono sfruttare la connessione a internet dei telefoni Apple o Android. Basta collegare il telefono alla porta USB-C e Blackmagic PYXIS si configurerà per i dati mobili. In alternativa la camera si collega a internet via cavo utilizzando la porta ethernet. Questo workflow rivoluzionario consente di inviare i file appena catturati ai team di post produzione in tutto il mondo per lavorarci in tempo reale.

Blackmagic PYXIS offre numerose connessioni per audio, monitoraggio e alimentazione. Per il monitoraggio dispone di un’uscita 12G-SDI con supporto per HDR e Ultra HD, utile per collegare un display SDI e monitorare le immagini sul set senza overlay, oppure visualizzarle assieme alle informazioni essenziali e di stato della camera. I cavi SDI raggiungono lunghezze maggiori di quelli HDMI e abilitano il collegamento di monitor a una considerevole distanza dal set.

Blackmagic PYXIS vanta un motore di streaming integrato che supporta i protocolli RTMP e SRT, per andare in diretta su YouTube, Facebook, X e non solo. Per l’accesso a internet ci sono due opzioni: tramite ethernet o sfruttando i dati mobili di un telefono 4G o 5G. Grazie allo streaming integrato alla camera, le attività di streaming e di trasferimento dati si visualizzano sul viewfinder e sul display LCD.

“Da quando abbiamo lanciato la Blackmagic PYXIS 6K abbiamo lavorato incessantemente per rendere disponibile l’incredibile sensore RGBW della URSA Cine a un pubblico sempre più ampio”, ha dichiarato Grant Petty, AD di Blackmagic Design. “Ne abbiamo riprogettato l’elettronica e l’elaborazione per gestire questo grande sensore e siamo certi che i nostri utenti apprezzeranno le formidabili immagini a grande formato delle riprese in 4K, 8K e ora anche in 12K. Siamo davvero felici di poter offrire questo sensore nel versatile design della PYXIS che sta piacendo così tanto!”.

Caratteristiche di Blackmagic PYXIS 12K

  *  Sensore RGBW 12K full frame 12288 x 8040 da 36 x 24mm
  *  Riprese open gate 3:2, in 6:5 anamorfico ad altezza intera e in Super 35 9K per creare contenuti cinematografici
  *  Sensore RGBW a scala multipla per riprendere in 12K, 8K o 4K sfruttandone per intero le dimensioni
  *  Tre modelli con attacco obiettivo L, PL, o EF con sistema di bloccaggio
  *  Cattura a piena risoluzione fino a 40 fps o 112 fps in 8K
  *  Display LCD 4″ HDR a 1500 nit
  *  Registra file Blackmagic RAW e proxy H.264
  *  Due slot per registrazioni velocissime su schede CFexpress
  *  Streaming remoto tramite 10G Ethernet ethernet o i dati mobili
  *  Blackmagic URSA Cine EVF (opzionale)
  *  Blackmagic PYXIS Monitor (opzionale)
  *  12G-SDI per monitorare le immagini con gli overlay di stato
  *  Ingresso XLR mini professionale con alimentazione phantom da 48 volt
  *  Soluzione completa di streaming per YouTube, Facebook, X e altre piattaforme
  *  Batterie ad alta capacità BP-U.

DISPONIBILITÀ E PREZZO

Blackmagic PYXIS 12K sarà disponibile a luglio a US$4995, imposte locali escluse, dai rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo.

IMMAGINI PER I MEDIA

Le immagini di Blackmagic PYXIS 12K e di tutti i prodotti Blackmagic Design sono disponibili alla pagina www.blackmagicdesign.com/it/media/images

BLACKMAGIC DESIGN: CHI SIAMO

Blackmagic Design sviluppa i prodotti di montaggio video di più alta qualità al mondo, cineprese digitali, software di correzione del colore, convertitori video, dispositivi di monitoraggio video, matrici, switcher di produzione live, registratori su disco, monitor della forma d'onda e film scanner in tempo reale per l’industria del cinema, della post produzione e della telediffusione. Le schede di acquisizione DeckLink di Blackmagic Design hanno rivoluzionato la post produzione elevando la qualità e diminuendo i costi, e i prodotti di correzione del colore DaVinci, premio Emmy™, dominano il settore televisivo e cinematografico dal 1984. Blackmagic Design continua a innovare con prodotti 6G-SDI e 12G-SDI e flussi di lavoro in 3D stereoscopico e Ultra HD. Fondata da esperti di post produzione e dai migliori ingegneri in tutto il mondo, Blackmagic Design ha uffici negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Giappone, a Singapore e in Australia. Per tutte le informazioni, visita www.blackmagicdesign.com/it

