BLACKMAGIC DESIGN ANUNCIA NUEVA BLACKMAGIC PYXIS 12K

  Cámara cinematográfica digital avanzada e increíblemente versátil   con sensor RGBW 12K de fotograma completo y montura EF, PL o L. Incluye   grabación en formato Blackmagic RAW y sincronización con Blackmagic Cloud.

NAB 2025, Las Vegas (EE. UU) — viernes, 4 de abril de 2025 — Blackmagic Design dio a conocer hoy el modelo Blackmagic PYXIS 12K, una nueva cámara cinematográfica digital con el diseño versátil de la línea PYXIS y el mismo sensor RGBW 12K revolucionario de la versión URSA Cine 12K LF. Además, ofrece un rango dinámico de 16 pasos, dos compartimientos para tarjetas CFexpress, conectividad Ethernet 10G y sincronización con Blackmagic Cloud en un armazón personalizable. Este modelo se encuentra disponible en tres versiones con monturas para objetivos L, PL o EF.

La nueva Blackmagic PYXIS 12K estará disponible en el mes de julio a un precio de 4995 dólares en todos los distribuidores de Blackmagic Design.

Asimismo, se exhibirá en el stand de la empresa (SL216) durante la presente edición de la feria NAB.

Gracias a los diversos orificios de montaje y soportes para accesorios, es muy sencillo adaptar la cámara a las necesidades de cada proyecto. El armazón de aluminio aeronáutico mecanizado CNC le brinda una resistencia extraordinaria sin aportar peso, por lo que resulta fácil colocarla en grúas, estabilizadores o drones. Además de los orificios roscados de 6.35 mm (1/4 in) y 9.50 mm (3/8 in) en la parte superior e inferior, este modelo ofrece varios soportes laterales que brindan la oportunidad de añadir accesorios tales como manijas, micrófonos o incluso unidades SSD. Por estos motivos, es una cámara confiable y resistente para todo tipo de producciones.

El modelo Blackmagic PYXIS incluye un sensor de fotograma completo que permite filmar con una resolución de 6048 x 4032 o 12 288 x 8040, es decir, casi tres veces superior a la de un sensor Super 35, y brinda la posibilidad de grabar con una profundidad de campo reducida o emplear objetivos anamórficos aprovechando toda el área del sensor, con el fin de lograr una apariencia cinematográfica. Al grabar a plena luz del día o casi a oscuras, el excepcional rango dinámico y el sensor de alto rendimiento permiten captar imágenes extraordinarias con un nivel de ruido muy bajo en diversas condiciones de iluminación. Además, la versión PYXIS 12K brinda la posibilidad de grabar a una frecuencia máxima de 112 f/s. En combinación con la colorimetría de Blackmagic, estos modelos ofrecen la misma calidad de imagen que las cámaras de cine más costosas.

Al aprovechar todo el sensor, se obtiene una imagen con una relación de aspecto de 3:2, lo que permite reencuadrar las tomas durante la posproducción. De esta forma, es posible trabajar en formato 6:5 anamórfico sin recortes, lo cual aporta más detalles y una resolución sin igual. Si se utilizan las dimensiones clásicas del formato Super 35, se obtiene un primer plano de la toma que encaja perfectamente con el resto del material captado con el sensor completo.

Con tres modelos disponibles, es posible emplear la más amplia variedad de objetivos L, EF o PL para el ámbito de la cinematografía o la fotografía. La versión con montura para lentes L permite utilizar los modelos de fotograma completo más recientes desarrollados por Leica, Panasonic y Sigma, a la vez que brinda compatibilidad con un gran abanico de objetivos nuevos y clásicos mediante el uso de adaptadores. Por su parte, la versión con montura EF admite objetivos fotográficos de cámaras réflex digitales (DSLR) o incluso los utilizados en los modelos Blackmagic Pocket Cinema Camera, mientras que la versión PL ofrece la oportunidad de trabajar con objetivos profesionales de fabricantes tales como Zeiss, ARRI y Cooke sin necesidad de recurrir a un adaptador.

El modelo Blackmagic PYXIS permite grabar en todas las resoluciones y frecuencias de imagen habituales, desde HD hasta DCI 4K, 6K, 8K e incluso 12K. La versión 12K incluye un sensor adaptable que brinda la posibilidad de filmar en 12K, 8K o 4K aprovechando toda el área del mismo. Asimismo, admite frecuencias de imagen de hasta 40 f/s a 12 288 x 8040 con el sensor completo y una relación de aspecto de 3:2, o de 60 f/s a 12 288 x 5112 (2.4:1) y 112 f/s a 4096 x 2160 en formato 4K. A su vez, la versión 6K facilita la captura de imágenes a 36 f/s y una resolución de 6048 x 4032 con el sensor completo (3:2) o DCI 4K a 60 f/s con una resolución de 4096 x 2160.

La pantalla LCD táctil del modelo Blackmagic PYXIS brinda la oportunidad de visualizar distintos datos y es ideal para supervisar imágenes en el set de grabación, dadas sus dimensiones y su compatibilidad con material audiovisual de gran rango dinámico. Asimismo, su resolución permite encuadrar y enfocar sin necesidad de recurrir a monitores externos de gran tamaño.

El dispositivo Blackmagic PYXIS Monitor es un accesorio versátil con una pantalla táctil HDR de 5 pulgadas que permite controlar las cámaras desde cualquier sitio. Incluye los mismos controles que la pantalla LCD del modelo Blackmagic PYXIS y brinda la misma información superpuesta a la imagen, por lo cual resulta ideal cuando los accesorios impiden verla o al montar la cámara en soportes y plataformas. Los diversos orificios roscados simplifican su colocación en distintos lugares y su uso como visor para facilitar el enfoque y el encuadre o supervisar las tomas en el set de rodaje, mientras que la pantalla brillante de 1500 nits y la visera opcional garantizan la visualización del material grabado, incluso bajo el sol.

El modelo Blackmagic PYXIS permite conectar un visor electrónico opcional a fin de facilitar rodajes tanto en exteriores como cámara en mano. Este accesorio incluye una pantalla OLED de excelente calidad con una resolución de 1920 x 1080, un sensor de proximidad integrado y una dioptría de vidrio de cuatro elementos con ajustes de enfoque amplio para lograr una mayor precisión.

Los innovadores soportes laterales brindan una mayor flexibilidad a la hora de adaptar la cámara a distintos trabajos. El soporte incluido con la unidad se fabrica con el mismo aluminio de calidad aeronáutica que el armazón y cuenta con dos orificios roscados de 6.35 mm (1/4 in) y otro de 9.50 mm (3/8 in) que permiten añadir micrófonos y otros accesorios. Esta cámara también trae un soporte para unidades SSD que ofrece un sitio seguro para colocar discos USB-C o incluso teléfonos móviles para transmitir en directo por Internet.

Este modelo no solo graba en formato Blackmagic RAW a fin de conservar los detalles y controlar la exposición y el color durante la posproducción, sino también archivos proxy H.264 en resolución HD que se pueden compartir sencillamente al instante. De este modo, se garantizan una resolución y una calidad sin precedentes para realizar ajustes cromáticos, superposiciones, composiciones y tareas de redimensionamiento, estabilización y seguimiento, tanto en HD como en 4K, 6K, 8K o incluso 12K.

El modelo Blackmagic PYXIS incluye un puerto de expansión USB-C, que permite grabar directamente en discos flash externos o unidades SSD, y dos compartimientos para tarjetas CFexpress. Estas últimas son mucho más perdurables y rápidas que otros soportes de almacenamiento más antiguos y resultan ideales para grabar archivos Blackmagic RAW de 12 bits en alta resolución. Cabe destacar además que dichos compartimientos brindan la posibilidad de continuar la grabación sin necesidad de hacer una pausa para cambiar el dispositivo de almacenamiento.

El modelo Blackmagic PYXIS graba un archivo proxy H.264 de alta definición, además del original de la cámara. Este archivo de menor resolución puede subirse a Blackmagic Cloud en cuestión de segundos, incluso mientras la cámara continúa grabando, por lo que los contenidos están disponibles en el estudio al instante. La capacidad de transferir archivos directamente a DaVinci Resolve a medida que los editores trabajan es revolucionaria y sin precedentes. Cualquier persona que lleve a cabo la edición podrá acceder a las tomas sin importar el lugar donde se encuentre.

Al subir archivos a Blackmagic Cloud, es posible utilizar un teléfono iPhone o Android para obtener una conexión a Internet mediante los datos móviles a través del puerto USB-C de la cámara. También es posible conectar la unidad a una red Ethernet, a fin de transmitir las imágenes tan pronto como se graban, por lo cual el equipo de producción puede comenzar a trabajar al instante desde cualquier lugar del mundo.

El modelo Blackmagic PYXIS ofrece una amplia variedad de conexiones para dispositivos de audio, monitores y fuentes de alimentación. Por ejemplo, incluye una salida SDI 12G mediante la cual se transmiten imágenes UHD con amplio rango dinámico y que además permite conectar monitores para supervisar el material grabado y ver datos fundamentales de la cámara. Las conexiones SDI brindan la posibilidad de utilizar cables de mayor longitud, facilitando el uso de las unidades que se encuentran más alejadas.

En tal sentido, el modelo Blackmagic PYXIS cuenta con un motor de transmisión integrado compatible con los protocolos RTMP y SRT que permite transmitir a través de plataformas como YouTube, Facebook y X. Existen dos formas de acceder a Internet: mediante un adaptador Ethernet o conectando un teléfono 4G o 5G para utilizar los datos móviles. El visor y la pantalla de la cámara muestran el estado de la transmisión y la velocidad de transferencia.

«Desde que lanzamos el modelo Blackmagic PYXIS 6K, nos hemos esforzado para lograr que una mayor cantidad de usuarios tengan acceso al extraordinario sensor RGBW de las cámaras URSA Cine», señaló Grant Petty, director ejecutivo de Blackmagic Design. «Hemos rediseñado los componentes electrónicos y el procesamiento a fin de adaptarlos al gran tamaño de dicho sensor, y creemos que será fantástico poder filmar imágenes excepcionales en este formato con resolución 4K, 8K y ahora 12K. Nos complace ofrecer este sensor en la línea PYXIS, que ha gozado de gran popularidad».

Características principales

  *  Sensor RGBW 12K de 36x24 mm (12 288x 8040).
  *  Relación de aspecto 3:2 (fotograma completo), anamórfica 6:5 y Super 35 9K para crear contenidos cinematográficos.
  *  Sensor RGBW con resolución adaptable para filmar en 12K, 8K o 4K aprovechando toda su superficie.
  *  Versiones con montura para objetivos L, PL o EF.
  *  Grabación a un máximo de 40 f/s o 112 f/s en 8K.
  *  Pantalla LCD de 4” y 1500 nits con gran rango dinámico.
  *  Grabación de archivos proxy en formato Blackmagic RAW y H.264.
  *  Gran rapidez al grabar en dos tarjetas CFexpress.
  *  Transmisión mediante redes Ethernet 10G o datos de teléfonos móviles.
  *  Blackmagic URSA Cine EVF (opcional).
  *  Blackmagic PYXIS Monitor (opcional).
  *  Salida SDI 12G para supervisión de imágenes con información superpuesta.
  *  Entrada mini-XLR profesional con alimentación fantasma de 48 V.
  *  Solución integral para transmisiones por YouTube, Facebook, X, y otras plataformas.
  *  Baterías BP-U de gran capacidad.

DISPONIBILIDAD Y PRECIO

La nueva Blackmagic PYXIS 12K estará disponible en el mes de julio a un precio de 4995 dólares (excluyendo impuestos y aranceles locales) en todos los distribuidores de Blackmagic Design.

IMÁGENES PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Las imágenes de los productos de Blackmagic Design mencionados en esta nota se encuentran disponibles en la siguiente página: www.blackmagicdesign.com/es/media/images

ACERCA DE BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design ofrece la mejor calidad en productos para la edición de imágenes, cámaras cinematográficas, sistemas de corrección cromática, conversores de formatos, monitores, matrices de conmutación, mezcladores para producciones en directo, grabadores digitales, escáneres de películas e instrumentos para el análisis de señales, destinados tanto a posproductoras como a la industria del cine y la televisión. Las tarjetas DeckLink para la captura de contenidos audiovisuales han generado una revolución en materia de rendimiento y rentabilidad, mientras que los productos DaVinci para el etalonaje digital han sido galardonados con un Emmy® y lideran el sector televisivo y cinematográfico desde 1984. Blackmagic Design continúa creando soluciones innovadoras que incluyen dispositivos con tecnología SDI 6G y 12G, así como dinámicas de trabajo para proyectos estereoscópicos tridimensionales y con calidad UHD. Fundada por los ingenieros y editores más destacados en el ámbito de la posproducción, la empresa cuenta con oficinas en el Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Singapur y Australia. Más información: www.blackmagicdesign.com/es

