BLACKMAGIC DESIGN YENIBLACKMAGIC PYXIS 12K

  Blackmagic RAW ve Blackmagic Cloud ile dünya çapında   medya senkronizasyonu ve EF, PL veya L-Yuvalı devrim niteliğindeki tam   çerçeve 12K RGBW sensörüyle çok yönlü bir tasarıma sahip gelişmiş dijital film kamerası!

NAB 2025, Las Vegas, ABD - 4 NIsan 2025, Cuma - Blackmagic Design bugün, çok yönlü PYXIS kamera tasarımında devrim niteliğindeki 12K RGBW sensör içeren yeni dijital film kamerası Blackmagic PYXIS 12K'yı duyurdu! Bu yeni model; URSA Cine 12K LF ile aynı sensör, 16 durak devasa dinamik aralık, çift CFexpress medya kaydedici, 10G Ethernet ve dünya çapında Blackmagic Cloud senkronizasyonunu, isteğe göre donatılabilir bir gövdede sunar. Blackmagic PYXIS 12K'nın; L-Yuva, PL veya Kilitli EF lens yuva arasından seçim yapabileceğiniz üç modeli bulunur.

Blackmagic PYXIS 12K, Temmuz ayında dünya genelindeki Blackmagic Design bayilerinde US$4.995 fiyatla satışa sunulacaktır.

Blackmagic PYXIS 12K, Blackmagic Design'in 2025 NAB fuarındaki SL216 numaralı standında tanıtılacaktır.

Çok sayıda montaj noktası ve aksesuar yan plakalarıyla, Blackmagic PYXIS'i müşterilerin ihtiyaç duyduğu bir kamera olarak donatmak kolaydır! PYXIS'in kompakt gövdesi bilgisayar kontrolüyle hassas işlenmiş havacılık alüminyumundan yapıldığından, hafif olmasına rağmen çok sağlamdır. Vinç, gimbal veya drone gibi farklı kamera tertibatlarına kolayca monte edebilirsiniz! Gövdesinin üstünde ve altındaki çok sayıda 1/4″ ve 3/8″ yivli bağlantı noktalarına ek olarak, Blackmagic PYXIS; tutma kolları, mikrofonlar ve hatta SSD'ler gibi aksesuarları monte etme imkanını daha da artıran bir dizi yan plakaya sahiptir. Yani, her türlü yapım için kullanıcılar hem sağlam hem de güvenilir olan mükemmel bir kamera oluşturabilir!

Blackmagic PYXIS modelleri, 6048 x 4032’lik yerel veya 12288 x 8040 devasa çözünürlüğe sahip, tam çerçeve büyük bir sensör içerir. Bu, Süper 35 bir sensörden neredeyse üç kat daha büyüktür ve sığ bir alan derinliğiyle çekim yapmaya veya gerçek bir sinematik görünüm için anamorfik lensleri kırpmadan kullanmaya olanak tanır. Kullanıcılar ister parlak ışıkta ister neredeyse hiç ışık olmayan bir yerde çekim yapıyor olsun, yüksek performans sensörü ile devasa dinamik aralığı, tüm ışık koşullarında düşük gürültülü harika görüntüler sunar. Ayrıca PYXIS, kullanıcıların PYXIS 12K'da 112 fps'ye kadar çekim yapmasına olanak tanır. Blackmagic renk bilimi ile bu muhteşem sensörün birleşimi, en pahalı dijital film kameralarıyla aynı kaliteyi kullanıcılara sunar.

Sensör alanının tamamını kullanmak, kullanıcılara benzersiz bir tam sensör 3:2 görüntü sunar, bu da kullanıcıların post prodüksiyonda çekimlerini yeniden kadrajlamasını sağlar. Bu büyük sensör ayrıca, kullanıcıların kırpılma olmadan gerçek anamorfik 6:5’te çalışmalarına olanak tanıyarak, geniş ekran sinematik görüntüleri daha önce mümkün olandan daha ayrıntılı ve daha yüksek çözünürlüklü hale getirir. Kullanıcılar, çekimlerinin tam sensör çekimlere sorunsuzca uyan "yakın çekim" versiyonunu anında oluşturmak için, sensördeki klasik Süper 35 boyunda sensör seçeneğini bile kullanılabilir.

Kullanıcıların; L-Yuva, EF veya PL lensler arasından seçim yapabilmeleri sayesinde, Blackmagic PYXIS dünyanın en geniş çeşitlilikteki sinema ve fotoğraf lensleriyle uyumludur! L-Yuva modeli; Leica, Panasonic ve Sigma'nın en yeni tam çerçeve lensleriyle çalışır ve lens adaptörleriyle uyumluluğu sayesinde, çok çeşitli yeni ve eski lenslerin kullanılmasına olanak tanır. EF modeli kullanıcılara, DSLR’lerden ve hatta Blackmagic Pocket Cinema Camera’lardan ellerinde kalan yüksek kalite fotoğraf lenslerini kullanmalarına olanak tanır. PL modeli ise Zeiss, ARRI, Cooke ve benzeri profesyonel sinema lensleriyle, kullanıcıların adaptöre ihtiyaç duymadan çalışmasını sağlar.

Blackmagic PYXIS modelleri; HD'den DCI 4K, 6K, 8K ve hatta 12K'ya kadar tüm standart çözünürlüklerde ve kare hızlarında çekim yapabilmektedir. Blackmagic PYXIS 12K, içerdiği çoklu-ölçek sensörü sayesinde kullanıcıların, tam sensör boyutunda 12K, 8K veya 4K çekim yapmalarını sağlar. 12288 x 8040 3:2 tam sensörde 40 fps'ye kadar veya 12288 x 5112 2.4:1'de 60 fps ve 4096 x 2160 4K'da 112 fps'ye kadar çekim yapın. 6K modelinde kullanıcılar, 6048 x 4032 3:2 tam sensörde 36 fps'ye kadar veya 4096 x 2160 4K DCI'da 60 fps'ye kadar çekim yapabilirler.

Blackmagic PYXIS’teki yerleşik LCD, basit bir durum göstergesinden çok daha yönlüdür. Yüksek çözünürlüklü HDR 4 inç dokunmatik bir ekrandır ve sette çekimleri izlemek ve gözden geçirmek için de mükemmeldir. Tam HD çözünürlüğü sayesinde, kullanıcıların büyük bir harici monitör taşımasına gerek kalmadan çekimlerini kadrajlayabilir ve netliğini yapabilirler!

Tam özellikli kamera kontrolüne sahip ve hemen hemen her yere monte edilebilen Blackmagic PYXIS Monitor, 5 inçlik dokunmatik ekranlı çok yönlü bir HDR monitördür. PYXIS'in yerleşik LCD ekranıyla aynı kontrolleri ve katmanları içerdiğinden, düzenekler veya aksesuarlar dahili ekranı kapattığında kullanmak için mükemmeldir. Çok sayıda montaj noktası sayesinde herhangi bir kamera düzeneğine kolayca eklenebilir ve daha kolay netlik ve kadrajlama için büyük bir vizör olarak kullanılabilir. Ya da ekibin setteki herhangi bir konumdan çekimleri kadrajlayabilmesi ve izleyebilmesi için bir asistan monitörü olarak kullanın. Ayrıca, parlak 1500 nit ekranı ve çıkarılabilir güneşlik, güneş ışığında bile ekranın görünmesini sağlar.

Blackmagic PYXIS, dış mekanlarda ve elde çekimleri doğru ve kolay hale getirmek için isteğe bağlı Blackmagic URSA Cine EVF'yi destekler. Kullanıcılar; geniş bir netlik ayarıyla olağanüstü hassasiyet sağlayan 4 optikli bir cam vizöre ve yerleşik mesafe sensörüne sahip, yüksek kalite 1920 x 1080 renkli entegre bir OLED ekran elde ederler.

Yenilikçi yan plakalar, kameranın donatılma kapasitesini daha da artırır! Blackmagic PYXIS ile birlikte gelen standart plaka, kamera gövdesiyle aynı uçak sınıfı alüminyumdan yapılmıştır ve kullanıcıların; mikrofon, askı veya diğer aksesuarları eklemelerine olanak tanıyan 2 adet 1/4" yivli bağlantı ve bir adet 3/8" yivli bağlantıya sahiptir. Ya da kayıt için bir USB-C diski veya canlı internet yayını için bir cep telefonunu güvenli bir şekilde takmak üzere uygun bir alan sağlayan, kamerayla birlikte verilen SSD plakası takılabilir.

Post prodüksiyon sırasında ayrıntı, pozlama ve renk üzerindeki kontrolü korumak için Blackmagic PYXIS, Blackmagic RAW formatında kayıt yapar. Aynı zamanda HD H.264 proxy dosyalarını gerçek zamanlı kaydettiğinden, dakikalar içinde medyayı tüm dünyayla paylaşmayı kolaylaştırır. Yani; HD, 4K, 6K, 8K ve hatta devasa 12K’da bile görüntüler; renk, keyleme, görüntü birleştirme, yeniden kadrajlama, stabilizasyon ve takip işlemleri için benzeri görülmemiş çözünürlük ve kalite sunar.

Blackmagic PYXIS; 2 adet dahili CFexpress kart kaydedicinin yanı sıra, harici flaş medya disklere veya bir SSD’ye doğrudan kayıt için bir USB-C genişletme portuna sahiptir. CFexpress ortamlar, eski ortamlardan daha dayanıklı ve hızlı olduklarından, tam çözünürlükte 12 bit Blackmagic RAW dosyalarını kaydetmek için mükemmeldir. Üstelik, çift CFexpress yuvası ile kullanıcılar kayıt yapmaya devam edebilirler, çünkü çekimi durdurmadan dolu kartlar değiştirilebilir.

Blackmagic PYXIS, orijinal kamera dosyasına ek olarak bir H.264 proxy dosyası kaydeder. Bu küçük proxy dosyası, kamera kayıt yaparken bile saniyeler içinde Blackmagic Cloud'a yüklenebilir, yani medya gerçek zamanlı olarak stüdyoda kullanıma hazır olur. Kurgu uzmanları çalışırken, medyayı doğrudan DaVinci Resolve medya kutusuna aktarma imkanı devrim niteliğindedir ve daha önce asla mümkün değildi. Dünyanın herhangi bir yerinde çalışan bir kurgu uzmanı görüntülere ulaşır.

Blackmagic Cloud'a yükleme yaparken, cep telefonu internet paketiyle internete bağlanmak için kullanıcılar bir Apple veya Android telefon kullanabilir. Telefonu USB-C portuna bağlamaları yeterlidir; Blackmagic PYXIS, cep telefonu internet bağlantısını kendiliğinden yapılandırılır. Kullanıcılar, kameranın Ethernet portunu kullanarak kablolu Ethernet üzerinden de bağlanabilir. Bu, çekim yaparken kullanıcıların kaydettikleri medyayı internete yüklemesini sağlar, böylece dünyanın herhangi bir yerindeki post prodüksiyon ekip üyeleri, gerçek zamanlı olarak çalışmaya başlayabilir.

Blackmagic PYXIS; ses, görüntüleme, güç ve daha fazlası için çok çeşitli bağlantılara sahiptir. Bu kamera, görüntüleme için HDR ve Ultra HD sinyal desteği sunan bir 12G-SDI çıkışına sahiptir. Yani görüntüleri, kritik bilgileri ve kamera durumunu gösteren katmanlarla veya katmansız olarak sette görüntüleme için bir SDI ekran bağlanabilir. HDMI'dan çok daha uzun kablo mesafelerine izin veren SDI, sette daha uzaktaki monitörlere erişmeyi kolaylaştırır.

Blackmagic PYXIS; YouTube, Facebook, X ve benzeri internet platformlarına RTMP ve SRT internet yayınını destekleyen dahili bir donanım yayın motoruna sahiptir. İnternet erişimi için kullanıcıların iki seçeneği vardır: Ethernet üzerinden bağlanabilir ya da internet paketi için 4G veya 5G cep telefon bağlayabilirler. İnternet yayını kamerada yerleşik olduğundan, kullanıcılar; yayın durumunu ve veri hızını, vizörde ve LCD'de görebilir.

Blackmagic Design CEO'su Grant Petty, şunları belirtti: "Blackmagic PYXIS 6K'nın piyasaya sürülmesinden bu yana, URSA Cine'deki muhteşem RGBW sensörümüzü daha fazla kullanıcıya sunmak için özenle çalıştık. Elektronik ve işleme aksamlarını, devasa sensörü kaldırabilecek şekilde yeniden tasarladık ve kullanıcıların; 4K, 8K ve şimdi de 12K'da inanılmaz geniş formatlı görüntüler çekmekten keyif alacağını düşünüyoruz. Müşterilerimiz arasında çok popüler olan esnek PYXIS tasarımında bu sensörü sunmaktan gerçekten heyecan duyuyoruz!”

Blackmagic PYXIS 12K Özellikleri

  *  36 x 24mm tam çerçeve RGBW 12K 12288 x 8040 sensör.
  *  Sinematik içerik oluşturmak için tam sensör 3:2, tam yükseklik 6:5 anamorfik ve 9K Süper 35.
  *  Tam sensör boyutunda 12K, 8K veya 4K çekim yapmak için çok ölçekli RGBW sensör.
  *  L-Mount, PL veya kilitli EF lens yuvalarına sahip model seçenekleri.
  *  40 fps'ye kadar tam çözünürlükte veya 8K’da 112 fps'de kayıt yapar.
  *  Yerleşik 4 inç 1500 nit HDR LCD ekran.
  *  Blackmagic RAW ve H.264 proxy dosyalar kaydeder.
  *  Son derece hızlı çift CFexpress karta kayıt.
  *  Gezici uzaktan internet yayını için 10G Ethernet veya cep telefonu internetinin kullanımı.
  *  İsteğe bağlı Blackmagic URSA Cine EVF.
  *  İsteğe bağlı Blackmagic PYXIS Monitor.
  *  Durum katmanları ile görüntüleme için 12G-SDI.
  *  48 volt fantom güç sağlayan profesyonel mini XLR girişi.
  *  YouTube, Facebook, X ve benzerleri için eksiksiz yayın çözümü.
  *  Yüksek kapasiteli BP-U serisi bataryalar.

STOK DURUMU VE FIYATLANDIRMA

Blackmagic PYXIS 12K, Temmuz ayında dünya genelindeki Blackmagic Design bayilerinde, yerel vergiler ve harçlar hariç US$4.995 fiyatla satışa sunulacaktır.

BASIN FOTOĞRAFLARI

Blackmagic PYXIS 12K ve tüm diğer Blackmagic Design ürün fotoğraflarına, www.blackmagicdesign.com/tr/media/images adresinden ulaşabilirsiniz.

BLACKMAGIC DESIGN HAKKINDA

Blackmagic Design; uzun metrajlı film, post-prodüksiyon ve televizyon yayıncılık endüstrileri için dünyanın en kaliteli video kurgulama ürünlerini, dijital film kameralarını, renk düzelticilerini, video çeviricilerini, video monitörlerini, yönlendiricilerini, canlı yapım görüntü mikserlerini, disk kaydedicilerini, dalga şekli görüntüleyicilerini ve gerçek zamanlı film tarayıcılarını üretmektedir. Blackmagic Design’in DeckLink kayıt kartları, kalite ve düşük maliyeti bakımından post-prodüksiyonda bir devrim yaratmakla birlikte, firmanın Emmy™ ödüllü DaVinci renk düzeltme ürünleri de 1984 yılından beri televizyon ve film endüstrisine egemen olmuştur. Blackmagic Design, 6G-SDI ve 12G-SDI ürünleri ve stereoskopik 3D ve Ultra HD iş akışları dahil, çığır açan yeniliklerine devam etmektedir. Dünyanın lider post prodüksiyon uzmanları ve mühendisleri tarafından kurulan Blackmagic Design’in; Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Japonya, Singapur ve Avustralya’da ofisleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.blackmagicdesign.com/tr adresini ziyaret edin.

