BLACKMAGIC DESIGN ANNONCE LA NOUVELLE BLACKMAGIC PYXIS 12K

  Caméra numérique avancée dans un   design polyvalent disponible en modèle EF, PL ou L, et dotée   d’un capteur RGBW 12K plein format révolutionnaire, du Blackmagic   RAW et d’une synchronisation des médias avec le Blackmagic Cloud.

NAB 2025, Las Vegas (États-Unis) – Vendredi 4 avril 2025 – Blackmagic Design a annoncé aujourd’hui la Blackmagic PYXIS 12K, une nouvelle caméra numérique dotée d’un capteur RGBW 12K révolutionnaire et du design polyvalent de la PYXIS. Ce nouveau modèle inclut le même capteur que la URSA Cine 12K LF, avec une large plage dynamique de 16 diaphs, ainsi que deux logements pour carte CFexpress, un port Ethernet 10G et la synchronisation Blackmagic Cloud, le tout dans un boîtier personnalisable. La Blackmagic PYXIS 12K est disponible en trois modèles. Les utilisateurs ont le choix entre des objectifs L, PL ou EF verrouillables.

La Blackmagic PYXIS 12K sera disponible en juillet au prix de 4 995 $US auprès des revendeurs Blackmagic Design du monde entier.

La Blackmagic PYXIS 12K sera présentée à NAB 2025, au stand SL216 de Blackmagic Design.

Grâce à ses nombreux pas de vis et ses supports latéraux pour accessoires, il est facile de configurer la Blackmagic PYXIS. Son boîtier compact conçu en aluminium aérospatial usiné CNC lui confère légèreté et robustesse. Les utilisateurs peuvent facilement la monter sur des rigs pour caméra, comme des grues, des stabilisateurs ou des drones. En plus des pas de vis de 1/4″ et 3/8″ situés sur la face supérieure et inférieure de son boîtier, la Blackmagic PYXIS comprend plusieurs supports latéraux qui permettent de monter des accessoires, tels que des poignées, micros ou SSD. Les utilisateurs peuvent ainsi créer une caméra adaptée à leur production, à la fois robuste et fiable !

Les modèles Blackmagic PYXIS intègrent un grand capteur plein format avec une résolution native de 6048 x 4032 ou 12 288 x 8040. Il est presque trois fois plus grand qu’un capteur Super 35. De plus, il permet de tourner avec une faible profondeur de champ ou avec des objectifs anamorphiques pour un rendu cinématographique sans crop. Qu’il y ait de la lumière ou une luminosité limitée, la large plage dynamique et le capteur haute performance offrent des images saisissantes, avec peu de bruit. De plus, les utilisateurs peuvent filmer jusqu’à 112 im/s sur la PYXIS 12K. Ce capteur exceptionnel, associé à la colorimétrie Blackmagic, offre une qualité équivalente à celle des caméras de cinéma numérique les plus coûteuses.

Utiliser toute la zone du capteur offre une image 3:2 open gate unique pour recadrer des plans en post-production. Le grand capteur permet aussi aux utilisateurs de travailler en 6:5 anamorphique sans rognage pour des images cinématographiques écran large plus détaillées et en résolution plus élevée. Ils peuvent même utiliser la fenêtre Super 35 du capteur pour créer un gros plan instantané qui s’insérera parfaitement dans leur séquence open gate.

Les utilisateurs peuvent choisir entre des objectifs à monture PL, EF ou L, ce qui rend la Blackmagic PYXIS compatible avec une très large gamme d’objectifs cinéma et photo. Le modèle à monture L fonctionne avec les derniers objectifs plein format de Leica, Panasonic et Sigma, mais aussi avec les adaptateurs pour utiliser une grande variété d’objectifs dernier cri et vintage. Le modèle EF permet aux utilisateurs de se servir des objectifs photos de qualité qu’ils possèdent déjà avec leurs caméras reflex numérique ou Blackmagic Pocket Cinema Cameras. Grâce au modèle PL, ils peuvent travailler avec des objectifs cinéma professionnels de Zeiss, ARRI, Cooke et autres sans adaptateur.

Les modèles Blackmagic PYXIS peuvent filmer dans toutes les résolutions et fréquences d’images standard, allant de la HD au DCI 4K, 6K, 8K et même 12K. La Blackmagic PYXIS 12K est dotée d’un capteur multi-échelle qui permet aux utilisateurs de filmer en 12K, 8K ou 4K en utilisant la totalité du capteur. Ils peuvent filmer jusqu’à 40 im/s en 12 288 x 8040 3:2 open gate ou 60 im/s en 12 288 x 5112 2.4:1 et 112 im/s en 4096 x 2160 4K. Et avec le modèle 6K, jusqu’à 36 im/s en 6048 x 4032 3:2 open gate ou 60 im/s en 4096 x 2160 4K DCI.

L’écran LCD de la Blackmagic PYXIS est bien plus qu’un simple écran d’état. C’est un écran tactile HDR haute résolution de 4″, idéal pour le monitoring et la révision des plans sur le plateau. Comme il est en HD pleine résolution, les utilisateurs peuvent cadrer et faire le point sans devoir utiliser de moniteur externe encombrant.

Le Blackmagic PYXIS Monitor est un moniteur tactile HDR 5″ polyvalent qui offre un contrôle complet de la caméra et peut être monté presque n’importe où. Il offre les mêmes commandes et informations à l’écran que l’écran LCD intégré de la PYXIS. Il est donc idéal lorsqu’un rig ou des accessoires bloquent l’écran interne. Grâce à ses multiples pas de vis, il est facile de l’attacher à n’importe quel rig et de l’utiliser comme viseur pour faciliter la mise au point et le cadrage. Il est également possible de l’utiliser comme station d’assistance pour que l’équipe puisse cadrer et contrôler les prises de vue depuis n’importe quelle position sur le plateau. De plus, l’écran de 1 500 nits et le pare-soleil amovible permettent de voir même en plein soleil.

La Blackmagic PYXIS supporte le Blackmagic URSA Cine EVF en option pour des tournages en extérieur et au poing faciles et précis. L’écran OLED couleur 1920 x 1080 intègre un capteur de proximité et un dioptre en verre à 4 éléments pour une précision incroyable avec un grand ajustement de la mise au point.

Les supports latéraux innovants offrent davantage de façons d’accessoiriser la caméra. Le support standard fourni avec la Blackmagic PYXIS est conçu avec le même aluminium de qualité aérospatiale que son boîtier. Il comprend deux pas de vis de 1/4″ et un pas de vis de 3/8″ pour ajouter des micros ou d’autres accessoires. Les utilisateurs peuvent aussi fixer le support pour SSD inclus qui offre un emplacement pratique afin d’installer un disque USB-C pour l’enregistrement ou un téléphone portable pour le streaming en direct.

La Blackmagic PYXIS enregistre en Blackmagic RAW pour conserver le contrôle des détails, de l’exposition et des couleurs en post-production. Elle enregistre aussi des proxys HD H.264 en temps réel pour faciliter le partage des médias. Les images conservent ainsi une résolution et une qualité inédites pour l’étalonnage, les incrustations, le compositing, le recadrage, la stabilisation et le tracking en HD, 4K, 6K, 8K ou même 12K !

La Blackmagic PYXIS comprend deux logements pour carte CFexpress et un port expansion USB-C pour enregistrer directement sur des disques flash externes ou SSD. Les supports CFexpress sont plus durables et rapides, ils sont donc parfaits pour enregistrer des fichiers Blackmagic RAW 12 bits pleine résolution. Grâce à ses deux logements pour carte CFexpress, les utilisateurs pourront échanger les supports à chaud et n’auront jamais besoin d’interrompre le tournage.

La Blackmagic PYXIS enregistre un proxy HD en H.264 en plus du fichier original de la caméra. Le petit fichier proxy peut être téléchargé dans le Blackmagic Cloud en quelques secondes afin que les médias soient disponibles dans le studio en temps réel. Pouvoir transférer des médias directement dans le chutier Médias de DaVinci Resolve en même temps que les monteurs travaillent est révolutionnaire. Ils auront ainsi accès aux plans, peu importe où ils se trouvent !

Lors du chargement sur le Blackmagic Cloud, les utilisateurs peuvent se servir d’un téléphone Apple ou Android pour disposer d’une connexion Internet via les données mobiles. Il suffit de relier le téléphone au port USB-C et la Blackmagic PYXIS se configurera pour les données mobiles. Il leur est aussi possible de se connecter via le port Ethernet de la caméra. Cela leur permet de partager leurs médias lors du tournage pour que les équipes de post-production partout dans le monde puissent travailler en temps réel !

La Blackmagic PYXIS intègre de nombreuses connexions pour l’audio, le monitoring, l’alimentation et bien plus. Elle comprend une sortie 12G-SDI pour le monitoring supportant un signal HDR et Ultra HD. Ainsi, les utilisateurs peuvent connecter des écrans HDMI pour le monitoring des images sur le plateau avec ou sans les informations d’état à l’écran. Comme le SDI permet d’utiliser de plus longs câbles que l’HDMI, l’accès aux moniteurs plus éloignés du plateau est facilité.

La Blackmagic PYXIS intègre un moteur de streaming qui supporte le streaming RTMP et SRT sur YouTube, Facebook, X et autres. Pour accéder à Internet, les utilisateurs disposent de deux options : se connecter via Ethernet ou connecter un téléphone 4G ou 5G pour les données mobiles. Comme le streaming est intégré à la caméra, ils peuvent voir son état et le débit de données sur le viseur et l’écran LCD.

« Depuis l’introduction de la Blackmagic PYXIS 6K, nous avons travaillé dur pour rendre l’incroyable capteur RGBW de la URSA Cine accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs », a déclaré Grant Petty, PDG de Blackmagic Design. « Nous avons repensé l’électronique et le traitement pour pouvoir prendre en charge ce très grand capteur. Nous pensons que les utilisateurs vont adorer filmer d’incroyables images grand format en 4K, 8K et désormais aussi en 12K. Nous sommes très heureux de proposer ce capteur avec le design flexible de la PYXIS, qui a rencontré un vif succès auprès de nos utilisateurs. »

Fonctionnalités de la Blackmagic PYXIS 12K

  *  Capteur plein format 36 x 24 mm, RGBW 12K, 12 288 x 8040.
  *  Open gate 3:2, anamorphique pleine hauteur 6:5 et Super 35 9K pour la création de contenu cinématographique.
  *  Capteur RGBW multi-échelle capable de filmer en 12K, 8K ou 4K en utilisant la totalité du capteur.
  *  3 modèles : monture L, PL ou EF verrouillable.
  *  Enregistrement en pleine résolution jusqu’à 40 im/s ou 112 im/s en 8K.
  *  Écran LCD HDR 1500 nits de 4″.
  *  Enregistrement en Blackmagic RAW ainsi que des proxys H.264.
  *  Enregistrement très rapide sur deux cartes CFexpress.
  *  Ethernet 10G ou données mobiles pour le streaming à distance.
  *  Blackmagic URSA Cine EVF en option.
  *  Blackmagic PYXIS Monitor en option.
  *  12G-SDI pour le monitoring intégrant les informations relatives à l’état de la caméra.
  *  Mini entrée XLR professionnelle offrant 48 volts d’alimentation fantôme.
  *  Solution de streaming complète pour YouTube, Facebook, X et autres.
  *  Batteries BP-U haute capacité.

DISPONIBILITÉ ET PRIX

La Blackmagic PYXIS 12K sera disponible en juillet au prix de 4 995 $US (hors taxes et droits locaux) auprès des revendeurs Blackmagic Design du monde entier.

IMAGES DE PRESSE

Les photos de la Blackmagic PYXIS 12K et de tous les autres produits Blackmagic Design sont disponibles sur www.blackmagicdesign.com/fr/media/images.

À PROPOS DE BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design crée des produits de très grande qualité destinés aux professionnels du cinéma, de la postproduction et de la diffusion télévisée. Il propose des outils pour le montage vidéo, des caméras numériques, des correcteurs de couleur, des convertisseurs vidéo, des solutions de monitoring vidéo, des grilles de commutation, des mélangeurs de production en direct, des enregistreurs à disque, des moniteurs de forme d’onde et des scanneurs de film en temps réel. Les cartes de capture DeckLink de Blackmagic Design ont révolutionné le marché de l’audiovisuel en termes de qualité et d’accessibilité financière. Le logiciel d’étalonnage DaVinci a remporté un Emmy™ Award et domine l’industrie de la télévision et du film depuis 1984. Blackmagic Design continue à innover, notamment en proposant des produits 6G-SDI et 12G-SDI, mais aussi des workflows en 3D stéréoscopique et Ultra HD. Fondée par une équipe de monteurs et d’ingénieurs en post-production, leaders au niveau mondial, la société Blackmagic Design a des bureaux aux USA, au Royaume-Uni, au Japon, à Singapour, et en Australie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Internet www.blackmagicdesign.com/fr.

