BLACKMAGIC DESIGN STELLT VOR: NEUE BLACKMAGIC PYXIS 12K

  Fortschrittliche Digitalfilmkamera im vielseitigen Design   mit revolutionärem 12K-RGBW-Vollformatsensor in Ausführungen mit EF-,   PL- oder L-Mount für Blackmagic RAW und globale Mediensynchronisation über Blackmagic Cloud

NAB 2025, Las Vegas, USA – Freitag, 4. April 2025 – Blackmagic Design hat heute mit der Blackmagic PYXIS 12K eine neue Digitalfilmkamera mit einem revolutionären 12K-RGBW-Sensor im Design der PYXIS Kamera vorgestellt, das sich einfach riggen lässt. Das neue Modell ist mit dem gleichen Sensor wie die URSA Cine 12K LF ausgestattet und bietet denselben gewaltigen Dynamikumfang von 16 Blendenstufen, ebenso wie zwei CFexpress-Medienrekorder, 10G-Ethernet und Blackmagic Cloud Global Sync – alles im individuell anpassbaren Gehäuse. Die Blackmagic PYXIS 12K ist in drei Modellen erhältlich, um Benutzern die Wahl zwischen L-, PL- oder EF-Mount mit Sperrmechanismus zu geben.

Die Blackmagic PYXIS 12K ist ab Juli bei Blackmagic Design Fachhändlern weltweit zu einem Preis von 4.995 USD erhältlich.

Auf der NAB 2025 wird die Blackmagic PYXIS 12K am Blackmagic Design Stand SL216 vorgeführt.

Dank mehrerer Mounting-Optionen und Seitenplatten ist es einfach, Blackmagic PYXIS gezielt nach Wunsch zu konfigurieren. Der kompakte Body der PYXIS aus CNC-präzisionsgefertigtem Luftfahrtaluminium ist leicht, aber dennoch sehr robust. PYXIS passen problemlos auf diverse Kamerarigs wie Kräne, Gimbals und Drohnen. An der Gehäuseober- und -unterseite befinden sich 1/4- und 3/8-Zoll-Gewindebohrungen. Zusätzlich sind diverse Seitenplatten für die Blackmagic PYXIS erhältlich, die weitere Möglichkeiten zum Anbringen von Zubehör wie Griffen, Mikrofonen oder sogar SSDs eröffnen. All das befähigt Benutzer, für jede Produktion gezielt eine robuste und zugleich zuverlässige Kamera zusammenzustellen.

Modellbedingt ist in Blackmagic PYXIS ein großer Vollformatsensor mit einer nativen Auflösung von 6.048 x 4.032 oder kolossalen 12.288 x 8.040 Pixeln verbaut. Der Sensor ist fast dreimal so groß wie ein Super-35-Sensor. Er ermöglicht Drehs mit geringer Schärfentiefe und anamorphotischen Linsen ohne Crop-Faktor für echte Kino-Looks. Ob bei hellem Sonnenlicht oder nahezu im Dunkeln gefilmt wird, der gewaltige Dynamikumfang des Hochleistungssensors liefert in allen Lichtverhältnissen brillante rauscharme Bilder. Benutzer können auf der PYXIS 12K mit bis zu 112 fps drehen. Der fantastische Sensor gepaart mit Blackmagic Farbverarbeitung liefert die gleiche Bildqualität wie digitale Kinokameras der oberen Preisklasse.

Unter Einsatz der gesamten Sensorfläche erhalten Benutzer ein einzigartiges 3:2-Bild, das sich in der Postproduktion überdies neu kadrieren lässt. Dank des großen Sensors können Benutzer auch ohne Cropping im echten anamorphotischen 6:5-Verhältnis filmen und kinoreife Bilder mit mehr Zeichnung in höheren Auflösungen als je zuvor erzielen. Auch ein Sensorfenster in klassischer Super-35-Größe steht bereit, um eine sofortige Close-up-Version von Shots zu erstellen, die sich nahtlos in Open-Gate-Footage einfügt.

Die Kameras sind mit L-, EF- oder PL-Mounts ausgestattet. Das macht Blackmagic PYXIS kompatibel mit der weltweit größten Auswahl an Kino- und Fotoobjektiven. Das L-Mount-Modell funktioniert mit den neuesten Vollformatobjektiven von Leica, Panasonic und Sigma. Kompatibel ist es auch mit Blendenadaptern und erlaubt so das Aufstecken verschiedenster neuer und klassischer Objektive. Mit dem EF-Modell können Benutzer hochwertige Fotoobjektive verwenden, die sie vielleicht schon besitzen und mit DSLRs oder sogar Blackmagic Pocket Cinema Cameras benutzt haben. Das PL-Modell gestattet die Arbeit mit professionellen Cine-Objektiven von Zeiss, ARRI, Cooke und anderen Herstellern ohne Einsatz eines Adapters.

Modellbedingt lässt sich mit Blackmagic PYXIS Kameras in allen Standard-Auflösungen und -Frameraten von HD bis hin zu DCI 4K, 6K, 8K und sogar 12K filmen. Die Ausstattung der Blackmagic PYXIS 12K mit einem skalierbaren Sensor ermöglicht das Drehen in 12K, 8K oder 4K bei voller Sensorfläche. Gefilmt werden kann bei bis zu 40 fps mit 12.288 x 8.040 Pixeln in 3:2 mit Open Gate, bei 60 fps mit 12.288 x 5.112 in 2,4:1 oder 112 fps mit 4.096 x 2.160 in 4K. Mit dem 6K-Modell lässt sich bei bis zu 36 fps mit 6.048 x 4.032 in 3:2 Open-Gate oder bei 60 fps mit 4.096 x 2.160 4K DCI filmen.

Das in Blackmagic PYXIS verbaute LCD dient für mehr als die Statusanzeige. Dieser hochauflösende 4-Zoll-HDR-Touchscreen eignet sich fürs Monitoring ebenso wie zum Sichten von Shots am Set. Seine Auflösung in Full HD lässt Benutzer ihre Einstellungen akkurat kadrieren und scharfstellen, ohne einen sperrigen Monitor mitzuschleppen.

Der Blackmagic PYXIS Monitor ist ein vielseitiger, mit voller Kamerasteuerung ausgestatteter 5-Zoll-HDR-Touchscreen-Monitor, den man fast überall anschließen kann. Mit den Bedienelementen und Overlays wie das eingebaute LCD der PYXIS ist er ideal, wenn das integrierte Kameradisplay aufgrund von Rigging oder Zubehör verdeckt ist. Mehrere Befestigungspunkte machen ihn tauglich für jedes Kamerarig und für die einfache Fokussierung und Kadrage auch als großer Sucher. Oder man verwendet ihn als Assistenz-Station und ermöglicht es so der Crew, von überall am Set Einstellungen zu kadrieren und prüfen. Überdies sorgen das helle 1500-Nit-Display und die abnehmbare Sonnenblende auch bei Sonnenlicht für gute Sichtbarkeit.

Blackmagic PYXIS Modelle unterstützen den optionalen Blackmagic URSA Cine EVF, mit dem Drehs im Freien und aus der Hand präziser und leichter gehen. Im Sucher befindet sich ein hochwertiges 1920 x 1080 OLED-Farbdisplay mit eingebautem Näherungssensor und Diopter mit vier Elementen für die unfehlbare Fokussierung.

Innovative Seitenplatten bringen noch mehr Optionen zum Riggen der Kamera. Die mit Blackmagic PYXIS gelieferte Seitenplatte ist aus demselben luftfahrttauglichen Aluminium wie der Kamerabody gefertigt. Die Platte ist mit zwei 1/4-Zoll-Gewindebohrungen und einer 3/8-Zoll-Gewindebohrung zum Anbringen von Mikrofonen, Halterungen und weiterem Zubehör versehen. Alternativ montiert man die mitgelieferte SSD-Platte zur bequemen und sicheren Befestigung eines USB-C-Laufwerks für Aufzeichnungen oder sogar eines Mobiltelefons zum Livestreamen.

Blackmagic PYXIS Modelle zeichnen in Blackmagic RAW auf und ermöglichen die Kontrolle über Zeichnung, Belichtung und Farben bis in die Postproduktion. Die Kameras zeichnen auch HD-Proxys in H.264 in Echtzeit auf. So geht das weltweite Teilen von Medien einfach und binnen Minuten. Deshalb liefern in Blackmagic RAW aufgenommene Bilder eine noch nie dagewesene Auflösung und Qualität für Farbnachbearbeitung, Keying, Compositing, Neukadrage, Stabilisierung und Tracking in HD, 4K, 6K, 8K oder sogar imposanten 12K.

Blackmagic PYXIS verfügen über eingebaute CFexpress-Rekorder sowie einen USB-C-Erweiterungsport für Direktaufzeichnungen auf externe Flash-Laufwerke oder SSDs. Da CFexpress-Karten langlebig und schnell sind, eignen sie sich zum Aufzeichnen vollaufgelöster Blackmagic-RAW-Dateien in 12 Bit Duale Kartenschächte ermöglichen ununterbrochenes Aufzeichnen, da die Karten bei laufendem Kamerabetrieb austauschbar sind.

Blackmagic PYXIS zeichnen zusätzlich zu den Originalmedien der Kamera eine HD-Proxy-Datei in H.264 auf. Die kleine Proxy-Datei ist in Sekundenschnelle in Blackmagic Cloud hochgeladen und macht Bildmaterial zurück im Studio in Echtzeit verfügbar. Die Möglichkeit zur direkten Medienübermittlung in eine DaVinci Resolve Medien-Bin, während Editoren arbeiten, ist revolutionär wie nie zuvor. Editoren haben von jedem Fleckchen Erde aus Zugriff auf Bildmaterial.

Beim Hochladen in Blackmagic Cloud können Benutzer über die mobilen Daten eines Apple- oder Android-Handys ins Internet gehen. Einfach das Smartphone an den hinteren USB-C-Port anschließen, dann konfiguriert ihn die Blackmagic PYXIS für mobile Daten. Eine Verbindung kann auch via kabelgebundenes Ethernet über den Ethernet-Port der Kamera hergestellt werden. Auf diesem Weg werden Medien schon beim Drehen an Postproduktionsteams auf der ganzen Welt übermittelt, die sich in Echtzeit an die Arbeit machen können.

Blackmagic PYXIS verfügen über diverse Audio-, Monitoring-, Strom- und andere Anschlüsse. Auch gibt es einen 12G-SDI-Ausgang fürs Monitoring mit Support für HDR- und Ultra-HD-Ausgaben. Um Bilder mit oder ohne Overlays mit wichtigen Informationen und Kamerastatus zu überwachen, lässt sich die Kamera am Set einfach an ein SDI-Display anschließen. SDI ermöglicht viel längere Kabelstrecken als HDMI und erleichtert die Arbeit mit weiter vom Set entfernten Bildschirmen.

In Blackmagic PYXIS ist eine Hardware-Streaming-Engine verbaut, die die RTMP- und SRT-Protokolle und somit das Live-Streaming auf YouTube, Facebook, X und anderen Plattformen unterstützt. Für den Internet-Zugriff gibt es zwei Optionen: einen USB-C-zu-Ethernet-Adapter oder die mobilen Daten eines 4G- oder 5G-Smartphones. Da die Streaming-Hardware in die Kamera verbaut ist, werden der Streamstatus und die Datendurchsatzraten im Sucher und auf dem LCD angezeigt.

„Seit der Einführung der Blackmagic PYXIS 6K haben wir hart daran gearbeitet, den fantastischen RGBW-Sensor unserer URSA Cine jetzt mit der PYXIS noch mehr Benutzern zugänglich zu machen“, so Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. „Wir haben die Elektronik und Verarbeitung der PYXIS für den Umgang mit dem riesigen Sensor überarbeitet und sind zuversichtlich, dass Benutzer herrliche Großformataufnahmen in 4K, 8K und jetzt auch in 12K machen werden. Wir freuen uns sehr, diesen Sensor jetzt im flexiblen Design für die PYXIS Kameras anzubieten, die bei unseren Kunden so beliebt ist.“

Blackmagic PYXIS 12K Funktionsmerkmale

  *  36 x 24 mm großer RGBW-12K-Vollformatsensor mit 12.288 x 8.040 Pixeln
  *  Open-Gate bei 3:2, anamorphotischem 6:5 in voller Höhe und 9K-Super-35 für cineastische Inhalte
  *  Multiscale-RGBW-Sensor für die Aufnahme von 12K, 8K oder 4K bei voller Sensorgröße
  *  Modelle mit L-, PL-Mount oder EF-Mount mit Sperrmechanismus
  *  Zeichnet bis zu 40 fps auf bzw. bis zu 112 fps in 8K
  *  Integriertes 4-Zoll-HDR-LCD mit 1500 Nit
  *  Zeichnet in Blackmagic RAW und H.264-Proxys auf
  *  Hochschnelle Aufzeichnung auf duale CFexpress-Karten
  *  10G-Ethernet oder mobile Daten zum Remote-Streaming
  *  Optionaler Blackmagic URSA Cine EVF
  *  Optionaler Blackmagic PYXIS Monitor
  *  12G-SDI-Ausgang fürs Monitoring mit eingeblendeten Statusdaten
  *  Professioneller Mini-XLR-Eingang mit 48-Volt-Phantomspeisung
  *  Komplettlösung fürs Streaming an YouTube, Facebook, X und weitere
  *  BP-U-Akkus mit hoher Kapazität

VERFÜGBARKEIT UND PREIS

Die Blackmagic PYXIS 12K ist ab Juli zum Preis von 4.995 USD, zuzüglich Abgaben und Steuern, von Blackmagic Design Resellern auf der ganzen Welt erhältlich.

PRESSEFOTOS

Produktfotos der Blackmagic PYXIS 12K und aller anderen Blackmagic Design Produkte sind unter www.blackmagicdesign.com/de/media/images erhältlich.

ÜBER BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design entwickelt die weltweit anspruchsvollsten Videobearbeitungsprodukte, Digitalfilmkameras, Farbkorrektursysteme, Videokonverter, Videomonitoringsysteme, Kreuzschienen, Live-Produktionsmischer, Diskrekorder, Waveform-Monitore sowie Echtzeit-Filmscanner für die Kino-, Postproduktions- und Fernsehbranchen. Mit seinen DeckLink Capture-Karten hat Blackmagic Design in puncto Qualität und Bezahlbarkeit die Postproduktionsbranche revolutioniert, und die mit einem Emmy™ ausgezeichneten DaVinci Farbkorrekturprodukte des Anbieters gelten seit 1984 als Vorreiter der Film- und Fernsehindustrie. Blackmagic Design bringt weiterhin laufend bahnbrechende Innovationen auf den Markt. So zum Beispiel die 6G-SDI- und 12G-SDI-Produkte sowie Lösungen für stereoskopische 3D- und Ultra-HD-Workflows. Das von weltweit führenden Postproduktionsfachleuten und -Ingenieuren gegründete Unternehmen unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Japan, Singapur und Australien. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.blackmagicdesign.com/de

