BLACKMAGIC DESIGN发布新品BLACKMAGIC 3G-SDI SHIELD FOR ARDUINO

  现在起用户可快速创建完全自定义的摄影机控制方案！

2016年4月18日，美国拉斯维加斯，2016年NAB展会： Blackmagic Design今日发布新品Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino，该产品可让用户为摄影机和其他SDI设备构建自定义控制方案。Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino将于年中起由Blackmagic Design全球各经销商发售，售价$95。

Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino系列将于2016年度NAB展会的SL217号Blackmagic Design展位上亮相。

要通过SDI接口构建控制摄影机的自定义解决方案并非易事，并且往往要求一定的编程技能。这意味着，如果广电工程师想要将Blackmagic Design的摄影机整合到他们的自定义系统当中就会有一定的难度，因为他们需要使用Blackmagic Camera SDI Control Protocol摄影机SDI控制协议构建基于SDI的硬件来实现这些摄影机的远程控制。为了解决这一问题，Blackmagic Design为Arduino微型控制器开发了一款全新的SDI扩展板，这款新品取名为Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino，可方便广电工程师和技术人员为Blackmagic Design摄影机创建自定义控制方案。

Arduino是一种基于使用便捷的硬件和软件的常用开源电子设计平台。Arduino和Raspberry Pi（树莓派）类似，但更加适合软件工程师使用，并且常常受到硬件开发人员的青睐。其设计更加简洁和灵活，并且成本较低，能够构建种类齐全的自定义项目。

在Arduino平台中，扩展板也被称为“盾板”，Blackmagic Design决定利用这一标准扩展性能来创建Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino接口卡。Blackmagic Design还编写了一些示例代码来显示Arduino如何与Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino进行通信，以及这款盾板将如何把摄影机控制命令发送到摄影机上。

Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino是一款设计简单的扩展板或“盾板”，它配有1路SDI输入以及1路SDI输出。SDI输入可连接各类视频源，而SDI输出则可连接到嵌入了摄影机控制协议命令的摄影机上。对于软件开发人员来说，Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino使用起来非常便捷，只需在操作手册里要找到他们需要使用的摄影机控制命令，然后添加到Arduino软件代码中，再发送到需要插入到SDI连接的Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino上即可。

Blackmagic SDI Control Protocol控制协议可利用SDI数据流中的消隐区域来通过SDI线缆发送摄影机和镜头控制、调色、节目返送、Tally以及对讲等命令，这样一来，用户就不需要再部署其它昂贵的设备或连接更多线缆了。Blackmagic Design在产品说明书中对该协议进行了具体介绍，并且现已受到第三方制造商的支持。Blackmagic摄影机系列、ATEM切换台系列、DeckLink采集卡系列、Video Assist以及寻像器产品均支持Blackmagic SDI Control Protocol协议。

例如，用户可在这款扩展板的基础上结合操纵杆自制出一款简单的控制器，从而发送摄影机控制命令来调整对焦和光圈等设置。上面只是海量控制方案中的一个例子，现在用户都可以通过简单快捷的方式来创建完全自定义的解决方案，实现Blackmagic摄影机、切换台、采集卡等设备的控制了。

Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino本身就是简易版双向SDI板，并且还可为Arduino提供电源。同时，产品还搭载用于软件更新的USB接口，以便将来在Blackmagic Design发布新功能时进行升级。由于使用I2C母线，因此当用户需要将产品安装到自定义外壳中时甚至可以通过线缆连接。

“Blackmagic Design产品的开放性和便捷性可以让用户通过他们以前从未想到过的方法来使用这些产品，”Blackmagic Design首席执行官Grant Petty说，“Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino与最新URSA Mini加上最新演播室寻像器以及Studio Camera的软件更新等产品一起搭配使用可获得无比强大的组合功能。它一定能为用户带来充满乐趣的使用体验，我们非常期待能看到大家可以通过这款产品构建出怎样独特和有趣的工具！”

供货及价格

Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino将于年中起由Blackmagic Design全球各经销商发售，售价US$95。

新闻图片

获取Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino产品图片以及Blackmagic Design的其他产品图片，请参阅公司网站www.blackmagicdesign.com。

关于BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design致力于各类全球顶尖视频剪辑产品、数字电影摄影机、调色工具、视频转换器、视频监看、矩阵、现场制作切换台、硬盘录机、波形监视器，以及电影长片、后期制作及广电行业所使用的实时胶片扫描仪等设备。Blackmagic Design的DeckLink系列采集卡一经推出便在后期制作行业掀起了一场同类产品性价比革命。此外，该公司荣膺艾美奖（Emmy™）的DaVinci系列调色产品自1984年起就已成为电视电影业中首屈一指的调色工具。Blackmagic Design不断推出前所未有的创新产品，包括6G-SDI和12G-SDI产品，以及立体3D和Ultra HD工作流程。Blackmagic Design由世界顶尖后期制作剪辑师和工程师创立，公司在美国、英国、日本、新加坡和澳大利亚均设有办事处。详情请登陆公司网站www.blackmagicdesign.com。

