BLACKMAGIC DESIGN사, 새로운 BLACKMAGIC POCKET CINEMA CAMERA 6K 발표

  영화 제작자의 모든 작업에 6K 디지털 필름의 놀라운 화질을 제공할 차세대 디지털 필름 카메라!

미국, 캘리포니아주, 프리몬트 - 2019년 8월 8일 - Blackmagic Design은 오늘 슈퍼 35mm 풀 사이즈 6K HDR 센서와 13스톱의 다이내믹 레인지, EF 렌즈 마운트, 뛰어난 저조도 성능의 최대 25,600 듀얼 네이티브 ISO를 지원하는 핸드헬드 디지털 필름 카메라 Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K를 출시했다. 큰 인기를 얻었던 Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K의 후속 제품인 이번 신규 모델에는 6K 해상도를 지원하는 슈퍼 35 크기의 센서가 탑재되어 더 높은 화질을 제공한다. 이 모델에는 EF 렌즈 마운트가 장착되어 Canon, Zeiss, Sigma, Schneider 등 다양한 브랜드의 렌즈를 사용할 수 있다.

Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K는 현재 전 세계 공식 리셀러를 통해 US$2,495에 구입할 수 있다.

고급스러운 디자인의 Blackmagic Pocket Cinema Camera는 수많은 첨단 디지털 필름 카메라 기능이 탑재된 소형 핸드헬드 제품이다. 내구성이 높고 가벼운 탄소 섬유 복합재로 제작된 카메라의 다기능 손잡이 부분에는 손끝으로 제어할 수 있는 녹화, ISO, 화이트 밸런스, 셔터 앵글 컨트롤이 있다. 첨단 디지털 필름 카메라답게 센서의 열잡음을 최소화하도록 설계되어 더 선명한 섀도우와 높은 ISO를 얻을 수 있다. 커다란 5인치 크기의 LCD는 4K와 6K 해상도의 이미지도 완벽하게 초점을 맞추도록 지원한다.

Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K는 4K 모델보다 크기가 큰 6144 x 3456 해상도의 슈퍼 35 센서와 EF 렌즈 마운트가 탑재되어 대형 EF 사진 렌즈로 피사계 심도를 얕게 촬영하면 초점이 벗어난 배경 장면과 아름다운 보케 효과를 가진 시네마틱한 영상을 제작할 수 있다. 즉 6K로 촬영한 후 후반 제작 과정에서 줌 기능 및 리프레임 기능을 사용할 수 있어 카메라 한 대로 화질 저하 없이 와이드 숏과 클로즈업 숏을 모두 만들어낼 수 있다.

Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K/6K는 놀라운 13스톱의 다이내믹 레인지를 제공하므로 일반 비디오카메라보다 이미지 내 가장 밝은 부분과 가장 어두운 부분의 디테일을 훨씬 잘 보존한다. 따라서 카페 같은 실내 장면 촬영 시 창문을 통해 들어오는 밝은 햇빛의 디테일까지 그대로 담아낼 수 있다. 장편 영화에서 사용되는 일반 DCI-P3 색공간보다 더 넓은 범위의 색을 사용할 수 있다.

Blackmagic Pocket Cinema Camera는 최대 25,600의 듀얼 게인 ISO를 지원하여 4K와 6K 모델 둘 다 센서의 풀 다이내믹 레인지를 유지하면서도 이미지 내 그레인과 노이즈를 최소화한다. 일반적으로 촬영 현장에서 조명을 사용할 때는 네이티브 ISO 400이 사용된다. 카메라에서 ISO 설정을 조정할 때 게인 값이 자동으로 맞추어지므로 조명을 설치할 시간 없이 바로 촬영할 때도 훌륭한 이미지를 캡처할 수 있다.

새로이 출시된 6K 모델은 6144 x 3456 16:9 해상도에서 최대 50fps, 6144 x 2560 2.4:1에서 최대 60fps, 5744 x 3024 17:9에서 최대 60fps로 촬영할 수 있다. 더 높은 프레임 레이트를 사용할 때는 윈도우 모드로 설정하면 2.8K 2868 x 1512 17:9 해상도에서 최대 120fps로 촬영할 수 있다. 아나모픽 렌즈를 장착하여 3.7K 3728 x 3104 해상도의 60fps로 촬영하면 진정한 아나모픽 6:5 이미지를 얻을 수 있다.

Blackmagic Pocket Cinema Camera는 개방형 표준 파일 포맷을 사용하므로 미디어 파일을 트랜스코딩하는 데 시간을 낭비할 필요가 없다. 최대 4K의 모든 포맷 녹화에는 업계 표준 10비트 Apple ProRes 파일을, 그리고 최대 6K의 모든 포맷 녹화에는 12비트 Blackmagic RAW를 사용할 수 있다. 무엇보다도 미디어 파일이 모든 운영체제에서 지원되며 Mac에서는 HFS+ 형식으로, Windows에서는 ExFAT 형식으로 미디어 카드와 디스크를 포맷할 수 있다.

Blackmagic Pocket Cinema Camera에는 CFast 및 UHS-II SD 카드 레코더가 내장되었고 외부 디스크 녹화를 위한 USB-C 확장 포트 또한 탑재되었다. HD 녹화에는 일반 SD 카드를 사용하고 Blackmagic RAW 포맷으로 네이티브 4K나 6K 녹화 시에는 고성능 UHS-II 카드나 CFast 카드를 사용하면 된다. 256GB짜리 UHS-II SD 카드 한 장에 한 시간이 넘는 풀 6K 영상을 녹화 가능하다.

Blackmagic RAW는 혁신적인 신규 포맷으로서 카메라 센서의 원본 이미지를 그대로 캡처하고 보존한다. H.264 같은 포맷은 노이즈와 아티팩트가 많이 생기는 고압축 포맷으로 센서가 캡처한 원본 디테일을 잃게 되어 복구가 안 되기 마련이다. Blackmagic RAW 포맷은 이런 문제를 해결하여 촬영, 편집, 컬러, 마스터링의 작업 과정 내내 뛰어난 디테일과 색상을 제공한다. 또한 카메라의 설정 내용을 메타데이터에 저장하기 때문에 카메라에서 ISO, 화이트 밸런스, 노출을 설정하거나, 나중에 편집 과정에서 이를 변경 적용해도 화질이 전혀 떨어지지 않는다. Blackmagic RAW 파일은 크기가 작고 속도가 매우 빨라 작업을 신속하게 진행할 수 있다.

Blackmagic Pocket Cinema Camera 후면에는 크고 밝은 5인치 터치스크린이 내장되어 있어 손쉽게 프레임을 구성할 수 있으며 초점을 정확하게 맞출 수 있다. 카메라에 Blackmagic Video Assist가 내장된 것과 다름없다. 촬영이 진행되는 동안 터치스크린을 통해 주요 정보들을 확인할 수 있고 카메라 설정을 위한 메뉴 및 직관적인 터치투포커스 컨트롤을 사용할 수 있다. 온스크린 오버레이를 통해서는 상태, 히스토그램, 초점, 피킹 표시 장치, 오디오 레벨, 프레임 가이드, 재생 컨트롤 등의 정보 또한 확인할 수 있다.

첨단 Blackmagic OS는 최신 기술을 사용하면서도 직관적이고 사용자 편의를 고려한 뛰어난 운영체제이다. 인터페이스를 통해 간단한 탭과 쓸어 넘기는 동작만으로 설정을 조정하고 메타데이터를 추가하거나 녹화 상태를 확인할 수 있다. 온스크린 포커스와 노출 도구, 3D LUT, HDR, 메타데이터 입력 기능, 타임코드, Blackmagic RAW 설정 등 첨단 카메라 기능을 완벽하게 제어할 수 있다.

첨단 URSA Mini Pro G2와 동일한 4세대 컬러 사이언스를 사용하는 Blackmagic Pocket Cinema Camera는 놀랍고도 정확한 피부톤과 색을 재현한다. Blackmagic 4세대 컬러 사이언스는 복잡한 다이내믹 12비트 감마 커브를 사용하여 하이라이트와 섀도우 영역에서 더 많은 색 정보를 캡처하므로 좋은 화질을 얻을 수 있다. 또한 컬러 사이언스를 통해 Blackmagic RAW의 복잡한 이미지 프로세싱 일부를 처리하므로 카메라 센서에서 캡처한 색과 다이내믹 레인지 정보를 메타데이터에 보존하여 후반 제작 과정에서 이를 사용할 수 있게 한다.

카메라에는 HDR과 클린 10비트 출력을 지원하는 모니터링용 풀 사이즈 HDMI 단자가 장착되어 있다. 48V 팬텀 파워를 지원하는 미니 XLR 연결 단자에는 전문가용 마이크를 연결할 수 있으며 3.5mm 크기의 비디오 카메라용 마이크 입력, 헤드셋 연결, 잠금 지원 DC 전원 단자 또한 장착되었다.

디지털 필름 카메라는 나중에 이뤄질 후반 제작을 위해 다이나믹 레인지를 보존하는 로그 색공간 설정으로 촬영하므로 모니터를 통해 볼 때는 채도가 낮고 색이 바랜 것처럼 느껴진다. 하지만 3D LUT을 사용하면 편집 시 모니터에 영상룩을 적용해 봄으로써 최종 이미지를 미리 짐작할 수 있기 때문에 이 문제가 해결된다. Blackmagic Pocket Cinema Camera에 업계 표준인 17/33포인트 3D LUT 파일을 불러와 사용하거나 카메라에 포함된 Extended Video, Film to Video, Film to Rec.2020 등의 LUT을 사용할 수 있다.

전문가용 카메라에는 전문 기능 뿐 아니라 타임코드 생성기가 내장되어 있어 카메라를 한 대 이상 사용하여 촬영할 때 완벽하게 동기화할 수 있다. Tentacle Sync 같은 외부 타임코드 생성기를 카메라의 3.5mm 오디오 잭에 연결하면 카메라가 자동으로 타임코드를 감지하여 내부 생성기에 락킹한다. 각 카메라마다 녹화를 시작하고 중지하지만, 모두 동일한 타임코드를 가지게 된다. 여러 대의 이동식 카메라로 음악 축제를 촬영할 수 있는 것이다. 새로운 DaVinci Resolve 16.1의 가장 큰 장점은 여러 카메라가 촬영한 숏을 자동으로 찾고 동기화하기 때문에 수천 개의 숏을 정리하느라 시간을 낭비할 필요가 없다는 점이다.

Blackmagic Pocket Cinema Camera는 분리 가능한 표준형 LP-E6 타입의 배터리를 사용하며 잠금 지원 DC 커넥터도 지원하므로 촬영 도중 전원 공급이 끊길 염려가 전혀 없다. 제품에 동봉된 AC 플러그팩을 사용하면 카메라에 전원을 공급하는 동시에 배터리를 충전할 수 있다. USB-C 확장 포트에 휴대용 보조 배터리나 휴대폰 충전기, 노트북 컴퓨터를 연결해 충전할 수도 있다. 옵션 제품인 Blackmagic Pocket Battery Grip을 장착하면 두 개의 배터리를 추가로 사용할 수 있어 카메라 녹화 시간이 획기적으로 늘어난다.

Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K/6K 구입 시 할리드우드에서 첨단 장편 영화 및 TV 프로그램, 광고 제작에 사용하는 DaVinci Resolve Studio 풀 버전이 함께 제공된다. DaVinci Resolve의 혁신적인 신규 Cut 페이지에는 지능적인 편집 도구와 획기적인 신규 기능들이 구현되어 있어 원하는 푸티지를 신속하게 검색, 편집하여 짧은 시간 안에 결과물을 얻을 수 있다. 새로운 Cut 페이지 외에도 DaVinci의 전설적인 전문 편집 기능, 첨단 색 보정, 오디오 후반 제작 및 시각 효과 도구를 하나의 프로그램에서 모두 사용할 수 있다.

Blackmagic Design의 CEO, 그랜트 패티씨는 “Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K에는 고객들의 요청대로 놀라운 6K 이미징 처리 및 EF 렌즈 지원 기능을 탑재했습니다.”라며, “고객들의 사랑을 받고 있는 4K 모델의 기능을 그대로 유지하면서 EF 렌즈 마운트 및 초고화질의 6K 해상도 등 새로운 기능을 추가했습니다. 또한 Video Assist의 기능이 내장되어 있어 추가 장비를 구입하거나 들고 다닐 필요가 전혀 없습니다. DaVinci Resolve Studio도 포함되어 있어 누구나 사요할 수 있는 일체형 솔루션으로 창의성을 발휘하고 자신만의 이야기를 만들어낼 수 있습니다.”라고 말했다.

BLACKMAGIC POCKET CINEMA CAMERA 6K 주요 기능

  *  독립 영화, 다큐멘터리, 블로그 등의 영상 제작
  *  탄소섬유 폴리카보네이트 복합재를 사용한 디자인
  *  다기능 손잡이를 통해 한 손으로 카메라 운영 가능
  *  6144 x 3456 해상도의 6K 모델과 4096 x 2160 해상도의 4K 모델
  *  MFT 또는 EF 렌즈 지원
  *  시네마틱한 영상룩을 연출할 수 있는 13스톱의 넓은 다이내믹 레인지
  *  최대 25600 ISO의 놀라운 저조도 성능
  *  풀 해상도 모드에서 60fps, 윈도우 모드에서 120fps로 녹화 가능
  *  인기 소프트웨어와 호환 가능한 표준형 오픈 파일 포맷 지원
  *  SD/UHS-II/CFast 카드 리코더 내장
  *  놀라운 화질의 Blackmagic RAW 녹화 지원
  *  5” 내장 LCD 터치스크린을 통해 6K 촬영시 정확한 초점 조절 가능
  *  URSA Mini 및 URSA Broadcast 카메라에서 사용되는 Blackmagic OS 탑재
  *  4세대 Blackmagic 컬러 사이언스 탑재
  *  상태 정보 오버레이와 함께 모니터링이 가능한 풀사이즈의 HDMI 출력
  *  48V 팬텀 파워를 지원하는 전문 미니 XLR 연결 단자
  *  모니터링 및 녹화 시 3D LUT 적용 가능
  *  외장 디스크에 직접 녹화할 수 있는 USB-C 연결 포트
  *  멀티캠 촬영을 위한 내장 타임코드 생성기
  *  21.2메가픽셀의 스틸 이미지 캡처 기능
  *  현지화를 위한 11개국 언어 지원
  *  블루투스를 통한 원격 카메라 제어
  *  12V DC 전원 연결 및 USB-C를 통한 충전 기능
  *  후반 제작을 위한 DaVinci Resolve Studio 풀버전 제공

제품 사진

가격 및 구입 안내

BLACKMAGIC DESIGN에 관하여

Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K는 현재 전 세계 공식 리셀러를 통해 US$2,495에 구입할 수 있다.

ABOUT BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K 및 다른 Blackmagic Design 제품 사진은 www.blackmagicdesign.com/kr/media/images에서 볼 수 있다.

