BLACKMAGIC DESIGN PODAJE NOWĄ, NISKĄ CENĘ BLACKMAGIC URSA MINI PRO 12K

  Nowa niska cena i potężny nowy silnik przetwarzania DaVinci Resolve   sprawiają, że przepływy pracy w wysokiej rozdzielczości są jeszcze bardziej osiągalne!

Fremont, Kalifornia, USA – czwartek 19 sierpnia 2021 r. – Blackmagic Design podał dziś nową, niższą cenę Blackmagic URSA Mini Pro 12K wynoszącą 5995 USD. Obniżenie ceny było możliwe dzięki zwiększeniu wydajności produkcji w połączeniu z poprawą dostaw sensorów 12K. Jednak dzięki nowemu silnikowi renderującemu w DaVinci Resolve 17.3, który wykazuje nawet 3-krotny wzrost prędkości podczas pracy w rozdzielczościach 4K i 8K, nowa niższa cena sprawi, że przepływy pracy w wysokich rozdzielczościach staną się bardziej dostępne. Jest to ekscytująca innowacja, ponieważ przekształca procesy robocze w wysokiej rozdzielczości i sprawia, że są one znacznie tańsze. Dzięki nowej, niskiej cenie Blackmagic URSA Mini Pro 12K, znacznie szersza grupa klientów będzie miała dostęp do produkcji filmów fabularnych.

Blackmagic URSA Mini Pro 12K jest dostępna już teraz u dystrybutorów Blackmagic Design na całym świecie od 5995 USD.

Blackmagic URSA Mini Pro 12K to rewolucja w cyfrowym filmie z 12 288 x 6480 12K sensorem Super 35 i 14 stopniami zakresu dynamicznego, wbudowanym w zdobywający nagrody korpus URSA Mini. Połączenie 80 megapikseli na klatkę, nowej kolorymetrii i elastyczności Blackmagic RAW sprawia, że praca z 12K staje się rzeczywistością. Oversampling z 12K daje klientom najlepsze obrazy 8K i 4K z subtelnymi odcieniami skóry i niezwykłą szczegółowością kamer z najwyższej półki. Klienci mogą filmować z prędkością 60 klatek na sekundę w rozdzielczości 12K, 120 klatek na sekundę w rozdzielczości 8K oraz do 240 klatek na sekundę w rozdzielczości 4K Super 16. URSA Mini Pro 12K posiada wymienne mocowanie PL, a także wbudowane filtry ND, podwójne nośniki CFast i nagrywarki kart UHS-II SD, port SuperSpeed USB typu C i wiele więcej.

Ekstremalna rozdzielczość URSA Mini Pro 12K wykracza daleko poza tradycyjny film kinowy. Klienci czerpią korzyści płynące z kręcenia filmowego w tym niesamowitą szczegółowość, szeroki zakres dynamiki oraz bogate, głębokie kolory. Idealny dla filmów fabularnych, seriali telewizyjnych i wciągającego, wielkoformatowego IMAX. Niesamowita wyrazistość wokół obiektów sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do pracy z zielonym ekranem i VFX, w tym do kompozytowania akcji na żywo i CGI. Supersampling przy 12K oznacza, że klienci otrzymują nie tylko lepsze kolory i rozdzielczość przy 8K, ale także płynność, która wynika z niewidocznego aliasingu.

Blackmagic URSA Mini Pro 12K posiada nowy, rewolucyjny sensor o natywnej rozdzielczości 12 288 x 6480, co oferuje niewiarygodne 80 megapikseli na klatkę. Sensor Super 35 ma znakomity 14-stopniowy zakres dynamiczny i natywną czułość ISO 800. Nowy sensor 12K posiada równą ilość czerwonych, zielonych i niebieskich pikseli, i jest zoptymalizowany pod kątem obrazów w wielu rozdzielczościach. Klienci mogą filmować w rozdzielczości 12K z prędkością 60 klatek na sekundę lub korzystać z wewnętrznego skalowania sensora w celu uzyskania ujęć 8K lub 4K RAW z prędkością do 120 klatek na sekundę bez konieczności przycinania lub zmiany pola widzenia. Wymienne mocowanie obiektywów w URSA Mini Pro pozwala klientom wybierać z najszerszej gamy klasycznych i nowoczesnych obiektywów kinowych, i uchwycić najdrobniejsze szczegóły z ich ulubionych obiektywów.

Sensor URSA Mini Pro 12K i Blackmagic RAW zostały zaprojektowane razem, aby zapewnić bezproblemowe przepływy pracy w 12-bitowych RAW-ach w 12K. Jako niezwykle wydajny kodek nowej generacji, Blackmagic RAW pozwala klientom nagrywać w 12K i edytować na laptopie, co jest po prostu niemożliwe w przypadku innych kodeków. Ogromna rozdzielczość sensora umożliwia ponowne kadrowanie ujęć w postprodukcji w celu dostarczenia ich w 8K i 4K. To jak sesja zdjęciowa z wieloma kamerami przy użyciu tylko jednej kamery. Doskonale nadaje się również do tworzenia wspaniałych filmów wideo w formacie portretowym i kwadratowym. Zaawansowana konstrukcja sensora i Blackmagic RAW oznacza, że klienci mogą przejść do postprodukcji natychmiast i pracować w dowolnej rozdzielczości bez konieczności renderowania, zachowując pełną dokładność kolorów sensora.

Tylko Blackmagic RAW sprawia, że kinowa jakość 12-bitowych, 80-megapikselowych obrazów przy maksymalnie 60 klatkach staje się rzeczywistością. Opcje stałej jakości Q0 i Q5 oraz nowe opcje Q1 i Q3 blokują poziom jakości, umożliwiając dostosowanie kompresji do szczegółów sceny. Opcje kodowania o stałym bitrate 5:1, 8:1, 12:1 i nowym 18:1 zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić klientom najlepsze możliwe obrazy przy przewidywalnym i stałym rozmiarze pliku. Klienci mogą zapisywać pliki RAW na dwóch kartach jednocześnie, filmując w rozdzielczości 12K lub 8K na nośnikach CFast lub UHS-II, nawet przy dużej liczbie klatek na sekundę. Blackmagic RAW przechowuje metadane z kamery, dane obiektywu, balans bieli, informacje o cyfrowej płytce oraz niestandardowe wartości LUT, co zapewnia spójność obrazu na planie i w postprodukcji.

Filmowanie w formacie RAW w rozdzielczości 12K pozwala zachować najwyższą kontrolę nad szczegółami, ekspozycją i kolorami podczas postprodukcji. Oversampling pozwala klientom uzyskać niezwykle ostry obraz 8K bez chropowatych krawędzi. Co najlepsze, Blackmagic RAW został zaprojektowany w celu przyspieszenia postprodukcji 12K, dzięki czemu praca z nim jest tak łatwa, jak ze standardowymi plikami HD lub Ultra HD. Jest wysoce zoptymalizowana, wielowątkowa, działa na wielu procesorach CPU, a także jest akcelerowana przez GPU i współpracuje z Apple Metal, CUDA i OpenCL. Dzięki temu klienci mogą zawsze pracować z plikami RAW swoich kamer, bez konieczności tworzenia proxy. Obrazy Blackmagic RAW 12K zapewniają bezprecedensową rozdzielczość i jakość dla kolorystyki, kluczowania, kompozytowania, przekadrowania, stabilizacji i śledzenia w 4K lub 8K.

Kolorymetria 5 generacji Blackmagic zawiera nową krzywą filmową, zaprojektowaną w celu pełnego wykorzystania ogromnej ilości danych kolorystycznych z nowego sensora URSA Mini Pro 12K. Zapewnia to jeszcze lepsze odwzorowanie kolorów, co przekłada się na przyjemniejsze odcienie skóry i lepsze renderowanie mocno nasyconych kolorów, takich jak neony i światła tylne samochodów w scenach o wysokim kontraście. Kolorymetria 5 Generacji zapewnia kompleksowe przetwarzanie obrazów Blackmagic RAW, a dane o kolorze i zakresie dynamiki z sensora są zachowywane w metadanych do wykorzystania w postprodukcji. Kompatybilna ze wszystkimi wcześniejszymi plikami Blackmagic RAW, kolorymetria 5 generacji pozwala klientom wykorzystać nową krzywą filmową nawet w ich dotychczasowej pracy.

URSA Mini Pro 12K to kilka kamer w jednej, nagrywających w standardowych rozdzielczościach i klatkażu w 4K, 8K, a nawet w szalenie szczegółowym 12K. Dzięki ogromnej liczbie 80 megapikseli na klatkę przy 60 klatkach na sekundę w formacie RAW, klienci mogą jednocześnie rejestrować doskonałe zdjęcia i ujęcia ruchu za pomocą jednej kamery. Klienci mogą nagrywać z prędkością do 60 klatek na sekundę w rozdzielczości 12K 12 288 x 6480 17:9. W przypadku większej liczby klatek na sekundę klienci mogą filmować z szybkością 120 klatek na sekundę przy rozdzielczości 8192 x 4320, 160 klatek na sekundę przy rozdzielczości 8192 x 3408, a nawet ustawić sensor na tryb Super 16, aby rejestrować obraz 4K z niesamowitą szybkością 240 klatek na sekundę przy rozdzielczości 4096 x 2160 DCI. URSA Mini Pro 12K ma elastyczne opcje klatkażu i rozdzielczości oraz rejestruje z ulepszonym renderowaniem ruchu. To oznacza, że klienci otrzymują gładsze krawędzie w 8K i 4K nawet przy niższym klatkażu.

Różne projekty wymagają różnych obiektywów, dlatego URSA Mini Pro jest wyposażona w wymienne mocowanie obiektywów. Klienci mogą szybko przełączać się między obiektywami z mocowaniem PL, EF i F na URSA Mini Pro 12K. Oznacza to, że klienci mogą pracować z wysokiej jakości dużymi obiektywami kinowymi z mocowaniem PL, obiektywami fotograficznymi z mocowaniem EF lub F, dzięki czemu URSA Mini Pro jest kompatybilna z najszerszą możliwą gamą profesjonalnych obiektywów.

URSA Mini Pro zawiera pełną wersję programu DaVinci Resolve Studio. Klienci otrzymują najbardziej zaawansowane rozwiązanie na świecie, które łączy profesjonalną edycję, korekcję kolorów, obróbkę dźwięku i efekty wizualne w jednym oprogramowaniu. DaVinci Resolve jest używany do obróbki końcowej większej liczby hollywoodzkich filmów fabularnych niż jakiekolwiek inne rozwiązanie, oferując użytkownikom najlepsze możliwe narzędzia do postprodukcji w celu edycji natywnego materiału wideo z kamery i zachowania najwyższej możliwej jakości. Niezależnie od tego, czy użytkownicy pracują nad dużymi hollywoodzkimi filmami fabularnymi, serialami telewizyjnymi, teledyskami, reklamami czy nawet najnowszymi filmami na YouTube, DaVinci Resolve Studio zapewnia klientom całkowicie bezstratny przepływ pracy dla edycji natywnej, korekcji kolorów, efektów, dźwięku i eksportu.

„Od czasu wypuszczenia Blackmagic URSA Mini Pro 12K w zeszłym roku, ciężko pracujemy nad zwiększeniem dostaw sensorów i wprowadzeniem ulepszeń w naszych procesach produkcyjnych w celu redukcji kosztów” – powiedział Grant Petty, dyrektor generalny Blackmagic Design. „Ta nowa niższa cena w połączeniu z niesamowitą, 3-krotnie większą prędkością DaVinci Resolve sprawia, że przepływy pracy w wysokiej rozdzielczości 4K i 8K stają się bardziej dostępne. To zupełnie niesamowite, że można edytować w wysokiej rozdzielczości 8K w DaVinci Resolve na notebooku Apple M1!”.

CECHY BLACKMAGIC URSA MINI PRO 12K

  *  Sensor Super 35 288 x 6480 12K.
  *  Zastosowanie do filmów fabularnych, VFX i wysokiej klasy TVC.
  *  14 stopni zakresu dynamicznego i natywna czułość 800 ISO.
  *  Nowy Blackmagic RAW do edycji w czasie rzeczywistym 12K.
  *  Blackmagic RAW zoptymalizowany dla Metal, CUDA i OpenCL.
  *  Kolorymetria 5 generacji z nową krzywą filmową.
  *  Klatkaż do 60 kl./s w rozdzielczości 12K, 120 kl./s w 8K i 240 kl./s w 4K.
  *  Zapis na dwóch kartach CFast z prędkością do 900MB/s.
  *  Zawiera mocowanie PL, opcjonalne mocowania obiektywów EF i F.
  *  SuperSpeed USB typu C do nagrywania na dyski zewnętrzne.
  *  Zawiera DaVinci Resolve Studio do postprodukcji.
  *  Kompatybilna z nową nagrywarką Blackmagic URSA Mini Recorder.

DOSTĘPNOŚĆ I CENA

Blackmagic URSA Mini Pro 12K jest dostępna już teraz u dystrybutorów Blackmagic Design na całym świecie od 5995 USD, z wyłączeniem ceł.

ZDJĘCIA PRASOWE

Zdjęcia produktu Blackmagic URSA Mini Pro 12K oraz innych produktów Blackmagic Design są dostępne na www.blackmagicdesign.com/pl/media/images.

O BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design tworzy najwyższej jakości na świecie produkty do montażu wideo, cyfrowe kamery filmowe, korektory koloru, konwertory wideo, urządzenia do monitorowania wideo, routery, miksery do produkcji na żywo, nagrywarki, monitory kształtu fali i skanery filmowe w czasie rzeczywistym dla branży filmów fabularnych, postprodukcji i transmisji telewizyjnych. Karty przechwytujące DeckLink od Blackmagic Design rozpoczęły rewolucję w zakresie jakości i przystępności cenowej w branży postprodukcji, podczas gdy wyróżnione nagrodą Emmy™ produkty do korekcji koloru DaVinci dominują w branży telewizyjnej i filmowej od 1984 roku.

Blackmagic Design kontynuuje przełomowe innowacje takimi produktami jak 6G-SDI i 12G-SDI oraz rozwiązaniami dla stereoskopicznych przepływów pracy w 3D i Ultra HD. Stworzona przez wiodących na świecie montażystów i inżynierów, firma Blackmagic Design ma siedziby w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii, Singapurze i Australii. Więcej informacji na stronie www.blackmagicdesign.com/pl

