BLACKMAGIC DESIGN사, 새로운 ATEM TELEVISION STUDIO HD 발표

8개의 입력과 내장 제어 패널, 두 개의 스틸 저장 스토어, DVE, 오디오 믹서, 카메라 컨트롤 유닛(CCU), 멀티뷰, 업스트림/다운스트림 키어 등을 탑재한 초소형 라이브 프로덕션 스위처.

싱가폴 - 2017년 2월 6일 - Blackmagic Design은 오늘 방송국 및 전문 AV 사용자를 위해 제작된 방송급 품질의 라이브 프로덕션 스위처인 ATEM Television Studio HD를 발표했다. ATEM Television Studio HD는 8개의 입력과 멀티뷰, 보조 출력, 프로그램 출력, 아날로그 오디오 입력, 내장 토크백, 플래시 기반의 미디어 플레이어 두 개, 창의적인 트랜지션, DVE 효과 등을 탑재했다.

ATEM Television Studio HD는 현재 전 세계의 Blackmagic Design 리셀러로부터 $995에 구입할 수 있다.

새로운 ATEM Television Studio HD는 기존의 인기 제품인 ATEM Television Studio를 대체하는 모델이다. ATEM Television Studio HD는 네 개의 3G-SDI와 네 개의 HDMI를 탑재해 전문 SDI 방송 카메라와 일반 소비자용 HDMI 카메라, 컴퓨터, 비디오 게임 콘솔 등 최대 8개의 각기 다른 소스를 연결할 수 있다. ATEM Television Studio HD는 최대 1080p60의 모든 SD 및 HD 포맷과 호환한다. 2채널 아날로그 오디오 입력과 RS-422, 이더넷, 내장 IEC 전원 공급 장치, 프로그램 출력과 보조 출력을 탑재했다. 사용자들은 SDI 출력과 HDMI 멀티뷰 출력을 모두 사용할 수 있어 모든 소스 영상과 미리보기, 프로그램 출력을 커다란 TV 화면이나 방송 모니터에서 라벨 및 오디오 미터 등과 함께 확인할 수 있다.

ATEM Television Studio HD는 전문 방송 스튜디오 프로그램과 스포츠 방송에서 일반 사용자를 위한 비디오 블로그, 게임 비디오, 인터넷 토크쇼, 결혼식, 콘서트, 세미나 등에 이르는 모든 다양한 작업에 사용할 수 있는 제품이다. 또한 모든 입력은 재동기화 기능을 지원해 글리치 현상 없이 깨끗한 전환이 가능하다. 다시 말해, AV 시스템에서 전단 제어장치로 사용할 수도 있으며 버튼 하나로 모든 소스 영상을 깨끗하게 전환할 수 있다.

ATEM Television Studio HD는 세계 초소형 일체형 방송 스위처로 휴대성이 매우 뛰어나다. 장비랙 2/3 길이의 제품 크기에 전체 실시간 전환 프로그램 운영이 가능한 최첨단 방송 기능과 전면 패널에서 바로 수행 가능한 효과 및 트랜지션이 완비되어 있다. 전면 패널에는 해당 오디오 버튼과 다운 스트림 키어, 페이드 투 블랙, 미디어 플레이어, 컷 버튼 등 총 8개의 커다란 버튼이 탑재되어 있다. 내장 LCD 화면, 회전 노브, 메뉴 선택을 위한 추가 버튼이 있어 트랜지션 및 효과 파라미터 같은 설정을 조절할 수 있다. 사용자는 프로그램에 원하는 다음 소스 영상 버튼을 선택하고 컷버튼 또는 오토 버튼을 누르기만 하면 바로 효과 및 그래픽 키잉이 추가된 소스 영상으로 전환된다.

ATEM Television Studio HD는 창의적인 제어를 위해 Mac/Windows 지원 소프트웨어 컨트롤 패널을 무료로 제공한다. 소프트웨어 컨트롤 패널의 직관적인 인터페이스는 장면 전환, 미디어 관리, 오디오 믹싱, 원격 제어, 카메라 색보정을 위한 각기 다른 페이지로 구성되어 있다. 스위처 페이지는 소스 영상 제어와 트랜지션 조절, 업스트림/다운스트림 키어 추가 등을 더욱 빠르게 수행할 수 있도록 하드웨어 컨트롤 패널을 본떠 제작되었다. 미디어 페이지에서는 최대 20개의 RGBA 그래픽을 미디어 풀에 드래그하여 옮기면 스위처의 플래시 메모리에 업로딩되어 라이브 프로그램 도중 실시간으로 그래픽을 불러와 사용할 수 있다. 소프트웨어 컨트롤 패널은 20개 채널의 오디오 믹서 또한 지원하여 아날로그 오디오 입력을 포함한 모든 입력의 레벨 및 밸런스 레벨을 조절 가능하다. 미터가 나타나는 오디오 믹서에는 레벨 조절을 위한 슬라이더와 채널을 on/off 할 수 있는 제어장치가 있으며 AFV 등의 다양한 기능을 지원한다.

ATEM Television Studio HD 소프트웨어 컨트롤에는 SDI 프로그램 리턴 피드를 통한 카메라 원격 제어를 위한 일체형 카메라 컨트롤 섹션이 따로 있다. Blackmagic Studio 카메라와 URSA Mini 카메라는 모두 SDI 컨트롤 프로토콜과 호환된다. 이 카메라 모델은 원격으로 제어할 수 있는 DaVinci Resolve 프라이머리 색보정 기능을 지원하여 카메라 컬러 균형을 제어하고 독특한 영상룩을 연출 하는 등 모든 작업을 스위처에서 수행할 수 있다. 사용자는 또한 호환 렌즈의 초점 및 조리개를 조절하고 카메라 설정을 변경하고 PTZ 헤드를 원격으로 조절할 수 있다.

무료 소프트웨어 컨트롤 패널의 가장 흥미로운 점은 여러 명의 사용자가 동시에 접속할 수 있다는 점이다. 다시 말해, 사용자 한 명이 프로그램 영상을 전환하는 동안, 다른 사람은 오디오 믹싱과 그래픽 업로딩 또는 변경하고, 또 다른 사람은 원격으로 카메라 색상 균형을 맞추고 제어할 수 있다.

ATEM Television Studio HD는 진정한 방송급 트랜지션 및 효과, 그래픽을 제공한다. 전면패널에서 버튼 하나로 믹스, 와이프, 딥과 같은 트랜지션을 수행할 수 있다. 스위처에 포함된 18가지의 트랜지션을 통해 사용자는 보더 및 보더 색상, 너비, 위치, 방향 등을 조절하여 높은 창의력을 발휘할 수 있다. 디지털 비디오 효과를 추가하기 위한 2D DVE 또한 내장되어 있으며, 위치 및 크기, 비율을 실시간으로 조절하여 라이브 영상에 사용할 수 있다. 사용자는 또한 화면 속 화면 효과를 생성하고 소스 영상 사이에 스퀴즈 및 스워시 같은 DVE 효과 트랜지션을 사용하거나 직접 제작한 그래픽을 가진 그래픽 와이프 트랜지션을 생성할 수 있다.

ATEM Television Studio HD에는 두 개의 내장 미디어 플레이어에 사용할 수 있는 20개의 그래픽 저장이 가능한 미디어풀이 내장되어 있다. 미디어풀은 플래시 메모리를 사용하므로 전원이 꺼져도 이미지가 저장된다. 그러므로 사용자는 커스텀 그래픽을 생성해 자신의 프로그램에 사용할 수 있다. 그린스크린 숏을 위해 풀 크로마 키잉을 지원하는 업스트림 키어가 있어 날씨 지도 및 그래픽, 가상 세트를 추가하여 사용할 수도 있다. 업스트림 키어로 크로마, 패턴, 셰이프, 리니어 키를 수행할 수 있다.

ATEM Television Studio는 두 개의 다운스트림 키어를 지원하므로 간단하게 그래픽과 로고, 버그를 영상에 추가 가능하다. 장비랙에서 ATEM Television Studio HD 바로 옆에 HyperDeck Studio Mini를 설치하면 알파 채널과 함께 ProRes 4:4:4:4 모션 그래픽 파일을 위한 소스로 사용할 수 있다. 이는 라이브 영상 위에 필과 키 그래픽을 합성하거나 소스 영상 사이에 알파 채널을 가진 모션 그래픽을 트랜지션으로 사용할 수 있으며 모두 실시간으로 작업 가능하다.

ATEM Television Studio HD는 SDI 카메라를 위한 내장 토크백 컨버터 또한 지원한다. 토크백 정보는 거의 사용하지 않는 오디오 채널 15와 채널 16을 사용해 SDI 프로그램 리턴 피드를 통해 카메라로 전송된다. 현장에 나가 있는 리포터와 작업할 시에 약간의 오디오 지연 문제로 헤드셋을 통해 자신의 목소리가 겹쳐 들리는 현상이 발생할 수 있다. ATEM Television Studio HD는 자신의 목소리만 제외한 모든 프로그램 오디오를 전송할 수 있는 새로운 믹스마이너스 기능이 추가되어 리포터들이 지연되는 자신의 목소리로 인해 주의가 산만해지는 것을 방지할 수 있다.

"기존 ATEM Television Studio 모델은 엄청난 인기를 얻은 제품으로 저희 사용자들에게 많은 사랑을 받아왔습니다."라며 Blackmagic Design CEO 그랜트 패티씨가 말했다. "새로운 ATEM Television Studio HD 모델은 입력 수와 기능이 더욱 많아졌으며, 사용자들은 전면 패널에서 전체 HD 프로그램을 바로 제작할 수 있게 되었습니다! 생방송 행사장에서 HD 프로그램을 제작할 수 있을 만큼 빠르고 간편하며 경제적인 제품이 드디어 출시되었습니다!"

ATEM TELEVISION STUDIO HD 기능

  *  4개의 3G-SDI와 4개의 HDMI 입력으로 구성된 총 8개의 입력(자동 재동기화 지원).
  *  SD에서 720p, 1080i, 최대 60fps의 1080p HD 비디오 포맷 모두 지원.
  *  8개의 소스 영상을 위한 1개의 멀티뷰와 프리뷰, 프로그램 지원.
  *  20개의 RGBA 스틸 이미지를 위한 그래픽 저장이 가능한 내장 미디어 풀.
  *  3D 보더 및 드롭 섀도우를 지원하는 내장 DVE.
  *  컷, 믹스, 딥, SMPTE 와이프 등을 포함한 트랜지션.
  *  크로마 키어와 2개의 다운스트림 키어를 포함한 1개의 업스트림 키어.
  *  전면 패널의 Aux 전환 버튼과 모니터링을 위한 LCD 화면과 함께 사용하는 1개의 Aux 출력.
  *  모든 비디오 입력과 독립 오디오 입력의 임베디드 오디오를 라이브로 믹스할 수 있는 오디오 믹서 내장.
  *  균형 XLR 스테레오 아날로그 오디오 입력.
  *  블랙, 컬러바, 두 개의 컬러 제너레이터, 두 개의 미디어 풀 출력을 포함한 내부 소스.
  *  컴퓨터 연결을 위한 이더넷 연결. Mac/Windows 지원의 컨트롤 패널 소프트웨어 포함.
  *  모든 ATEM Broadcast 하드웨어 컨트롤 패널 사용 가능.
  *  대규모 시스템에 통합할 수 있는 블랙 버스트 및 HD-Tri-Sync 젠록 입력 지원.
  *  포터블 솔루션 구축에 유용한 장비랙 2/3 크기의 콤팩트한 제품 디자인.
  *  Teranex Mini Rack Shelf 옵션을 사용한 랙 마운트 또는 데스크톱 타입.

가격 및 구매처

ATEM Television Studio HD는 현재 전 세계의 Blackmagic Design 리셀러로부터 $995에 구입할 수 있다.

제품 사진

ATEM Television Studio HD의 제품 사진과 다른 모든 Blackmagic Design의 제품 사진은 www.blackmagicdesign.com/kr/press/images에서 볼 수 있다.

BLACKMAGIC DESIGN에 관하여

Blackmagic Design은 장편 영화와 포스트 프로덕션, TV 방송 업계에서 사용되는 세계 최고 품질의 비디오 편집 장비, 디지털 카메라, 컬러 커렉터, 비디오 변환기, 비디오 모니터링, 라우터, 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 리코더, 파형 측정기, 실시간 필름 스캐너를 개발하는 회사다. Blackmagic Design의 DeckLink 캡처 카드는 품질과 비용 면에서 혁명을 일으킨 제품이며 Emmy™상을 수상한 DaVinci 색보정 제품은 1984년 이래로 TV와 영화 산업을 장악해왔다. Blackmagic Design은 6G-SDI와 12G-SDI 제품 그리고 스테레오스코픽 3D와 Ultra HD 워크플로를 포함한 분야에 지속적으로 획기적인 혁명을 일으키고 있다. 세계를 선도하는 후반 제작 편집자와 엔지니어가 설립한 Blackmagic Design은 현재 미국, 영국, 일본, 싱가폴, 호주에 지사와 본사를 두고 있다. 더 자세한 사항은 자사 웹사이트 www.blackmagicdesign.com/kr에서 볼 수 있다.

