BLACKMAGIC DESIGN ANUNCIA O NOVO HYPERDECK STUDIO

  A nova família de gravadores HyperDeck Studio permite que as emissoras gravem H.264   com qualidade profissional, arquivos de vídeo Apple ProRes e DNx em cartões SD ou mídias SSD!

Fremont, Califórnia (EUA) - Quinta-feira, 29 de julho de 2021 - A Blackmagic Design anunciou hoje a nova família de modelos HyperDeck Studio que apresentam design aprimorado, codecs atualizados e suporte para mais tipos de mídia. Todos os modelos agora suportam gravação e reprodução de arquivos H.264, Apple ProRes e DNx, e áudio PCM ou AAC. Além disso, todos os modelos suportam cartões SD e UHS-II, e nos modelos Pro há suporte adicional para SSDs.

O HyperDeck Studio Mini já está disponível através de revendedores da Blackmagic Design no mundo todo a partir de U$ 495.

O HyperDeck Studio permite que clientes gravem arquivos de vídeo com qualidade profissional diretamente em cartões SD e mídias SSD! Todos os modelos agora suportam gravação em arquivos H.264, Apple ProRes ou DNxHD com áudio PCM ou AAC. Além disso, o modelo 4K adiciona suporte para arquivos H.265. Para gravações ISO, há até geradores de código de tempo e referência integrados para sincronizar múltiplas unidades. Todos esses recursos poderosos tornam o HyperDeck Studio perfeito para teledifusão, produção ao vivo e sinalização digital multitela.

Os novos HyperDeck Studio foram totalmente redesenhados com dezenas de novos recursos. Os modelos avançados possuem novos painéis de controle broadcast frontais e mais conexões no painel traseiro.

Há quatro modelos HyperDeck Studio diferentes, ideais para qualquer tipo de trabalho. O modelo HD Mini baseado em 3G-SDI grava e reproduz arquivos H.264, ProRes ou DNxHD em cartões SD, cartões UHS-II ou discos USB externos em formatos SD e HD até 1080p60. O modelo maior HD Plus adiciona controles de transporte aprimorados, fone de ouvido e alto-falante no painel frontal, 6G-SDI com saída de preenchimento e chave, monitoramento SDI e grava H.264 até 1080p60 ou ProRes e DNxHD até 2160p30. O modelo com unidade completa de rack HD Pro é igual ao HD Plus, mas adiciona 2 slots SSD e um seletor em metal usinado com engrenagem. O incrivelmente poderoso modelo 4K Pro grava H.264, H.265, ProRes ou DNx em SD, HD e Ultra HD em padrões até 2160p60.

O HyperDeck Studio inclui controles de transporte parecidos com os decks tradicionais, incluindo um seletor de busca com modelos jog, shuttle e scroll. O LCD inclui monitoramento para vídeo, além de medidores de nível de áudio, selecionáveis entre balísticas VU ou PPM com precisão técnica. A combinação de controles tradicionais estilo VTR e tela LCD integrada torna o HyperDeck Studio extremamente rápido de usar e muito fácil de aprender.

Todos os modelos HyperDeck Studio suportam gravação em cartões SD e UHS-II comuns, assim os clientes não precisam de mídias personalizadas caras. Os modelos Pro também oferecem dois slots SSD, permitindo o uso de dois tipos de mídia diferentes. Além disso, os clientes podem até gravar em discos USB externos. Com o H.265, os clientes podem gravar até 58 horas em Ultra HD 2160p60 ou até 157 horas de H.264 em 1080p59.94 em um cartão de 1 TB. São mais de seis dias de gravação em HD utilizando um único cartão de 1 TB.

Todos os modelos HyperDeck Studio possuem slots duplos de mídia para gravação ininterrupta. Quando o primeiro cartão fica cheio, a gravação continua automaticamente no próximo cartão. Isso é perfeito para eventos ao vivo de longa duração, pois os cartões são substituíveis em funcionamento, basta trocar um cartão cheio por um vazio enquanto a gravação continua no outro slot.

O HyperDeck suporta os codecs mais populares atualmente. Todos os modelos incluem formatos de arquivo DNx e ProRes. No entanto, todos os modelos também incluem H.264 em níveis de qualidade de até 4:2:2 de 10 bits completos ao gravar em NTSC, PAL, 720p, 1080p e formato 1080i de entrelaçamento real. Já o modelo 4K adiciona H.265 ao gravar em Ultra HD. Isso significa que os clientes obtêm taxas de compactação 60:1 a 285:1 apertadas para arquivos muito pequenos com qualidade professional. É possível até optar por áudio PCM sem compactação ou áudio AAC ao carregar arquivos no YouTube. Todos os modelos suportam os formatos de disco ExFAT e HFS+ e gravações de arquivo único de longa duração. Os modelos Plus e Pro suportam ProRes 4444 permitindo reprodução de preenchimento e chave.

O HyperDeck Studio inclui uma ampla gama de conexões de áudio e vídeo, como 3G-SDI, 6G-SDI e 12G-SDI, dependendo do modelo. Todos incluem HDMI para conexão com TVs e projetores. Há até uma saída de monitoramento SDI dedicada com status na tela nos modelos Pro e Plus. Os modelos Pro e Plus incluem duas saídas SDI para reprodução de ProRes 4444, permitindo a saída simultânea de preenchimento e chave para composições em switchers de produção ao vivo. O modelo 4K inclui Ethernet 10G para transferências de arquivos via rede extremamente rápidas.

Com SDI multitaxa, os clientes obtêm suporte para os padrões de vídeo mais populares. Os formatos SD incluem NTSC e PAL. Os padrões HD 720p incluem 720p50 e 720p59.94p. Os formatos HD 1080i entrelaçados incluem 1080i50 e 1080i59.94. Os formatos HD 1080p incluem 1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 e 60p. O HyperDeck suporta até formatos PsF 1080. O modelo 4K é compatível com formatos Ultra HD de até 2160p60. Além disso, o modelo 4K suporta taxas DCI 2K e 4K até 30p.

Para compatibilidade com uma ampla gama de aplicativos, o HyperDeck Studio inclui suporte para webcam na conexão USB. O computador é levado a pensar que o HyperDeck é uma webcam comum, mas na verdade é uma fonte de vídeo com qualidade profissional. O recurso webcam USB do HyperDeck Studio funciona com qualquer software de vídeo, incluindo Zoom, Microsoft Teams e Skype, e possibilita streaming ao vivo com Open Broadcaster, XSplit Broadcaster e muito mais.

Com suporte para padrões HDR avançados, os clientes estarão prontos para trabalhar em longas-metragens de alto nível. Os arquivos são marcados com as informações HDR corretas para que as entradas SDI e HDMI detectem padrões de vídeo HDR automaticamente. Os formatos de metadados estáticos PQ e HLG são manuseados de acordo com o padrão ST 2084. Os modelos HyperDeck Studio Plus e Pro também permitem carregar uma LUT 3D na saída de monitoramento para adicionar looks ou converter gama de filme em vídeo.

O HyperDeck Studio inclui áudio SDI multicanal profissional para gravar até 16 canais. Há espaço adicional na sobreposição de status de monitoramento SDI, o que permite que a exibição de medidores de áudio mostre todos os canais habilitados ao mesmo tempo, e os medidores de áudio exibirão 2, 4, 8 ou 16 canais simultaneamente. Os medidores de áudio são projetados para usar as balísticas corretas, e os clientes podem alternar entre diferentes exibições de medidores VU e PPM no menu LCD.

Ocasionalmente, as mídias podem ficar cheias antes que a troquem por um cartão vazio ou, se o cartão for muito lento, poderá haver quadros descartados durante as gravações. Para eliminar esse problema, o modelo HyperDeck Studio 4K Pro pode ser atualizado para adição de um disco flash M.2 para ser usado como cache de gravação. Isso elimina qualquer problema potencial de velocidade se o usuário tentar usar mídias baratas ou discos externos, porque o cache assumirá automaticamente o controle e gravará qualquer conteúdo que a mídia não foi rápida o suficiente para captar. Mesmo se um cartão encher, a gravação continuará usando o cache. O cache ainda permite gravar em formatos que são muito rápidos para a mídia, assim os clientes podem até gravar Ultra HD em um disco rígido mecânico lento conectado por USB.

Com um gerador de sincronismo e código de tempo integrado em todos os modelos, os clientes podem empilhar várias unidades para sinalização digital ou gravação multicanal. Cada HyperDeck possui saídas dedicadas para referência e código de tempo, diretamente dos geradores internos de sincronismo e código de tempo. Os geradores são executados livremente a menos que a referência ou o código de tempo estejam conectados às entradas. Neste caso, os geradores serão casados automaticamente. Isso significa que os clientes podem fazer o loop de HyperDeck para HyperDeck e obter matrizes ou gravadores em perfeita sincronia.

O HyperDeck Studio suporta vários idiomas para que os clientes não precisem aprender uma nova língua apenas para utilizá-lo. Os clientes obtêm suporte para inglês, chinês, japonês, coreano, espanhol, alemão, francês, russo, italiano, português, turco, polonês e ucraniano.

O HyperDeck Studio grava arquivos compatíveis com praticamente todos os programas de pós-produção. Ao gravar em H.264, os clientes podem carregar arquivos do HyperDeck Studio diretamente para serviços de streaming como YouTube, Facebook, Vimeo, Twitter e muito mais. Os clientes podem usar programas de edição como DaVinci Resolve, Apple Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro ou Avid Media Composer, pois o HyperDeck usa os mesmos formatos de arquivo utilizados na pós-produção. Até os aplicativos de VFX como Fusion e Adobe After Effects funcionam com os arquivos. Como o HyperDeck grava em discos formatados em computadores, os clientes podem simplesmente montar o disco em qualquer computador e começar a editar sem transcodificar ou converter os arquivos.

Quando os clientes precisam de uma solução de transmissão portátil, o HyperDeck Studio HD Mini inclui a maioria dos recursos miniaturizados em um design compacto e sofisticado de 5” de largura, com apenas um terço de 1U. Assim os clientes podem encaixar 3 gravadores em uma única unidade de rack. Basta usar a Teranex Mini Rack Shelf opcional para montar as 3 unidades lado a lado e, em seguida, aparafusá-las em um rack de equipamentos padrão. Ou os clientes podem combinar o HyperDeck Studio Mini com outros módulos, como um Teranex Mini Analog to SDI 12G para converter a entrada de analógico para SDI, tudo no mesmo rack, o que é perfeito para trabalhos de arquivamento. O HyperDeck Studio HD Mini fica ótimo fora do rack, simplesmente instalado sobre uma mesa.

“Acreditamos que os novos modelos do HyperDeck Studio oferecerão aos clientes uma experiência de usuário muito melhor, juntamente com um conjunto de recursos mais consistente entre os modelos”, disse Grant Petty, diretor executivo da Blackmagic Design. “Mesmo o modelo de menor custo é extremamente poderoso, já que o HyperDeck Studio HD Mini também possui geradores de referência e código de tempo, H.264, gravação ProRes e DNx, slots de mídia dupla, gravação em discos USB e muito mais. É realmente fascinante!”

RECURSOS DO HYPERDECK STUDIO

  *  Novo design elegante em 4 modelos diferentes.
  *  Tela LCD colorida integrada com indicadores de status.
  *  Slots de mídia duplos para gravações ininterruptas.
  *  Gravação de arquivos padrão H.264/5, ProRes e DNx.
  *  Suporta conexões de tecnologia broadcast mais recentes.
  *  Modelos 3G-SDI, 6G-SDIou 12G-SDI.
  *  USB atua como uma webcam, para compatibilidade com todos os aplicativos de vídeo.
  *  Suporte HDR avançado em arquivos gravados.
  *  Áudio digital profissional multicanal.
  *  Geradores de código de tempo e sincronismo integrados para gravação ISO.
  *  Localizado para 11 idiomas populares.
  *  Suporta todos os softwares populares de edição e VFX.
  *  Modelos compactos com apenas 1/3 da largura de uma unidade de rack.

DISPONIBILIDADE E PREÇO

O HyperDeck Studio está disponível agora a partir de US$ 495 (excluindo taxas e impostos locais), através de revendedores Blackmagic Design no mundo todo.

IMAGENS PARA IMPRENSA

Fotos do HyperDeck Studio e de todos os outros produtos da Blackmagic Design estão disponíveis em www.blackmagicdesign.com/pt/media/images.

SOBRE A BLACKMAGIC DESIGN

A Blackmagic Design cria os melhores produtos do mundo para edição de vídeo, câmeras digitais cinematográficas, corretores de cor, conversores de vídeo, equipamentos de monitoramento de vídeo, roteadores, switchers de produção ao vivo, gravadores de disco, monitores de forma de onda e digitalizadores de filme em tempo real para as indústrias de longas-metragens, pós-produção e transmissão televisiva. As placas de captura DeckLink da Blackmagic Design introduziram uma revolução de qualidade e acessibilidade na pós-produção, enquanto seus produtos de correção de cor DaVinci, premiados com o Emmy™, dominam a indústria do cinema e da televisão desde 1984.

A Blackmagic Design continua oferecendo inovações revolucionárias, incluindo os produtos 6G-SDI e 12G-SDI e fluxos de trabalho em 3D estereoscópico e Ultra HD. Fundada por líderes mundiais na engenharia e edição de pós-produção, a Blackmagic Design possui escritórios nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Singapura e Austrália. Para mais informações, por favor visite www.blackmagicdesign.com/pt.

