BLACKMAGIC DESIGN PRESENTA EL NUEVO HYPERDECK STUDIO

  Nueva familia de grabadores HyperDeck Studio que permiten   grabar archivos H.264, ProRes y DNx en tarjetas SD y unidades SSD.

Fremont, California (EE. UU.) – 29 de julio de 2021 – Blackmagic Design dio a conocer hoy la nueva línea de grabadores HyperDeck Studio, que presentan un diseño mejorado y brindan compatibilidad con una mayor variedad de códecs y soportes de almacenamiento. Todos los modelos permiten grabar y reproducir archivos H.264, ProRes y DNx, con audio PCM o AAC, y además ofrecen la posibilidad de usar tarjetas SD y UHS-II, o unidades SSD en el caso de la versión Pro.

Los modelos HyperDeck Studio ya están disponibles a partir de 495 dólares en todos los distribuidores de productos Blackmagic.

Estos dispositivos permiten emplear tarjetas SD y unidades SSD para grabar material audiovisual de gran calidad en archivos H.264, ProRes y DNxHD, con audio PCM o AAC, o H.265 en el caso de la versión 4K. Asimismo, generan códigos de tiempo y señales de referencia, a fin de grabar de forma aislada y sincronizar varias unidades. Por estos motivos, son ideales para transmisiones, producciones en directo o carteles digitales.

Los grabadores HyperDeck Studio han sido totalmente rediseñados y ofrecen decenas de funciones innovadoras. Los modelos avanzados incluyen nuevos controles profesionales y más conexiones en el panel trasero.

Existen cuatro modelos HyperDeck Studio ideales para todo tipo de trabajos. El modelo HD Mini incluye conexiones SDI 3G y graba archivos H.264, ProRes o DNxHD (1080p60) en tarjetas SD y UHS-II o discos USB externos. La versión HD Plus dispone de mejores controles de reproducción, altavoz y conexión para auriculares en el panel frontal, salidas SDI 6G a fin de reproducir el canal alfa y la imagen principal, monitorización SDI y grabación en archivos H.264 (1080p60) o ProRes y DNxHD (2160p30). Por su parte, el modelo HD Pro incluye además dos compartimientos para unidades SSD y un mando giratorio de búsqueda en metal mecanizado. Por último, el extraordinario modelo 4K Pro graba archivos H.264, H.265, ProRes o DNx (2160p60) en todas las definiciones.

Los modelos HyperDeck Studio incluyen controles de reproducción tradicionales y un mando giratorio de búsqueda. A su vez, la pantalla permite supervisar las imágenes, controlar el volumen y seleccionar el modo de medición (VU o PPM) con una balística técnicamente precisa. La combinación de dichos elementos facilita en gran medida el uso del dispositivo y hace que sea muy sencillo trabajar con él.

Todos los modelos permiten grabar en tarjetas SD y UHS-II comunes, por lo cual no es necesario gastar en soportes de almacenamiento costosos. Además, las versiones Pro incluyen dos compartimientos para unidades SSD y ofrecen la posibilidad de conectar discos USB externos. Por ejemplo, una tarjeta de 1 TB brinda la oportunidad de grabar hasta 58 horas de contenidos UHD 2160p60 (H.265) o 157 en resolución 1080p59.94 (H.264), es decir, más de seis días de imágenes en alta definición.

Todos los modelos incluyen dos ranuras para tarjetas de memoria que permiten grabar sin interrupciones, ya que el dispositivo usa automáticamente la segunda unidad cuando la primera no tiene más capacidad. Esto es ideal al filmar eventos extensos, puesto que la tarjeta llena puede quitarse en cualquier momento, sin detener la grabación.

Los modelos HyperDeck son compatibles con los códecs más utilizados, por ejemplo, DNx, ProRes y H.264 con una calidad 4:2:2 de 10 bits al grabar en NTSC, PAL, 720p, 1080p y 1080i, o incluso en H.265 (UHD) con la versión 4K. Esto permite lograr tasas de compresión de 60:1 hasta 285:1 a fin de obtener archivos pequeños con imágenes de gran calidad. Además, al subirlos a YouTube, es posible elegir el formato del audio (PCM o AAC). Todos los dispositivos HyperDeck admiten los sistemas ExFAT y HFS+, y brindan la oportunidad de guardar grabaciones de larga duración en un solo archivo. A su vez, los modelos Plus y Pro son compatibles con archivos ProRes 4444 para reproducir el canal alfa y la imagen principal.

Los grabadores HyperDeck Studio ofrecen una amplia gama de conexiones, por ejemplo, SDI 3G, 6G o 12G, según el modelo, y todos incluyen una salida HDMI para conectar proyectores y televisores. Las versiones Pro y Plus disponen de una salida SDI para supervisar las imágenes y otras dos adicionales que permiten reproducir archivos ProRes 4444, a fin de realizar superposiciones con mezcladores, mientras que la tecnología Ethernet 10G del modelo 4K agiliza la copia de archivos en redes.

Estos dispositivos brindan total compatibilidad con los formatos más utilizados, por ejemplo, SD (NTSC y PAL), HD 720 (720p50, 59.94), HD 1080 (1080i50, 59.94; 1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; 1080 PsF) y UHD (2160p60) en el caso de la versión 4K, que además es compatible con imágenes DCI 2K y 4K a una frecuencia máxima de 30p.

Los modelos HyperDeck Studio brindan compatibilidad con una amplia gama de programas a través del puerto USB. El grabador se detecta como una cámara web, posibilitando de esta forma la transmisión de fuentes de gran calidad. Gracias a esta función, es posible usar aplicaciones tales como Zoom, Microsoft Teams, Skype, Open Broadcaster y XSplit Broadcaster, entre otras.

La compatibilidad con imágenes de alto rango dinámico permite llevar a cabo proyectos cinematográficos. Al grabar, las entradas SDI y HDMI detectan estas imágenes automáticamente, y los archivos se etiquetan con la información correspondiente. Los formatos PQ y HLG de metadatos estáticos se procesan de acuerdo con el estándar ST2084. Los modelos HyperDeck Studio Plus y Pro brindan incluso la oportunidad de emplear tablas LUT 3D para cambiar la apariencia del material audiovisual.

Los modelos HyperDeck Studio permiten grabar hasta 16 canales de audio. Al conectar monitores externos, la cantidad de canales activos se muestra en la pantalla junto a los indicadores de volumen. Estos han sido diseñados a efectos de emplear la balística adecuada, y además es posible seleccionar el modo de medición (VU o PPM) a través de los menús del dispositivo.

En ocasiones, se podrían omitir fotogramas si la tarjeta de memoria es demasiado lenta o se llena antes de reemplazarla por otra vacía. Para evitar este problema, es posible añadir una unidad M.2 al modelo HyperDeck Studio 4K Pro, a fin de utilizarla como memoria caché. De esta forma, incluso al emplear soportes de almacenamiento económicos o discos externos, dicha unidad guardará el contenido que el soporte no pueda almacenar por carecer de la velocidad suficiente. Cuando estos no tienen más capacidad, la grabación continúa en la memoria caché hasta que se reemplazan. Esto permite grabar formatos UHD, por ejemplo, que requieren una mayor velocidad de transferencia, en unidades más lentas o incluso discos USB con componentes mecánicos.

El generador de sincronismos y códigos de tiempo incluido en todos los modelos permite conectar varias unidades para crear carteles digitales o grabar múltiples canales. A su vez, cada dispositivo cuenta con salidas especiales para dichas señales. El código de tiempo corre libremente, a menos que se utilice una fuente de referencia externa. De esta forma, es posible conectar varios grabadores en serie y sincronizarlos a la perfección.

Es sumamente sencillo usar los modelos HyperDeck Studio, ya que su interfaz está disponible en español, alemán, chino, coreano, francés, inglés, italiano, japonés, polaco, portugués, ruso, turco y ucraniano.

Los modelos HyperDeck Studio graban archivos compatibles con casi todos los programas de edición. Al usar el formato H.264, estos pueden subirse directamente a plataformas de transmisión por Internet, tales como YouTube, Facebook, Vimeo o Twitter. Asimismo, es posible usar aplicaciones populares, por ejemplo, DaVinci Resolve, Final Cut Pro, Premiere Pro o Media Composer, ya que el formato de los archivos es el mismo utilizado en procesos de posproducción, o incluso crear efectos visuales en Fusion y After Effects. El grabador permite emplear discos formateados en equipos informáticos, lo cual facilita la edición del material almacenado en ellos sin necesidad de copiarlo o transcodificarlo.

El modelo HyperDeck Studio HD Mini ofrece una solución portátil en un diseño elegante y compacto de 5 pulgadas que permite instalar tres unidades de forma contigua en un bastidor mediante el estante opcional Teranex Mini Rack Shelf. De manera alternativa, se puede combinar el grabador con otros productos, por ejemplo, un conversor Teranex Mini Analog to SDI 12G, a fin de procesar fuentes analógicas y digitalizarlas. Este modelo también luce fantástico al colocarlo sobre un escritorio.

«Creemos que los nuevos grabadores HyperDeck Studio ofrecen una mejor experiencia al usuario y prestaciones más consistentes en todos los modelos», expresó Grant Petty, director ejecutivo de Blackmagic Design. «Incluso la versión más económica (HyperDeck Studio HD Mini) incluye un generador de sincronismos y códigos de tiempo, y dos ranuras para tarjetas de memoria. Además, brinda la posibilidad de grabar archivos H.264, ProRes y DNx en discos USB, entre otras funciones. ¡Es magnífico!»

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  *  Nuevo diseño elegante con cuatro modelos disponibles.
  *  Pantalla LCD a color con diversos indicadores.
  *  Dos ranuras para tarjetas de memoria que permiten grabar sin interrupciones.
  *  Grabación de archivos H.264/5, ProRes y DNx.
  *  Conexiones profesionales con tecnología avanzada.
  *  Modelos SDI 3G, SDI 6G o SDI 12G.
  *  Detección del dispositivo como una cámara web, a fin de brindar compatibilidad con diversos programas de transmisión.
  *  Compatibilidad con imágenes de alto rango dinámico.
  *  Múltiples canales de audio digital profesional.
  *  Generador de sincronismos y códigos de tiempo integrado para grabar señales aisladas.
  *  Interfaz en 13 idiomas.
  *  Compatibilidad con los programas de edición y efectos visuales más utilizados.
  *  Modelos compactos que ocupan solo 1/3 del ancho de un bastidor.

DISPONIBILIDAD Y PRECIO

Los modelos HyperDeck Studio ya se encuentran disponibles a partir de 495 dólares (impuestos y aranceles locales no incluidos) en todos los distribuidores de Blackmagic Design.

IMÁGENES PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Las imágenes de los productos de Blackmagic Design mencionados en esta nota se encuentran disponibles en la página www.blackmagicdesign.com/es/media/images.

ACERCA DE BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design ofrece la mejor calidad en productos para la edición de imágenes, cámaras cinematográficas, sistemas de corrección cromática, conversores de formatos, monitores, matrices de conmutación, mezcladores para producciones en directo, grabadores digitales, escáneres de películas e instrumentos para el análisis de señales, destinados tanto a posproductoras como a la industria del cine y la televisión. Las tarjetas DeckLink para la captura de contenidos audiovisuales han generado una revolución en materia de rendimiento y rentabilidad, mientras que los productos DaVinci para el etalonaje digital han sido galardonados con un Emmy® y lideran el sector televisivo y cinematográfico desde 1984.

Blackmagic Design continúa creando soluciones innovadoras que incluyen dispositivos con tecnología SDI 6G y 12G, así como dinámicas de trabajo para proyectos estereoscópicos tridimensionales y con calidad UHD. Fundada por los ingenieros y editores más destacados en el ámbito de la posproducción, la empresa cuenta con oficinas en el Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Singapur y Australia. Más información en www.blackmagicdesign.com/es.

