BLACKMAGIC DESIGN STELLT VOR: DIE NEUEN BLACKMAGIC MICRO CONVERTER

  Die kleinsten Broadcast-tauglichen Videokonverter der Welt!

NAB 2016, Las Vegas, USA – 18. April 2016 – Blackmagic Design stellte heute zwei neue super kompakte Broadcast-taugliche Videokonverter im Taschenformat vor: den Blackmagic Micro Converter SDI to HDMI und den Blackmagic Micro Converter HDMI to SDI. Beide Modelle gibt es ab sofort für nur 85 USD pro Gerät zu kaufen.

Die Blackmagic Micro Konverter sind jetzt erhältlich und werden auf der NAB am Blackmagic Design Stand SL217 vorgeführt.

Der Blackmagic Micro Converter SDI to HDMI wandelt SDI-Signale von professionellen Broadcast-Geräten wie Kameras, MAZen, Mischern und Kreuzschienen nach HDMI um. Auf diese Weise können Nutzer ihre Videoinhalte auf Großbildfernsehern und Projektoren kontrollieren. Das Modell Blackmagic Micro Converter HDMI to SDI ermöglicht Benutzern, ihre HDMI-Geräte wie Laptops, Computerspiel-Konsolen und Consumer-Videokameras an professionelle Broadcast-Geräte anzuschließen.

Beide Modelle verfügen über HDMI- und professionelle 3G-SDI-Anschlüsse in voller Größe, die für die Arbeit mit allen SD- und HD-Formaten bis zu 1080p/60 kompatibel sind. Im Gegensatz zu anderen kompakten Videokonvertern steckt in den Blackmagic Micro Convertern hochwertigste Broadcast-Technik – miniaturisiert in einem echten Metallgehäuse. Benutzer arbeiten mit derselben Broadcast-Qualität und Videoverarbeitung in 10 Bit, wie man sie von Konvertern in Standardgröße kennt. Darüber hinaus bieten die Micro Converter einen 3G-SDI-Eingang mit SDI-Reclocking, der SDI-Videosignale regeneriert, SDI-Jitter reduziert und das SDI-Augendiagramm verbessert, bevor das Signal verarbeitet wird. Somit ermöglichen die Konverter längere Kabelwege, was sie äußerst zuverlässig für die Arbeit in professionellen Broadcast-Umgebungen macht.

Blackmagic Micro Converter werden über einen Micro-USB-Anschluss – wie bei Smartphones üblich – mit Strom versorgt. Powern Sie Ihre Konverter also wahlweise über das mitgelieferte DC-Steckernetzteil, ein beliebiges USB-Gerät oder sogar über ein Smartphone-Ladegerät. Das mitgelieferte externe Netzteil unterstützt 110–240V-Wechselstrom und umfasst vier verschiedene AC-Steckeradapter passend für beliebige Steckdosen weltweit. So können die Konverter mit externem Strom betrieben werden oder, falls keine AC-Netzsteckdosen verfügbar sind, mit Strom von Geräten wie Großbildfernseher oder Laptops sogar über USB.

„Die neuen Blackmagic Micro Converter sind eine spannende Lösung, mit der Nutzer Video in voller 10-Bit-Broadcast-Qualität verarbeiten können. Zugleich sind sie vom Design her so klein, dass sie überall mit hin können“, sagte Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. „Bis dato hat es noch keinen Konverter gegeben, der so gut und dabei so klein und erschwinglich ist! Nutzer können die Konverter für Nachrichtensendungen im Studio, für Liveveranstaltungen und für den verborgenen Einsatz am Set verwenden. Weitere Einsatzbereiche sind Digital Signage, AV-Installationen in Hotels oder Unternehmen und alles Mögliche dazwischen!“

Die Blackmagic Micro Converter gehören zur Großfamilie der professionellen Broadcast-Konverter, zu der auch Modelle mit erheblich breiterem Funktionsumfang zählen. Die Produktreihe enthält 3G-, 6G- und 12G-SDI-Modelle, die mit den Videoformaten SD, HD und Ultra HD bei hohen Frameraten von bis zu 2160p/60 kompatibel sind. Blackmagic Mini Converter und Teranex Mini Konverter unterstützen eine Vielzahl von Anschlüssen für symmetrisches Analog- und AES/EBU-Audio, Analogvideo, Glasfaser und mehr und bieten überdies redundante Eingänge.

HAUPTMERKMALE DER BLACKMAGIC MICRO CONVERTER

  *  Erhältlich in den Ausführungen SDI to HDMI und HDMI to SDI
  *  HDMI- und 3G-SD-Anschlüsse in voller Größe für die Arbeit mit SD- und HD-Formaten bis zu 1080p/60
  *  Robustes Metallgehäuse, speziell für den groben Umgang an jedem Ort konzipiert
  *  10-Bit-Videoverarbeitung in professioneller Broadcast-Qualität gemäß Blackmagic Design Standard
  *  SDI-Reclocking am 3G-SDI-Eingang reduziert SDI-Jitter und verbessert SDI-Augendiagramm
  *  Stromversorgung per USB-Anschluss mit Laptops, Smartphone-Ladegeräten und Fernsehgeräten oder via mitgeliefertes DC-Steckernetzteil und externem 110–240V-Wechselstrom

VERFÜGBARKEIT UND PREIS

Blackmagic Micro Converter sind jetzt zum Stückpreis von 85 USD bei Blackmagic Design Resellern weltweit erhältlich.

PRESSEFOTOS

Produktfotos der Blackmagic Micro Converter und aller anderen Blackmagic Design Produkte sind unter www.blackmagicdesign.com/de erhältlich.

ÜBER BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design entwickelt die weltweit anspruchsvollsten Videobearbeitungsprodukte, Digitalfilmkameras, Farbkorrektursysteme, Videokonverter, Videomonitoringsysteme, Kreuzschienen, Live-Produktionsmischer, Diskrekorder, Wellenform-Monitore sowie Echtzeit-Filmscanner für die Kino-, Postproduktions- und Fernsehbranchen. Mit seinen DeckLink Capture-Karten hat Blackmagic Design in puncto Qualität und Bezahlbarkeit die Postproduktionsbranche revolutioniert, und die mit einem Emmy™ ausgezeichneten DaVinci-Farbkorrekturprodukte des Herstellers gelten seit 1984 als Vorreiter der Film- und Fernsehindustrie. Blackmagic Design bringt weiterhin laufend bahnbrechende Innovationen auf den Markt. So zum Beispiel die 6G-SDI- und 12G-SDI-Produkte sowie Lösungen für stereoskopische 3D- und Ultra-HD-Workflows. Das von weltweit führenden Postproduktionsfachleuten und -Ingenieuren gegründete Unternehmen unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Japan, Singapur und Australien. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.blackmagicdesign.com/de

