BLACKMAGIC DESIGN助力 意大利女子职业排球联赛播出工作

新加坡 - 2023年5月5日，星期五 - Blackmagic Design今日发布消息称，现场活动专业公司AMS使用了一辆包含Blackmagic URSA Broadcast G2和Blackmagic Studio Camera 4K Pro摄影机的多机位转播车，拍摄并播出了Serie A1女子排球锦标赛。

AMS跟随四支皮埃蒙特排球队，包括Chieri、Cuneo、Pinerolo和Novara，拍摄他们的主场比赛，一般需要三支单独的拍摄团队完成三场同时进行比赛的播出工作。

每场比赛均为四机位制作，ATEM Television Studio Pro 4K现场制作切换台用于视觉混合。与此同时，拍摄工作混合采用URSA Broadcast G2和Blackmagic Studio Camera 4K Pro摄影机，所有设备都使用航空箱运输，并针对每场比赛专门搭建。

“每场播出我们都需要在比赛开始前在看台搭建临时的导播室，所以工作流程中所用的设备和其在项目之间的移动方式是非常重大的考量。”AMS体育活动业务部主管Gariele Lusco说。

工作流程除了来自肩扛式URSA Broadcast G2的信号外，还使用一路SDI信号路径，通过无线电线路进行无线传输。

“我们把两台4K Studio Camera安装在吊架上。一台以长焦拍摄赛事情况，另一台用于提供‘色彩’。吊架上的第三台摄影机用广角镜头拍摄球场和球网的特写。我们还用它和第四台位于球场边的肩扛摄影机一起拍摄回放画面。”他接着说道。

临时导播室中部署了ATEM Television Studio Pro 4K。“这款设备一体化的设计结合切换和控制硬件，完美满足我们的需求。”Lusco说。

他接着说道：“一般有八个源，包括四个摄影机，两个抠像和填充，一个重播系统和裁判的视频参考信号。然后我们会把节目信号指派到摄影机获得返送和控制信号，同时将节目信号发送到编码器进行传输，以及Blackmagic现场记录设备。”Lusco说。

把来自摄影机的ISO信号直接记录在通过USB-C连接的SSD硬盘上的同时，AMS还使用软件进行赛事回放。

除了用Blackmagic Video Assist 7” 12G HDR进行监看和记录外，AMS团队在设置期间还使用了矢量示波器和直方图来测试和监看摄影机的信号通路。

最终节目混合以1080i输出和分配，播出机构使用同样的信号制作精彩花絮供本地电视播出。一台编码器收集和指派这些内容信号，在去隔行后以1080p25格式提供网络流媒体播出。

“考虑到团队在物流方面面临的挑战，灵活性和移动速度是我们最主要的考量。实用的航空箱设计，加上Blackmagic硬件即插即用的特性让我们可以在两小时内完成设置和装箱。”

新闻图片

获取Blackmagic Studio Camera 4K Pro、URSA Broadcast G2、ATEM Television Studio Pro 4K、Video Assist 7” 12G HDR产品图片以及Blackmagic Design的其他产品图片，请参阅公司网站www.blackmagicdesign.com/cn/media/images。

关于BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design致力于为胶片、后期制作和电视广播行业提供高品质视频剪辑产品、数字胶片摄影机、调色系统、视频转换器、视频监看产品、矩阵、现场制作切换台、硬盘录机、示波器和实时胶片扫描仪。Blackmagic Design的DeckLink采集卡在后期制作领域掀起了一场性价比革命。其获得Emmy™艾美奖的DaVinci调色产品自1984年以来一直占据着影视行业的主导地位。Blackmagic Design引领着包括6G-SDI和12G-SDI产品，以及立体3D和Ultra HD工作流程在内的突破性革新。Blackmagic Design由业内优秀后期制作剪辑师和工程师创立，公司在美国、英国、日本、新加坡和澳大利亚均设有办事处。详情请登陆公司网站www.blackmagicdesign.com/cn。

