BLACKMAGIC DESIGN ANNUNCIA IL NUOVO ATEM TELEVISION STUDIO PRO HD

  Lo switcher di produzione live più avanzato al mondo, integrato a un pannello di controllo fisico e ricco di potenti funzioni tra cui connettività HDMI e SDI, multiview, talkback e DVE

NAB 2017, Las Vegas (Nevada) - 24 aprile 2017 - Blackmagic Design annuncia ATEM Television Studio Pro HD, il potente switcher autonomo di produzione live integrato a un pannello di controllo fisico, e progettato per i professionisti del broadcast e dell'audiovisivo. ATEM Television Studio Pro HD offre 8 ingressi, uscite multiview, ausiliarie e di programma, ingressi audio analogico, talkback integrato, 2 lettori multimediali con memoria flash, transizioni professionali creative, DVE con effetti, e altro ancora. 

ATEM Television Studio Pro HD sarà disponibile da maggio a $2.295, e verrà dimostrato allo stand SL216 di Blackmagic Design della fiera NAB 2017.

ATEM Television Studio Pro HD combina un pannello di controllo fisico professionale e un potente switcher di produzione live a 8 ingressi. Dotato di 4 ingressi HDMI e 4 ingressi SDI, consente la connessione a 8 fonti distinte, tra cui camere broadcast SDI, camere HDMI di largo consumo, computer, e console di gioco. 

È compatibile con tutti i formati SD e HD fino al 1080p60, e ospita due canali di ingresso per l’audio analogico, una porta RS-422, una porta ethernet, un ingresso di alimentazione IEC, uscite di programma, e uscite ausiliarie. Vanta due uscite multiview SDI e HDMI per monitorare tutte le fonti, l'anteprima e il programma, con etichette e livelli audio su una Tv di grandi dimensioni o un monitor broadcast.

ATEM Television Studio Pro HD è perfetto non solo per programmi registrati in studio ed eventi sportivi di alto profilo, ma anche per videoblog, esperienze di gioco, talk show online, matrimoni, concerti, seminari, e altro ancora. E grazie alla funzione di sincronizzazione di frame su ogni ingresso, funge anche da esclusiva soluzione di controllo per sistemi AV, commutando tra le fonti con un solo pulsante.

Dal design elegante e portatile, ATEM Television Studio Pro HD racchiude la migliore tecnologia per creare programmi professionali, completi di effetti e transizioni. Sul pannello di controllo fisico trovano spazio pulsanti luminosi per la selezione diretta di fonti, audio, transizioni, chiavi secondarie, dissolvenza in nero, lettori multimediali, e non solo. Il comodo display LCD visualizza il video delle fonti e del programma, ed è affiancato da una manopola e da pulsanti contestuali per navigare i menù e cambiare le impostazioni. Per mettere una fonte in coda al programma è sufficiente premere il pulsante ad essa corrispondente, seguito dal pulsante CUT o AUTO per commutare le fonti, aggiungere effetti, e intarsiare la grafica.

Collegando le camere Blackmagic Studio o URSA Mini, gli utenti avranno accesso alla soluzione definitiva di controllo remoto, inclusi talkback, tally, correzione colore, e CCU, senza ricorrere a cavi aggiuntivi o dispositivi di controllo proprietari. Queste camere integrano funzioni di correzione colore gestibili a distanza, che consentono di regolare il bilanciamento e creare look sensazionali direttamente dal pannello di controllo ATEM. È possibile anche impostare la messa a fuoco e il diaframma degli obiettivi compatibili, cambiare le impostazioni della camera, e gestire le teste mobili PTZ.

Per affrontare qualsiasi produzione live con la massima velocità e flessibilità, ATEM Television Studio Pro HD include una copia gratuita del software di controllo per Mac e Windows. Questo software permette a più utenti di connettersi contemporaneamente, e di svolgere diversi compiti in tempo reale, per esempio commutazione, missaggio audio, grafica, e controllo remoto delle camere.

Il software vanta un'interfaccia intuitiva composta da diverse tab per gestire la commutazione, i file multimediali, il mixer audio, il controllo remoto e la correzione colore dei contenuti delle camere. La tab Switcher si rifà a un pannello di controllo fisico, agevolando le operazioni di commutazione, l'esecuzione delle transizioni e delle chiavi primarie e secondarie. La tab Multimedia consente di trascinare fino a 20 immagini di grafica RGBA nell'archivio multimediale, caricarle nella memoria flash dello switcher, e richiamarle in qualsiasi momento durante la diretta. La tab Audio presenta un mixer a 10 canali con cui regolare e bilanciare i livelli di tutti gli ingressi, inclusi quelli analogici. Il mixer include indicatori di livello, cursori di regolazione, e pulsanti che abilitano o disabilitano i canali o la funzione Audio Follow Video, e molto altro. 

ATEM Television Studio Pro HD garantisce transizioni, effetti e grafica di vera qualità broadcast. Per usare transizioni come Mix, Wipe e Dip, basta premere un solo pulsante sul pannello frontale. I 37 tipi di transizioni interne regalano agli utenti una fantastica gamma di opzioni creative, con bordi e colori, posizione, direzione, e altri parametri facilmente personalizzabili, in tempo reale. Inoltre è disponibile un DVE 2D interno per aggiungere effetti digitali, anch'essi modificabili in dimensione e posizione in tempo reale. Permette di realizzare fantastici effetti di immagine nell'immagine, animare le transizioni e arricchirle con elementi di grafica a scelta dell’utente.

ATEM Television Studio Pro HD offre un archivio multimediale con una capacità di 20 file di grafica, riproducibili con i due lettori multimediali integrati. L'archivio si avvale di una memoria flash che mantiene le immagini a dispositivo spento, consentendo di creare grafica interamente su misura per valorizzare la diretta. Include una chiave cromatica per lavorare su greenscreen, ideale per le mappe del meteo, la grafica, e i set virtuali. Inoltre la composizione primaria ammette effetti di chiave cromatica e lineare, motivi e forme. 

Con le due chiavi secondarie integrate è possibile intarsiare grafica, loghi, e terzi inferiori sul video. Affiancando ATEM Television Studio Pro HD a un HyperDeck Studio Mini sul rack, quest'ultimo funge da fonte per la grafica di animazione ProRes 4:4:4:4 con canali alfa. Gli utenti potranno quindi intarsiare la grafica con segnale di riempimento e chiave sul video in diretta, o utilizzarla con il canale alfa in qualità di transizione da una fonte all'altra, in tempo reale.

ATEM Television Studio Pro HD ospita anche un convertitore di talkback per camere SDI. Le informazioni di talkback raggiungono la camera nel feed di ritorno SDI attraverso i canali SDI 15 e 16, raramente utilizzati. Durante i servizi giornalistici il ritardo audio tende e distrarre l'inviata con l'eco della propria voce nelle cuffie. ATEM Television Studio Pro HD risolve questo problema introducendo la funzione del ritorno audio, che invia l'audio di programma senza la voce dell'inviata.

"Il modello originale ATEM Television Studio HD ha raccolto un grandissimo successo tra gli utenti, che desiderano lavorare alla produzione live con uno switcher compatto ma di qualità broadcast", afferma Grant Petty, AD di Blackmagic Design. "Oltre ad offrire le stesse funzioni professionali del modello precedente, il nuovo ATEM Television Studio Pro HD aggiunge le prestazioni di un pannello di controllo fisico 1 M/E per affrontare gli eventi dal vivo più complessi e frenetici. In materia di trasmissione HD in tempo reale, non esiste una soluzione più rapida, semplice ed economica di questo dispositivo!".

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI ATEM TELEVISION STUDIO PRO HD

  *  Switcher broadcast e pannello di controllo fisico integrati
  *  4 x ingressi 3G-SDI e 4 x ingressi HDMI con sincronizzazione di frame
  *  Compatibilità con tutti i formati video, da SD al 720p, 1080i e 1080p HD fino a 60fps
  *  1 x uscita multiview per 8 fonti, anteprima e programma
  *  Archivio multimediale per 20 file di grafica RGBA
  *  DVE integrato con bordi e ombre
  *  Numerose transizioni tra cui Cut, Mix, Dip, e Wipe SMPTE
  *  1 x chiave primaria, inclusa la chiave cromatica, e 2 x chiavi secondarie
  *  1 x uscita ausiliaria, pulsanti di commutazione, e display LCD per il monitoraggio
  *  Mixer audio integrato per il missaggio in tempo reale con audio integrato di tutti gli ingressi video e ingressi audio indipendenti
  *  Ingressi XLR stereo per audio analogico bilanciato
  *  Fonti interne tra cui nero, barre di colore, 2 x generatori di colore, e 2 x uscite per la riproduzione multimediale
  *  1 x porta ethernet per la connessione al computer. Software di controllo incluso per Mac e Windows
  *  Compatibilità con tutti i pannelli di controllo fisici ATEM
  *  Ingresso black burst e tri-sync HD per l'integrazione ai sistemi più complessi

DISPONIBILITÀ E PREZZO

ATEM Television Studio Pro HD sarà disponibile da maggio a $2.295 dai rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo.

IMMAGINI PER I MEDIA

Le immagini di ATEM Television Studio Pro HD e di tutti i prodotti Blackmagic Design sono disponibili sul sito www.blackmagicdesign.com/it/pressmedia/images. 

BLACKMAGIC DESIGN: CHI SIAMO

Blackmagic Design è leader nel settore della tecnologia software e hardware di altissima qualità. Oltre ai rivoluzionari programmi di montaggio video e correzione colore, produce cineprese digitali, convertitori video, dispositivi di monitoraggio video, router, switcher di produzione live, registratori su disco, monitor della forma d'onda e film scanner in tempo reale per la produzione e la post produzione televisiva e cinematografica. Le schede di acquisizione DeckLink di Blackmagic Design hanno rivoluzionato la post produzione aumentando la qualità e diminuendo i costi. Inoltre i prodotti di correzione colore DaVinci, oltre ad aver vinto un Emmy™, dominano il settore televisivo e cinematografico dal 1984. Blackmagic Design è in constante stato di innovazione, con prodotti 6G-SDI e 12G-SDI e flussi di lavoro in 3D stereoscopico e in Ultra HD. I fondatori di Blackmagic Design sono tecnici di montaggio ed ingegneri di post produzione riconosciuti in tutto il mondo. Blackmagic Design ha uffici negli Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Singapore, e Australia. Per maggiori informazioni, visita il sito www.blackmagicdesign.com/it 

