NABOŻEŃSTWO WIGILIJNE W KOŚCIELE NARODZENIA PAŃSKIEGO WYKORZYSTUJE PRODUKTY BLACKMAGIC DESIGN

  Coroczne wydarzenie wykorzystuje kamery   i miksery Blackmagic Design do celów audiowizualnych i streamingu.

Manchester, Wielka Brytania - poniedziałek, 17 marca 2025 r. - Blackmagic Design ogłosił dziś, że kościół Narodzenia Pańskiego w Baltimore zastosował przepływ pracy produkcji na żywo z udziałem 15 kamer Blackmagic Design i miksera do produkcji na żywo ATEM Constellation 8K do realizacji swojego corocznego nabożeństwa wigilijnego. Wydarzenie odbyło się w budynku Cow Palace na terenie Maryland State Fairgrounds i pomieściło 10 000 odwiedzających oraz było transmitowane na żywo do tysięcy widzów na YouTube.

Chociaż kościół Narodzenia Pańskiego dysponuje sanktuarium na 1400 miejsc podczas regularnych weekendowych nabożeństw, nabożeństwo wigilijne odbywa się na terenie Maryland State Fairgrounds od 2005 roku, aby pomieścić rosnącą liczbę wiernych. Nabożeństwo obejmuje 25-minutowy pokaz wstępny, mszę o 15:00 i mszę o 17:15. Cow Palace jest podzielony na trzy strefy, a w każdej z nich odbywa się inna część wydarzenia. W północnej części znajduje się sanktuarium o powierzchni około 6700 metrów kwadratowych, które mieści główną scenę i miejsca siedzące. W środkowej części znajduje się wejście i strefa na pokaz wstępny. W południowej części jest strefa modlitewna dla dzieci o nazwie „Jingle Jam” oraz pomieszczenie dla 650 wolontariuszy, którzy pomagają w trakcie wydarzenia.

Według Pablo Sainza, kierownika produkcji w kościele Narodzenia Pańskiego, w tegorocznym wydarzeniu użyto różnych kamer Blackmagic Design w całej transmisji na żywo i do rolki B. Kilka kamer Blackmagic URSA Broadcast G2 uchwyciło transmisję, a dwie Blackmagic Studio 4K Pro G2 służyły jako kamery przed pokazem. Dwie kamery Blackmagic Micro Studio 4K zapewniły różne szerokie ujęcia, a kilka cyfrowych kamer filmowych Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K G2 i Blackmagic URSA Broadcast były zlokalizowane w strefie dla dzieci. Sześć cyfrowych kamer filmowych Blackmagic Pocket Cinema 6K G2 zostało wykorzystanych do uchwycenia z ręki materiału ze wszystkich obszarów wydarzenia, w tym wokół głównego ołtarza, przed pokazem, a nawet bezprzewodowo podłączoną kamerę na gimbalu.

Sainz podkreślił oszałamiającą jakość obrazu i wszechstronność kamer, które pozwoliły jego zespołowi uchwycić każdy szczegół wydarzenia. Wydajność kamer w warunkach słabego oświetlenia przydała się zwłaszcza w głównym sanktuarium, gdzie kamery nagrywały różne sceny i występy. „Jednym z najważniejszych momentów każdego roku jest śpiewanie „Cichej nocy”. Całe miejsce jest powoli oświetlane świecami, które są zapalane jedna po drugiej przez osobę znajdującą się obok niej. Kamery pracowały niestrudzenie, podobnie jak nasi operatorzy i inżynierowie obrazu, aby mieć pewność, że każde ujęcie zostało uchwycone idealnie” – powiedział.

Sercem reżyserki był ATEM Constellation 8K, z wszystkimi 40 wejściami i 24 wyjściami w użyciu, a także router Blackmagic Videohub 40x40, z niemal całym sprzętem podłączonym za pośrednictwem światłowodu i bezpośredniego SDI. Jeden M/E ATEM w połączeniu z ATEM 2 M/E Advanced Panel 40 służył do powiększania obrazu, a inny M/E w połączeniu z ATEM 2 M/E Advanced Panel 20 był używany do transmisji/streamingu na żywo.

Do zdalnego sterowania kamerami wykorzystano trzy panele ATEM Camera Control. Dwa konwertery ATEM Studio Converter 2 zostały zainstalowane w celu połączenia kamer z innym sprzętem za pośrednictwem światłowodu na duże odległości, a dwa urządzenia ATEM Talkback Converter 4K służyły do talkbacku SDI przy użyciu wbudowanych kanałów audio. Ponadto dwa miksery ATEM SDI Extreme ISO do produkcji na żywo służyły do nagrywania ISO ze wszystkich kamer podczas wydarzenia, a HyperDeck Studio HD Plus i HyperDeck Mini również zostały użyte do nagrywania.

Sainz docenia sprzęt Blackmagic Design za to, że jest przenośny i pomaga kościołowi zachować elastyczność działania podczas przygotowywania tak dużego, składającego się z wielu elementów wydarzenia. Jednym z wyzwań, przed którymi stanął zespół, było to, że przez ostatnie dwa lata reżyserka musiała być umiejscowiona w różnych lokalizacjach, aby uniknąć różnych problemów z przebiciem dźwięku. W tym roku została ona zbudowana w północno-zachodniej części Cow Palace, a okablowanie służące do połączenia wszystkich obszarów z reżyserką wyniosło ponad 9 kilometrów. „Sprzęt Blackmagic Design pozwolił nam na łatwe podłączenie wszystkich kamer do reżyserki i natychmiastowe kierowanie do nich tally i sterowania kamerami” – powiedział.

„ATEM Studio Converter 2 i ATEM Talkback Converter 4K to był dla nas przełom” – kontynuował Sainz. „Mieliśmy wiele połączeń między trzema lokalizacjami oddalonymi od siebie o ponad 300 metrów i musieliśmy konwertować sygnały wideo z SDI na światłowód i z powrotem na SDI w każdej lokalizacji. Dzięki tym urządzeniom nie musieliśmy konfigurować ogromnej ilości indywidualnych konwerterów. Wykorzystaliśmy również wiele urządzeń Blackmagic Mini Converter Optical Fiber 12G, co pomogło ograniczyć liczbę pojedynczych konwerterów, ponieważ są one dwukierunkowe. To znacznie uprościło konfigurację”.

„Przez lata stopniowo dodawaliśmy różne produkty Blackmagic Design, aby usprawnić przebieg wydarzenia” – powiedział Sainz. „Dzięki ATEM 2 M/E Advanced Panel 40 możemy rozwijać się według potrzeb i grupować kamery, grafiki i źródła odtwarzania wideo w różne zestawy, co pozwala na zmniejszenie liczby błędów podczas produkcji. Kolejną świetną cechą jest łatwość zmiany M/E przez reżysera. Właśnie zaczęliśmy używać trzeciego M/E do naszej części pokazu wstępnego, a operator może łatwo i natychmiastowo przełączyć się na ten M/E za pomocą jednego przycisku. Świetnie mieć łatwy dostęp do makr lub okazjonalnego użycia funkcji dip. Wreszcie w przypadku przedprodukcji możliwość dostosowania dżojstikiem ustawień SuperSource i DVE pozwala nam na precyzyjne sterowanie bezpośrednio na panelu, co jest fantastyczne”.

ZDJĘCIA PRASOWE

Zdjęcia ATEM Constellation 8K, URSA Broadcast G2, Blackmagic Studio Camera 4K Pro G2, Blackmagic Micro Studio Camera 4K, URSA Mini Pro 4.6K G2, URSA Broadcast, Pocket Cinema Camera 6K G2, Videohub 40x40, ATEM 2 M/E Advanced Panel 40, ATEM 2 M/E Advanced Panel 20, ATEM Camera Control Panel, ATEM Studio Converter 2, ATEM Talkback Converter 4K, ATEM SDI Extreme ISO, Mini Converter Optical Fiber 12G, HyperDeck Studio HD Plus, HyperDeck Mini, jak również innych produktów Blackmagic Design są dostępne na stronie www.blackmagicdesign.com/pl/media/images.

O BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design tworzy najwyższej jakości na świecie produkty do montażu wideo, cyfrowe kamery filmowe, korektory koloru, konwertory wideo, urządzenia do monitorowania wideo, routery, miksery do produkcji na żywo, nagrywarki, monitory kształtu fali i skanery filmowe w czasie rzeczywistym dla branży filmów fabularnych, postprodukcji i transmisji telewizyjnych. Karty przechwytujące DeckLink od Blackmagic Design rozpoczęły rewolucję w zakresie jakości i przystępności cenowej w branży postprodukcji, podczas gdy wyróżnione nagrodą Emmy produkty do korekcji koloru DaVinci dominują w branży telewizyjnej i filmowej od 1984 roku. Blackmagic Design kontynuuje przełomowe innowacje takimi produktami jak 6G-SDI i 12G-SDI oraz rozwiązania dla stereoskopicznych przepływów pracy w 3D i Ultra HD. Stworzona przez wiodących na świecie montażystów i inżynierów, firma Blackmagic Design ma siedziby w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii, Singapurze i Australii. Więcej informacji na stronie www.blackmagicdesign.com/pl

