CHURCH OF THE NATIVITY 성당의 크리스마스 이브 미사에 사용된 BLACKMAGIC DESIGN 제품

  성당 연중 행사의 AV 및 스트리밍에 사용된 Blackmagic Design 카메라와 스위처.

싱가포르 - 2025년 3월 17일(월) - Blackmagic Design은 오늘 볼티모어에 위치한 Church of the Nativity성당의 연례 크리스마스 이브 미사를 위한 라이브 프로덕션 워크플로에 15대의 Blackmagic Design 카메라와 ATEM Constellation 8K 라이브 프로덕션 스위처를 사용했다고 발표했다. Maryland State Fairgrounds에 있는 Cow Palace 빌딩에서 열린 이 행사는 10,000명의 신도들이 방문했으며, 유튜브를 통해 수 천명에게 생중계되었다.

Church of the Nativity 성당은 일반 주일 미사를 위한 1400석의 성소가 있지만, 2005년부터는 크리스마스 이브 미사때 늘어난 교인을 위해 Maryland State Fairgrounds에서 미사를 진행하고 있다. 해당 미사는 25분 가량의 오프닝 쇼를 포함해 오후 3시와 5:15분 미사로 이루어진다. Cow Palace는 세 개의 구역으로 나뉘어 있으며, 구역마다 다른 프로그램에 맞게 설치되었다. 북측 끝 구역에는 메인 무대와 관객 좌석 부분을 포함한 대략 72,000 평방피트의 성소가 자리하고 있으며, 중앙 구역은 입구와 오프닝 쇼를 위한 장소이다. ‘Jingle Jam’이라고 부르는 어린이 찬양 구역과 행사를 돕는 650명 자원봉사자들을 위한 공간을 남측 끝에 마련했다.

Church of the Nativity 성당의 공연 제작을 책임진 파블로 세인츠(Pablo Sainz) 감독에 따르면, 2024년에는 라이브 행사와 B- 롤 촬영에 여러 Blackmagic Design 카메라를 다양하게 사용했다. Blackmagic URSA Broadcast G2 카메라 몇 대는 메인 방송을 위해 배치하고, Blackmagic Studio Camera 4K Pro G2 두 대는 프리쇼(pre-show) 카메라로 사용했으며, Blackmagic Micro Studio Camera 4K 두 대는 다양한 와이드 숏으로 활용했다. 그리고 여러 대의 Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K G2 디지털 필름 카메라와 Blackmagic URSA Broadcast 카메라는 어린이 구역에 배치되었다. Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K G2 디지털 필름 카메라 6대는 주 제대 및 프리쇼 등 행사 모든 구역에서 핸드헬드 방식으로 촬영되었다. 게다가, 카메라 한 대는 짐벌에 무선 연결하여 사용하기도 했다.

세인츠 감독은 그의 방송 제작팀이 이번 행사의 모든 디테일을 캡처할 수 있도록 도와준 Blackmagic Design 카메라의 눈부신 화질과 높은 활용도에 주목했다. 특히, 카메라가 다양한 장면과 공연을 촬영해야 하는 주 성소에서 저조도 기능이 편리하게 사용되었다. “매년 가장 중요한 순간 중 하나는 ‘고요한 밤’을 노래할 때인데 관객이 서로의 촛불에 불을 붙이며 공연장 전체가 천천히 밝아진다. 카메라 운영자와 비디오 쉐이더가 모든 숏을 완벽하게 촬영하도록 카메라가 쉼없이 돌아갔다”라고 그는 말했다.

조정실의 심장부라 할 수 있는 ATEM Constellation 8K의 입력 40개와 출력 24개가 모두 사용되었으며, 대부분 Blackmagic Videohub 40x40 라우터의 광섬유 연결을 사용했고 일부 SDI 단자에 바로 연결했다. ATEM의 한 M/E 버스는 ATEM 2 M/E Advanced Panel 40에 연결하여 영상 확대 작업에 사용하고, 다른 M/E 버스는 ATEM 2 M/E Advanced Panel 20과 연결해서 방송/라이브 스트리밍에 사용했다.

워크플로의 부족한 부분을 채우기 위해 ATEM Camera Control Panel 세 대를 사용해 원격으로 카메라를 제어했다. 광섬유를 통해 먼 거리에 있는 카메라와 다른 기기를 연결할 수 있도록 두 대의 ATEM Studio Converter를 설치했고, ATEM Talkback Converter 4K 두 대를 임베디드 오디오 채널을 사용하는 SDI 토크백에 장착했다. 추가로, ATEM SDI Extreme ISO 라이브 프로덕션 스위처 두 대는 행사에 동원된 모든 카메라의 영상을 ISO 녹화하는 데 사용되었으며, HyperDeck Studio HD Plus와 HyperDeck Mini 방송 데크 또한 녹화에 사용되었다.

세인츠는 Blackmagic Design 장비가 휴대성이 용이하여 이동 장치가 많은 대규모 성당 행사를 치르는데 그의 제작팀이 기민하게 움직일 수 있었다고 했다. 지난 2년간 팀이 직면했던 가장 큰 문제는 제어실이 다양한 오디오 블리딩 문제로 매번 다른 장소에 설치되어야 했다는 것이다. 2024년에는 제어실이 Cow Palace의 북서측 코너에 세워졌으며, 제어실과 모든 구역을 연결한 30,000 피트 이상의 비디오 케이블로 완성되었다. “Blackmagic/ Design 장비는 제어실과 모든 카메라를 가장 간단하게 연결해 주며, 탈리와 카메라 컨트롤 신호가 다시 카메라에 바로 전송될 수 있도록 한다”라고 그는 말했다.

“ATEM Studio Converter 2와 ATEM Talkback Converter 4K의 사용은 작업의 판도를 바꿨다”라며 세인츠는 이어 말했다. “적어도 300미터는 떨어진 세 개의 각기 다른 장소에서 오가는 신호가 너무 많았다. 그래서 SDI를 광섬유로 변환하고 다시 SDI로 바꿔 각 장소에 전송되도록 비디오 신호를 변환해야 했다. 덕분에 수많은 개별적 컨버터를 설치할 필요가 없었다. 우리는 다수의 Blackmagic Mini Converter Optical Fiber 12G를 사용하는데 이 양방향 컨버터는 단일 컨버터 수를 줄이는 데 도움이 되었으며 우리의 셋업을 훨씬 단순화 시켰다.”

“행사를 좀 더 매끄럽게 운영하기 위해 지난 몇 년간 Blackmagic Design 제품을 하나씩 추가 해왔다”라고 세인츠는 말했다. “ATEM 2 M/E Advanced Panel 40는 필요에 맞게 장치를 확장할 수 있게 해주며 카메라, 그래픽, 비디오 재생 소스 등을 여러 다른 뱅크로 묶을 수 있게 해줘서 방송 동안에 실수를 줄여준다. 내가 좋아하는 또 다른 기능은 감독이 스위칭하는 M/E를 손쉽게 변경하는 기능이다. 프리쇼 부분에 세 번째 M/E를 사용하기 시작했는데, 간단한 버튼 하나로 손쉽게 원하는 M/E로 정확하게 변경할 수 있다. 또한, 매크로 접근이 쉽고 가끔 사용하는 딥 전환 기능을 사용할 때 유용하다. 마지막으로, 사전 제작 단계에서 조이스틱을 사용해 SuperSource 설정과 DVE를 패널에서 바로 정교하게 조작할 수 있던 점이 매우 편리했다.”

제품 사진

ATEM Constellation 8K, URSA Broadcast G2, Blackmagic Studio Camera 4K Pro G2, Blackmagic Micro Studio Camera 4K, URSA Mini Pro 4.6K G2, URSA Broadcast, Pocket Cinema Camera 6K G2, Videohub 40x40, ATEM 2 M/E Advanced Panel 40, ATEM 2 M/E Advanced Panel 20, ATEM Camera Control Panel, ATEM Studio Converter 2, ATEM Talkback Converter 4K, ATEM SDI Extreme ISO, Mini Converter Optical Fiber 12G, HyperDeck Studio HD Plus, HyperDeck Mini 및 다른 모든 Blackmagic Design 제품 사진은 www.blackmagicdesign.com/kr/media/images에서 볼 수 있다.

BLACKMAGIC DESIGN에 관하여

Blackmagic Design은 장편 영화, 후반 제작, TV 방송 업계에서 사용되는 디지털 카메라, 색보정 프로그램, 비디오 변환기, 비디오 모니터링, 라우터, 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 레코더, 파형 측정기, 영화제작용 실시간 필름 스캐너 같은 세계 최고 품질의 비디오 편집 장비를 개발하는 회사이다. Blackmagic Design의 DeckLink 캡처 카드는 품질과 비용면에서 혁명을 일으킨 제품이며 에미상™을 수상한 DaVinci 색 보정 제품은 1984년 이래로 TV와 영화 산업을 장악해왔다. Blackmagic Design은 6G-SDI와 12G-SDI 제품, 스테레오스코픽 3D 및 UHD 워크플로 등을 내놓으며 획기적인 혁신을 계속 이어가고 있다. 세계를 선도하는 후반 제작 편집자와 엔지니어가 설립한 Blackmagic Design은 현재 미국, 영국, 일본, 싱가폴, 호주에 지사와 본사를 두고 있다. 더 자세한 사항은 자사 웹사이트 www.blackmagicdesign.com/kr에서 확인할 수 있다

