LE SERVICE DU RÉVEILLON DE NOËL DE L'ÉGLISE DE LA NATIVITÉ UTILISE BLACKMAGIC DESIGN

  Cet événement annuel se sert de caméras et de   mélangeurs Blackmagic Design pour l'audiovisuel et le streaming.

Manchester, Royaume-Uni - lundi 17 mars 2025 - Blackmagic Design a annoncé aujourd'hui que l'église de la Nativité de Baltimore a utilisé un workflow de production en direct comprenant 15 caméras Blackmagic Design et un mélangeur de production en direct ATEM Constellation 8K pour produire son service annuel du réveillon de Noël. L'événement s’est déroulé dans le bâtiment Cow Palace du Maryland State Fairgrounds permettant d’accueillir 10 000 visiteurs et a été diffusé en direct à des milliers de viewers sur YouTube.

Bien que l'église de la Nativité comprenne un sanctuaire de 1 400 places pour les services réguliers du week-end, le service du réveillon de Noël a lieu au Maryland State Fairgrounds depuis 2005 pour accueillir un nombre croissant de participants. Le service inclut un avant-spectacle de 25 minutes, une messe à 15h et une messe à 17h15. Le Cow Palace est aménagé en trois zones, accueillant chacune une partie différente de l'événement. L'extrémité nord comprend un sanctuaire d'environ 6 700 mètres carrés constitué d’une scène principale et de sièges. La zone centrale accueille l'entrée et l’avant-spectacle. L’espace de culte pour enfants appelé « Jingle Jam » et une salle pour les 650 bénévoles qui ont contribué à l’organisation de l’événement se trouvent à l’extrémité sud.

Selon Pablo Sainz, directeur de production de l'église de la Nativité, un mélange de caméras Blackmagic Design ont été utilisées cette année pour l'événement en direct et les plans de coupe. Plusieurs caméras Blackmagic URSA Broadcast G2 ont capturé la diffusion et deux Blackmagic Studio Camera 4K Pro G2 ont servi de caméras d'avant-spectacle. En outre, deux Blackmagic Micro Studio Camera 4K ont offert divers plans larges, et plusieurs caméras numériques Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K G2 ainsi qu’une caméra Blackmagic URSA Broadcast ont été installées dans l'espace pour enfants. Six caméras numériques Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K G2 ont capturé des séquences à main levée de toutes les zones de l'événement, y compris des images autour de l'autel principal, de l'avant-spectacle et même d'une caméra connectée sans fil sur un gimbal.

Sainz a souligné la qualité d'image époustouflante et la polyvalence des caméras, qui ont permis à son équipe de capturer chaque détail de l'événement. Les capacités en faible luminosité se sont avérées particulièrement utiles dans le sanctuaire principal, où les caméras ont filmé diverses scènes et performances. « L’un des moments les plus marquants de chaque année est celui où nous chantons “Douce nuit”. La salle entière est lentement éclairée par des bougies qui s’allument une à une par la personne assise à côté de soi. Les caméras ont travaillé sans relâche, tout comme nos caméramans et nos ingénieurs de la vision pour s'assurer que chaque plan était parfaitement capturé », a-t-il déclaré.

Au cœur de la régie se trouvaient un ATEM Constellation 8K avec 40 entrées et 24 sorties connectées, ainsi qu’une grille Blackmagic Videohub 40x40, dont presque toutes les connexions étaient reliées via fibre et SDI. Un M/E associé à un ATEM 2 M/E Advanced Panel 40 ont été utilisés pour l’agrandissement des images, et un autre M/E associé à un ATEM 2 M/E Advanced Panel 20 ont servi pour la diffusion et le streaming en direct.

Pour compléter le workflow, le contrôle à distance des caméras a été réalisé avec trois ATEM Camera Control Panels. Deux ATEM Studio Converter 2 ont été installés pour connecter les caméras aux autres équipements via fibre sur de longues distances, et deux ATEM Talkback Converter 4K géraient le réseau d'ordres SDI avec des canaux audio intégrés. De plus, deux mélangeurs de production en direct ATEM SDI Extreme ISO ont été utilisés pour enregistrer en ISO toutes les caméras de l'événement, et des HyperDeck Studio HD Plus et HyperDeck Mini ont également été déployés pour l'enregistrement.

Selon Sainz, grâce à la portabilité du matériel Blackmagic Design, l'église a pu faire preuve d’agilité tout en organisant un événement de grande envergure comportant de nombreuses parties mobiles. L’un des défis auxquels l’équipe avait été confrontée au cours des deux années précédentes était que la régie avait dû être installée à différents endroits pour éviter divers problèmes audio. Cette année, elle a été construite dans la partie nord-ouest du Cow Palace, avec plus de 9 km de câble vidéo la reliant à toutes les zones de l’événement. « Le matériel Blackmagic Design nous a permis de connecter facilement toutes les caméras à la régie et d’acheminer le tally et le contrôle caméra instantanément vers les caméras », a-t-il déclaré.

« L’ATEM Studio Converter 2 et l’ATEM Talkback Converter 4K ont changé la donne », a poursuivi Sainz. « Nous avions de nombreuses connexions reliant trois emplacements situés à plus de 300 mètres et nous devions convertir les signaux vidéo du SDI en fibre et inversement à chaque emplacement. Grâce à ces appareils, nous n’avons pas eu besoin d’installer des tonnes de convertisseurs individuels. Nous avons également utilisé de nombreux Blackmagic Mini Converter Optical Fiber 12G, ce qui a également permis de limiter le nombre de convertisseurs, car ils sont bidirectionnels. La configuration a donc été considérablement simplifiée. »

« Nous avons ajouté différents produits Blackmagic Design petit à petit au fil des ans pour faciliter le déroulement de l'événement », a déclaré Sainz. « Grâce à l'ATEM 2 M/E Advanced Panel 40, nous pouvons évoluer selon nos besoins et regrouper les caméras, les graphiques et les sources de lecture vidéo dans différents ensembles, ce qui permet de réduire les erreurs pendant la production. Une autre fonctionnalité appréciable est qu’il est facile de changer le M/E du réalisateur. Nous venons de commencer à utiliser un troisième M/E pour notre avant-spectacle, et l'opérateur peut facilement passer à ce M/E à la volée avec un seul bouton. C’est génial d’accéder facilement aux macros ou d’utiliser la fonction Dip à l’occasion. Enfin, pour la pré-production, pouvoir ajuster nos paramètres SuperSource et DVE avec le joystick nous offre un contrôle précis directement sur le panneau. »

IMAGES DE PRESSE

Les photos des produits ATEM Constellation 8K, URSA Broadcast G2, Blackmagic Studio Camera 4K Pro G2, Blackmagic Micro Studio Camera 4K, URSA Mini Pro 4.6K G2, URSA Broadcast, Pocket Cinema Camera 6K G2, Videohub 40x40, ATEM 2 M/E Advanced Panel 40, ATEM 2 M/E Advanced Panel 20, ATEM Camera Control Panel, ATEM Studio Converter 2, ATEM Talkback Converter 4K, ATEM SDI Extreme ISO, Mini Converter Optical Fiber 12G, HyperDeck Studio HD Plus, HyperDeck Mini et de tous les autres produits Blackmagic Design sont disponibles sur www.blackmagicdesign.com/fr/media/images.

À PROPOS DE BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design crée des produits de très grande qualité destinés aux professionnels du cinéma, de la postproduction et de la diffusion télévisée. Il propose des outils pour le montage vidéo, des caméras numériques, des correcteurs de couleur, des convertisseurs vidéo, des solutions de monitoring vidéo, des grilles de commutation, des mélangeurs de production en direct, des enregistreurs à disque, des moniteurs de forme d’onde et des scanneurs de film en temps réel. Les cartes de capture DeckLink de Blackmagic Design ont révolutionné le marché en termes de qualité et d’accessibilité financière. Les produits de correction colorimétrique DaVinci ont remporté une récompense Emmy™ et dominent l’industrie de la télévision et du film depuis 1984. Blackmagic Design continue d'innover, notamment avec des équipements 6G-SDI et 12G-SDI et des workflows en 3D stéréoscopique et en Ultra HD. Fondée par une équipe de monteurs et d'ingénieurs en postproduction de renom, la société Blackmagic Design a des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon, à Singapour et en Australie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Internet www.blackmagicdesign.com/fr

