LA MESSA DELLA VIGILIA DI NATALE DELLA CHURCH OF THE NATIVITY TRASMESSA CON BLACKMAGIC DESIGN

  L’evento annuale impiega camere e switcher Blackmagic Design per lo streaming e la cattura AV

Manchester, Regno Unito - lunedì 17 marzo 2025 - Blackmagic Design ha annunciato che la Church of the Nativity di Baltimora si è avvalsa di un flusso di lavoro per la produzione dal vivo composto da 14 camere Blackmagic Design e uno switcher ATEM Constellation 8K per la messa in onda della messa della vigilia di Natale. L’evento si è tenuto nel padiglione Cow Palace della zona fieristica Maryland State Fairgrounds e ha ospitato 10.000 partecipanti, mentre diverse migliaia di persone si sono sintonizzate alla diretta streaming trasmessa su YouTube.

Sebbene la Church of the Nativity disponga di una struttura da 1400 posti per i servizi religiosi del fine settimana, la messa della vigilia di Natale viene celebrata nel Maryland State Fairgrounds dal 2005 per accogliere un numero sempre crescente di fedeli. La diretta ha incluso un preludio di 25 minuti, una messa alle 15:00 e una alle 17:15. Il Cow Palace è stato suddiviso in tre zone, ognuna adibita a una parte dell’evento: la zona nord che si estende per circa 2500 metri quadrati ha ospitato il palco principale e i posti a sedere, la zona centrale è stata utilizzata come ingresso e per il preludio, mentre nella zona sud era presente un’area di culto per i ragazzi (la “Jingle Jam”) e uno spazio per i 650 volontari che hanno contribuito alla riuscita dell’evento.

Pablo Sainz, direttore di produzione della Church of the Nativity, ha rivelato che per la liturgia di quest’anno sono state impiegate una serie di camere Blackmagic Design per le riprese principali e secondarie. Diverse Blackmagic URSA Broadcast G2 sono state usate per il broadcast, due Blackmagic Studio Camera 4K Pro G2 per il prologo, due Blackmagic Micro Studio Camera 4K per i campi lunghi, e varie cineprese digitali Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K G2 e una Blackmagic URSA Broadcast nell’area ragazzi. Per le riprese a mano sono state impiegate sei Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K G2 in tutte le aree dell’evento, tra cui l’altare principale e il prologo di apertura, con una di queste collegata in modalità wireless su un gimbal.

Per Sainz la straordinaria qualità delle immagini e la versatilità delle camere hanno permesso al suo team di catturare ogni minimo particolare dell’evento, specialmente per le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione, tornate decisamente utili. “Ogni anno uno dei momenti più importanti è quando si canta Silent Night: l’intero padiglione viene illuminato dalle candele dei fedeli, che vengono accese una dopo l’altra partendo da quella della persona accanto. Le camere hanno lavorato senza sosta, proprio come i nostri operatori e gli shader, per far sì che la diretta fosse perfetta”, ha affermato.

Il centro nevralgico della sala regia era un ATEM Constellation 8K, con tutti i 40 ingressi e le 24 uscite in uso, e una matrice Blackmagic Videohub 40x40, con la stragrande maggioranza delle connessioni tramite fibra e qualche collegamento SDI diretto. Un banco M/E dello switcher è stato utilizzato per ingrandire le immagini, in tandem con un ATEM 2 M/E Advanced Panel 40, mentre un altro banco M/E era adibito alla trasmissione della diretta corredato da un ATEM 2 M/E Advanced Panel 20.

A completare il flusso di lavoro c’erano tre ATEM Camera Control Panel per il controllo camera remoto. Due ATEM Studio Converter 2 sono stati utilizzati per collegare le camere agli altri dispositivi tramite fibra sulle lunghe distanze, mentre due ATEM Talkback Converter 4K hanno agevolato il talkback SDI tramite i canali audio integrati. In aggiunta ai deck broadcast HyperDeck Studio HD Plus e HyperDeck Mini, il team si è anche avvalso di due switcher di produzione dal vivo ATEM SDI Extreme ISO per le registrazioni ISO di tutte le camere.

Sainz rende merito alla portabilità dei dispositivi Blackmagic Design per aver aiutato a snellire le procedure organizzative della congregazione durante la preparazione di un evento di questa portata. Negli ultimi due anni il team ha dovuto allestire la sala regia in luoghi diversi per evitare problemi di dispersione dell’audio. Quest’anno è stata posizionata nell’angolo nord-ovest del Cow Palace, collegata alle altre zone della manifestazione con oltre 9 chilometri di cavi. “L’attrezzatura Blackmagic Design ci ha permesso di collegare in modo semplicissimo tutte le camere e le spie tally”, ha dichiarato.

“Gli ATEM Studio Converter 2 e gli ATEM Talkback Converter 4K sono stati una svolta”, ha continuato Sainz. “Le tre aree si trovavano a più di trecento metri di distanza tra loro ed erano collegate da tantissimi cavi, e in ogni zona dovevamo convertire i segnali video da SDI in fibra e viceversa. Questi dispositivi hanno eliminato la necessità di installare una valanga di convertitori. Abbiamo anche utilizzato molti Blackmagic Mini Converter Optical Fiber 12G che, essendo bidirezionali, hanno limitato il numero di convertitori impiegati semplificando molto la configurazione”.

“Nel corso degli anni abbiamo aggiunto gradualmente diversi prodotti Blackmagic Design per rendere più agevole la logistica dell’evento”, ha proseguito Sainz. “L’ATEM 2 M/E Advanced Panel 40 ci dà la possibilità di espanderci a seconda delle necessità e di riunire camere, grafica e fonti di riproduzione video in gruppi diversi, riducendo il numero di errori durante la produzione. Mi piace anche moltissimo come la regia possa alternare con facilità il banco M/E utilizzato. Abbiamo appena iniziato a usare un terzo banco M/E per il prologo di apertura a cui l’operatore è in grado di passare al volo premendo un solo pulsante. È stupendo poter accedere facilmente alle macro o usare le transizioni Dip. Infine la possibilità di regolare con il joystick le impostazioni del SuperSource e del DVE, così da avere un controllo preciso direttamente sul pannello, è davvero eccezionale”.

IMMAGINI PER I MEDIA

Le immagini di ATEM Constellation 8K, URSA Broadcast G2, Blackmagic Studio Camera 4K Pro G2, Blackmagic Micro Studio Camera 4K, URSA Mini Pro 4.6K G2, URSA Broadcast, Pocket Cinema Camera 6K G2, Videohub 40x40, ATEM 2 M/E Advanced Panel 40, ATEM 2 M/E Advanced Panel 20, ATEM Camera Control Panel, ATEM Studio Converter 2, ATEM Talkback Converter 4K, ATEM SDI Extreme ISO, Mini Converter Optical Fiber 12G, HyperDeck Studio HD Plus, HyperDeck Mini e di tutti i prodotti Blackmagic Design sono disponibili alla pagina www.blackmagicdesign.com/it/media/images

BLACKMAGIC DESIGN: CHI SIAMO

Blackmagic Design sviluppa i prodotti di montaggio video di più alta qualità al mondo, cineprese digitali, software di correzione del colore, convertitori video, dispositivi di monitoraggio video, matrici, switcher di produzione live, registratori su disco, monitor della forma d’onda e film scanner in tempo reale per l’industria del cinema, della post produzione e della telediffusione. Le schede di acquisizione DeckLink di Blackmagic Design hanno rivoluzionato la post produzione elevando la qualità e diminuendo i costi, e i prodotti di correzione del colore DaVinci, premio Emmy™, dominano il settore televisivo e cinematografico dal 1984. Blackmagic Design continua a innovare con prodotti 6G-SDI e 12G-SDI e flussi di lavoro in 3D stereoscopico e Ultra HD. Fondata da esperti di post produzione e dai migliori ingegneri in tutto il mondo, Blackmagic Design ha uffici negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Giappone, a Singapore e in Australia. Per tutte le informazioni, visita www.blackmagicdesign.com/it

