BLACKMAGIC DESIGN 助力圣诞教堂平安夜礼拜

  这项一年一次的活动采用Blackmagic Design摄影机和切换台完成视听和推流工作。

新加坡 - 2025年3月17日，星期一 - Blackmagic Design今日发布消息：巴尔的摩圣诞教堂（Church of Nativity）采用由15台Blackmagic Design摄影机和1台ATEM Constellation 8K现场制作切换台组成的现场制作工作流程拍摄其年度平安夜礼拜。该活动在马里兰州博览会场的Cow Palace大楼举行，共有1万名访客前来参加，同时通过YouTube向数千名观众直播。

虽然圣诞教堂在其拥有1400个座位的圣殿举行周末礼拜，但平安夜礼拜从2005年起都在马里兰州博览会场举办，以便服务不断增加的参与人数。礼拜包含25分钟的前奏节目，以及下午3点和5点15的弥撒。Cow Palace被分为三个区域，每个区域承办活动不同的部分。最北边是一座6689平方米的圣殿，拥有主舞台和座位区域。入口和前奏节目位于中心区域。最南边有一片叫做“Jingle Jam”的儿童祷告区，以及一间为帮助活动运作的650名志愿者准备的套房。

圣诞教堂的制作总监Pablo Sainz说今年的活动采用了多款Blackmagic Design摄影机，用于拍摄现场活动和B卷素材。多台Blackmagic URSA Broadcast G2摄影机用于拍摄播出内容，两台Blackmagic Studio Camera 4K Pro G2拍摄节目之前的内容，两台Blackmagic Micro Studio Camera 4K拍摄各种广角镜头，多台Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K G2数字电影摄影机和Blackmagic URSA Broadcast摄影机用于拍摄儿童区域。6台Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K G2数字电影摄影机拍摄来自所有活动区域的手持影像，包括主圣坛周围和节目之前的内容，其中一台安装在稳定器上，通过无线方式连接。

Sainz说这些摄影机出色的画质和功能多样性帮助他的团队拍到了活动的所有细节。尤其是低光性能在主圣殿里发挥了巨大作用，摄影机拍摄了多种场景和表演。他说：“每年最重要的时刻之一是我们齐唱《平安夜》。一盏盏烛光把整个场馆慢慢点亮，每个人点燃下一个人手中的蜡烛。摄影机不知疲倦的工作，我们的摄影师和灯光师也是一样，确保完美捕捉每个镜头。”

控制室的核心是一台ATEM Constellation 8K，40路输入和24路输出全部处于使用状态，以及一台Blackmagic Videohub 40x40矩阵，几乎所有信号都通过光纤和直接SDI连接。ATEM的其中一列M/E搭配ATEM 2 M/E Advanced Panel 40用于画面放大，一列搭配ATEM 2 M/E Advanced Panel 20用于播出/流媒体直播。

工作流程的最后组成部分是三台ATEM Camera Control Panel，用于远程摄影机控制。两台ATEM Studio Converter用于通过长距离光纤将摄影机连接到其他设备，两台ATEM Talkback Converter 4K使用内嵌声道实现SDI对讲。此外，两台ATEM SDI Extreme ISO现场制作切换台用于ISO录制活动现场的所有摄影机，HyperDeck Studio HD Plus和HyperDeck Mini广播级录机也用于录制。

Sainz对Blackmagic Design设备的便携性赞不绝口，让教堂在举办这种有许多移动部分的大型活动时也能保持灵活性。团队面临的挑战之一，是在过去的两年里控制室必须搭建在不同的地点，从而避免各种音频溢出的问题。今年控制室被放置在Cow Palace的西北角，超过9公里的视频连接线将所有区域与控制室相连。Sainz说：“Blackmagic Design设备通过简单的连接，就能让所有摄影机传送回控制室，并将Tally和摄影机控制立刻发送回摄影机。”

他接着说道：“ATEM Studio Converter 2和ATEM Talkback Converter 4K带来了巨大的改变。我们在三个相隔300米以上的地点用许多根线来回传输，并且需要在每个地点把视频信号从SDI转换成光纤，再转换回SDI。有了这些设备，再也不用设置一大堆单独的转换器了。我们还采用了许多台Blackmagic Mini Converter Optical Fiber 12G，因为它们是双向的，可以帮助降低单一转换器的数量。这样做让设置变得简单很多。”

Sainz说：“我们在过去的几年里一点一点地添加了不同的Blackmagic Design产品，让活动开展的更加顺利。ATEM 2 M/E Advanced Panel 40让我们可以在需要时扩展，并且把摄影机、图文和视频播放信号源分别进行分组，从而降低制作过程中的失误。我喜欢的另一项功能是能够轻松更改导演切换的M/E。我们刚刚开始用第三列M/E处理节目之前的部分，操作人员按下按钮就能随时轻松切换到那列M/E。能够很容易地访问宏命令，或者偶尔使用浸入功能真的很棒。最后，前期制作方面能够用摇杆调整SuperSource设置和DVE，在硬件面板上就能实现精准控制，真的非常强大。”

新闻图片

获取ATEM Constellation 8K、URSA Broadcast G2、Blackmagic Studio Camera 4K Pro G2、Blackmagic Micro Studio Camera 4K、URSA Mini Pro 4.6K G2、URSA Broadcast、Pocket Cinema Camera 6K G2、Videohub 40x40、ATEM 2 M/E Advanced Panel 40、ATEM 2 M/E Advanced Panel 20、ATEM Camera Control Panel、ATEM Studio Converter 2、ATEM Talkback Converter 4K、ATEM SDI Extreme ISO、Mini Converter Optical Fiber 12G、HyperDeck Studio HD Plus、HyperDeck Mini产品图片以及Blackmagic Design的其他产品图片请参阅公司网站www.blackmagicdesign.com/cn/media/images。

关于BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design致力于为电影、后期制作和电视广播行业提供高品质视频剪辑产品、数字电影摄影机、调色系统、视频转换器、视频监看产品、矩阵、现场制作切换台、硬盘录机、示波器和实时胶片扫描仪。Blackmagic Design的DeckLink采集卡在后期制作领域掀起了一场性价比革命。其获得Emmy™艾美奖的DaVinci调色产品自1984年以来一直占据着影视行业的主导地位。Blackmagic Design引领着包括6G-SDI和12G-SDI产品，以及立体3D和Ultra HD工作流程在内的突破性革新。Blackmagic Design由业内优秀后期制作剪辑师和工程师创立，公司在美国、英国、日本、新加坡和澳大利亚均设有办事处。详情请登陆公司网站www.blackmagicdesign.com/cn。

