MISSA DE NATAL DA IGREJA DA NATIVIDADE REALIZADA COM BLACKMAGIC DESIGN

  Evento anual utiliza câmeras e switchers Blackmagic Design para AV e streaming.

Manchester (Reino Unido) - Segunda-feira, 17 de março de 2025 - A Blackmagic Design hoje anunciou que a Igreja da Natividade de Baltimore utilizou um fluxo de trabalho de produção ao vivo com 15 câmeras Blackmagic Design e um switcher ATEM na produção da sua missa anual da véspera de Natal. O evento ocupou o prédio The Cow Palace do Maryland State Fairgrounds para receber 10 mil visitantes presenciais e foi transmitido ao vivo para milhares de outros espectadores no YouTube.

Apesar de a Igreja da Natividade contar com um santuário de 1.400 assentos para suas missas tradicionais de fim de semana, o evento da véspera de Natal é realizado no Maryland State Fairgrounds desde 2005 para acomodar um número crescente de participantes. O evento inclui uma apresentação de abertura de 25 minutos, uma missa às 15h e outra às 17h15. O The Cow Palace é dividido em três áreas, cada uma abrigando uma parte diferente do evento. Na seção norte, há um santuário de aproximadamente 6.700 metros quadrados com um palco principal e assentos. A área central abriga a entrada e a apresentação de abertura. A área de adoração para crianças, chamada de “Jingle Jam” e um salão para os 650 voluntários que auxiliam na execução do evento ficam localizadas na seção sul.

De acordo com o diretor de produção da Igreja da Natividade, Pablo Sainz, o evento deste ano utilizou uma combinação de câmeras Blackmagic Design tanto para o evento ao vivo quanto para as imagens de rolo B. Várias câmeras Blackmagic URSA Broadcast G2 captaram a transmissão com duas Blackmagic Studio Camera 4K Pro G2 utilizadas na apresentação de abertura, duas Blackmagic Micro Studio Camera 4K para ângulos gerais diversos e várias câmeras digitais cinematográficas URSA Mini Pro 4.6K G2 e uma Blackmagic URSA Broadcast cobrindo a área infantil. Seis câmeras digitais cinematográficas Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K G2, uma delas em um gimbal e controlada sem fio, registraram filmagens portáteis em todas as áreas do evento, incluindo o altar principal e o show de abertura.

Sainz elogiou a qualidade de imagem impressionante e a versatilidade das câmeras, que possibilitaram à sua equipe registrar cada detalhe do evento. Mais especificamente, as capacidades da câmera sob pouca luz foram úteis no santuário principal, onde as câmeras gravaram diversas encenações e performances. “Um dos grandes momentos que acontece todo ano é o quando cantamos ‘Noite Feliz’. O local inteiro é iluminado aos poucos por velas, acesas uma a uma, conforme cada pessoa acende a vela de quem está ao seu lado. As câmeras funcionaram sem parar, assim como os nossos operadores de câmeras e shading, para garantir que as imagens fossem captadas perfeitamente”, disse.

A sala de controle tinha como peça central um ATEM Constellation 8K, com todas as suas 40 entradas e 24 saídas em uso, além de um roteador Blackmagic Videohub 40x40, com quase tudo conectado via fibra óptica e algumas conexões SDI diretas. Um dos M/Es do ATEM foi usado para a magnificação de imagens, junto de um ATEM 2 M/E Advanced Panel 40, e outro M/E usado para a transmissão e streaming ao vivo com um ATEM 2 M/E Advanced Panel 20.

Completando o fluxo de trabalho, três ATEM Camera Control Panels foram usados para o controle remoto das câmeras. Duas unidades ATEM Studio Converter 2 foram instaladas para conectar as câmeras a outros equipamentos via fibra por longas distâncias, além de dois ATEM Talkback Converter 4Ks para intercomunicação SDI usando os canais de áudio embutidos. Dois switchers de produção ao vivo ATEM SDI Extreme ISO foram usados para gravações ISO de todas as câmeras no evento e decks profissionais HyperDeck Studio HD Plus e HyperDeck Mini também utilizados para gravação.

Sainz atribui o sucesso de um evento tão grande à portabilidade dos equipamentos da Blackmagic Design, que permitiram à igreja a manter a flexibilidade com tantas partes em movimento. Um dos desafios enfrentados pela equipe era a sala de controle, que nos últimos dois anos havia sido instalada em localidades diferentes para evitar problemas com áudio vazando. Desta vez, ela foi montada na seção noroeste do The Cow Palace, completa com mais de 9 km de cabos de vídeo interconectando todas as áreas à sala de controle. “Os equipamentos da Blackmagic Design possibilitaram as conexões mais simples para todas as câmeras alcançarem a cabine e contar com retorno de sinalização e controle de câmera imediatos”, ele disse.

“Utilizar o ATEM Studio Converter 2 e o ATEM Talkback Converter 4K foi um divisor de águas”, continuou. “Tínhamos tantas linhas indo e voltando das três localidades a mais de 300 metros de distância e precisávamos converter os sinais de vídeo de SDI para fibra e reconverter para SDI novamente para cada localidade. Esses dispositivos eliminaram a necessidade de configurar uma infinidade de conversores individualmente. Também usamos muitos Blackmagic Mini Converter Optical Fiber 12G, que ajudaram a limitar a quantidade de conversores únicos e, além disso, eles são bidirecionais. Isso simplificou bastante a instalação.”

“Adicionamos diferentes produtos Blackmagic Design gradualmente ao longo dos anos para ajudar a tornar o evento mais eficiente”, disse Sainz. “O ATEM 2 M/E Advanced Panel 40 nos oferece a capacidade de expandir conforme necessário e agrupar câmeras, gráficos e fontes de reprodução de vídeo em bancos diferentes, minimizando erros durante a produção. Outro recurso que adoro é a facilidade alternar o M/E usado pelo diretor na transmissão. Acabamos de começar a usar um terceiro M/E para o nosso segmento de abertura, e o operador pode facilmente alternar para esse M/E na hora, com um simples botão. É excelente poder facilmente acessar os macros ou usar o recurso de imersão de vez em quando. Para completar, na pós-produção, ter a capacidade de ajustar nossas configurações de SuperSource e DVE com o joystick, garante controle preciso direto no painel, e isso é fantástico.”

IMAGENS PARA IMPRENSA

Fotos do ATEM Constellation 8K, URSA Broadcast G2, Blackmagic Studio Camera 4K Pro G2, Blackmagic Micro Studio Camera 4K, URSA Mini Pro 4.6K G2, URSA Broadcast, Pocket Cinema Camera 6K G2, Videohub 40x40, ATEM 2 M/E Advanced Panel 40, ATEM 2 M/E Advanced Panel 20, ATEM Camera Control Panel, ATEM Studio Converter 2, ATEM Talkback Converter 4K, ATEM SDI Extreme ISO, Mini Converter Optical Fiber 12G, HyperDeck Studio HD Plus, HyperDeck Mini e de todos os outros produtos da Blackmagic Design estão disponíveis em www.blackmagicdesign.com/pt/media/images.

SOBRE A BLACKMAGIC DESIGN

A Blackmagic Design é líder na criação de produtos de edição de vídeo, câmeras digitais cinematográficas, corretores de cor, conversores de vídeo, equipamentos de monitoramento de vídeo, roteadores, switchers de produção ao vivo, gravadores de disco, monitores de forma de onda e digitalizadores de filme em tempo real para as indústrias de longas-metragens, pós-produção e transmissão televisiva. As placas de captura DeckLink da Blackmagic Design revolucionaram a qualidade e acessibilidade na pós-produção, enquanto os produtos de correção de cor DaVinci, premiados com o Emmy™, dominam a indústria do cinema e da televisão desde 1984. A Blackmagic Design continua oferecendo inovações revolucionárias, incluindo os produtos SDI 6G, SDI 12G e fluxos de trabalho em 3D estereoscópico e Ultra HD. Com escritórios nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Singapura e Austrália, a Blackmagic Design foi fundada por líderes mundiais em engenharia e edição de pós-produção. Para mais informações, visite www.blackmagicdesign.com/pt.

