BLACKMAGIC DESIGN사, 새로운 BLACKMAGIC DESIGN MULTIVIEW 4 발표

한 대의 디스플레이에서 4개의 각기 다른 SD/HD/Ultra HD SDI 비디오 소스를 모니터링하세요!

  NAB 2016, 미국, 라스베가스 - 2016년 4월 18일 - Blackmagic Design은 오늘 4개의 SDI 비디오 소스를 한 대의 디스플레이에서 독립적으로 모니터링할 수 있는 새로운 멀티 뷰어 Blackmagic MultiView 4를 새롭게 발표했다. 사용자는 각기 다른 SD/HD/Ultrla HD 포맷과 프레임 속도를 가진 영상을 동시에 모니터링할 수 있다. Blackmagic MultiView 4는 일반 HD 모니터에도 출력이 가능하지만, 멀티뷰를 Ultra HD 디스플레이에 연결하면 일반 HD만 지원하는 멀티뷰어보다 4배 높은 해상도로 모니터링이 가능하다.

Blackmagic MultiView 4는 지금 US$495에 구입할 수 있으며 NAB 2016의 Blackmagic Design 부스 #SL217에서 시연을 확인할 수 있다.

Blackmagic MultiView 4는 완전히 독립적으로 사용할 수 있는 4개의 멀티 레이트 6G-SDI 입력과 최대 2160p30의 SD/HD/Ultra HD 장비와 모두 호환하는 루프스루 출력을 지원한다. 모든 입력은 자동 프레임 재동기장치를 지원하여 레퍼런스 또는 비레퍼런스 NTSC 및 PAL, 720p, 1080p, 최대 2160p30의 Ultra HD 등 모든 조합의 비디오 표준과 프레임 속도를 믹스 매치하여 하나의 디스플레이에서 동시에 사용할 수 있다.

사용자들은 일반 1080 HD 및 고해상도 2160p Ultra HD 화면에 비디오를 출력할 수 있다. Ultra HD는 일반 1080 HD 해상도보다 4배 높은 3840 x 2160을 지원하여 놀랍도록 선명한 영상을 제공한다. 다시 말해, 사용자들이 Ultra HD 모니터를 사용할 경우, 4개의 풀 해상도 1080 HD 뷰를 동시에 같은 모니터에서 사용할 수 있으며, 각 영상을 스케일링 없는 풀 해상도 HD로 감상할 수 있다. 이 기능을 소비자용 대형 TV에서 사용하면 아주 적은 비용으로 고품질의 마스터 컨트롤 모니터링 시스템을 구축할 수 있다.

Blackmagic MultiView 4는 라이브 프로덕션 및 촬영장, 조정실 등 추가 모니터를 설치할 충분한 공간이 없는 장소에서 사용하기 완벽한 솔루션이다. 더 이상 여러 대의 모니터와 수십 개의 케이블 및 추가 전원이 필요하지 않다. 카메라, 데크, 스위처, 라우터를 Blackmagic MultiView 4의 SDI 연결에 간단히 연결하면 HD 또는 Ultra HD 디스플레이에서 놀라운 선명함과 디테일을 가진 영상을 확인할 수 있다.

플러그 앤 플레이 형식으로 제작되어 영상 소스를 연결하는 순간 HD 또는 Ultra HD TV에서 표준 2x2 레이아웃으로 영상을 확인할 수 있다. 제품과 함께 제공되는 이더넷 원격제어 소프트웨어를 사용하여 오디오 미터 켜기 및 출력 오디오 선택하기, 커스텀 라벨 생성하기 등을 수행할 수 있다. Blackmagic MultiView 4는 Teranex Mini Smart Panel 옵션과 호환하므로 전면 패널 컨트롤을 추가할 수 있다. 이더넷 전원 장치 및 AC 연결을 통해 MultiView 4 전원을 연결하면 최고 수준의 방송 신뢰도와 리던던시 기능을 구축 가능하다.

Blackmagic MultiView 4는 Blackmagic Design의 Teranex Mini 컨버터와 같은 작고 고급스러운 외관으로 설계되어 휴대용 장비 키트, 방송 차량, 장비랙 등에 설치하거나 책상에 올려놓고 사용하기 좋다. 장비랙 3/1에 해당하는 길이로 사용자들이 Teranex Mini Rack Shelf 옵션에 추가로 MultiView 4 또는 Teranex Mini 제품을 나란히 장착할 수 있다. "Blackmagic MultiView 4는 한 대의 디스플레이에서 HD 방송용 모니터 4대를 사용하는 것과 같은 모니터링을 제공하는 놀라운 제품입니다."라며 Blackmagic Design의 CEO 그랜트 패티가 말했다. "Ultra HD를 운용하는 시설에서도 Ultra HD 디스플레이를 일반 HD 소스를 모니터링하는 데 사용하면 더욱 선명하고 높은 해상도를 얻을 수 있습니다. 구형 스타일의 HD 지원 멀티 뷰어보다 4배나 높은 선명함과 해상도를 지원합니다. 카메라 피드를 모니터링하고 포커스를 확인해야 하는 라이브 프로덕션에서 추가 해상도는 아주 중요한 부분입니다. 여러 가지 표준과 프레임 속도를 가진 비디오 포맷을 하나의 화면에서 동시에 모니터링할 수 있는 기능을 이용할 수 있으며, 화질 또한 놀랍습니다!”

BLACKMAGIC MULTIVIEW 4 주요 기능

  *  Ultra HD 텔레비전을 사용해 두 배 높은 선명함을 제공하는 첨단 멀티 뷰어
  *  최대 4개의 SDI 소스를 SDI 또는 HDMI를 통해 한 대의 HD 및 Ultra HD 화면으로 모니터링 가능.
  *  4개의 멀티레이트 6G-SDI 입력(루프스루 출력 지원).
  *  SD와 HD, 최대 2160p60의 Ultra HD 포맷과 호환 가능.
  *  자동 프레임 재동기화 기능으로 모든 조합의 SD/HD/Ultra HD 포맷 동시 사용 가능.
  *  표준 4분할 화면
  *  지원 출력 해상도: 1920 x 1080 및 3840 x 2160 지원.
  *  장비랙 1/3 크기의 콤팩트한 디자인과 설치가 간단한 전문가용 연결 탑재.
  *  전 세계에서 사용 가능한 90V - 240V AC 세계 공용 전원 장치 내장.
  *  제품에 포함된 Mac/Windows용 소프트웨어로 이더넷을 통한 원격 제어 가능.
  *  예비 전력으로 사용할 수 있는 이더넷 전원 장치(PoE+) 지원.
  *  디스플레이 정렬을 사용자 지정하기 위한 Blackmagic MultiView 4의 루프 기능.
  *  푸시버튼과 내장 LCD 모니터를 추가할 수 있는 Teranex Smart Panel 옵션 호환 가능.
  *  장비랙 설치를 위한 Teranex Mini Rack Shelf 옵션 지원.

가격 및 구매처

MultiView 4는 전 세계 Blackmagic Design의 리셀러로부터 US$495에 구매 할 수 있다.

제품 사진

Blackmagic MultiView 4의 제품 사진과 다른 Blackmagic Design사의 제품의 사진은 www.blackmagicdesign.com/kr/press/images에서 볼 수 있다.

BLACKMAGIC DESIGN에 관하여

Blackmagic Design은 장편 영화, 포스트 프로덕션, TV 방송 업계에서 사용되는 세계 최고 품질의 비디오 편집 장비, 디지털 카메라, 컬러 커렉터, 비디오 변환기, 비디오 모니터링, 라우터, 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 리코더, 파형 측정기, 실시간 필름 스캐너를 개발하는 회사다. Blackmagic Design의 DeckLink 캡처 카드는 품질과 비용 면에서 혁명을 일으킨 제품이며 Emmy™를 수상한 DaVinci 색 보정 제품은 1984년 이래로 TV와 영화 산업을 장악해왔다. Blackmagic Design은 6G-SDI와 12G-SDI 제품 그리고 스테레오스코픽 3D와 Ultra HD 워크플로를 포함한 분야에 지속적으로 획기적인 혁명을 일으키고 있다. 세계를 선도하는 후반 제작 편집자와 엔지니어가 설립한 Blackmagic Design은 현재 미국, 영국, 일본, 싱가폴, 호주에 지사와 본사를 두고 있다. 더 자세한 사항은 자사 웹사이트 www.blackmagicdesign.com/kr에서 볼 수 있다.

