BLACKMAGIC DESIGN今日发布最新 BLACKMAGIC MULTIVIEW 4

  在一块显示屏上监看4路完全独立的SD、HD或Ultra HD SDI视频信号源！

2016年4月18日 ，美国拉斯维加斯，2016年NAB展会：Blackmagic Design于今日发布Blackmagic MultiView 4，这是款最新的多画面分割器可以让用户在单一显示屏上监看到4路完全独立的SDI视频信号源。用户可以同时监看到SD、HD和Ultra HD格式以及各种帧率的组合方案。Blackmagic MultiView 4可输出到常规HD显示屏上，但当用户连接到Ultra HD显示屏时，分辨率将是HD多画面分割器的四倍。

Blackmagic MultiView 4将于2016年度NAB展会的SL217号Blackmagic Design展位上亮相，这款产品现已发售，售价为US$495。

Blackmagic MultiView 4配有四个完全独立的多速率6G-SDI输入接口，并另设环通输出，可兼容现有的所有SD、HD和Ultra HD以及高达2160p30的设备。所有输入都搭载自动帧同步器，因此用户可以混合和匹配任意视频格式和帧率的组合，包括同步的或非同步的NTSC、PAL、720p、1080i、1080p及高达2160p30的Ultra HD，全都可以同时在同一显示屏上显示。

用户可以将画面输出到常规1080 HD或高分辨率2160p Ultra HD屏幕上。由于Ultra HD的分辨率可达3840 x 2160，是常规1080 HD分辨率的四倍之多，因此图像极其锐利。也就是说，当用户使用Ultra HD显示屏时，可同时在同一显示器上获得4幅全分辨率1080 HD画面，而且每幅画面都是完全的HD分辨率没有任何的缩放。因此将这一特性用在非常大屏幕的消费级电视机上，用户可以非常低的成本构建出品质超高的主控监看系统。

Blackmagic MultiView 4完美适合于各类实况制作，可布置于现场、控制室、或任何无法容纳额外监视器的狭小空间。现在，用户再也不需要为了连接好几台监视器而忙于整理杂乱的线缆或外接电池了。只要将摄像机、录机、切换台、矩阵，以及各路信号连接到Blackmagic MultiView 4的SDI接口上就可以在一台HD或Ultra HD监视器上实现多路信号监看，画面无比清晰，纤毫毕现。

基于即插即用的设计，用户只要连接好信号源就可以立即在HD或Ultra HD电视机上看到标准的2x2画面布局。使用设备自带的以太网远程控制软件时，用户还能开启音频表显示，选择需要输出的音频，以及创建自定义标签等多项操作。Blackmagic MultiView 4还兼容选购的Teranex Mini Smart Panel，用户可以为其添加前面板控制。为在播出中获得终极可靠性和冗余性，您甚至可以通过AC电源接口以及以太网为MultiView 4供电。

Blackmagic MultiView 4机身采用与Blackmagic Design Teranex Mini Converter系列产品同样紧凑和精美的设计，因此非常的小巧，可用于航空箱、转播车，或安装在设备机架，甚至可以放置在计算机上使用。由于该机身仅占机架宽度的三分之一，用户可以将多台MultiView 4或Teranex Mini产品并排安装在选购的Teranex Mini Rack Shelf机架上。

“最新推出的这款Blackmagic MultiView 4就相当于把4台广播级HD监视器合并到了一个显示器上，”Blackmagic Design首席执行官Grant Petty说，“甚至对于尚未过渡到Ultra HD流程的机构来说，即使他们只是把Ultra HD显示屏用于监看常规的HD信号源，也能充分地感受到分辨率和清晰度有了显著提升。这要比老式HD多画面分割器的分辨率和清晰度都高出四倍！由于用户需要监看摄影机信号并检查对焦情况，因此现场制作时拥有充足的分辨率真的是非常重要。用户还能在一个屏幕上同时观看混合不同帧率的视频格式，而且画面质量非凡！”

BLACKMAGIC MULTIVIEW 4主要特性

  *  先进的多画面分割，可连接Ultra HD电视机，令图像锐度倍增。
  *  可通过SDI或HDMI接口连接单台HD或Ultra HD显示器显示多达4路SDI信号。
  *  4路多速率6G-SDI输入带有环通输出。
  *  兼容所有SD、HD和Ultra HD设备，格式高达2160p30。
  *  自动帧同步，可同时显示SD、HD和Ultra HD多种格式。
  *  标准四分屏分割画面显示。
  *  支持的输出分辨率：1920 x 1080和3840 x 2160。
  *  设计紧凑便携，占1RU机架的1/3宽度，配有各种专业接口，安装简便。
  *  内置90V - 240V AC国际通用电源，全球使用畅通无阻。
  *  自带适用于Mac和Windows的软件，可通过以太网实现遥控。
  *  支持以太网供电（PoE+），可作为备用供电方案。
  *  支持环通连接，可自定义显示画面布局。
  *  可安装选购的Teranex Smart Panel并获得按钮和内置LCD监看屏。
  *  支持选购的Teranex Mini Rack Shelf用于设备机架安装。

供货及价格

MultiView 4现正由Blackmagic Design全球各经销商发售，售价US$495。

新闻图片

获取Blackmagic MultiView 4产品图片以及Blackmagic Design其他产品图片，请参阅公司网站www.blackmagicdesign.com。

关于BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design致力于各类全球顶尖视频剪辑产品、数字电影摄影机、调色工具、视频转换器、视频监看、矩阵、现场制作切换台、硬盘录机、波形监视器，以及电影长片、后期制作及广电行业所使用的实时胶片扫描仪等设备。Blackmagic Design的DeckLink系列采集卡一经推出便在后期制作行业掀起了一场同类产品性价比革命。此外，该公司荣膺艾美奖（Emmy™）的DaVinci系列调色产品自1984年起就已成为电视电影业中首屈一指的调色工具。Blackmagic Design不断推出前所未有的创新产品，包括6G-SDI和12G-SDI产品，以及立体3D和Ultra HD工作流程。Blackmagic Design由世界顶尖后期制作剪辑师和工程师创立，公司在美国、英国、日本、新加坡和澳大利亚均设有办事处。详情请登陆公司网站www.blackmagicdesign.com。

